Техническая спецификация

услуги испытания электроустановок и резиновых диэлектрических перчаток

Цель закупаемых услуг:

Испытание электроустановок осуществляется с целью определения состояния изоляции кабельных линий, исправности электроустановок и недопущения пожара.

Услуги оказываются в соответствии с «Правилами пожарной безопасности», утвержденные приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55 и «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные Приказом Министра энергетики Республики Казахстан 30 марта 2015 года № 246. 
Форма завершения:

По окончании испытаний и обследования поставщик выдает Технический отчет по проведённым профилактическим испытаниям.
Общие положения:

Услуги оказываются в условиях бесперебойной работы школы. В случае необходимости вывода из работы/снятия напряжения электроустановки и/или ее частей в соответствии с технологией оказания услуг, указанные действия производятся по согласованию с Заказчиком или его уполномоченным представителем из числа административно-технического персонала.
Оказание услуг и выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе школы или представлять угрозу для сотрудников Заказчика. Исполнитель, его сотрудники и представители обязаны соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций действующих на объекте производства работ Заказчика.

Услуги по испытаниям и обследованию должны выполняться с учетом требований, установленными законодательством РК в данной сфере деятельности.
Поставщик должен предоставить следующие документы:

Технический отчет:

-
Измерение сопротивления изоляции электропроводок и кабелей;

-
Измерение сопротивления металлической связи электрооборудования с заземляющим устройством;

-
Измерение сопротивления растеканию тока заземляющего устройства здания;

-
Измерения сопротивления петли «фазный-нулевой провод»

-    Испытание диэлектрических перчаток
Технический отчёт должен включать следующие разделы:

1. Титульный лист;

2. Список технической документации;

3. Копия свидетельства о электролаборатории;

4. Протокол наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами электрооборудования;

5. Протокол проверки сопротивления изоляции проводов, кабелей; 

6. Протокол проверки согласования параметров цепи «фаза – нуль» с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности защитных проводников;

7. Протокол проверки сопротивления заземлителей и заземляющих устройств здания;

8. Протокола по испытанию диэлектрических перчаток и бот.

9. Перечень применяемого испытательного оборудования и средств измерений с приложением копий действующих сертификатов о поверке приборов (средств измерений)
Соблюдение норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности:

Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя. Организация и выполнение работ должны осуществляться с соблюдением законодательства РК об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, установленных Перечнем видов нормативных правовых актов. Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несёт персонально руководитель Исполнитель или лицо его заменяющее.

Услуги по испытаниям, измерениям должны проводиться аккредитованной электротехнической лабораторией с соблюдением всех правил «Правила устройств электроустановок РК», «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок РК», «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РК». 

Адрес оказания услуг: г.Астана, ул.Бейсекбаева, 3/1 ГКП на ПХВ «Детская музыкальная школа №3 имени Ермека Серкебаева» акимата города Астаны.

Срок оказания услуг: в течении 16 календарных дней со дня вступления в силу договора.

Техникалық ерекшелік

электр қондырғылары мен резеңке диэлектрлік қолғаптарды сынау қызметтері
Сатып алынатын қызметтердің мақсаты:

Электр қондырғыларын сынау кабель желілерін оқшаулау жағдайын, электр қондырғыларының жарамдылығын және өртті болдырмау мақсатында жүзеге асырылады.

Қызметтер Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидаларына» және Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 30 наурыздағы № 246 бұйрығымен бекітілген «Тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану қағидаларына» сәйкес көрсетіледі.
Аяқтау пішіні:

Сынақтар мен тексерулер аяқталғаннан кейін өнім беруші жүргізілген профилактикалық сынақтар бойынша Техникалық есеп береді.
Жалпы ережелер:

Қызметтер мектептің үздіксіз жұмыс істеу жағдайында көрсетіледі. Қызмет көрсету технологиясына сәйкес электр қондырғысын және/немесе оның бөліктерін жұмыстан шығару/кернеуді алып тастау қажет болған жағдайда, көрсетілген әрекеттер Тапсырыс берушінің немесе әкімшілік-техникалық персонал қатарынан оның уәкілетті өкілінің келісімі бойынша жүргізіледі.

Қызметтер көрсету және жұмыстарды орындау мектеп жұмысында кедергі келтірмеуі немесе қолайсыздықтар туғызбауы немесе Тапсырыс берушінің қызметкерлеріне қауіп төндірмеуі тиіс. Орындаушы, оның қызметкерлері мен өкілдері қолданыстағы ішкі тәртіп ережелерін, бақылау-өткізу режимін, ішкі ережелер мен Тапсырыс берушінің өндіріс объектісінде қолданылатын нұсқаулықтарды сақтауға міндетті.

Сынақтар мен тексеру жөніндегі қызметтер қызметтің осы саласындағы ҚР заңнамасында белгіленген талаптарды ескере отырып орындалуға тиіс.
Жеткізуші келесі құжаттарды ұсынуы тиіс:

Техникалық есеп:

- Электр сымдары мен кәбілдердің оқшаулау кедергісін өлшеу;

- Жерге тұйықтау құрылғысы бар электр жабдығының металл байланысының кедергісін өлшеу;

- Ғимараттың жерге тұйықтау құрылғысының токтың ағуына кедергіні өлшеу;

- «Фазалық-нөлдік сым» ілмегінің кедергісін өлшеу

- Диэлектрлік қолғаптарды сынау
Техникалық есеп келесі бөлімдерді қамтуы тиіс:

1. Титул парағы;

2, Техникалық құжаттаманың тізімі;

3, Электр зертханасы туралы куәліктің көшірмесі;

4, Жерге тұйықтағыштар мен электр жабдығының жерге тұйықталатын элементтері арасындағы тізбектің болуы туралы хаттама;

5, Сымдардың, кәбілдердің оқшаулау кедергісін тексеру хаттамасы;

6, Қорғаныш аппараттарының сипаттамаларымен және қорғаныш өткізгіштерінің үздіксіздігімен «фаза-нөл» тізбегінің параметрлерін келісуді тексеру хаттамасы;

7, Ғимараттың жерге тұйықтағыштары мен жерге тұйықтау құрылғыларының кедергісін тексеру хаттамасы;

8, Диэлектрлік қолғаптар мен боттарды сынау жөніндегі хаттамалар

9, Аспаптарды (өлшеу құралдарын) тексеру туралы қолданыстағы сертификаттардың көшірмелері қоса берілген қолданылатын сынақ жабдығы мен өлшеу құралдарының тізбесі
Техника қауіпсіздігі және өрт қауіпсіздігі жөніндегі нормалар мен ережелерді сақтау:
Объектiде жұмыстарды орындау кезiнде техника қауiпсiздiгi мен өрт қауiпсiздiгi жөнiндегi нормалар мен ережелердiң сақталуына толық жауапкершiлiк Орындаушыға жүктеледi. Жұмыстарды ұйымдастыру және орындау ҚР еңбекті қорғау туралы заңнамасын, сондай-ақ Нормативтік құқықтық актілер түрлерінің тізбесінде белгіленген өзге де нормативтік құқықтық актілерді сақтай отырып жүзеге асырылуы тиіс. Объектідегі өрт қауіпсіздігі, өртке қарсы іс-шаралардың уақтылы орындалуы, өрт сөндіру құралдарымен қамтамасыз ету үшін Орындаушының басшысы немесе оны алмастыратын тұлға дербес жауапты болады.

Сынақтар, өлшеулер бойынша қызметтерді аккредиттелген электр техникалық зертхана «ҚР электр қондырғылары құрылғыларының ережелері», «ҚР электр қондырғыларын пайдалану кезіндегі қауіпсіздік техникасы ережелері», «ҚР электр станциялары мен желілерін техникалық пайдалану ережелері» барлық ережелерін сақтай отырып жүргізуі тиіс.
Қызмет көрсету мекенжайы: Астана қаласы, Бейсекбаев көшесі, 3/1, Астана қаласы әкімдігінің «Ермек Серкебаев атындағы № 3 балалар музыка мектебі» ШЖҚ МКК.

Қызмет көрсету мерзімі: шарт күшіне енген күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде.

