Техническая спецификация
1. Общие требования
Поставщик обязан обеспечить поставку оборудования, необходимых материалов и выполнение монтажных, демонтажных, сантехнических и пусконаладочных работ с обеспечением работоспособности системы.
Работы выполняются с соблюдением требований безопасности, технической документации изготовителей и действующих нормативных требований Республики Казахстан.
2. Перечень оборудования, материалов и работ
	№
	Наименование и технические характеристики
	Кол-во

	1
	Бойлер косвенного нагрева FERROLI ECOUNIT F 200-1C, мощность 35 кВт, артикул GRZ411KA
	1 шт.

	2
	Работы по демонтажу и замене бойлера и циркуляционных насосов, включая подключение к существующим инженерным коммуникациям
	1 усл.

	3
	Материалы обвязки для подключения бойлера и насосного оборудования
	1 компл.

	4
	Нейтрализатор накипи Dosaphos 250, подключение 1/2", артикул 105.030.40 / 105.030.80
	1 шт.

	5
	Циркуляционный насос DAB EVOSTA3 40/180, подключение 1", питание M230/50-60, артикул 60186077
	1 шт.

	6
	Циркуляционный насос DAB VA 65/180 X, артикул 60182167H
	1 шт.

	7
	Циркуляционный насос DAB A 56/180 XM, артикул 505804041
	1 шт.

	8
	Наклонный редуктор давления 3/4", оснащённый манометром с диапазоном измерения 0–10 бар, артикул 533251
	1 шт.

	9
	Предохранительный клапан 3/4", давление срабатывания 6 бар, артикул 311560
	1 шт.


3. Требования к выполнению работ
· Демонтаж существующего бойлера и циркуляционных насосов, подлежащих замене.
· Монтаж и подключение нового бойлера, трёх циркуляционных насосов и сопутствующего оборудования.
· Выполнение сантехнической обвязки с применением необходимых соединительных и крепёжных материалов.
· Установка нейтрализатора накипи, редуктора давления и предохранительного клапана.
· Проверка герметичности соединений, контроль работоспособности и выполнение пусконаладочных мероприятий.
· Уборка рабочего места после завершения работ.
4. Требования к поставляемому оборудованию
Оборудование должно быть новым, ранее не использованным, без механических повреждений и производственных дефектов. Поставляемые изделия должны соответствовать заявленным техническим характеристикам и иметь документацию изготовителя.
5. Приёмка работ
Приёмка осуществляется Заказчиком после проверки комплектности поставленного оборудования, качества монтажных работ, герметичности соединений и функционирования системы.
6. Гарантийные обязательства
Гарантия на оборудование предоставляется в соответствии с условиями изготовителя. Гарантийный срок на монтажные работы – 12 месяцев.
Срок оказания сопутствующего обслуживания: в течение отопительного сезона 2026–2027 годов
Дополнительные условия: обслуживания оказываются как в рамках планового технического обслуживания, так и по заявкам Заказчика при возникновении неисправностей.




















Техникалық сипаттама
1. Жалпы талаптар
Жеткізуші жабдықты, қажетті материалдарды жеткізуді және жүйенің жұмыс қабілеттілігін қамтамасыз ете отырып, монтаждау, бөлшектеу, сантехникалық және іске қосу-жөндеу жұмыстарын орындауды қамтамасыз етуге міндетті.
Жұмыстар қауіпсіздік талаптарын, дайындаушылардың техникалық құжаттамасын және Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік талаптарын сақтай отырып орындалады.
2. Жабдықтардың, материалдар мен жұмыстардың тізбесі
№ Атауы және техникалық сипаттамалары Саны
1 FERROLI ecounit F 200-1C жанама жылыту қазандығы, қуаты 35 кВт, grz411ka мақаласы 1 дана.
2 қолданыстағы инженерлік коммуникацияларға қосуды қоса алғанда, қазандық пен айналым сорғыларын бөлшектеу және ауыстыру бойынша жұмыстар 1 шарт.
3 қазандық пен сорғы жабдығын қосуға арналған байлау материалдары 1 жиынтық.
4 dosaphos 250 масштабты бейтараптандырғыш, 1/2" қосылым, мақала 105.030.40 / 105.030.80 1 дана.
5 dab Evosta3 40/180 айналым сорғысы, 1" қосылым, m230 / 50-60 қуаты, мақала 60186077 1 дана.
6 dab va 65/180 x айналым сорғысы, мақала 60182167H 1 дана.
7 dab A 56/180 XM циркуляциялық сорғы, мақала 505804041 1 дана.
8 0-10 бар өлшеу диапазоны бар манометрмен жабдықталған 3/4" көлбеу қысым редукторы, артикул 533251 1 дана.
9 3/4" қауіпсіздік клапаны, іске қосу қысымы 6 бар, артикул 311560 1 дана.
3. Жұмыстарды орындауға қойылатын талаптар
* Қолданыстағы қазандықты және ауыстырылатын айналым сорғыларын бөлшектеу.
* Жаңа қазандықты, үш циркуляциялық сорғыны және онымен байланысты жабдықты орнату және қосу.
* Қажетті жалғау және бекіту материалдарын қолдана отырып, сантехникалық байлауды орындау.
* Масштабты бейтараптандырғышты, қысым редукторын және қауіпсіздік клапанын орнату.
* Қосылыстардың герметикалығын тексеру, жұмысқа қабілеттілігін бақылау және іске қосу-баптау іс-шараларын орындау.
* Жұмыс аяқталғаннан кейін жұмыс орнын тазалау.
4. Жеткізілетін жабдыққа қойылатын талаптар
Жабдық жаңа, бұрын пайдаланылмаған, механикалық зақымданусыз және өндірістік ақауларсыз болуы керек. Жеткізілетін бұйымдар мәлімделген техникалық сипаттамаларға сәйкес келуі және дайындаушының құжаттамасы болуы тиіс.
5. Жұмыстарды қабылдау
Қабылдауды Тапсырыс беруші жеткізілген жабдықтың толықтығын, монтаждау жұмыстарының сапасын, қосылыстардың герметикалығын және жүйенің жұмыс істеуін тексергеннен кейін жүзеге асырады.
6. Кепілдік міндеттемелері
Жабдыққа кепілдік дайындаушының шарттарына сәйкес беріледі. Монтаждау жұмыстарының кепілдік мерзімі-12 ай.
Ілеспе қызмет көрсету мерзімі: 2026-2027 жылдардағы жылыту маусымы кезінде
[bookmark: _GoBack]Қосымша шарттар: қызмет көрсету жоспарлы техникалық қызмет көрсету шеңберінде де, ақаулар туындаған кезде Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша да көрсетіледі.




