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[bookmark: _Hlk179898797][bookmark: _Hlk215056362]Техническая спецификация на аренду помещений для размещения испытательной лаборатории

	Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*
	682012.960.000000

	Наименование Услуги*
	Услуга по аренде административных/производственных помещений

	Единица измерения*
	услуга

	Количество (объем)*
	1

	Срок поставки услуги
	1 (один) месяц по заявке Заказчика

	Размер авансового платежа*
	нет

	Гарантийный срок (в месяцах)
	нет

	Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных
стандартов на закупаемые товары/услуги. При   отсутствии национальных и
межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические,
качественные и эксплуатационные
характеристики закупаемых товаров/услуг, с учетом нормирования государственных закупок.
	нет

	Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных:
	Поставщик услуги по аренде административных/ производственных помещений должен оказать услугу, отвечающую следующим условиям:
1. Предоставление по заявке Заказчика работникам испытательной лаборатории Заказчика помещений в аренду на срок с 1 декабря по 31 декабря 2026 года (в течение 1-го месяца).
2. Площадь арендуемых помещений не менее 235 кв. м.
3. Требования к помещениям:
- предназначены для размещения испытательной лаборатории Заказчика с направлением работы в сфере испытаний дорожных материалов (битум, асфальтобетон, инертные материалы и аналогичное);
Примечание: при работе испытательной лаборатории возможны повышенный шум, вибрация, выделение паров и запаха битума, асфальта и появление прочих вредных воздействий на человека и окружающую среду).
- наличие как минимум трех разделенных рабочих зон для испытаний образцов битума, асфальтобетона и инертных материалов, с площадью не менее 16 кв. м.  каждая;
- наличие принудительных вытяжек вентиляции в рабочих зонах для удаления запахов и паров испытуемых образцов;
- наличие как минимум двух отдельных помещений (складские помещения) для хранения испытуемых образцов площадью не менее 6 кв. м. каждое;
- наличие как минимум одного помещения для размещения рабочих место работников, площадью не менее 24 кв. м.;
- все помещения должны быть смежными (не допускается проход в них через другие помещения, кроме как предназначенные для лаборатории);
- помещения предназначенные для размещения лаборатории, кроме складских, должны иметь естественное и искусственное освещение согласно установленным нормам;
- наличие отдельного входа для работников с уличной стороны здания (возможно совмещение с общим входом в здание); 
- наличие отдельного входа с тыльной стороны здания для заноса испытуемых образцов;
- наличие снаружи входа с тыльной стороны площадки размерами не менее 2х2 метра, для промежуточной выгрузки образцов. Площадка должна располагаться вровень с порогом двери тыльного входа:
- наличие пандуса для подъезда автотранспорта с образцами к разгрузочной площадке. Высота пандуса должна быть в ниже уровня разгрузочной площадки на 1,0-1,1 метр, чтобы платформа кузова грузового автомобиля при подъезде была вровень с разгрузочной площадкой;
- наличие 2-х раздельных (мужской и женский) санузлов;
- наличие мест подключения (розеток и электрошкафов) для электропитания 220/380В оборудовании лаборатории, согласно приложению к настоящей технической спецификации;
- наличие и выделение для электропитания оборудования испытательной лаборатории электрической мощности не менее 44 кВт.
- расположение в черте г. Астана;
- помещения расположены в отдельно стоящем здании не выше первого этажа и не в цокольном этаже.
4. Требования к Поставщик услуги:
- наличие обслуживающего персонала (сантехники, электрики и пр.) для оперативного реагирования на неисправности и нарушения в работе инженерных систем и исполнения заявок работников Заказчика, касающихся вопросов обеспечения надлежащих условий для работы;
- наличие охраны 24/7;
- оснащение санузлов туалетной бумагой, салфетками или электросушкой для рук, жидким крем-мылом, антисептиком (санитайзером), с непрерываемым запасом, освежителями воздуха, корзинами для мусора.
- наличие и бесперебойная работа инженерных систем, в т. ч.  центральное или местное отопление; городские водоснабжение/водоотведение и электроснабжение, систем вентиляции, кондиционирования; пожарной сигнализации и автоматики, системы оповещения при пожаре и других чрезвычайных ситуациях, дымоудаление; охранная система и запирание кабинетов, система видеонаблюдения, пропускная система контроля и управления доступом.
- обеспечение сохранности документов, материалов, сейфов, оргтехники, мебели и другого имущества Заказчика в его отсутствие;
- ежедневные утренняя и вечерняя влажная уборка помещений, размещенных в них оборудовании, предметов интерьера, мебели и оргтехники, уборка санузлов с периодичностью не более 4-х часов. Вывоз мусора и уборка прилегающей территории;
-  проверка и обслуживание в установленные сроки и порядке систем электроснабжения, вентиляции и других предназначенных для жизнеобеспечения, безопасности и создания условий для работы работников Заказчика;
- создание условий для беспрепятственного получения и отправки образцов дорожных метериалов, входящей и и и ходящей корреспонденции, бандеролей и посылок в рабочее время и возможности их приема/отправки при необходимости в нерабочее время;
- обеспечение пропускного режима для работников Заказчика по списку и для посетителей при согласии встречающей стороны, путем проверки/досмотра на предмет проноса запрещенных предметов и фиксации анкетных данных, времени входа/выхода в журнале регистрации посетителей;
- ведение учета вносимых или выносимых по разрешениям или согласованию Заказчика оборудования, товарно-материальных запасов, оргтехники и пр.   
- выделение не менее 5-ти парковочных мест на уличной стоянке перед зданием, в котором расположены арендуемые помещения.                                                                                                    
- обеспечение условий для работы работников Заказчика согласно установленным требованиям в части, освещенности, вентиляции, кондиционирования, соблюдения требований безопасности и охраны труда, температурного режима и влажности, санитарных и иных соответствующих норм действующего законодательства.
- обеспечение беспрепятственного заезда/выезда для подвоза/вывоза образцов дорожных материалов на автотранспорте Заказчика или его подрядчиков через внутреннюю часть дворовой территории (м тыльной стороны здания).
- рассмотрение всех заявок Заказчика на обеспечение условий для аренды в течение суток. Если по объективным причинам они требуют большего времени на исполнение, то срок исполнения, по согласованию с Заказчиком, может быть продлен.
5. Заказчику должно быть предоставлено право указывать в документах испытательной лаборатории адрес местоположения и иные данные, касающиеся характеристик арендуемых помещений. По согласованию с Поставщиком Заказчик имеет право разместить на фасаде здания и внутри при входе в арендуемые помещения вывески/щиты с информацией об испытательной лаборатории. 
6. В связи с тем, что испытательная лаборатория подлежит соответствующей аккредитации в установленном порядке, Поставщик должен не препятствовать и оказать максимальное содействие в ее прохождении.
7. Расчет оплаты по Договору аренды исчисляется с даты подписания акта приема-передачи помещений от Поставщика к Заказчику. 
8. Если прием-передача помещений будут осуществлены после 1 декабря 2026 года, сумма оплаты подлежит перерасчету исходя из фактических дней аренды.
9. Если у Заказчика отпадет необходимость в аренде, он имеет право, уведомив об этом Поставщика не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до планируемого освобождения помещений, освободить арендуемые помещения. Срок окончания расчета по Договору аренды при досрочном отказе от услуги определяется с даты подписания акта сдачи помещений от Заказчика Поставщику.
10. Оплата услуги аренды осуществляется на основе соответствующих финансовых документов Поставщика, после принятия акта выполненных работ.
11. В оплату услуг аренды должны входят все затраты на коммунальные расходы, обеспечение охраны, содержание инженерных сетей и прилегающей территории, клининговые услуги, вывоз ТБО и иных отходов, а также все другие связанные с арендой, за исключением оплаты за интернет и телефонную связь.
12. Сумма закупки рассчитана на срок аренды в течение 1-го месяца 2026 года.  Сумма оплаты за полный срок аренды определяется по сумме договора. При досрочном отказе от услуги аренды, сумма оплаты определяется исходя из суммы договора и количества дней фактического использования.
13. Режим работы работников Заказчика: пятидневная рабочая неделя с 8.00 час. до 17.30 час. Перерыв на обед с 12.00 час. до 13.30 час. При необходимости работа в выходные и праздничные дни по заранее предоставляемому списку.
14. В случае невыполнения требований настоящей технической спецификации в процессе оказания услуги Заказчик оставляет за собой право считать договор неисполненным и отказаться от оплаты за период неисполнения, а также принять иные, предусмотренные законодательством меры

	Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости). Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается.
	Включение в ценовое предложение всех прямых и косвенных затрат, необходимых для оказания услуги.




Приложение к технической спецификации на аренду помещений для испытательной лаборатории.

Список оборудования

	№ п/п
	Наименование
	Габариты ДхШхВ
(длина-ширина-высота)
	Вес

	1. 
	Морозильная камера
	200х125х100 см.
	200 кг

	2. 
	Сушильный шкаф
	153х110х126 см.
	200 кг

	3. 
	Муфельная печь
	210х125х72 см.
	200 кг

	4. 
	Роллерный компактор
	190х105х170 см.
	2 000 кг

	5. 
	Колееобразование
	130х105х106 см.
	1 000 кг

	6. 
	Гидравлический пресс
	115х90х37 см.
	300 кг

	7. 
	Мельница
	160х110х95 см.
	400 кг

	8. 
	Приспособление мельницы
	67х66х166 см.
	100 кг

	9. 
	Стол 10 шт
	170х70х93 см.
	100 кг х10

	10. 
	Шкафы (стеллаж) 5 шт.
	100х200х50 см. 
	40 кг

	11. 
	Пресс «Универсальный»
	50х95х160 см. 
	150 кг

	12. 
	Дуктилометр
	200х40х40 см.
	100 кг

	13. 
	Выталкиватель 2 шт
	50х50х50 см.
	50кг

	14. 
	Стеллажи с образцами
	200х250х60 см. 4 шт.
	200 кг.




















Сынақ зертханасын орналастыру үшін үй-жайларды жалға алуға арналған техникалық ерекшелік

	Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*
	494119.900.000000

	Көрсетілетін қызметтің атауы*
	Әкімшілік/өндірістік үй-жайларды жалға беру қызметі

	Өлшім бірлігі*
	Қызмет

	Саны (көлемі)*
	1

	Көрсетілетін қызметтің жеткізу мерзімі*
	1 (бір) ай

	Аванстық төлем мөлшері*
	жоқ

	Кепілдік мерзімі (айлармен)
	жоқ

	Сатып алынатын тауарларға/көрсетілетін қызметтерге ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған кезде мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың/көрсетілетін қызметтердің талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.
	жоқ

	Қажетті сипаттамалардың, параметрлердің және басқа да бастапқы деректердің сипаттамасы:
	Әкімшілік/ өндірістік үй-жайларды жалға беру қызметтерін жеткізуші мынадай шарттарға сай қызмет көрсетуі тиіс:
1.	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша Тапсырыс берушінің сынақ зертханасының қызметкерлеріне үй-жайларды 2026 жылғы 1 желтоқсаннан 31 желтоқсанға дейінгі мерзімге (1 ай ішінде) жалға беру.
2.	Жалға берілетін үй-жайлардың ауданы кемінде 235 ш. м.
3.	Үй-жайларға қойылатын талаптар:
- жол материалдарын (битум, асфальтбетон, инертті материалдар және соған ұқсас)сынау саласындағы жұмыс бағытымен Тапсырыс берушінің сынақ зертханасын орналастыруға арналған;
Ескертпе: сынақ зертханасының жұмысы кезінде шу, діріл, бу мен битум, асфальт иісінің бөлінуі және адамға және қоршаған ортаға өзге де зиянды әсерлердің пайда болуы мүмкін).
- ауданы кемінде 16 ш. м. битум, асфальтбетон және инертті материалдар үлгілерін сынау үшін кемінде үш бөлінген жұмыс аймағының болуы.;
- сыналатын үлгілердің иістері мен буын кетіру үшін жұмыс аймақтарында мәжбүрлі желдету сорғыштарының болуы;
- ауданы кемінде 6 ш. м. сыналатын үлгілерді сақтауға арналған кемінде екі бөлек үй-жайдың (қойма үй-жайларының) болуы.;
- ауданы кемінде 24 ш. м. жұмыскерлерді орналастыру үшін кемінде бір үй-жайдың болуы.;
- барлық Үй-жайлар іргелес болуы тиіс (оларға зертханаға арналған үй-жайлардан басқа Үй-жайлар арқылы өтуге жол берілмейді);
- қоймалардан басқа зертханаларды орналастыруға арналған үй-жайларда белгіленген нормаларға сәйкес табиғи және жасанды жарықтандыру болуы тиіс;
- ғимараттың көше жағынан жұмысшылар үшін жеке кіреберістің болуы (ғимаратқа жалпы кіреберіспен біріктірілуі мүмкін); 
- сыналатын үлгілерді енгізу үшін ғимараттың артқы жағынан жеке кіреберістің болуы;
- үлгілерді аралық түсіру үшін алаңның артқы жағынан кіреберістің сыртында көлемі кемінде 2х2 метр болуы. Алаң артқы кіреберіс есігінің табалдырығымен бірдей болуы керек:
- үлгілері бар автокөліктің түсіру алаңына кіруіне арналған пандустың болуы. Пандустың биіктігі түсіру алаңының деңгейінен 1,0-1,1 метрге төмен болуы керек, осылайша жүк көлігі корпусының платформасы кіре берісте түсіру алаңымен бірдей болады;
- 2 бөлек (ерлер мен әйелдер) ванна бөлмесінің болуы;
- осы техникалық ерекшелікке қосымшаға сәйкес зертхана жабдықтарында 220/380 электрмен қоректендіруге арналған қосылатын орындардың (розеткалар мен электрошкафтардың) болуы;
- электр қуаты кемінде 44 кВт сынақ зертханасының жабдығын электрмен қоректендіру үшін бөлу және болуы.
- Астана қаласының шегінде орналасуы;
- Үй-жайлар бірінші қабаттан жоғары емес және жертөле қабатында емес жеке тұрған ғимаратта орналасқан.4.	Қойылатын талаптар Қызмет көрсетуші:
- инженерлік жүйелердің жұмысындағы ақаулар мен бұзушылықтарға жедел ден қою және Тапсырыс берушінің жұмыскерлерінің жұмыс үшін тиісті жағдайларды қамтамасыз ету мәселелеріне қатысты өтінімдерін орындау үшін қызмет көрсетуші персоналдың (Сантехника, электриктер және т. б.) болуы;
- 24/7 күзетінің болуы;
-санитарлық тораптарды дәретхана қағазымен, қолға арналған майлықтармен немесе электр кептіргішпен, сұйық крем-сабынмен, антисептикпен (санитайзермен), үздіксіз қормен, ауа тазартқыштармен, қоқыс себеттерімен жарақтандыру.
- инженерлік жүйелердің, оның ішінде орталық немесе жергілікті жылытудың болуы және үздіксіз жұмыс істеуі; қалалық сумен жабдықтау/су бұру және электрмен жабдықтау, желдету, ауаны баптау жүйелері; өрт дабылы және автоматика, өрт және басқа да төтенше жағдайлар кезінде хабарлау жүйелері, түтін шығару; кабинеттерді күзету және құлыптау жүйесі, бейнебақылау жүйесі, кіруді бақылау және басқарудың өткізу жүйесі.
- Тапсырыс берушінің құжаттарының, материалдарының, сейфтерінің, ұйымдастыру техникасының, жиһазының және басқа да мүлкінің ол болмаған кезде сақталуын қамтамасыз ету;
- оларда орналасқан жабдықтарды, интерьер заттарын, жиһаз бен ұйымдастыру техникасын күнделікті таңертеңгі және кешкі ылғалды жинау, жиілігі 4 сағаттан аспайтын санитарлық тораптарды жинау. Қоқысты шығару және іргелес аумақты жинау;
- белгіленген мерзімде және тәртіпте электрмен жабдықтау, желдету жүйелерін және басқа да өмірді қамтамасыз етуге, қауіпсіздікке және Тапсырыс берушінің жұмыскерлерінің жұмысы үшін жағдай жасауға арналған жүйелерді тексеру және қызмет көрсету;
- жол материалдарының, кіріс және ЖӘНЕ жүретін хат-хабарлардың, бандерольдер мен сәлемдемелердің үлгілерін жұмыс уақытында кедергісіз алу және жөнелту үшін жағдайлар жасау және қажет болған жағдайда оларды жұмыстан тыс уақытта қабылдау/жөнелту мүмкіндігі;
- Тапсырыс берушінің жұмыскерлері үшін тізім бойынша және келушілер үшін өткізу режимін қарсы алушы Тараптың келісімімен тыйым салынған заттардың әкелінуін тексеру/тексеру және сауалнамалық деректерді тіркеу жолымен, келушілерді тіркеу журналына кіру/шығу уақытын қамтамасыз ету;
-Тапсырыс берушінің рұқсаты немесе келісімі бойынша енгізілетін немесе шығарылатын жабдықтардың, тауарлық-материалдық қорлардың, ұйымдастыру техникасының және т. б. есебін жүргізу.   
-жалға берілетін үй-жайлар орналасқан ғимараттың алдындағы көше тұрағында кемінде 5 тұрақ орнын бөлу.                                                                                                    
- Тапсырыс берушінің жұмыскерлерінің жұмыс істеуі үшін еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, температура режимі мен ылғалдылық талаптарын, қолданыстағы заңнаманың санитарлық және өзге де тиісті нормаларын сақтау бөлігінде белгіленген талаптарға сәйкес жағдайларды қамтамасыз ету.
- Тапсырыс берушінің немесе оның мердігерлерінің автокөлігінде жол материалдарының үлгілерін аула аумағының ішкі бөлігі (ғимараттың артқы жағының м) арқылы кедергісіз кіруді/әкетуді қамтамасыз ету.
- Тапсырыс берушінің бір тәулік ішінде жалдау шарттарын қамтамасыз етуге арналған барлық өтінімдерін қарау. Егер объективті себептер бойынша олар орындауға көбірек уақытты талап етсе, онда орындау мерзімі Тапсырыс берушімен келісім бойынша ұзартылуы мүмкін.
5.	Тапсырыс берушіге сынақ зертханасының құжаттарында орналасқан жерінің мекенжайын және жалға берілетін үй-жайлардың сипаттамаларына қатысты өзге де деректерді көрсету құқығы берілуге тиіс. Жеткізушімен келісім бойынша Тапсырыс беруші ғимараттың қасбетіне және жалға берілетін үй-жайларға кіре берісте сынақ зертханасы туралы ақпараты бар маңдайшаларды/қалқандарды орналастыруға құқылы. 
6.	Сынақ зертханасы белгіленген тәртіппен тиісті аккредиттеуге жататындығына байланысты өнім беруші оның өтуіне кедергі келтірмеуге және барынша жәрдем көрсетуге тиіс.
7.	Жалдау шарты бойынша төлемді есептеу үй-жайларды жеткізушіден Тапсырыс берушіге қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап есептеледі. 
8.	Егер үй-жайларды қабылдау-беру 2026 жылғы 1 желтоқсаннан кейін жүзеге асырылатын болса, төлем сомасы жалға алудың нақты күндеріне қарай қайта есептелуге жатады.
9.	Егер Тапсырыс беруші жалға алу қажеттілігін жоғалтса, ол бұл туралы жеткізушіні үй-жайларды жоспарлы түрде босатудан 15 (он бес) күн бұрын хабардар ете отырып, жалға берілетін үй-жайларды босатуға құқылы. Қызмет көрсетуден мерзімінен бұрын бас тартқан кезде жалдау шарты бойынша есеп айырысудың аяқталу мерзімі тапсырыс берушіден үй-жайларды өнім берушіге тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап айқындалады.
10.	Жалдау қызметіне ақы төлеу орындалған жұмыстар актісі қабылданғаннан кейін Өнім берушінің тиісті қаржылық құжаттары негізінде жүзеге асырылады.
11.	Жалға алу қызметтерін төлеуге коммуналдық шығындарға, күзетпен қамтамасыз етуге, инженерлік желілер мен іргелес аумақты күтіп ұстауға, тазалау қызметтеріне, ҚТҚ және өзге де қалдықтарды әкетуге, сондай-ақ интернет пен телефон байланысы үшін ақы төлеуді қоспағанда, жалға алуға байланысты барлық басқа да шығындар кіруге тиіс.
12.	Сатып алу сомасы 2026 жылдың 1-ші айында жалдау мерзіміне есептелген.  Толық жалдау мерзімі үшін төлем сомасы шарттың сомасы бойынша айқындалады. Жалдау қызметінен мерзімінен бұрын бас тартқан кезде төлем сомасы Шарттың сомасына және нақты пайдалану күндерінің санына қарай айқындалады.
13.	Тапсырыс беруші қызметкерлерінің жұмыс режимі: сағат 8.00-ден бастап бес күндік жұмыс аптасы. сағат 17.30-ға дейін. Түскі үзіліс сағат 12.00-ден. сағат 13.30-ға дейін. Қажет болған жағдайда демалыс және мереке күндері алдын ала ұсынылған тізім бойынша жұмыс жасаңыз.
14.	Қызмет көрсету процесінде осы техникалық ерекшеліктің талаптары орындалмаған жағдайда Тапсырыс беруші шартты орындалмаған деп санауға және орындамау кезеңі үшін төлеуден бас тартуға, сондай-ақ заңнамада көзделген өзге де шараларды қабылдауға құқылы.

	Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі). Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді.
	Қызмет көрсету үшін қажетті барлық тікелей және жанама шығындарды баға ұсынысына қосу





Сынақ зертханасы үшін үй-жайларды жалға алуға арналған техникалық ерекшелікке қосымша.


Жабдықтар тізімі


	№ п/п
	Атауы
	ДхШхВ Өлшемдері
(ұзындығы-ені-биіктігі)
	Салмақ

	1. 
	Мұздатқыш
	200х125х100 см.
	200 кг

	2. 
	Кептіру шкафы
	153х110х126 см.
	200 кг

	3. 
	Муфель пеші
	210х125х72 см.
	200 кг

	4. 
	Роликті компактор
	190х105х170 см.
	2 000 кг

	5. 
	Колеябрлеу
	130х105х106 см.
	1 000 кг

	6. 
	Гидравликалық пресс
	115х90х37 см.
	300 кг

	7. 
	Диірмен
	160х110х95 см.
	400 кг

	8. 
	Диірменнің арматурасы
	67х66х166 см.
	100 кг

	9. 
	Үстел 10 дана
	170х70х93 см.
	100 кг х10

	10. 
	Шкафтар (сөре) 5 дана
	100х200х50 см. 
	40 кг

	11. 
	"Әмбебап" баспа
	50х95х160 см. 
	150 кг

	12. 
	Дуктилометр
	200х40х40 см.
	100 кг

	13. 
	Эжектор 2 дана
	50х50х50 см.
	50кг

	14. 
	Үлгілері бар сөрелер
	200х250х60 см. 4 шт.
	200 кг.
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