ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на установку модемов для дистанционной передачи показаний приборов учёта холодного водоснабжения
1. Предмет закупки
Поставка, монтаж и пусконаладочные работы по установке 5 модемов для дистанционной передачи показаний существующих приборов учёта холодного водоснабжения.
2. Основные требования
Модемы должны:
· обеспечивать передачу данных по технологии NB-IoT;
· иметь импульсный вход для подключения к прибору учёта воды;
· обеспечивать автоматическую передачу показаний на сервер/информационную систему;
· быть совместимыми с установленными приборами учёта;
· иметь возможность идентификации каждого подключённого прибора;
· быть новыми, не бывшими в эксплуатации;
· соответствовать требованиям законодательства Республики Казахстан и технической документации производителя.
· Количество: 5 комплектов.
Допускается применение оборудования других производителей и моделей при условии соответствия указанным техническим характеристикам и полной совместимости с существующими приборами учёта.
3. Требования к приборам учёта
Существующие приборы учёта холодного водоснабжения должны иметь импульсный выход, совместимый с устанавливаемыми модемами.
Проверка совместимости модемов с установленными приборами учёта осуществляется Исполнителем до начала монтажных работ.
Согласование типа и диаметра приборов учёта осуществляется Заказчиком.
4. Монтаж и пусконаладочные работы
Исполнитель выполняет полный комплекс работ, включая:
· установку и надёжное крепление модемов;
· подключение к импульсным выходам приборов учёта;
· подключение и настройку оборудования;
· проверку качества сигнала NB-IoT;
· настройку передачи данных;
· проверку правильности считывания и передачи показаний;
· устранение выявленных при настройке недостатков.
После завершения работ каждый из 5 установленных модемов должен обеспечивать корректную передачу показаний прибора учёта.
5. Нормативные требования
Поставка оборудования и выполнение работ должны осуществляться в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, в том числе законодательством в сфере государственных закупок, технического регулирования, обеспечения единства измерений, а также действующими нормативными требованиями к выбору, монтажу и эксплуатации приборов и систем учёта воды.
6. Гарантия и документация
Гарантийный срок на оборудование и выполненные монтажные работы — не менее 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ.
Исполнитель предоставляет Заказчику техническую документацию, инструкцию по эксплуатации, гарантийные документы и сведения о серийных номерах установленных модемов.
7. Количество и адреса выполнение работ
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Модем NB-IoT для дистанционной передачи показаний приборов учёта холодного водоснабжения
	шт.
	5

	2
	Монтажные и пусконаладочные работы
	комплект
	5



Адреса выполнение работ
1. БКП (г. Алматы, пр. Алтынсарина, 37) – 1 индивидуальный прибор учета холодного водоснабжения.
2. Библиотека им. Жамбыла (г. Алматы, пр. Назарбаева, 43) – 1 индивидуальный прибор учета холодного водоснабжения.
3. Библиотека Алматы (г. Алматы, ул. Мауленова, 46) – 1 индивидуальный прибор учета холодного водоснабжения.
4. Библиотека им. С. Бегалина (г. Алматы, пр. Достык, 15/27) – 1 индивидуальный прибор учета холодного водоснабжения.
5. Библиотека-филиал, мкр. Аксай-5, д. 18а – 1 индивидуальный прибор учета холодного водоснабжения.
Оборудование должно соответствовать указанным требованиям либо быть эквивалентным по функциональным и техническим характеристикам.

Срок выполнение работ: в течении 15 календарных дней со дня вступления договора в законную силу.








ТЕХНИКАЛЫҚ СЕЦИФИКАЦИЯ
суық суды есепке алу аспаптарының көрсеткіштерін қашықтықтан беруге арналған модемдерді орнату туралы
1. Сатып алудың мәні
Суық суды есепке алудың қолданыстағы аспаптарының көрсеткіштерін қашықтықтан беруге арналған 5 модемді жеткізу, монтаждау және орнату-іске қосу жұмыстары.
2. Негізгі талаптар
Модемдер:
· NB-IoT технологиясы бойынша деректердің берілуін қамтамасыз етуі;
· суды есепке алу аспабына қосылу үшін импульстік кіріске ие болуы;
· серверге/ақпараттық жүйеге көрсеткіштердің автоматты түрде берілуін қамтамасыз етуі;
· орнатылған есепке алу аспаптарымен үйлесімді болуы;
· қосылған әрбір аспапты сәйкестендіру мүмкіндігіне ие болуы;
· жаңа, пайдаланылмаған болуы;
· Қазақстан Республикасы заңнамасының және өндірушінің техникалық құжаттамасының талаптарына сәйкес келуі тиіс.
· Саны: 5 жиынтық.
Көрсетілген техникалық сипаттамаларға сәйкес келген және қолданыстағы есепке алу аспаптарымен толық үйлесімді болған жағдайда, басқа өндірушілер мен модельдердің жабдықтарын қолдануға рұқсат етіледі.
3. Есепке алу аспаптарына қойылатын талаптар
Суық суды есепке алудың қолданыстағы аспаптары орнатылатын модемдермен үйлесімді импульстік шығысқа ие болуы тиіс.
Модемдердің орнатылған есепке алу аспаптарымен үйлесімділігін тексеруді Жұмысты орындаушы монтаж жұмыстары басталғанға дейін жүзеге асырады.
Есепке алу аспаптарының түрі мен диаметрін келісуді Тапсырыс беруші жүзеге асырады.
4. Монтаждау және іске қосу жұмыстары
Жұмысты орындаушы жұмыстардың толық кешенін орындайды, оның ішінде:
· модемдерді орнату және сенімді бекіту;
· есепке алу аспаптарының импульстік шығыстарына қосу;
· жабдықты қосу және баптау;
· NB-IoT сигналының сапасын тексеру;
· деректерді беруді баптау;
· көрсеткіштерді оқу және беру дұрыстығын тексеру;
· баптау кезінде анықталған кемшіліктерді жою.Жұмыстар аяқталғаннан кейін орнатылған 5 модемнің әрқайсысы есепке алу аспабының көрсеткіштерін дұрыс беруді қамтамасыз етуі тиіс.
5. Нормативтік талаптар
Жабдықты жеткізу және жұмыстарды орындау Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына, оның ішінде мемлекеттік сатып алу, техникалық реттеу, өлшем бірлігін қамтамасыз ету саласындағы заңнамаға, сондай-ақ суды есепке алу аспаптары мен жүйелерін таңдау, монтаждау және пайдалану жөніндегі қолданыстағы нормативтік талаптарға сәйкес жүзеге асырылуы тиіс.
6. Кепілдік және құжаттама
Жабдық пен орындалған монтаж жұмыстарына кепілдік мерзімі — орындалған жұмыстар актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай.
Жұмысты орындаушы Тапсырыс берушіге техникалық құжаттаманы, пайдалану жөніндегі нұсқаулықты, кепілдік құжаттарын және орнатылған модемдердің сериялық нөмірлері туралы мәліметтерді ұсынады.
7. Жұмысты орындаудың саны мен мекенжайлары

	№
	Наименование / Атауы
	Ед. изм. / Өлш. бірл.
	Кол-во / Саны

	1
	Модем NB-IoT для дистанционной передачи показаний приборов учёта холодного водоснабжения / Суық суды есепке алу аспаптарының көрсеткіштерін қашықтықтан беруге арналған NB-IoT модемі
	шт. / дана
	5

	2
	Монтажные и пусконаладочные работы / Монтаждау және іске қосу жұмыстары
	комплект / жиынтық
	5


Жұмысты орындау мекенжайлары:
1. БКП (Алматы қ., Алтынсарин даңғ., 37) – суық суды есепке алудың 1 жеке аспабы.
2. Жамбыл атындағы кітапхана (Алматы қ., Назарбаев даңғ., 43) – суық суды есепке алудың 1 жеке аспабы.
3. Алматы кітапханасы (Алматы қ., Мәуленов көш., 46) – суық суды есепке алудың 1 жеке аспабы.
4. С. Бегалин атындағы кітапхана (Алматы қ., Достық даңғ., 15/27) – суық суды есепке алудың 1 жеке аспабы.
5. Кітапхана-филиал, «Ақсай-5» ш.а., 18а үй – суық суды есепке алудың 1 жеке аспабы.
Жабдық көрсетілген талаптарға сәйкес келуі немесе функционалдық және техникалық сипаттамалары бойынша баламалы болуы тиіс.

Жұмысты орындау мерзімі: шарт заңды күшіне енген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде.

