ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
На демонтаж старых и установку новых дверных блоков входной группы детского сада
1. Наименование работ
Демонтаж существующих пластиковых дверных блоков входной группы здания детского сада с последующей поставкой и монтажом новых дверных пластиковых блоков, включая необходимые монтажные, отделочные и сопутствующие работы.
Демонтаж дверных блоков в количестве 4 штук.  
Монтаж пластиковых дверных блоков: 1. предварительный размер ширина не менее 100 см, высота не менее 230 см – в количестве 2 дверных блоков; 2. предварительный размер ширина не менее 100 см, высота не менее 233 см – в количестве 2 дверных блоков.
Необходимо произвести точные замеры с выездом на адрес детского сада. До изготовления дверных блоков Исполнитель обязан выполнить контрольные замеры на объекте и согласовать с Заказчиком размеры, конструкцию, комплектацию и направление открывания дверей.

4.1. Демонтаж существующих дверей
· Выполнить демонтаж старых пластиковых дверных блоков, включая дверные полотна, коробки, петли, ручки, замки и иные элементы, подлежащие замене.
· Обеспечить сохранность существующих стен, откосов, напольного покрытия и других конструктивных элементов здания.
· Удалить остатки монтажной пены, герметиков и крепёжных элементов в местах установки новых дверей.
· Обеспечить сбор, вынос и вывоз строительного мусора, образовавшегося в процессе выполнения работ.
4.2. Требования к новым пластиковым дверным блокам
· Новые двери должны быть предназначены для эксплуатации в общественных зданиях с интенсивным ежедневным использованием.
· Материал профиля — ПВХ, предназначенный для изготовления входных дверей.
· Профиль должен обеспечивать необходимую жёсткость и устойчивость к эксплуатационным нагрузкам.
· Заполнение дверных полотен — согласно согласованной конструкции: стеклопакет, непрозрачная панель либо их комбинация.
· Дверные полотна должны быть укомплектованы петлями, ручками, замками, ответными планками и прочей необходимой фурнитурой.
· Фурнитура должна обеспечивать плавное открывание и закрывание дверей, надёжную фиксацию и возможность регулировки.
· Конструкция дверей и направление открывания должны соответствовать проектным решениям, требованиям пожарной безопасности и условиям эвакуации.
· Цвет профиля и конфигурация дверных блоков согласовываются с Заказчиком до изготовления.
4.3. Монтаж новых дверей
· Выполнить контрольные замеры дверных проёмов до изготовления дверных блоков.
· Изготовить и поставить дверные блоки по согласованным размерам и конфигурации.
· Подготовить дверные проёмы к монтажу без нарушения несущих и ограждающих конструкций.
· Установить дверные коробки с соблюдением вертикального и горизонтального уровней.
· Выполнить надёжное механическое крепление дверных коробок к основанию.
· Обеспечить заполнение монтажных зазоров монтажной пеной и выполнить герметизацию примыканий с учётом защиты монтажного шва от влаги и продувания.
· Установить и отрегулировать дверные полотна, петли, ручки, замки и прочую предусмотренную комплектацию.
· Обеспечить свободное открывание и закрывание дверей без перекосов, заеданий и посторонних звуков.
· Восстановить повреждённые в процессе работ откосы и отделку в пределах зоны производства работ.
· Выполнить уборку места проведения работ и передать объект Заказчику в чистом состоянии.
5. Требования к качеству и безопасности
· Все материалы и изделия должны быть новыми, без дефектов и повреждений.
· Работы выполнять в соответствии с технической документацией изготовителя, действующими строительными нормами и требованиями безопасности Республики Казахстан.
· При выполнении работ обеспечить безопасность воспитанников, работников детского сада и посетителей.
· Работы проводить по согласованию с администрацией детского сада, с ограждением рабочей зоны и исключением доступа детей к месту проведения работ.
· При необходимости организовать выполнение работ вне времени пребывания детей в зоне проведения работ.
· Не допускать повреждения существующих инженерных коммуникаций и конструктивных элементов здания.
· После завершения монтажа проверить работоспособность всех дверных блоков и фурнитуры.
6. Гарантийные обязательства
Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные монтажные работы и установленные дверные блоки на не менее 12 месяцев.

В стоимость работ должна включать:
· демонтаж старых дверных блоков;
· изготовление и поставку новых дверных блоков;
· стоимость профиля, заполнения и фурнитуры;
· доставку изделий до места выполнения работ;
· монтаж и крепление дверных блоков;
· герметизацию монтажных швов;
· восстановление повреждённой отделки в зоне производства работ;
· вынос и вывоз строительного мусора;
· уборку после завершения работ.






















ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
Балабақшаның кіреберіс тобының ескі есіктерін бөлшектеуге және жаңа есік блоктарын орнатуға
1. Жұмыстардың атауы
Балабақша ғимаратының кіреберіс тобының қолданыстағы пластикалық есік блоктарын бөлшектеу, содан кейін қажетті монтаждау, әрлеу және ілеспе жұмыстарды қоса алғанда, жаңа есік пластикалық блоктарын жеткізу және монтаждау.
4 дана есік блоктарын бөлшектеу.  
Пластикалық есік блоктарын орнату: 1. алдын ала Өлшем ені кемінде 100 см, биіктігі кемінде 230 см – 2 есік блогы санында; 2. алдын ала Өлшем ені кемінде 100 см, биіктігі кемінде 233 см – 2 есік блогы санында.
Балабақша мекен-жайына барып дәл өлшеу жүргізу қажет. Есік блоктарын дайындағанға дейін Орындаушы объектіде Бақылау өлшемдерін орындауға және есіктердің өлшемдерін, конструкциясын, жинақталуын және ашылу бағытын Тапсырыс берушімен келісуге міндетті.

4.1. Қолданыстағы есіктерді бөлшектеу
* Ескі пластикалық есік блоктарын, соның ішінде есік жапырақтарын, қораптарды, топсаларды, тұтқаларды, құлыптарды және ауыстырылатын басқа элементтерді бөлшектеңіз.
* Қолданыстағы қабырғалардың, беткейлердің, еден жабындарының және ғимараттың басқа құрылымдық элементтерінің сақталуын қамтамасыз ету.
* Жаңа есіктер орнатылған жерлерде көбік, тығыздағыштар мен бекіткіштердің қалдықтарын алып тастаңыз.
* Жұмыстарды орындау барысында пайда болған құрылыс қоқыстарын жинауды, шығаруды және шығаруды қамтамасыз ету.
4.2. Жаңа пластикалық есік блоктарына қойылатын талаптар
* Жаңа есіктер күнделікті қарқынды пайдаланылатын қоғамдық ғимараттарда пайдалануға арналған болуы керек.
* Профиль материалы — алдыңғы есіктерді жасауға арналған ПВХ.
* Профиль жұмыс жүктемелеріне қажетті қаттылық пен тұрақтылықты қамтамасыз етуі керек.
* Есік жапырақтарын толтыру-келісілген дизайнға сәйкес: екі қабатты терезе, мөлдір емес панель немесе олардың тіркесімі.
* Есік жапқыштары ілмектермен, тұтқалармен, құлыптармен, жауап жолақтарымен және басқа да қажетті керек-жарақтармен жабдықталуы керек.
* Арматура есіктердің тегіс ашылуы мен жабылуын, сенімді бекітілуін және реттеу мүмкіндігін қамтамасыз етуі керек.
* Есіктердің конструкциясы мен ашылу бағыты жобалық шешімдерге, өрт қауіпсіздігі талаптарына және эвакуация шарттарына сәйкес болуы тиіс.
* Профильдің түсі мен есік блоктарының конфигурациясы Тапсырыс берушімен өндіріске дейін келісіледі.
4.3. Жаңа есіктерді орнату
* Есік блоктарын жасағанға дейін есік саңылауларын Бақылау өлшемдерін орындаңыз.
* Есік блоктарын өлшемдері мен конфигурациялары бойынша дайындаңыз және қойыңыз.
* Есіктерді тірек және қоршау конструкцияларын бұзбай орнатуға дайындаңыз.
* Тік және көлденең деңгейлерге сәйкес есік жақтауларын орнатыңыз.
* Есік жақтауларын негізге сенімді механикалық бекітуді орындаңыз.
• Монтаждау саңылауларын монтаждау көбігімен толтыруды қамтамасыз ету және монтаждау тігісін ылғалдан және үрлеуден қорғауды ескере отырып, түйіспелерді тығыздауды орындау.
* Есік жапырақтарын, ілмектерді, тұтқаларды, құлыптарды және басқа да қарастырылған жабдықты орнатыңыз және реттеңіз.
* Есіктердің қисаюсыз, кептеліссіз және бөгде дыбыстарсыз еркін ашылуын және жабылуын қамтамасыз ету.
* Жұмыс барысында бүлінген беткейлерді қалпына келтіру және жұмыс өндіру аймағы шегінде әрлеу.
* Жұмыстар жүргізілетін орынды тазалауды орындау және объектіні Тапсырыс берушіге таза күйде беру.
5. Сапа және қауіпсіздік талаптары
* Барлық материалдар мен бұйымдар жаңа, ақаулар мен зақымдарсыз болуы керек.
* Жұмыстарды Дайындаушының техникалық құжаттамасына, қолданыстағы құрылыс нормаларына және Қазақстан Республикасының қауіпсіздік талаптарына сәйкес орындау.
* Жұмыстарды орындау кезінде тәрбиеленушілердің, балабақша қызметкерлерінің және келушілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету.
* Жұмыстар балабақша әкімшілігінің келісімі бойынша, жұмыс аймағын қоршаумен және балалардың жұмыс орнына кіруін болдырмай жүргізілсін.
* Қажет болған жағдайда балалардың жұмыс жүргізу аймағында болған уақытынан тыс жұмыстарды орындауды ұйымдастыру.
* Қолданыстағы инженерлік коммуникациялар мен ғимараттың құрылымдық элементтеріне зақым келтірмеу.
* Орнату аяқталғаннан кейін барлық есік блоктары мен фитингтердің жұмысын тексеріңіз.
6. Кепілдік міндеттемелері
Орындаушы орындалған монтаждау жұмыстарына және орнатылған есік блоктарына кемінде 12 айға кепілдік береді.

Жұмыс құнына мыналар кіруі керек:
* ескі есік блоктарын бөлшектеу;
* жаңа есік блоктарын жасау және жеткізу;
* профиль, толтыру және арматура құны;
* бұйымдарды жұмыс орындалатын жерге жеткізу;
* есік блоктарын орнату және бекіту;
* монтаждау тігістерін тығыздау;
* жұмыс өндіру аймағында зақымдалған әрлеуді қалпына келтіру;
* құрылыс қоқыстарын шығару және шығару;
* жұмыс аяқталғаннан кейін тазалау.
