ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Замена топливной станции в сборе и промывка бензобака

​
​Объект ремонта: Автомобиль Заказчика Lada 21723-139-33, 2014 года выпуска, VIN XTA217230E0259547.
[bookmark: _GoBack]​Место выполнения работ: На территории (в автосервисном боксе) Поставщика в городе Павлодар.
​ 
​Объем и состав выполняемых работ
Поставщик обязан выполнить полный комплекс работ, включающий в себя следующие этапы:
1. Демонтажные работы:
- Снятие заднего сиденья для доступа к люку топливного бака.
- Очистка зоны вокруг крышки топливного модуля от пыли и грязи во избежание их попадания в бак.
- Сброс давления в топливной системе.
- Отсоединение быстросъемных штуцеров топливопроводов и электрического разъема.
- Демонтаж прижимного кольца и извлечение старого топливного модуля в сборе.
- Полный демонтаж топливного бака с автомобиля для проведения качественной промывки.
2. Промывка и очистка бензобака:
- Полное удаление остатков старого топлива и осадка из бака.
- Промывка внутренней поверхности бака специализированными химическими составами, удаляющими смолистые отложения, воду, ржавчину и механические примеси.
- Повторная промывка и тщательная сушка бака сжатым воздухом до полного испарения влаги и очистителей.
- Визуальный контроль внутренней поверхности на предмет отсутствия сквозной коррозии и остаточных загрязнений.
3. Монтажные работы и замена компонентов:
- Установка нового уплотнительного кольца топливного модуля.
- Монтаж нового оригинального топливного модуля в сборе (включая насос, датчик уровня топлива, встроенный фильтр грубой очистки/сетку и противоотливной стакан), соответствующего заводским артикулам для данной модификации Lada Priora.
- Установка топливного бака на автомобиль, фиксация хомутов и термоэкранов.
- Подключение топливных магистралей (до щелчка фиксаторов) и разъема проводки.
4. Проверка и пусконаладка:
- Заправка бака чистым тестовым топливом.
- Включение зажигания для создания давления, проверка герметичности всех соединений на отсутствие утечек.

Требования к используемым запасным частям и материалам
Топливный модуль (станция) в сборе должен быть новым, не бывшим в употреблении (новым, не восстановленным). Поставляется силами и за счет Поставщика.
Расходные материалы (очистители, уплотнительные прокладки и т.д.) включены в стоимость работ Поставщика.

Требования к контролю со стороны Заказчика
Поставщик обязан обеспечить представителю Заказчика безопасные условия нахождения в ремонтной зоне.
Поставщик обязан демонстрировать представителю Заказчика промежуточные этапы работ: внутреннее состояние бака до и после промывки, а также целостность заводской упаковки и маркировки нового устанавливаемого топливного модуля перед его монтажом.
Замена деталей без визуальной фиксации или уведомления представителя Заказчика не допускается.

Гарантийные обязательства
Поставщик гарантирует качество выполненных работ и стабильную работу установленного узла.
Срок гарантии на выполненные работы по замене и промывке, а также на установленный топливный модуль должен составлять не менее 6 (шести) месяцев (или не менее 10 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее) с момента подписания Акта оказанных услуг на портале госзакупок. 
При обнаружении дефектов или неисправностей в течение гарантийного периода Поставщик устраняет их за свой счет в течение 5 рабочих дней.
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ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
Жанармай станциясын жинау және бензин багын жуу


Жөндеу нысаны: 2014 жылы шығарылған Lada 21723-139-33 тапсырыс берушісінің автокөлігі, VIN XTA217230E0259547.

Қызмет көрсету орны: Павлодар қаласында жеткізушінің аумағында (автосервистік бокста).

Орындалатын жұмыстардың көлемі мен құрамы
Өнім беруші келесі кезеңдерді қамтитын жұмыстардың толық кешенін орындауға міндетті:
1.	Бөлшектеу жұмыстары:
- Жанармай багының люкіне кіру үшін артқы орынды алу.
- Жанармай Модулінің қақпағының айналасын шаң мен кірден тазарту, олардың резервуарға түсуіне жол бермеу.
- Отын жүйесіндегі қысымды босату.
- Отын құбырлары мен электр қосқышының жылдам босатылатын фитингтерін ажырату.
- Қысқыш сақинаны бөлшектеу және ескі отын модулін жинау.
- Сапалы жуу жүргізу үшін автомобильден жанармай багын толық бөлшектеу.
2.	Бензинді жуу және тазалау:
- Резервуардан ескі отын мен шөгінділердің қалдықтарын толығымен алып тастау.
- Резервуардың ішкі бетін шайырлы шөгінділерді, суды, тотты және механикалық қоспаларды кетіретін арнайы химиялық қосылыстармен жуу.
- Ылғал мен тазартқыштар толығымен буланғанша резервуарды сығылған ауамен қайта жуу және мұқият кептіру.
- Ішкі бетті коррозия мен қалдық ластанудың болмауына көзбен шолып бақылау.
3.	Монтаждау жұмыстары және компоненттерді ауыстыру:
- Жаңа отын Модулінің тығыздағыш сақинасын орнату.
- Осы Lada Priora модификациясы үшін зауыттық мақалаларға сәйкес келетін жаңа түпнұсқа отын модулін (сорғыны, отын деңгейінің сенсорын, кіріктірілген өрескел сүзгіні/торды және құюға қарсы стаканды қоса) орнату.
- Автокөлікке жанармай багын орнату, қысқыштар мен жылу экрандарын бекіту.
- Жанармай желілерін (бекіткіштер басылғанға дейін) және сым қосқышын қосу.
4.	Тексеру және іске қосу:
- Резервуарды таза сынақ отынымен толтыру.
- Қысым жасау үшін тұтануды қосу, барлық қосылыстардың ағып кетпеуін тексеру.

Пайдаланылатын қосалқы бөлшектер мен материалдарға қойылатын талаптар
Жанармай модулі (станция) жаңа, пайдаланылмаған (жаңа, қалпына келтірілмеген) болуы керек. Күшпен және жеткізушінің есебінен жеткізіледі.
Шығыс материалдары (тазалағыштар, тығыздағыш төсемдер және т.б.) жеткізушінің жұмыс құнына енгізілген.

Тапсырыс беруші тарапынан бақылауға қойылатын талаптар
Өнім беруші Тапсырыс берушінің өкіліне жөндеу аймағында болудың қауіпсіз жағдайларын қамтамасыз етуге міндетті.
Жеткізуші Тапсырыс берушінің өкіліне жұмыстың аралық кезеңдерін көрсетуге міндетті: бактың жууға дейінгі және кейінгі ішкі жағдайы, сондай-ақ зауыттық қаптаманың тұтастығы және оны орнатпас бұрын жаңа орнатылған отын модулін таңбалау.
Бөлшектерді визуалды тіркеусіз немесе Тапсырыс беруші өкілінің хабарламасынсыз ауыстыруға жол берілмейді.

Кепілдік міндеттемелері
Жеткізуші орындалған жұмыстардың сапасына және орнатылған тораптың тұрақты жұмысына кепілдік береді.
Ауыстыру және жуу бойынша орындалған жұмыстарға, сондай-ақ белгіленген отын модуліне кепілдік беру мерзімі Мемлекеттік сатып алу порталында көрсетілген қызметтер актісіне қол қойылған сәттен бастап кемінде 6 (алты) айды (немесе бұрын не болатынына байланысты кемінде 10 000 км жүрісті) құрауға тиіс. 
Кепілдік мерзімі ішінде ақаулар немесе ақаулар анықталған жағдайда өнім беруші оларды 5 жұмыс күні ішінде өз есебінен жояды.
