ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК

 « ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫНЫҢ  БІЛІМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ АРАЛ АУДАНЫ БОЙЫНША БІЛІМ БӨЛІМІНІҢ» «№60 ОРТА МЕКТЕП » КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
 ҒИМАРАТЫНЫҢ ҚАСБЕТІН БЕЗЕНДІРУ ЖҰМЫСТАРЫНА ҚАЖЕТТІ ТАУАРЛАРДЫ САТЫП АЛУ ЖӘНЕ ОРНАТУ

Ғимараттың төбесінде прожекторларды орнатумен сыртқы жарықтандыру жүйесін қондыру жұмыстары мектеп биіктігі 9 метр 
Әлеуетті өнім беруші өзіне: тапсырыс беруші ғимаратының сәулеттік жарықтандыруын монтаждау және іске қосу-баптау және жабдықты жеткізу жөніндегі жұмыстарды; пайдалануға берілген сәттен бастап кемінде 12 ай мерзіммен кепілдік пен сервистік қызмет көрсетуді алады.
Кабельдік өнімдерді төсеу жасырын жұмыс әдісімен, кабельдік канал мен ПВХ құбырларын минималды қолданумен жүзеге асырылады.
Жеткізуші орнатылған архитектуралық жарықтандыру жүйесінің толық жұмыс істейтіндігін растайды және кепілдік береді.
Жүйелерді орнату кезінде жеткізушіге қойылатын талаптар:
- өз қаражаты есебінен материалдарды, жиынтықтауыштарды (бекітпелерді) және барлық шығыс материалдарын сатып алу
- кабельдік трассаларды төсеу; Материалдарды орнату; жарықтандыруды іске қосу-баптау.
Монтаждау жұмыстарын орындау кезінде Өнім беруші қолданыстағы ҚНжЕ, ГОСТ, СанПиН және ППБ басшылыққа алуға, сондай-ақ Тапсырыс берушінің ғимараты мен құрылыстарына елеулі зақым келтірместен жабдықты бөлшектеу (орнату, жөндеу орнын ауыстыру үшін) мүмкіндігін көздеуге міндетті. Жұмыстарды жүргізу кезінде өрт қауіпсіздігі, еңбекті қорғау және санитарлық-гигиеналық режим ережелерін сақтағаны үшін жауапкершілік өнім берушіге жүктеледі, ол өзінің ішкі бұйрығымен жұмыстарды жүргізуге және Тапсырыс берушінің объектісінде ережелерді сақтауға жауапты адамды тағайындауға міндеттенеді (жұмыс басталар алдында шарт жасалғаннан кейін бұйрықтың көшірмесін ұсыну).
Өнім беруші Тапсырыс берушімен шарттық міндеттемелерді орындау мерзімдеріне сәйкес ғимараттың сәулеттік жарықтандыруын монтаждау және іске қосу-баптау жөніндегі жұмыстарды жүргізу кестесін келісуге міндетті. Ғимараттың сәулеттік жарықтандыруын монтаждау және іске қосу-баптау жөніндегі жұмыстарды орындау басталғанға дейін Әлеуетті өнім беруші Тапсырыс берушінің объектісінде неғұрлым егжей-тегжейлі өлшеулер жүргізуге тиіс.Жұмыстарды орындаумен байланысты барлық тәуекелдерді әлеуетті өнім беруші көтереді: электр Монтаждау, Монтаждау, биіктіктегі жұмыстар. Жарық қондырғылары ғимаратқа бекітіледі. Ол ғимараттың өзіне бағытталған Жарық прожекторын орнату арқылы жүзеге асырылады. Жарықтандыру құрылғыларын электр сымдарына қосу кабельдің көмегімен жүзеге асырылады - пластикалық корпусы бар және бұрандалары бар арнайы қосқыш құрылғылар.
Ерекше шарттар:
- Мердігер Тапсырыс берушінің мүлкіне залал келтірумен немесе залал келтірумен байланысты барлық тәуекел үшін жауап береді;
- Шарт жасалғаннан кейін 12 ай мерзімге орындалған жұмыстардың сапасы туралы кепілдік хат ұсынылсын;
- пайдалану мерзімін ұлғайта отырып, материалдардың неғұрлым сапалы технологиялық сипаттамаларын ұсынуға жол беріледі. Барлық жүргізілген тоқ сымдары арнайы шкафқа орналастырылу тиіс. Барлық сатып алынатын тауарлар және орнату жұмыстары жеңімпаз мердігердің есебінен жүргізіледі.
Ғимараттың сәулеттік жарықтандыруы үшін қажетті материалдардың тізімі:

Светильник арихитектурной подсветки– 25 ДАНА
Источник света: Led (CREE) синего свечения
Мощность: 8/16/150 Ватт.
Напрежение питания: AC 100-240 V.
Цветовая температура: 5 000 К.
Срок службы: 50 000 часов.
Угол раскрытия: 6º
Температура эксплуатации: -30 С +50 С
-светодиодную ленту (cрок службы: 50 000 часов)  - 200 метров
-крепеж для светодиодной ленты (80 штук)
-Алюминивый профиль для неона -200 метр
-Сип 4-16 провод  -300 метр
- коробка распределительная не менее 10 штук
- кабель канал 12*12 – не менее 300 метр
- метизы и крепежная продукция – не менее 4 комплекта
- драйвер питания не менее 7 штук
- стабилизатор не менее 1 штуки
- шкаф (фото реле, автоматы, магнитный пускатель) не менее 1 штуки
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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПРИОБРЕТЕНИЕ И УСТАНОВКА НЕОБХОДИМЫХ ТОВАРОВ ДЛЯ РАБОТ ПО ОТДЕЛКЕ ФАСАДА ЗДАНИЯ КОММУНАЛЬНО ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ « СРЕДНЯЯ ШКОЛА №8760 »  ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ПО АРАЛЬСКОМУ РАЙОНУ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Работа  системы наружного освещения на крыше здания с установкой прожекторов  и светодиодных лент высота крыши 9 метр
Потенциальный поставщик получает: работы по монтажу и пусконаладке архитектурного освещения здания заказчика и поставке оборудования; гарантию и сервисное обслуживание сроком не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.
Прокладка кабельных изделий осуществляется методом скрытых работ, с минимальным использованием кабельного канала и труб ПВХ.
Поставщик подтверждает и гарантирует полную работоспособность установленной системы архитектурного освещения.
Требования к поставщику при установке систем:
- приобретение материалов, комплектующих (креплений) и всех расходных материалов за счет собственных средств
- прокладка кабельных трасс; установка материалов; пуско-наладка освещения.
При выполнении монтажных работ поставщик обязан руководствоваться действующими СНиП, ГОСТ, СанПиН и ППБ, а также предусмотреть возможность демонтажа (установки, замены места ремонта) оборудования без существенного повреждения здания и сооружений заказчика. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима при производстве работ возлагается на поставщика, который своим внутренним приказом обязуется назначить лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение правил на объекте заказчика (предоставление копии приказа после заключения договора Перед началом работ).
Поставщик обязан согласовать с заказчиком график проведения работ по монтажу и пусконаладке архитектурного освещения здания в соответствии со сроками исполнения договорных обязательств. До начала выполнения работ по монтажу и пусконаладке архитектурного освещения здания потенциальный поставщик должен провести более детальные замеры на объекте заказчика. Все риски, связанные с выполнением работ, несет потенциальный поставщик: электромонтажные, монтажные, высотные работы. Световые установки крепятся к зданию. Это достигается установкой светового прожектора, направленного на само здание. Подключение осветительных приборов к электропроводке осуществляется с помощью кабеля - специальных соединительных устройств с пластиковым корпусом и винтами.
Особые условия:
- Подрядчик несет ответственность за весь риск, связанный с нанесением ущерба или причинением ущерба имуществу заказчика;
- Предоставить гарантийное письмо о качестве выполненных работ сроком на 12 месяцев после заключения договора;
- допускается представление более качественных технологических характеристик материалов с увеличением срока эксплуатации. Вся проводка должна быть размещена в специальном шкафу. Все закупаемые товары и монтажные работы производятся за счет подрядчика-победителя.
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