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Техническая спецификация по текущему ремонту арендного дома (ИЖС), согласно сметной документации
	Наименование конкурса
	Осуществение работ по текущему ремонту арендного дома (ИЖС) согласно сметной документации

	Адрес местонахождения  объекта
	Республика Казахстан, область Абай, г. Семей, улица Архат, дом 6, квартира 1

	Наименование работ  объекта
	Работы по текущему ремонту арендного дома (ИЖС) согласно сметной документации (ремонт пола во всех комнатах, ремонт кровли, усиление фундамента, демонтаж натяжного потолка, покраска водоэмульсионным составом по штукатурке и сборной конструкции стены, внутренняя отделка,установка щитка, ремонт санузла, демонтаж электропроводки)

	Размер авансового платежа	
	0 % 

	Срок оказания 
	1 месяца после заключения договора. 

	Количество объектов
	1 дом

	Срок гарантии объектов
	-



При оказании услуги Поставщик обязан:
1. Обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязанностей по Договору.
1. При исполнении своих обязательств по Договору  обеспечить соответствие оказываемых услуг требованиям, указанным в Приложении к Договору (техническая спецификация), являющейся неотъемлемой частью Договора;
1. Не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Поставщиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств;
1. Без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;
1. Произвести ремонт:
1. [bookmark: _GoBack]Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка.
1. Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия.
1. Полы цементные. Разборка покрытия.
1. Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм.
1. Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101.
1. Устройство покрытия полов из линолеума на клее.
1. Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах.
1. Демонтаж натяжного потолка из поливинилхлоридной пленки одноуровневого.
1. Устройство натяжного потолка из поливинилхлоридной пленки одноуровневого.
1. Светильники с лампами накаливания. Демонтаж.
1. Установка светильника светодиодного с подвесом на крюке в помещениях с нормальными условиями среды.
1. Светильник для светодиодных ламп типа ДВО 4030, мощность 30 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014.
1. /замазать трещины/Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м². Толщина слоя до 20 мм.
1. /вовсехкомнатах/Простая покраска водоэмульсионным составом по штукатурке и сборной конструкции стены.
1. Установка щитка распределительного квартирного.
1. Установка автоматов на металлоконструкциях, щитах и пультах.
1. Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 16А 4.5 кА "D".
1. Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 32А 4.5 кА "D".
1. Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 40А 4.5 кА "D".
1. Электропроводка скрытая. Демонтаж.
1. Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2.
1. Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х6,0 (ок)-0,66.
1. /Кровля/Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых.
1. Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-140.
1. Устройство слоя пароизоляционного из пленки полиэтиленовой без стекловолокнистых материалов.
1. Полы из керамических плиток. Разборка покрытия.
1. Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка.
1. Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе.
1. Плитка керамическая ГОСТ 13996-2019 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм.
1. Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону.
1. Усиление фундамента обоймой монолитной железобетонной.
1. Мусор строительный (механизированная). Погрузка.
1. Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км.

1. После подписания договора поставщик выполняет работы согласно Технической спецификации и локального сметного расчета 
Оплата за оказанные услуги будет производиться путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, на основании счет-фактуры, акта выполненных работ.






Исп.: Ж. Шайкенова
Тел.: 36-04-23


