ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
«Лофт» стиліндегі металл қаңқалы, ЛДСП сөрелері бар стеллажды дайындау жұмыстары
Конструкцияға қойылатын негізгі талаптар
Стеллаж Тапсырыс беруші ұсынған үлгіге/фотосуретке сәйкес «Лофт» стилінде орындалған, металл қаңқадан және ЛДСП-дан жасалған көлденең сөрелерден тұратын сәндік-функционалдық конструкция болуы тиіс.
Стеллаждардың саны – 3 (үш) дана
· Сөрелердің тереңдігі – 25 см;
· Стеллаждың ені – қабырғаның 308 см құрайтын енін ескере отырып, объектіде анықталсын;
· Стеллаждың биіктігі – қабырғаның 370 см құрайтын биіктігін ескере отырып, объектіде анықталсын;
· Сөрелердің саны – дизайн шешіміне сәйкес анықталып, Тапсырыс берушімен келісілсін;
· Сөрелердің орналасуы – келісілген эскизге сәйкес асимметриялық, сатылы/композициялық түрде орындалсын;
· Металл қаңқа – берік, орнықты және үй-жай ішінде пайдалануға жарамды болуы тиіс;
· Сөрелер қалыңдығы кемінде 18 мм сапалы ЛДСП-дан жасалуы тиіс;
· [bookmark: _GoBack]Бір сөренің биіктігі – 30 см.
· ЛДСП бөлшектерінің шеттері сыртқы көрінісін жақсартатын және зақымданудан қорғайтын жиек материалымен қапталуы тиіс;
· Металл элементтер өңделіп, ұнтақ бояумен боялуы тиіс;
· Конструкция конструкциялық шешімге қарай қабырғаға және/немесе еденге сенімді бекітілуі тиіс;
· Бекіту элементтері конструкцияның орнықтылығы мен қауіпсіздігін қамтамасыз етуі тиіс.
Стеллаждың және желдеткіш саңылауының сәндік қаптамасының түпкілікті өлшемдерін Жеткізуші объектіде тікелей бақылау өлшемдерін жүргізгеннен кейін анықтайды.
Металл қаңқаның түсі, ЛДСП-ның түсі мен декоры, стеллаждың конфигурациясы және түпкілікті өлшемдері дайындау жұмыстары басталғанға дейін Тапсырыс берушімен міндетті түрде келісілуі тиіс.
Қалаулы стильдік шешім – металл қаңқа мен ағаш фактуралы ЛДСП-ны үйлестіру арқылы орындалатын «Лофт» стилі.
Жеткізуші дайындау жұмыстары басталғанға дейін Тапсырыс берушіге стеллаждың негізгі өлшемдері, сөрелердің саны мен орналасуы, қаңқаның және ЛДСП-ның түсі көрсетілген эскизін, сызбасын немесе 3D-көрнекілендіруін келісуге ұсынуға міндетті. Қажет болған жағдайда Тапсырыс беруші дайындау басталғанға дейін дизайн-жобаға түзетулер енгізуге құқылы. Жеткізуші келісілген өзгерістерді қосымша ақы алмай енгізуге міндетті. Стеллажды дайындауға Тапсырыс беруші эскизді келіскеннен кейін ғана жол беріледі.
Желдеткіш саңылауының сәндік қаптамасы
Қызмет құрамына стеллаждың үстіндегі қабырғада орналасқан қолданыстағы желдеткіш саңылауының/желдеткіш қорабының сәндік қаптамасын дайындау және монтаждау жұмыстары да енгізілуі тиіс.
Сәндік қаптамаға қойылатын талаптар:
· стеллаж сөрелерінің түсі мен декорына үйлесетін ЛДСП-дан жасалуы тиіс;
· желдеткіш конструкциясының көрінетін бөлігін жабуы тиіс;
· ұқыпты және эстетикалық сыртқы көріністі қамтамасыз етуі тиіс;
· стеллаждың жалпы «Лофт» стиліне сәйкес келуі тиіс;
· техникалық қызмет көрсету үшін желдеткіш саңылауына қол жеткізу мүмкіндігін қарастыруы тиіс;
· желдету жүйесінің жұмыс істеуіне кедергі келтірмеуі тиіс;
· жиектері ұқыпты өңделуі тиіс.
Желдеткіш саңылауының сәндік қаптамасының өлшемдері объектідегі нақты өлшемдерді бақылау арқылы анықталуы тиіс.
Қызмет көрсету құрамына мыналар кіреді:
1. Объектіге бару және бақылау өлшемдерін жүргізу.
2. Стеллаждың эскизін/сызбасын әзірлеу.
3. Дизайнды Тапсырыс берушімен келісу.
4. Металл қаңқаны дайындау.
5. ЛДСП-дан сөрелерді дайындау.
6. ЛДСП бөлшектерін өңдеу және жиектерін қаптау.
7. Металл қаңқаны бояу.
8. ЛДСП-дан желдеткіш саңылауының сәндік қаптамасын дайындау.
9. Конструкцияны орнату орнына жеткізу.
10. Стеллажды монтаждау және сенімді бекіту.
11. Желдеткіш саңылауының сәндік қаптамасын монтаждау.
12. Барлық қажетті бекіту және біріктіру элементтерін орнату.
13. Монтаждау жұмыстары аяқталғаннан кейін жұмыс орнын жинау.
Сапаға қойылатын талаптар
Барлық материалдар жаңа, сапалы және көзге көрінетін ақауларсыз болуы тиіс.
Стеллаж мынадай талаптарға сай болуы тиіс:
· берік болуы;
· орнықты болуы;
· пайдалану кезінде қауіпсіз болуы;
· өткір және өңделмеген жиектері болмауы;
· сынықтары, сызаттары мен зақымданулары болмауы;
· металл элементтерінің жабыны тегіс әрі сапалы болуы;
· біріктірілген жерлері ұқыпты орындалуы тиіс.
Барлық өлшемдер, түпкілікті конфигурация, сөрелердің саны, металл қаңқаның түсі және ЛДСП декоры дайындау жұмыстары басталғанға дейін Тапсырыс берушімен келісілуі тиіс.
Ерекше шарт
Стеллажды дайындау кезінде қабырғадағы желдеткіш саңылауының нақты орналасуы ескерілуі тиіс. Стеллаж бен сәндік қаптама біртұтас композиция құрауы қажет. Бұл ретте желдету жүйесінің қалыпты жұмыс істеуі және оған техникалық қызмет көрсету үшін қолжетімділігі сақталуы тиіс.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Работы по изготовлению стеллажа с ЛДСП полками с металлическим каркасом в стиле «Лофт»

Основные требования к конструкции:
Стеллаж должен представлять собой декоративно-функциональную конструкцию с металлическим каркасом и горизонтальными полками из ЛДСП, выполненную в стиле «Лофт», согласно представленному Заказчиком образцу/фотографии.
Количество стеллажей 3 шт
· глубина полок — 25 см; 
· ширина стеллажа — определить по месту, в пределах ширины стены 308 см; 
· высота стеллажа — определить по месту с учетом высоты стены 370 см; 
· количество полок — определить по дизайн-решению и согласовать с Заказчиком; 
· расположение полок — асимметричное, ступенчатое/композиционное, в соответствии с согласованным эскизом; 
· металлический каркас — прочный, устойчивый, предназначенный для эксплуатации в помещении; 
· полки — из качественного ЛДСП толщиной не менее 18 мм; 
· высота одной  полки – 30 см;
· торцы ЛДСП обработать кромкой, обеспечивающей аккуратный внешний вид и защиту от повреждений; 
· металлические элементы обработать и окрасить порошковой краской; 
· конструкция должна быть надежно закреплена к стене и/или полу в зависимости от конструктивного решения; 
· крепежные элементы должны обеспечивать устойчивость и безопасность конструкции. 

Окончательные размеры стеллажа и обшивки вентиляционной отдушины определяются Поставщиком после проведения контрольных замеров непосредственно на объекте.
Цвет металлического каркаса, цвет и декор ЛДСП, конфигурация и окончательные размеры стеллажа подлежат обязательному согласованию с Заказчиком до начала изготовления.
Предпочтительное стилистическое решение — «Лофт», с сочетанием металлического каркаса и деревянной фактуры ЛДСП.
Поставщик до начала изготовления обязан предоставить Заказчику эскиз, чертеж или 3D-визуализацию будущего стеллажа с указанием основных размеров, количества и расположения полок, цвета каркаса и ЛДСП для согласования. В случае необходимости Заказчик вправе внести корректировки в дизайн-проект до начала изготовления. Поставщик обязан внести согласованные изменения без дополнительной оплаты. Изготовление допускается только после согласования Заказчиком эскиза.

Обшивка вентиляционной отдушины
В состав услуги также включить изготовление и монтаж декоративной обшивки существующей вентиляционной отдушины/вентиляционного короба, расположенной на стене над стеллажом.
Обшивка должна:
· выполняться из ЛДСП, гармонирующего по цвету и декору с полками стеллажа; 
· закрывать видимую часть вентиляционной конструкции; 
· обеспечивать аккуратный и эстетичный внешний вид; 
· соответствовать общей стилистике стеллажа «Лофт»; 
· предусматривать возможность доступа к вентиляционной отдушине для ее обслуживания; 
· не препятствовать функционированию вентиляционной системы; 
· иметь аккуратно обработанные торцы. 
Размеры обшивки вентиляционной отдушины определить по фактическим размерам на объекте после контрольных замеров.

Состав услуги включает:
1. Выезд на объект и выполнение контрольных замеров. 
2. Разработка эскиза/чертежа стеллажа. 
3. Согласование дизайна с Заказчиком. 
4. Изготовление металлического каркаса. 
5. Изготовление полок из ЛДСП. 
6. Обработка и кромление деталей ЛДСП. 
7. Покраска металлического каркаса. 
8. Изготовление обшивки вентиляционной отдушины из ЛДСП. 
9. Доставка конструкции к месту установки. 
10. Монтаж и надежное крепление стеллажа. 
11. Монтаж декоративной обшивки вентиляционной отдушины. 
12. Установка всех необходимых крепежных и соединительных элементов. 
13. Уборка места проведения работ после монтажа. 
Требования к качеству
Все материалы должны быть новыми, качественными и без видимых дефектов.
Стеллаж должен быть:
· прочным; 
· устойчивым; 
· безопасным при эксплуатации; 
· без острых и необработанных кромок; 
· без сколов, царапин и повреждений; 
· с ровным и качественным покрытием металлических элементов; 
· с аккуратно выполненными соединениями. 
Все размеры, окончательная конфигурация, количество полок, цвет металлического каркаса и декор ЛДСП согласовываются с Заказчиком до начала изготовления.
Особое условие
При изготовлении необходимо учитывать фактическое расположение вентиляционной отдушины на стене. Стеллаж и декоративная обшивка должны составлять единую композицию, при этом вентиляционная система должна оставаться функциональной и доступной для технического обслуживания.

