Техническая спецификация
	№ 
п/п
	Наименование работ
	Описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых работ
	Ед.изм.
	К-во

	1
	Изготовление и установка внутренних вертикальных жалюзи и рулонных штор (ролл-штор) для окон.
	Изготовление и установка внутренних вертикальных жалюзи и рулонных штор (ролл-штор) для окон. Объём работы: 220кв. м.
Поставщик обязан произвести изготовление, доставку и установку внутренних вертикальных жалюзи и/или рулонных штор (ролл-штор) для окон в соответствии с индивидуальными размерами оконных проёмов Заказчика. Перед изготовлением изделий Поставщик обязан обеспечить выезд специалиста на объект Заказчика для проведения необходимых замеров. Выезд специалиста входит стоимость в договора . Изготовление изделий производится только после согласования с Заказчиком размеров, дизайна, цвета и типа ткани. Жалюзи и рулонные шторы должны быть новыми, ранее не использованными, предназначенными для внутреннего оформления оконных проёмов и обеспечивающими защиту помещений от прямых солнечных лучей.
   Требования к материалам и качеству изделий:
- Ткань должна иметь антистатическую и пылеотталкивающую обработку.
- Используемые материалы должны быть сертифицированными, безопасными для здоровья человека, нетоксичными и не иметь посторонних запахов.
- Ткань должна быть устойчивой к воздействию солнечных лучей, не выгорать и сохранять первоначальный внешний вид в процессе эксплуатации.
-  Материалы должны быть качественными, прочными, устойчивыми к износу и пригодными для длительного использования внутри помещений.
- Конструкция жалюзи и рулонных штор должна обеспечивать удобство эксплуатации и регулирования уровня освещённости помещения.
- Механизмы управления должны быть исправными, надёжными и обеспечивать плавное открывание, закрывание и регулирование положения полотна.
- Все комплектующие и крепёжные элементы должны быть новыми и обеспечивать надёжное крепление изделий к оконным проёмам или другим предусмотренным для монтажа поверхностям.
Поставщик обязан выполнить следующие работы:
1. Выезд специалиста на объект Заказчика для проведения замеров оконных проёмов.
2. Согласование с Заказчиком размеров, типа изделий, дизайна, цвета и используемых материалов.
3. Изготовление жалюзи и рулонных штор по индивидуальным размерам оконных проёмов.
4. Доставку готовых изделий до места установки.
5. Монтаж изделий с использованием необходимых крепёжных элементов и комплектующих.
6. Проверку работоспособности механизмов управления после установки.
7. Устранение выявленных недостатков, связанных с изготовлением и монтажом, за счёт Поставщика.
Изделия должны быть установлены ровно, надёжно и аккуратно, без повреждения оконных конструкций, стен и отделки помещений. После завершения монтажа изделия должны быть полностью готовы к эксплуатации.
Тип жалюзи и рулонных штор, цветовая гамма, дизайн, фактура ткани, размеры и другие визуальные характеристики изделий подлежат обязательному предварительному согласованию с Заказчиком.
Изготовление изделий без предварительного согласования указанных характеристик не допускается.
Поставщик предоставляет гарантию на механизмы управления сроком не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты установки и приёмки изделий Заказчиком.

В течение гарантийного срока Поставщик обязан за свой счёт устранить неисправности и дефекты, возникшие по причине некачественного изготовления, использованных материалов или ненадлежащего монтажа, за исключением повреждений, возникших по вине Заказчика вследствие неправильной эксплуатации.
Требования к результату выполнения работ:
По завершении изготовления и установки все изделия должны соответствовать согласованным размерам, характеристикам и требованиям настоящей технической спецификации, быть исправными, качественно установленными и готовыми к эксплуатации.
Общий объём составляет 220 кв. м. Окончательные размеры изделий определяются по результатам замеров специалиста и согласовываются с Заказчиком до начала изготовления.
Все расходы, связанные с замером, изготовлением, доставкой, монтажом и предоставлением необходимы.
	Работа
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Техникалық ерекшелігі 
	№ 
п/п
	Жұмыстардың атауы
	Сатып алынатын жұмыстардың сипаттамасы және талап етілетін техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары
	Өлш.бір.
	Саны

	1
	Терезелерге арналған ішкі тік перделер мен роликті перделерді (роликті перделер) жасау және орнату.
	Терезелерге арналған ішкі тік перделер мен роликті перделерді (роликті перделер) жасау және орнату. Жұмыс көлемі: 220кв. М.
[bookmark: _GoBack]Жеткізуші Тапсырыс берушінің терезе саңылауларының жеке өлшемдеріне сәйкес терезелер үшін ішкі тік перделерді және/немесе роликті перделерді (роликті перделерді) дайындауды, жеткізуді және орнатуды жүргізуге міндетті. Бұйымдарды дайындамас бұрын өнім беруші қажетті өлшеулер жүргізу үшін Тапсырыс берушінің объектісіне маманның шығуын қамтамасыз етуге міндетті. Маманның кетуі келісімшартқа кіреді . Бұйымдарды дайындау Тапсырыс берушімен матаның өлшемдерін, дизайнын, түсі мен түрін келіскеннен кейін ғана жүргізіледі. Перделер мен роликті перделер жаңа, бұрын пайдаланылмаған, терезе саңылауларының ішкі безендірілуіне арналған және үй-жайларды тікелей күн сәулесінен қорғауды қамтамасыз етуі керек.
   Материалдар мен бұйымдардың сапасына қойылатын талаптар:
- Матада антистатикалық және шаңға қарсы емдеу болуы керек.
- Қолданылатын материалдар сертификатталған, адам денсаулығына қауіпсіз, улы емес және бөгде иіссіз болуы керек.
- Мата күн сәулесінің әсеріне төзімді болуы керек, күйіп қалмауы керек және жұмыс кезінде бастапқы көрінісін сақтауы керек.
- Материалдар сапалы, берік, тозуға төзімді және үй ішінде ұзақ уақыт пайдалануға жарамды болуы керек.
- Жалюзи мен роликті перделердің конструкциясы үй-жайдың жарық деңгейін реттеу және пайдалану ыңғайлылығын қамтамасыз етуі тиіс.
- Басқару тетіктері жарамды, сенімді және кенептің жай-күйін біркелкі ашуды, жабуды және реттеуді қамтамасыз етуі тиіс.
- Барлық компоненттер мен бекіткіштер жаңа болуы керек және бұйымдарды терезе саңылауларына немесе монтаждау үшін қарастырылған басқа беттерге сенімді бекітуді қамтамасыз етуі керек.
Жеткізуші келесі жұмыстарды орындауға міндетті:
1. Терезе саңылауларын өлшеу үшін Тапсырыс берушінің объектісіне маманның шығуы.
2. Тапсырыс берушімен өлшемін, өнім түрін, дизайнын, түсін және пайдаланылатын материалдарды келісу.
3. Терезе саңылауларының жеке өлшемдері бойынша жалюзи және роликті перделер жасау.
4. Дайын өнімді орнату орнына жеткізу.
5. Қажетті бекіткіштер мен компоненттерді пайдалана отырып, бұйымдарды монтаждау.
6. Орнатқаннан кейін басқару механизмдерінің жұмысын тексеру.
7. Өнім берушінің есебінен өндіруге және монтаждауға байланысты анықталған кемшіліктерді жою.
Бұйымдар терезе конструкцияларына, қабырғаларға және үй-жайларды әрлеуге зақым келтірместен тегіс, сенімді және ұқыпты орнатылуы тиіс. Орнату аяқталғаннан кейін өнімдер пайдалануға толық дайын болуы керек.
Перделер мен роликті перделердің түрі, түс схемасы, матаның дизайны, құрылымы, өлшемдері және бұйымдардың басқа да көрнекі сипаттамалары Тапсырыс берушімен міндетті түрде алдын ала келісуге жатады.
Көрсетілген сипаттамаларды алдын ала келіспей Бұйымдарды дайындауға жол берілмейді.
Өнім беруші бұйымдарды тапсырыс беруші орнатқан және қабылдаған күннен бастап кемінде 12 (он екі) ай мерзімге басқару тетіктеріне кепілдік береді.

Кепілдік мерзімі ішінде өнім беруші дұрыс пайдаланбау салдарынан Тапсырыс берушінің кінәсінен туындаған зақымдарды қоспағанда, сапасыз дайындау, пайдаланылған материалдар немесе тиісінше монтаждау себебінен Туындаған ақаулар мен ақауларды өз есебінен жоюға міндетті.
Жұмыстарды орындау нәтижесіне қойылатын талаптар:
Дайындау және орнату аяқталғаннан кейін барлық бұйымдар осы техникалық ерекшеліктің келісілген өлшемдеріне, сипаттамаларына және талаптарына сәйкес келуі, жарамды, сапалы белгіленген және пайдалануға дайын болуы тиіс.
Өнімнің соңғы өлшемдері маманның өлшеу нәтижелері бойынша анықталады және өндіріс басталғанға дейін Тапсырыс берушімен келісіледі.
Өлшеуге, өндіруге, жеткізуге, орнатуға және жеткізуге байланысты барлық шығындар қажет.
	Жұмыс
	1




