ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Поставщик обязан провести комплексную диагностику переднего моста автомобиля JAC Sunray с целью выявления неисправностей, определения технического состояния узлов и деталей, проверки наличия люфтов, износа и посторонних шумов, с выдачей дефектного акта.

По результатам диагностики поставщик обязан предоставить заключение о техническом состоянии переднего моста с указанием выявленных неисправностей и рекомендаций по их устранению.

Все расходы, связанные с проведением диагностики, использованием необходимого оборудования, инструментов и расходных материалов, несёт поставщик. 

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
Жеткізуші ақауларды анықтау, тораптар мен бөлшектердің техникалық жай-күйін анықтау, ақаулы актіні бере отырып, люфттердің, тозудың және бөгде шулардың болуын тексеру мақсатында JAC Sunray автокөлігінің алдыңғы осіне кешенді диагностика жүргізуге міндетті.

Диагностика нәтижелері бойынша жеткізуші анықталған ақауларды және оларды жою бойынша ұсыныстарды көрсете отырып, алдыңғы көпірдің техникалық жай-күйі туралы қорытынды беруге міндетті.

Диагностика жүргізуге, қажетті жабдықтарды, құралдар мен шығын материалдарын пайдалануға байланысты барлық шығындарды жеткізуші көтереді.
