ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
Жол белгілерін ауыстыру және орнату жұмыстарына

1. Жалпы ережелер
1.1. Осы техникалық сипаттама жол белгілерін ауыстыру және орнату жұмыстарына қойылатын талаптарды айқындайды.
1.2. Жеткізуші жұмыстарды Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормаларына, стандарттарына және қауіпсіздік талаптарына сәйкес сапалы, толық көлемде және белгіленген мерзімде орындауға міндетті.
2. Жұмыс көлемі
2.1. Жеткізуші 6 (алты) дана жол белгісін тіреулерімен бірге орнатуды жүзеге асырады.
2.2. Жол белгісі тіреуінің техникалық сипаттамасы:
· тіреу диаметрі – 57 мм; 
· тіреу ұзындығы – 3,2 м; 
· шұңқыр тереңдігі – 70 см; 
· шұңқырды бетондау тереңдігі – 70 см. 
2.3. Тіреулерді орнату барысында:
· тіреудің төменгі бөлігіне арматура дәнекерленуі тиіс; 
· тіреулер боялуы қажет: 
· жоғарғы бөлігі – ақ түспен; 
· төменгі бөлігі – қара түспен. 
2.4. Тіреулерді ауыстырмай, ескі жол белгілерін 3 (үшеу) дана көлемінде ауыстыру қажет.
3. Жол белгілеріне және материалдарға қойылатын талаптар
3.1. Барлық жол белгілері жаңа, бұрын қолданылмаған және Қазақстан Республикасының қолданыстағы мемлекеттік стандарттарына сәйкес болуы тиіс.
3.2. Жол белгілері жарық шағылыстыратын болуы қажет.
3.3. Әрбір жол белгісінің артқы бетінде мемлекеттік стандарттарға сәйкестігін көрсететін жапсырма болуы тиіс.
3.4. Қолданылатын барлық материалдар жаңа, сапалы және нормативтік талаптар мен стандарттарға сәйкес болуы қажет.
4. Қауіпсіздік талаптары
4.1. Жеткізуші жұмыстарды орындау кезінде еңбек қауіпсіздігі, еңбекті қорғау және өрт қауіпсіздігі талаптарының сақталуына толық жауап береді. 
4.2. Қызметкерлерді арнайы киіммен, жеке қорғаныс құралдарымен қамтамасыз ету, жұмыс аумағын қоршау және ескерту белгілерін орнату шығындары Жеткізуші есебінен жүзеге асырылады.
5. Жұмыстарды қабылдау тәртібі
5.1. Орындалған жұмыстарды қабылдау Тапсырыс беруші өкілдерінің және Приозерск қаласының полиция бөлімі өкілдерінің қатысуымен жүзеге асырылады.
5.2. Төлем жүргізу үшін Жеткізуші орындалған жұмыстар актілерін ұсынуы тиіс. Актілерде жол белгілерінің орнатылған орындары мен көшелерінің атаулары нақты көрсетілуі қажет.
6. Тараптардың жауапкершілігі
6.1. Жеткізуші орындалған жұмыстардың сапасына, стандарттарға сәйкестігіне және жұмыстарды орындау мерзімдерінің сақталуына жауапты болады.
6.2. Осы техникалық сипаттама талаптарына сәйкес келмейтін кемшіліктер анықталған жағдайда, Жеткізуші оларды өз қаражаты есебінен жоюға міндетті.
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	№
	Наименование знака
	улица
	Ед. измерение
	количество

	1
	Знак «Парковка»
	Прокуратура. поставить новый знак
	шт
	1

	2
	Знак «Парковка»
	Отдел полиции. поставить новый знак
	шт
	1

	 3
	Знак «Инвалид»
	Отдел полиции. поставить новый знак
	шт
	1

	4
	Знак «Поворот направо запрещён».
	Заезд на Отдел Полиции поставить новый знак.
	шт
	1

	5
	Знак «Поворот налево запрещён».
	Пушкина Бса поставить новый знак
	шт
	1

	6
	Знак 3.28 «Стоянка запрещена»
	Кисунько 9 (Кафе Винстон) поставить новый знак
	шт
	1





















ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на замену и установку дорожных знаков

1. Общие положения
1.1. Настоящая техническая спецификация определяет требования к выполнению работ по замене и установке дорожных знаков.
1.2. Поставщик обязан выполнить работы качественно, в полном объеме и в установленные сроки в соответствии с требованиями действующих норм, стандартов и правил безопасности Республики Казахстан.
2. Объем работ
2.1. Поставщик выполняет установку дорожных знаков со стойками в количестве 6 (шесть) штук.
2.2. Характеристики стоек дорожных знаков:
· диаметр стойки — 57 мм; 
· длина стойки — 3,2 м; 
· глубина ямы — 70 см; 
· бетонирование ямы — 70 см. 
2.3. При установке стоек необходимо:
· приварить арматуру к нижней части стойки; 
· выполнить покраску стойки: 
· верхняя часть — белой краской; 
· нижняя часть — черной краской. 
2.4. Без замены стоек Поставщик обязан заменить старые дорожные знаки в количестве 3 (три) штук.
3. Требования к дорожным знакам и материалам
3.1. Все дорожные знаки должны быть новыми, ранее не использованными и соответствовать действующим государственным стандартам Республики Казахстан.
3.2. Дорожные знаки должны быть светоотражающими.
3.3. На обратной стороне каждого дорожного знака должна быть наклейка с указанием соответствия государственным стандартам.
3.4. Все используемые материалы должны быть новыми, качественными и соответствовать нормативным требованиям и стандартам.
4. Требования по безопасности
4.1. Поставщик несет полную ответственность за соблюдение требований техники безопасности, охраны труда и пожарной безопасности при выполнении работ.
4.2. Все расходы, связанные с обеспечением безопасности работников, спецодеждой, средствами индивидуальной защиты, ограждением места проведения работ и предупреждающими знаками, осуществляются за счет Поставщика.
5. Порядок сдачи работ
5.1. Сдача выполненных работ осуществляется с участием представителей Заказчика и отдела полиции города Приозерск.
5.2. Для проведения оплаты Поставщик обязан предоставить акты выполненных работ с указанием мест установки и улиц расположения дорожных знаков.
6. Ответственность сторон
6.1. Поставщик несет ответственность за качество выполненных работ, соответствие установленным стандартам и соблюдение сроков выполнения работ.
6.2. В случае выявления дефектов или несоответствия требованиям настоящей технической спецификации Поставщик обязан устранить недостатки за свой счет.


СПИСОК ЗАМЕН ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ПО ГОРОДУ ПРИОЗЕРСК
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