Приложение 2 

к Договору

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование: Работы по изготовлению  и установке  жалюзи. 
	Наименование изделий
	характеристика
	Количество шт

	 Жалюзи в форме «Арка» 

 (установка на окна  коридора поликлиники)
	Тип жалюзи: Вертикальные , арочные
Тип крепления: на стену
Управление: Механическое (ручное)

Средство управления: Шнур, цепочка

Гардина - из алюминиевого профиля, цвет белый.

Крепление – набор  шурупов, саморезов.

Ламели должны иметь - антистатическую, влагоотталкивающую и пылеотталкивающую обработку, должны быть устойчивы к выцветанию, влажной и сухой чистке. Цвет (комбинированный  салатный с белым -7 шт; бежевый с белым – 6 шт.)  и материал ламели согласовать с Заказчиком. Размер: высота боковая 120 см. х высота по центру 70 см. х ширина 200 см.
	13 шт

	 Жалюзи в форме «Арка» (установка на окна лестничной площадки поликлиники)
	Тип жалюзи: Вертикальные

Тип крепления: на стену
Управление: Механическое (ручное)

Средство управления: Шнур, цепочка

Гардина - из алюминиевого профиля, цвет белый.

Крепление – набор  шурупов, саморезов.

Ламели должны иметь - антистатическую, влагоотталкивающую и пылеотталкивающую обработку, должны быть устойчивы к выцветанию, влажной и сухой чистке. Цвет (комбинированный  бежевый с белым)  и материал ламели согласовать с Заказчиком. Размер: высота боковая 175 см. х высота по центру 120 см. х ширина 193 см.
	2 шт.

	Жалюзи
	Тип жалюзи: Вертикальные

Тип крепления: на стену
Управление: Механическое (ручное)

Средство управления: Шнур, цепочка

Гардина - из алюминиевого профиля, цвет белый.

Крепление – набор  шурупов, саморезов.

Ламели должны иметь - антистатическую, влагоотталкивающую и пылеотталкивающую обработку, должны быть устойчивы к выцветанию, влажной и сухой чистке. Цвет (салатовый)  и материал ламели согласовать с Заказчиком. Размер: высота 160 см. х ширина 150 см.
	5 шт.

	Жалюзи
	Тип крепления: на стену
Управление: Механическое (ручное)

Средство управления: Шнур, цепочка

Гардина - из алюминиевого профиля, цвет белый.

Крепление – набор  шурупов, саморезов.

Ламели должны иметь - антистатическую, влагоотталкивающую и пылеотталкивающую обработку, должны быть устойчивы к выцветанию, влажной и сухой чистке. Цвет (салатовый)  и материал ламели согласовать с Заказчиком. Размер: высота 190 см. х ширина 180 см.
	1 шт.

	Жалюзи 
	Тип крепления: на стену
Управление: Механическое (ручное)

Средство управления: Шнур, цепочка

Гардина - из алюминиевого профиля, цвет белый.

Крепление – набор  шурупов, саморезов.

Ламели должны иметь - антистатическую, влагоотталкивающую и пылеотталкивающую обработку, должны быть устойчивы к выцветанию, влажной и сухой чистке. Цвет и материал ламели согласовать с Заказчиком. Размер: высота 199 см. х ширина 210 см.
	1 шт.


При установке жалюзи на окна боковой лестничной площадки,  Поставщик должен  предусмотреть  подъемные устройства для крепления жалюзи на окно 2 этажа с лестничной площадки.

Гарантийный срок на работы и материалы – не менее 12 месяцев.
В стоимость работ входит вся фурнитура, замеры, изготовление, доставка,  разгрузка и установка готовых изделий.
Перед изготовлением обязательно согласовать ткань, дизайн , эскиз и цветовую палитру с Заказчиком и произвести контрольные замеры. 
2-қосымша

Шартқа

ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІГІ
Атауы: роликті перделерді, перделерді дайындау және орнату бойынша жұмыстар.
	Бұйымдардың атауы
	сипаттамасы
	Саны дана

	 "Арка" түріндегі Жалюзи 

 (емхананың дәлізін терезеге орнату)
	Жалюзи түрі: тік, доғалы

Бекіту түрі: қабырғаға

Басқару: механикалық (қолмен)

Басқару құралы: сым, тізбек

Перде - алюминий профилінен, түсі ақ.

Бекіту-бұрандалар, бұрандалар жиынтығы.

Ламеллаларда-антистатикалық, ылғалға қарсы және шаңға қарсы өңдеу болуы керек, Түссізденуге, дымқыл және құрғақ тазалауға төзімді болуы керек. Түсі (ақпен аралас салат -7 дана; ақпен бежевый-6 дана) және ламелла материалы Тапсырыс берушімен келісіледі. Өлшемі: бүйірлік биіктігі 120 см. х ортасындағы биіктігі 70 см. х ені 200 см.
	13 дана

	 "Арка" нысанындағы Жалюзи (емхананың баспалдақ алаңының терезелеріне орнату)
	Жалюзи түрі: тік

Бекіту түрі: қабырғаға

Басқару: механикалық (қолмен)

Басқару құралы: сым, тізбек

Перде - алюминий профилінен, түсі ақ.

Бекіту-бұрандалар, бұрандалар жиынтығы.

Ламеллаларда-антистатикалық, ылғалға қарсы және шаңға қарсы өңдеу болуы керек, Түссізденуге, дымқыл және құрғақ тазалауға төзімді болуы керек. Түсі (ақпен аралас бежевый) және ламелла материалы Тапсырыс берушімен келісіледі. Өлшемі: бүйірлік биіктігі 175 см. х ортасындағы биіктігі 120 см. х ені 193 см.
	2 дана

	Жалюзи
	Жалюзи түрі: тік

Бекіту түрі: қабырғаға

Басқару: механикалық (қолмен)

Басқару құралы: сым, тізбек

Перде - алюминий профилінен, түсі ақ.

Бекіту-бұрандалар, бұрандалар жиынтығы.

Ламеллаларда-антистатикалық, ылғалға қарсы және шаңға қарсы өңдеу болуы керек, Түссізденуге, дымқыл және құрғақ тазалауға төзімді болуы керек. Ламеланың түсі (ашық жасыл) және материалы Тапсырыс берушімен келісіледі. Өлшемі: биіктігі 160 см. х ені 150 см.
	5 дана

	Жалюзи
	Бекіту түрі: қабырғаға

Басқару: механикалық (қолмен)

Басқару құралы: сым, тізбек

Перде - алюминий профилінен, түсі ақ.

Бекіту-бұрандалар, бұрандалар жиынтығы.

Ламеллаларда-антистатикалық, ылғалға қарсы және шаңға қарсы өңдеу болуы керек, Түссізденуге, дымқыл және құрғақ тазалауға төзімді болуы керек. Ламеланың түсі (ашық жасыл) және материалы Тапсырыс берушімен келісіледі. Өлшемі: биіктігі 190 см. х ені 180 см.
	1 дана

	Жалюзи 
	Бекіту түрі: қабырғаға

Басқару: механикалық (қолмен)

Басқару құралы: сым, тізбек

Перде - алюминий профилінен, түсі ақ.

Бекіту-бұрандалар, бұрандалар жиынтығы.

Ламеллаларда-антистатикалық, ылғалға қарсы және шаңға қарсы өңдеу болуы керек, Түссізденуге, дымқыл және құрғақ тазалауға төзімді болуы керек. Ламеланың түсі мен материалы Тапсырыс берушімен келісіледі. Өлшемі: биіктігі 199 см х ені 210 см.
	1 дана


Бүйір баспалдақ алаңының терезелеріне жалюзи орнатқан кезде Жеткізуші жалюзиді баспалдақ алаңынан 2 қабатты терезеге бекітуге арналған көтергіш құрылғыларды көздеуі тиіс.

Жұмыстарға және материалдарға кепілдік мерзімі-кемінде 12 ай.

Жұмыстың құнына барлық фитингтер, өлшеу, дайындау, жеткізу, түсіру және дайын өнімді орнату кіреді.

Өндіріске дейін матаны, дизайнды , эскизді және түстер палитрасын Тапсырыс берушімен үйлестіріп, Бақылау өлшемдерін жасау қажет.
