АҚАУЛЫҚ АКТІСІ
Техникалық жай-күйді және жөндеу-әрлеу жұмыстарын орындау қажеттілігін анықтау туралы Нысан: № 5–10 балабақша (атауы/нөмірі Тапсырыс берушімен келісілсін)
Мекенжайы: 		 Тапсырыс беруші: 		 Жасалған күні: «   » 	2026 жыл
Тапсырыс беруші мен мердігер ұйым өкілдерінен құрылған комиссия нысан үй-жайларын көзбен шолып тексеріп, конструкциялардың нақты жай-күйін және гипсокартон парақтарынан (ГКЛ) қораптар/қаптамалар орнату қажеттілігін анықтады.
1. Тексеру нәтижелері
Тексеру барысында инженерлік коммуникациялар мен конструкциялардың жекелеген бөліктерін металл қаңқаға гипсокартон парақтарымен қораптау және/немесе қаптау, дайындалған бетті «Белый дом» су-дисперсиялық бояуымен бояу, сондай-ақ жылыту радиаторларына арналған 45 дана сәндік тор орнату қажеттілігі анықталды.
2. Техникалық шешім
Бағыттаушы және тірек профильдерден металл қаңқа орнату, қаңқаны ГКЛ-мен қаптау, түйіскен жерлерін өңдеу, бояу бұрыштарын орнату, бастапқы және әрлеу шпаклевкасын жағу, тегістеу, грунттау және «Белый дом» су-дисперсиялық бояуымен 2 қабат бояу көзделеді. Қосымша жылыту радиаторларына 45 дана сәндік тор жеткізіліп, орнатылады. Бояу түрі, торлардың өлшемдері мен орындалуы, сондай-ақ шығыс материалдары жұмыстар басталғанға дейін Тапсырыс берушімен келісіледі.
Жұмыстар құрамы:
1. Қораптар/қаптамалар орнатылатын орындарды белгілеу және жұмыс беттерін дайындау.
2. Негізге бекіте отырып, бағыттаушы және тірек профильдерден металл қаңқа монтаждау.
3. Гипсокартон парақтарын өлшеп кесіп, өздігінен бұрап кіретін бұрандалармен бекітіп қаптау.
4. Қажет болған жағдайда армирлеуші таспаны қолданып, ГКЛ түйіскен жерлері мен бекіткіш орындарын шпаклевкалау.
5. Сыртқы бұрыштарға перфорацияланған бояу бұрыштарын орнату.
6. Бастапқы/тегістеуші шпаклевка қабатын жағу.
7. Әрлеу шпаклевкасын жағу.
8. Бетті абразивті тор/зімпарамен тегіс күйге дейін тегістеу.
9. Шаңды кетіру және дайындалған бетке грунт жағу.
10. Дайындалған бетті «Белый дом» су-дисперсиялық бояуымен 2 қабат бояу.
11. Жылыту радиаторларына арналған сәндік торларды жеткізу және орнату — 45 дана.
3. Қажетті жұмыстардың көлемі

	№
	Жұмыстың атауы
	Өлш. бірл.
	Көлемі

	1
	ГКЛ  қорапшаларын және профильдерді бөлшектеу (демонтаждау)
	м²
	270,00

	2
	Бағыттаушы және тірек профильдерден металл қаңқа монтаждау
	м²
	270,00

	3
	Қаңқаны гипсокартон парақтарымен қаптау
	м²
	270,00

	4
	ГКЛ түйіскен жерлері мен бекіту орындарын бітеу
	м²
	270,00

	5
	Перфорацияланған бояу бұрышын орнату
	пог. м
	180,00

	6
	Бетті шпаклевкалау (бастапқы қабат)
	м²
	270,00

	7
	Әрлеу шпаклевкасын жағу
	м²
	270,00

	8
	Бетті тегістеу
	м²
	270,00

	9
	Дайындалған бетті грунттау
	м²
	270,00

	10
	Дайындалған бетті «Белый дом» су-дисперсиялық бояуымен 2 қабат бояу
	м²
	270,00

	11
	Жылыту радиаторларына арналған сәндік торларды жеткізу және орнату (өлшемдері Тапсырыс берушімен келісіледі)
	дана
	45

	12
	Құрылыс қоқысын шығару
	т
	3,2



4. Техникалық негіздеме
Көрсетілген жұмыстар ГКЛ-дан қораптар/қаптамалар орнату және әрлеу, бояуға дайындалған бет алу, сондай-ақ жылыту радиаторларының сыртқы көрінісін ұқыпты ету үшін қажет. Жұмыстар материал өндірушілерінің нұсқаулықтары мен Қазақстан Республикасының қолданыстағы құрылыс нормаларын сақтай отырып, технологиялық ретпен орындалуы тиіс.
5. Жұмыстарды орындаушыға қойылатын талаптар
Өнім беруші (жұмыстарды орындаушы) тендер жеңімпазы деп танылған жағдайда, жұмыстар басталғанға дейін Тапсырыс берушінің келісуіне төмендегілерді ұсынуға міндетті:

· жұмыстар түрлері мен көлемдерін орындау мерзімдері бойынша бөлетін жұмыстарды өндіру кестесі (ЖӨК);
· қолданылатын материалдардың тізімі мен үлгілері (ГКЛ, профильдер, бекіткіштер, шпаклевка, бұрыштар, грунтовка,
«Белый дом» су-дисперсиялық бояуы, сәндік торлар) — барлық материалдар Тапсырыс берушімен келісіледі;
· қажет болған жағдайда, жұмыстар технологиясы мен еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы шаралары көрсетілген жұмыстарды өндіру жобасы (ЖӨЖ).
Жұмыстарды бастауға Тапсырыс беруші материалдарды, көлемдерді және орындау технологиясын келіскеннен кейін ғана рұқсат етіледі.
6. Комиссия қорытындысы
Тексеру нәтижелері бойынша комиссия металл қаңқаға ГКЛ қораптарын/қаптамаларын 270,00 м² көлемінде орнату, кейін
«Белый дом» су-дисперсиялық бояуымен 2 қабат бояу және жылыту радиаторларына арналған 45 дана сәндік торды жеткізіп, орнату жұмыстарын орындауды техникалық тұрғыдан негізделген деп есептейді. Соңғы көлемдер, торлардың өлшемдері және нысанның/балабақшаның атауы Тапсырыс берушімен нақтыланып, келісілуі тиіс.
Комиссия төрағасы: 	/	/ Комиссия мүшелері: 		/		/



























ЖЕРГІЛІКТІ СМЕТА
ГКЛ-дан қораптар/қаптамалар орнату, «Белый дом» бояуымен бояу және радиаторлардың сәндік торларын орнату жұмыстарына
Нысан: № 5–10 балабақша (атауы/нөмірі Тапсырыс берушімен келісілсін)
Мекенжайы: 	 Тапсырыс беруші: 	 Жұмыстардың есептік ауданы: 270,00 м²
Бастапқы деректер бойынша ГКЛ жұмыстарының кешенді құны: 4 065 ₸/м²; қосымша позициялар бөлек есептелген.
Ескерту: 4 065 ₸/м² құны Тапсырыс беруші көрсеткен ГКЛ-дан қораптар/қаптамалар орнату және бетті дайындау бойынша кешенді баға ретінде қабылданды. «Белый дом» бояуымен бояу және радиаторлардың сәндік торлары жеке қосымша позициялар ретінде енгізілген. Қосымша позициялардың бағалары бағдарлық болып табылады және келісуді қажет етеді; торлардың өлшемдері нақты жағдай бойынша анықталады.

	№
	Жұмыстың атауы
	Өлш. бірл.
	Саны
	Бірлік бағасы,
₸
	Сомасы, ₸

	1
	ГКЛ  қорапшаларын және профильдерді бөлшектеу (демонтаждау
	м²
	270
	500
	135 000

	2
	Бағыттаушы және тірек профильдерден металл қаңқа орнату, гипсокартонмен қаптау (радиатор қорабы)
	м²
	270
	4 065
	597 550

	3
	Қораптың сыртқы бұрыштарына перфорацияланған бояу бұрышын орнату
	пог. м
	180
	380
	121 500

	4
	ГКЛ түйіскен жерлері мен бұрандалар бекітілген орындарды шпаклевкалау
	м²
	270
	500
	135 000

	5
	Қорап бетіне әрлеу шпаклевкасын жағу
	м²
	270
	900
	243 000

	6
	Бетті зімпара торымен/зімпара қағазымен тегістеу
	м²
	270
	250
	67 500

	7
	Дайындалған бетті толық грунттау
	м²
	270
	200
	54 000

	8
	Қорап бетін «Белый дом» су-эмульсиялық бояуымен екі қабат бояу
	м²
	270
	790
	213 300

	9
	Радиатор торларын жеткізу және орнату (саны мен түрі нақтыланады)
	дана
	45
	8 500
	382 500

	10
	Құрылыс қоқысын шығару
	т
	3,2
	15828
	50 650



[bookmark: _GoBack]                                                                                             БАРЛЫҒЫ: 2 000 000 ₸ 



Тапсырыс беруші: 	 /	 / 

Мердігер: 	/	/

Қолданылатын барлық материалдар, олардың маркалары, сипаттамалары және түпкілікті көлемдері алдын ала Тапсырыс берушімен келісілуі тиіс.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
       Қорапты қабырғаларға арналған ылғалға төзімді гипсокартоннан (ГКЛВ) жасау қажет. Қаңқаны құрастыруға арналған металл профильдің ені кемінде 70 мм болуы тиіс. Сылақтау жұмыстары үшін тек «Алина» фирмасының материалдары қолданылуы керек. Бояу жұмыстары үшін жергілікті сметаның талаптарына сәйкес «Белый дом» бояуын пайдалану қажет. Қолданылатын барлық материалдар міндетті түрде алдын ала Тапсырыс берушімен келісілуі тиіс. Келісусіз материалдарды қолдануға қатаң тыйым салынады


