Техническая спецификация  на изготовление плакатов
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[bookmark: _GoBack]Изготовление плаката 3 в 1 «Государственная символика РК» размером 830мм*570мм методом экосольвентной интерьерной печати на пленке Орасал, накатанной на поливинил: толщеной 5 мм, вставленный под ПЭТ стекло 0,75 мм и обрамлен  бакетом с золотым  рисунком шириной 40 мм с установленным креплением для монтажа на стену.


Поливинилге оралған Орасал пленкасында экосолвентті интерьер басып шығару әдісімен өлшемі 830 мм*570 мм "ҚР Мемлекеттік рәміздері" 3-і 1-де плакат дайындау: қалыңдығы 5 мм, ПЭТ әйнегінің астына 0,75 мм салынған және қабырғаға монтаждау үшін орнатылған бекітпесі бар ені 40 мм алтын өрнегі бар бакеттермен жиектелген.
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