2 қосымша

Сатып алынатын тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) техникалық сипаттамасы

	Атауы 
	Жылыту жүйесіне арналған циркуляциялық сорғыны сатып алу және орнату жұмыстары

	 Жұмыс сипаттамасы 
	Ғимараттың жылыту жүйесінде жылу тасымалдағыштың мәжбүрлі айналымын қамтамасыз ету үшін циркуляциялық сорғыны орнату жұмыстары.

Қолданыстағы жылыту жүйесін және сорғыны орнату орнын тексеру;

монтаждау орнын дайындау;

қажет болған жағдайда, жұмыстарды орындау үшін қажетті көлемде жылыту жүйесінің тиісті учаскесін ажырату және жылу тасымалдағышты ағызу;

қосылу диаметрі DN 32 мм болатын циркуляциялық сорғыны монтаждау;

монтаждау үшін қажетті қосқыш элементтерді, бекіту-реттеу арматурасын және тығыздағыштарды орнату;

сорғыны 220–230 В, 50 Гц параметрлері бар электр желісіне қосу;

монтаждау аяқталғаннан кейін жүйені жылу тасымалдағышпен толтыру және ауаны шығару;

қосылыстардың герметикалығын тексеру;

сорғыны сынақтан өткізу және оның жұмысқа жарамдылығын тексеру;

жылу тасымалдағыштың айналымын, сондай-ақ бөгде шу мен дірілдің жоқтығын тексеру;

жұмыстар аяқталғаннан кейін жұмыс орнын жинастыру.

Сорғыға қойылатын техникалық талаптар: сорғы жылыту жүйелеріне арналған циркуляциялық типті болуы тиіс. Қосылу диаметрі DN 32 мм, ең жоғары қысымы кемінде 7 м су бағанына, ең жоғары өнімділігі кемінде 4,0 м³/сағ, жылдамдықты реттеудің кемінде үш режимі болуы тиіс. Тұтынылатын қуаты 180 Вт-тан аспауы, ал ең жоғары тұтынылатын тогы 0,5 А-ден аспауы тиіс.

Үйлесімділік: орнатылатын сорғы қолданыстағы жылыту жүйесінің параметрлеріне, монтаждау кеңістігіне, қосылу түріне және пайдалану шарттарына сәйкес болуы тиіс.

Материалдар мен жиынтықтаушы бұйымдар: сатып алу шарттарында көзделген жағдайда, орындаушы сорғының, қосқыш элементтердің, тығыздағыштардың және монтаждау үшін қажетті өзге де материалдардың болуын қамтамасыз етеді.

Сапаға қойылатын талаптар: жұмыстар жабдықты өндірушінің талаптарын, қауіпсіздік техникасы қағидаларын және қолданылатын техникалық нормаларды сақтай отырып, сапалы орындалуы тиіс.

Жұмыстардың нәтижесіне қойылатын талаптар: монтаждау аяқталғаннан кейін сорғы жарамды күйде болуы, жылу тасымалдағыштың айналымын қамтамасыз етуі және қосылыстарда су немесе жылу тасымалдағыштың ағып кетуіне жол бермеуі тиіс.

Құжаттама: жаңа сорғыны пайдаланған жағдайда, орындаушы бұйымның паспортын немесе пайдалану жөніндегі нұсқаулығын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген сәйкестік құжаттарын ұсынады.

Жұмыстарды қабылдау: орындалған жұмыстар монтаждау сапасы, қосылыстардың герметикалығы және сорғының жұмысқа жарамдылығы тексерілгеннен кейін қабылданады.

Кепілдік міндеттемелер: орындаушы орындалған монтаждау жұмыстарына және орнатылған жабдыққа шарт талаптарына сәйкес кепілдік береді.



	Жеткізу орны
	Қарағанды облысы, Бұқар жырау ауданы, Самарканд, Ленинская көшесі, 30Б

	Жеткізу мерзімі
	 Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде.


 

Приложение 2

Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

	Наименование
	Работы по приобретению и установке циркуляционного насоса в системе отопления

	 Наименование работ 
	Установка циркуляционного насоса для обеспечения принудительной циркуляции теплоносителя в системе отопления здания.
-осмотр существующей системы отопления и места установки насоса;

подготовка места монтажа;

-при необходимости отключение участка системы отопления и слив теплоносителя в объёме, необходимом для выполнения работ;

-монтаж циркуляционного насоса с присоединительным диаметром DN 32 мм;

-установка соединительных элементов, запорной арматуры и уплотнений, необходимых для монтажа;

-подключение насоса к электросети с параметрами 220–230 В, 50 Гц;

-заполнение системы теплоносителем и удаление воздуха после завершения монтажа;

-проверка герметичности соединений;

-пробный запуск насоса и проверка его работоспособности;

-проверка циркуляции теплоносителя и отсутствия посторонних шумов и вибраций;

-уборка рабочего места после завершения работ.
Технические требования к насосу: насос должен быть циркуляционного типа, предназначенным для систем отопления, с присоединительным диаметром DN 32 мм, максимальным напором не менее 7 м водяного столба, максимальной производительностью не менее 4,0 м³/ч, не менее чем тремя скоростями регулирования, потребляемой мощностью не более 180 Вт и максимальным потребляемым током не более 0,5 А.

Совместимость: устанавливаемый насос должен соответствовать параметрам существующей системы отопления, монтажному пространству, типу соединения и условиям эксплуатации.

Материалы и комплектующие: исполнитель обеспечивает наличие насоса, соединительных элементов, уплотнений и иных необходимых для монтажа материалов, если их предоставление предусмотрено условиями закупки.

Требования к качеству: работы должны быть выполнены качественно, с соблюдением требований производителя оборудования, правил техники безопасности и применимых технических норм.

Требования к результату работ: после завершения монтажа насос должен находиться в исправном состоянии, обеспечивать циркуляцию теплоносителя и работать без протечек в местах соединений.

Документация: при использовании нового насоса исполнитель предоставляет паспорт изделия или руководство по эксплуатации, а также документы о соответствии, если они предусмотрены законодательством Республики Казахстан.

Приёмка работ: результат работ принимается после проверки качества монтажа, герметичности соединений и работоспособности насоса.

Гарантийные обязательства: исполнитель предоставляет гарантию на выполненные монтажные работы и установленное оборудование в соответствии с условиями договора.



	Место поставки
	Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, с.Самарканд ул.Ленинская, 30Б

	Срок поставки
	 В течении 15 календарных дней со дня подписания договора


