ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
Тапсырыс берушінің шлакоблоктарынан қоршау қабырғасын қалау
Тапсырыс берушіде бар 5000 дана шлакоблокты пайдаланып, қоршау қабырғасын қалау қажет. Шлакоблоктарды тапсырыс беруші береді. Шлакоблоктар қоршау қаланатын жерде орналасқан.
Қоршаудың орналасуы, өлшемдері және қалау тәртібі жұмыс басталғанға дейін тапсырыс берушімен келісіледі. Қалау жұмыстары жарамдылығы тексерілген дайын негізге жүргізіледі. Қоршаудың орнықтылығын қамтамасыз ететін тіректер мен арматуралау шешімдері жұмыс басталғанға дейін нақтыланады.
Мердігер қажетті мөлшердегі құм мен цементті өз есебінен сатып алып, жұмыс орнына жеткізеді. Ерітінді дайындауды, су жеткізуді және қалау жұмыстарын мердігер қамтамасыз етеді. Жұмысқа қажетті құрал-саймандар мен жабдықтарды мердігер өз есебінен ұсынады.
Шлакоблоктар жіктерін байластыра отырып қалануы тиіс. Қабырға түзу, тік және орнықты болуы, қалау жіктері ерітіндімен тиісті түрде толтырылуы тиіс. Жарылған немесе қалау үшін жарамсыз блоктарды пайдалануға жол берілмейді. Тапсырыс берушінің мүлкіне мердігер келтірген зақым мердігер есебінен қалпына келтіріледі.
Жұмыстар аяқталғаннан кейін мердігер қалау орнын құрылыс қалдықтарынан және артық ерітіндіден тазартып, құрылыс қоқысын шығарады. Пайдаланылмаған шлакоблоктар тапсырыс берушіде қалады.
Орындалған көлем нақты қаланған шлакоблоктар саны бойынша тексеріліп, қабылдау актісімен рәсімделеді. Құнға құм, цемент, су, олардың жеткізілуі, ерітінді дайындау, қалау және соңғы тазалау шығындары кіреді. Тапсырыс беруші ұсынатын шлакоблоктардың құны есепке енгізілмейді.
Орындалу орны мен мерзімі шартта көрсетіледі. Орындалған жұмыстың кепілдік мерзімі қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 айды құрайды.


ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Кладка стены ограждения из шлакоблоков заказчика
Необходимо выполнить кладку стены ограждения с использованием 5000 шлакоблоков, имеющихся у заказчика. Шлакоблоки предоставляет заказчик. Шлакоблоки находятся непосредственно на месте возведения ограждения.
Расположение, размеры ограждения и порядок кладки согласовываются с заказчиком до начала работ. Кладка выполняется на готовом основании, пригодность которого проверена. Решения по опорам и армированию, обеспечивающим устойчивость ограждения, уточняются до начала работ.
Подрядчик за свой счет приобретает песок и цемент в необходимом количестве и доставляет их к месту выполнения работ. Приготовление раствора, обеспечение водой и выполнение кладки осуществляет подрядчик. Необходимые инструменты и оборудование подрядчик предоставляет за свой счет.
Шлакоблоки должны укладываться с перевязкой швов. Стена должна быть ровной, вертикальной и устойчивой, кладочные швы должны быть надлежащим образом заполнены раствором. Применение треснувших или непригодных для кладки блоков не допускается. Повреждения имущества заказчика, причиненные подрядчиком, устраняются за счет подрядчика.
После завершения работ подрядчик очищает место кладки от строительных отходов и излишков раствора, вывозит строительный мусор. Неиспользованные шлакоблоки остаются у заказчика.
Выполненный объем проверяется по количеству фактически уложенных шлакоблоков и оформляется актом приемки. В стоимость включаются песок, цемент, вода, их доставка, приготовление раствора, кладка и заключительная уборка. Стоимость шлакоблоков, предоставляемых заказчиком, в расчет не включается.
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