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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование работ
Работы по изготовлению и установке съемных перегородок для разделения компьютерных рабочих мест при проведении тестирования
1. Общие требования
В кабинете необходимо организовать разделение 7 компьютерных рабочих мест с целью обеспечения индивидуального рабочего пространства для обучающихся при проведении тестирования, экзаменов, контрольных и иных мероприятий.
Для этого необходимо изготовить и установить съемные перегородки из матового оргстекла, предназначенные для визуального разделения соседних компьютерных рабочих мест.
Конструкция перегородок должна обеспечивать возможность их быстрого снятия, перемещения и хранения в собранном виде в период, когда тестирование не проводится.
2. Основные размеры
Каждая перегородка должна иметь следующие размеры:
· ширина — 1000 мм (1 метр);
· высота — 1500 мм (1,5 метра);
· материал — плотное матовое оргстекло толщина не менее 8мм;
· конструкция — съемная, разборная/переставная, углы закругленные;
· количество — для разделения 7 компьютерных рабочих мест согласно фактической планировке. Не менее 8штук.
Количество перегородок и их окончательное расположение определяется по результатам замеров и согласовывается с Заказчиком до начала изготовления.
3. Требования к материалу
Перегородки должны изготавливаться из качественного матового оргстекла, обеспечивающего:
· достаточную жесткость конструкции;
· устойчивость к механическим воздействиям при обычной эксплуатации;
· визуальное разделение рабочих мест;
· рассеивание прямого обзора между соседними рабочими местами;
· аккуратный внешний вид;
· возможность регулярного снятия и установки.
Материал не должен иметь трещин, сколов, острых кромок, царапин и других дефектов.
Кромки оргстекла должны быть обработаны и безопасны при эксплуатации, а так же закругленные углы для безопастности.
4. Конструкция и основание
Каждая перегородка должна иметь надежное основание с опорной ножкой/стойкой, обеспечивающей устойчивость конструкции.
Конструкция основания должна:
· обеспечивать устойчивое положение перегородки;
· предотвращать опрокидывание при обычном использовании;
· не повреждать поверхность пола или столешницу;
· позволять быстро снять перегородку;
· обеспечивать возможность повторной установки без демонтажа всего рабочего места;
· быть пригодной для многократного использования.
По согласованию с Заказчиком допускается выполнение основания в виде металлической опоры, профиля или другой конструкции, обеспечивающей необходимую прочность и устойчивость.
Все металлические элементы должны иметь качественное покрытие и не иметь острых или травмоопасных элементов.
5. Съемная конструкция
Конструкция должна предусматривать возможность:
· установки перегородок непосредственно перед началом тестирования;
· быстрого снятия после окончания тестирования;
· компактного хранения снятых перегородок;
· повторной установки без повреждения оргстекла и мебели;
· многократного использования.
В обычное время перегородки должны иметь возможность быть сняты и убраны для обеспечения свободного использования компьютерного класса.
6. Виниловое оформление при необходимости 
На поверхность матового оргстекла должна быть предусмотрена возможность нанесения декоративного или информационного оформления посредством виниловой самоклеящейся пленки при необходимости  после установки 
После установки дизайн, текст, логотип, символика или иное графическое оформление предварительно согласовываются с Заказчиком.
Виниловая пленка должна:
· иметь качественное нанесение;
· надежно держаться на поверхности;
· не иметь пузырей, складок и отслоений;
· иметь аккуратные края;
· не ухудшать внешний вид перегородки;
· быть пригодной для влажной очистки поверхности.
При необходимости дизайн и макет предоставляются Заказчиком либо разрабатываются Исполнителем и согласовываются с Заказчиком до нанесения.
7. Требования к безопасности
Конструкция должна быть безопасной для обучающихся и сотрудников.
Не допускается наличие:
· острых углов;
· острых кромок;
· выступающих травмоопасных элементов;
· непрочных соединений;
· элементов, которые могут самопроизвольно отсоединиться при эксплуатации.
Все края оргстекла должны быть обработаны.
Перегородка должна сохранять устойчивость при обычном использовании и не создавать угрозу опрокидывания.
8. Работы, выполняемые Исполнителем
Исполнитель обязан выполнить полный комплекс работ, включающий:
1. Замер помещения и рабочих мест.
2. Определение количества и размеров перегородок по фактическому расположению компьютеров.
3. Разработку конструкции основания.
4. Изготовление перегородок из матового оргстекла.
5. Изготовление и установку опорных ножек/стоек.
6. Обработку и шлифовку кромок оргстекла.
7. Изготовление крепежных и соединительных элементов.
8. Нанесение согласованного с Заказчиком дизайна виниловой пленкой.
9. Доставку готовых изделий на объект.
10. Монтаж и установку перегородок.
11. Проверку устойчивости каждой перегородки.
12. Проверку возможности снятия и повторной установки.
13. Проведение демонстрации Заказчику механизма установки и снятия.
14. Уборку рабочего места после завершения работ.
9. Материалы и комплектующие
Все материалы, комплектующие и расходные материалы, необходимые для полного выполнения работ, предоставляются Исполнителем за свой счет.
В состав работ и материалов входят, в том числе:
· матовое оргстекло;
· опорные ножки/стойки;
· металлические профили и элементы основания при необходимости;
· крепежные элементы;
· соединительные элементы;
· защитные накладки;
· виниловая пленка;
· материалы для нанесения дизайна;
· иные необходимые материалы и комплектующие.
Перечень материалов не является исчерпывающим.
Все дополнительные материалы и комплектующие, необходимые для качественного и полного выполнения работ, приобретаются и предоставляются Исполнителем самостоятельно и за свой счет.
10. Результат выполнения работ
По завершении работ Заказчик должен получить комплект съемных перегородок для отдельных рабочих мест 7 компьютеров.
Перегородки должны:
· полностью разделять соседние компьютерные рабочие места;
· обеспечивать необходимое визуальное разделение обучающихся;
· иметь размеры 1000 × 1500 мм;
· быть изготовлены из матового оргстекла;
· иметь устойчивое основание;
· быть съемными;
· позволять быстро устанавливать и снимать конструкцию;
· позволять компактно хранить перегородки после снятия;
· иметь аккуратный внешний вид;
· при необходимости иметь согласованный с Заказчиком дизайн из виниловой пленки.
11. Проверка и приемка
После установки Исполнитель совместно с Заказчиком проверяет:
· соответствие размеров технической спецификации;
· качество оргстекла;
· качество обработки кромок;
· надежность и устойчивость основания;
· качество крепления;
· возможность быстрого снятия перегородок;
· возможность повторной установки;
· соответствие количества перегородок фактическому количеству рабочих мест;
· качество нанесения винилового оформления;
· отсутствие механических повреждений и дефектов.
Все выявленные при приемке недостатки Исполнитель обязан устранить за свой счет.
12. Гарантийные обязательства
Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные работы и конструкцию перегородок сроком не менее 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ.
В течение гарантийного срока Исполнитель за свой счет устраняет недостатки, возникшие по причине некачественного изготовления, монтажа или применения некачественных материалов.
Гарантийные обязательства не освобождают Исполнителя от обязанности выполнить работы качественно и в полном объеме.


ТЕХНИКАЛЫҚ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Жұмыстардың атауы
Тестілеу жүргізу кезінде компьютерлік жұмыс орындарын бөлуге арналған жылжымалы (алынып-салынатын) қалқаларды дайындау және орнату жұмыстары
1. Жалпы талаптар
Кабинетте тестілеу, емтихандар, бақылау және өзге де шараларды өткізу кезінде білім алушыларға жеке жұмыс кеңістігін қамтамасыз ету мақсатында 7 компьютерлік жұмыс орнын бөлуді ұйымдастыру қажет.
Бұл үшін көршілес компьютерлік жұмыс орындарын визуалды түрде бөлуге арналған күңгірт (күңгірттелген) оргэлектен жасалған алынып-салынатын қалқаларды дайындап, орнату қажет.
Қалқалардың конструкциясы тестілеу жүргізілмейтін кезеңде оларды жылдам шешіп алу, тасымалдау және жиналған күйінде сақтау мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс.
2. Негізгі өлшемдері
Әрбір қалқаның өлшемдері келесідей болуы тиіс:
· Ені — 1000 мм (1 метр);
· Биіктігі — 1500 мм (1,5 метр);
· Материалы — қалыңдығы кемінде 8 мм тығыз күңгірт оргәйнек;
· Конструкциясы — алынып-салынатын, құрамалы/ауыстырмалы, бұрыштары дөңгеленген;
· Саны — нақты жоспарлауға сәйкес 7 компьютерлік жұмыс орнын бөлу үшін кемінде 8 дана.
Қалқалардың саны мен олардың түпкілікті орналасуы өлшеу нәтижелері бойынша анықталады және дайындау басталғанға дейін Тапсырыс берушімен келісіледі.
3. Материалға қойылатын талаптар
Қалқалар келесі қасиеттерді қамтамасыз ететін сапалы күңгірт оргәйнектен дайындалуы тиіс:
· Конструкцияның жеткілікті беріктігі;
· Әдеттегі пайдалану кезінде механикалық әсерлерге төзімділігі;
· Жұмыс орындарын визуалды түрде бөлу;
· Көршілес жұмыс орындары арасындағы тікелей көріністі тарату (жабу);
· Ұқыпты сыртқы келбеті;
· Тұрақты түрде шешіп алу және орнату мүмкіндігі.
Материалда жарықшақтар, сызаттар, өткір шеттер, кетіктер және басқа да дефектілер болмауы тиіс. Оргәйнектің шеттері өңделген және пайдалану кезінде қауіпсіз болуы, сондай-ақ қауіпсіздік үшін бұрыштары дөңгеленген болуы тиіс.
4. Конструкциясы және негізі
Әрбір қалқаның конструкцияның тұрақтылығын қамтамасыз ететін тірек аяғы/стойкасы бар сенімді негізі болуы тиіс.
Негіздің конструкциясы:
· Қалқаның тұрақты қалпын қамтамасыз етуі;
· Әдеттегі пайдалану кезінде аударылып кетудің алдын алуы;
· Еден бетін немесе үстелдің үстін зақымдамауы;
· Қалқаны жылдам шешіп алуға мүмкіндік беруі;
· Бүкіл жұмыс орнын бөлшектемей-ақ қайта орнату мүмкіндігін қамтамасыз етуі;
· Көп мәрте пайдалануға жарамды болуы тиіс.
Тапсырыс берушінің келісімі бойынша негізді қажетті беріктік пен тұрақтылықты қамтамасыз ететін металл тірек, профиль немесе басқа конструкция түрінде орындауға жол беріледі.
Барлық металл элементтердің сапалы жабыны болуы тиіс және оларда өткір немесе жарақат алу қаупі бар элементтер болмауы керек.
5. Алынып-салынатын конструкция
Конструкция келесі мүмкіндіктерді қарастыруы тиіс:
· Қалқаларды тікелей тестілеу басталар алдында орнату;
· Тестілеу аяқталғаннан кейін жылдам шешіп алу;
· Шешіп алынған қалқаларды шағын (ықшам) түрде сақтау;
· Оргәйнекке және жиһазға зақым келтірмей қайта орнату;
· Көп мәрте пайдалану.
Әдеттегі уақытта компьютерлік сыныпты еркін пайдалануды қамтамасыз ету үшін қалқаларды шешіп алу және жинап қою мүмкіндігі болуы тиіс.
6. Қажет болған жағдайда винилді безендіру
Күңгірт оргәйнек бетіне орнатудан кейін қажет болған жағдайда өзін-өзі желімдейтін винилді үлдір (пленка) арқылы сәндік немесе ақпараттық безендіруді қолдану мүмкіндігі қарастырылуы тиіс.
Орнатудан кейін дизайн, мәтін, логотип, рамзика немесе басқа графикалық безендіру алдын ала Тапсырыс берушімен келісіледі.
Винилді үлдір:
· Сапалы жағылған болуы;
· Бетінде сенімді ұсталуы;
· Көпіршіктері, бүктемелері және ажыраған жерлері болмауы;
· Жиектері ұқыпты болуы;
· Қалқаның сыртқы келбетін нашарлатпауы;
· Бетін ылғалды тазалауға жарамды болуы тиіс.
Қажет болған жағдайда дизайн мен макетті Тапсырыс беруші ұсынады ёки Орындаушы әзірлейді және жапсырмас бұрын Тапсырыс берушімен келіседі.
7. Қауіпсіздік талаптары
Конструкция білім алушылар мен қызметкерлер үшін қауіпсіз болуы тиіс.
Келесідей кемшіліктердің болуына жол берілмейді:
· Өткір бұрыштар;
· Өткір шеттер;
· Шығып тұрған жарақаттық элементтер;
· Моเป берік емес қосылыстар;
· Пайдалану кезінде өздігінен ажырап кетуі мүмкін элементтер.
Оргәйнектің барлық шеттері өңделуі тиіс. Қалқа әдеттегі пайдалану кезінде тұрақтылықты сақтауы және аударылу қаупін төндірмеуі тиіс.
8. Орындаушы орындайтын жұмыстар
Орындаушы келесі әрекеттерді қамтитын жұмыстардың толық кешенін орындауға міндетті:
· Бөлме мен жұмыс орындарын өлшеу.
· Компьютерлердің нақты орналасуы бойынша қалқалардың саны мен өлшемдерін анықтау.
· Негіздің конструкциясын әзірлеу.
· Күңгірт оргәйнектен қалқаларды дайындау.
· Тірек аяқтарын/стойкаларын дайындау және орнату.
· [bookmark: _GoBack]Оргәйнек жиектерін өңдеу және ажарлау (шлифовкалау).
· Бекіту және қосу элементтерін дайындау.
· Винилді үлдірмен Тапсырыс берушімен келісілген дизайнды жағу.
· Дайын бұйымдарды объектіге жеткізу.
· Қалқаларды монтаждау және орнату.
· Әрбір қалқаның тұрақтылығын тексеру.
· Шешіп алу және қайта орнату мүмкіндігін тексеру.
· Тапсырыс берушіге орнату және шешіп алу механизмін демонстрациялау.
· Жұмыс аяқталғаннан кейін жұмыс орнын тазалау.
9. Материалдар мен жиынтықтаушылар
Жұмысты толық орындау үшін қажетті барлық материалдар, жиынтықтаушылар және шығын материалдары Орындаушы тарапынан өз есебінен ұсынылады.
Жұмыстар мен материалдар құрамына, сонымен бірге келесілер кіреді:
· Күңгірт оргәйнек;
· Тірек аяқтары/стойкалары;
· Қажет болса, металл профильдер мен негіз элементтері;
· Бекіту элементтері;
· Қосу элементтері;
· Қорғаныш накладкалары;
· Винилді үлдір;
· Дизайн жағуға арналған материалдар;
· Және де басқа қажетті материалдар мен жиынтықтаушылар.
Материалдар тізбесі түпкілікті болып табылымайды. Жұмысты сапалы әрі толық орындау үшін қажетті барлық қосымша материалдар мен жиынтықтаушыларды Орындаушы өз бетінше және өз есебінен сатып алады әрі ұсынады.
10. Жұмыстарды орындау нәтижесі
Жұмыстар аяқталғаннан кейін Тапсырыс беруші 7 компьютердің жеке жұмыс орындарына арналған алынып-салынатын қалқалар жиынтығын алуы тиіс.
Қалқалар:
· Көршілес компьютерлік жұмыс орындарын толық бөлуі;
· Білім алушыларды қажетті визуалды түрде бөлуді қамтамасыз етуі;
· Өлшемдері 1000 × 1500 мм болуы;
· Күңгірт оргәйнектен дайындалуы;
· Тұрақты негізі болуы;
· Алынып-салынатын болуы;
· Конструкцияны жылдам орнатуға және шешіп алуға мүмкіндік беруі;
· Шешіп алғаннан кейін қалқаларды ықшам сақтауға мүмкіндік беруі;
· Ұқыпты сыртқы келбеті болуы;
· Қажет болған жағдайда винилді үлдірден Тапсырыс берушімен келісілген дизайны болуы тиіс.
11. Тексеру және қабылдау
Орнатылғаннан кейін Орындаушы Тапсырыс берушімен бірлесе отырып тексереді:
· Өлшемдердің техникалық спецификацияға сәйкестігін;
· Оргәйнектің сапасын;
· Жиектерді өңдеу сапасын;
· Негіздің сенімділігі мен тұрақтылығын;
· Бекітілу сапасын;
· Қалқаларды жылдам шешіп алу мүмкіндігін;
· Қайта орнату мүмкіндігін;
· Қалқалар санының жұмыс орындарының нақты санына сәйкестігін;
· Винилді безендірудің сапасын;
· Механикалық зақымданулар мен дефектілердің болмауын.
Қабылдау кезінде анықталған барлық кемшіліктерді Орындаушы өз есебінен жоюға міндетті.
12. Кепілдік міндеттемелері
Орындаушы орындалған жұмыстарға және қалқалардың конструкциясына орындалған жұмыстар актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай мерзімге кепілдік береді.
Кепілдік мерзімі ішінде Орындаушы сапасыз дайындау, монтаждау ёки сапасыз материалдарды қолдану себебінен туындаған кемшіліктерді өз есебінен жояды.
Кепілдік міндеттемелері Орындаушыны жұмыстарды сапалы және толық көлемде орындау міндетінен босатпайды.

