Тех. Спецификация

На замену контроллера автоматики котла под ключ.

Наименование проекта: Комплексная замена системы регулирования отопительной установки.

Установить Оригинальный блок управления Viessmann Vitotronic 100, тип GC1B.

1.Контроллер должен поставляться в полной заводской комплектации и оригинальной упаковке с котловым датчиком температуры воды, паспортом, сертификатом.

2. Демонтаж: маркировка коммутации, извлечение датчиков, извлечение старого модуля управления.

3. Монтаж: инсталляция прибора, подключение датчиков, коммутация разъемов, программирование.

4. Комплексное тестирование: проверка срабатывания цепи аварийного защитного ограничителя температуры, тестовый пуск горелки, контроль рабочих параметров на ЖК- дисплее в течение 2 часов.

5. Акт приема-передачи.

6. Приобретение необходимых материалов за счет поставщиков















Техникалық сипаттама

Қазандықтың автоматика контроллерін  ауыстырып қосу үшін

Жобаның атауы: жылыту қондырғысын реттеу жүйесін кешенді ауыстыру. 
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1. Контроллер толық зауыттық жабдықта және су температурасының қазандық сенсоры, төлқұжаты, сертификаты бар түпнұсқа қаптамада жеткізілуі керек. 

2. Бөлшектеу: коммутацияны белгілеу, датчиктерді шығару, ескі басқару модулін шығару.

3. Орнату: құрылғыны орнату, сенсорларды қосу, қосқыштарды ауыстыру, бағдарламалау.

4. Кешенді тестілеу: апаттық қорғаныс температурасын шектегіш тізбегінің іске қосылуын тексеру, қыздырғышты сынақтан өткізу, СКД дисплейдегі жұмыс параметрлерін 2 сағат ішінде бақылау.

5. Қабылдау-тапсыру актісі. 

6.Жеткізушілер есебінен қажетті материалдарды сатып алу






