ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
Газ жабдығының бөлшектерін ауыстыру және іске қосу-баптау жұмыстары
1. Жұмыстың мақсаты
    Газ жабдығының ақаулы бөлшектерін ауыстыру, қосылыстардың герметикалығын қалпына келтіру және жабдықтың қалыпты жұмысын қамтамасыз ету.
	№
	Жұмыстың атауы
	Саны
	Жұмыс құрамы

	1
	Жаққыш
	1 дана
	Ауыстыру

	2
	Мыс түтікшеден жасалған келте құбырларды  Жұмыс құрамы ауыстыру
	5 дана
	Ескі бөлшектерді бөлшектеу, жаңаларын орнату, дәнекерлеу және қысыммен герметикалығын тексеру

	3
	Газ қысымын реттегішті ауыстыру
	2 дана
	Ескі реттегіштерді бөлшектеу, жаңаларын орнату және жұмыс қысымын баптау

	4
	Датчиктерді ауыстыру
	2 дана
	Ескі датчиктерді бөлшектеу, жаңаларын орнату, қосу және жұмысын тексеру

	5
	Манометрді ауыстыру
	1 дана
	Жаңа манометрді орнату. Өлшеу диапазоны — 0–6 кгс/см²

	6
	Термометрді ауыстыру
	1 дана
	Жаңа термометрді орнату және көрсеткіштерін тексеру


2. Орындалатын жұмыстардың көлемі
3. Материалдар мен жабдықтарға қойылатын талаптар
      Барлық бөлшектер мен материалдар жаңа, пайдаланылмаған, зауытта дайындалған және қолданыстағы жабдықпен үйлесімді болуы тиіс.
      Мыс түтікшелердің диаметрі, қабырға қалыңдығы, ұзындығы және қосылу өлшемдері орнатылған жабдыққа сәйкес таңдалады.
       Газ қысымын реттегіштердің түрі — қолданыстағы жабдыққа сәйкес РДСК, РДНК немесе техникалық сипаттамалары бойынша баламалы түрі. Нақты моделі, өткізу қабілеті, кіріс және шығыс қысымдары Тапсырыс берушімен келісіліп анықталады.
       Датчиктердің түрі, қосылу тәсілі және жұмыс параметрлері қолданыстағы жабдыққа сәйкес болуы тиіс.
       Манометр мен термометр техникалық паспорттарымен және қолданыстағы салыстырып тексеру құжаттарымен бірге жеткізіледі. Термометрдің өлшеу диапазоны жабдықтың жұмыс температурасына сәйкес таңдалады.
       Барлық комплектілеуші бөлшектер монтаждау басталғанға дейін Тапсырыс берушімен келісіледі.
4. Жұмыстарды орындау талаптары
      Жұмыстар Мердігердің күшімен, материалдарымен, құралдарымен және жабдықтарымен орындалады. Жұмыстарды газ жабдығымен жұмыс істеуге тиісті рұқсаты бар білікті мамандар орындауы тиіс.
Мердігер: Жұмыстар басталғанға дейін жабдықты қарап, қажетті өлшемдер мен техникалық параметрлерді нақтылайды. Жабдықты қауіпсіз ажыратып, ақаулы бөлшектерді бөлшектейді. Жаңа бөлшектерді орнатып, барлық қосылыстарды тексереді. Монтаждан кейін қысыммен сынау және герметикалық тексеру жүргізеді.Іске қосу-баптау жұмыстарын орындап, реттегіштер мен датчиктердің жұмысын тексереді. Жұмыс орнын жинап, монтаждау қалдықтарын шығарады. 
5. Жұмыстарды қабылдау
     Жұмыстар жабдықтың жұмысқа жарамдылығы және қосылыстардың герметикалығы тексерілгеннен кейін қабылданады. Мердігер орындалған жұмыстар актісін, орнатылған жабдықтардың паспорттарын, салыстырып тексеру құжаттарын, сынақ нәтижелері туралы актіні және кепілдік құжаттарын ұсынады.
6. Орындау мерзімі және кепілдік
      Жұмыстарды орындау мерзімі — шарт жасалған бастап 16 күнтізбелік күн.
      Орындалған жұмыстарға кепілдік — қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай. Орнатылған жабдықтарға кепілдік — кемінде 6 ай.
7. Қызмет көрсету орны және баға құрамы
      Қызмет көрсету орны: Тапсырыс берушінің объектісі, нақты мекенжайы шартта көрсетіледі.
      Жалпы бағаға бөлшектер мен материалдар, жеткізу, бөлшектеу, монтаждау, дәнекерлеу, сынау, іске қосу-баптау, жұмыс орнын жинау және қалдықтарды шығару шығындары кіреді.




ТЕХНЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Замена комплектующих газового оборудования и выполнение пусконаладочных работ
1. Цель работ
Замена неисправных комплектующих газового оборудования, восстановление герметичности соединений и обеспечение исправной работы оборудования.
2. Объём выполняемых работ

	№
	Наименование работ
	Количество
	Состав работ

	1
	Горелка
	1 штук
	Замена

	2
	Замена патрубков из медной трубки
	5 штук
	Демонтаж старых патрубков, установка новых, пайка и проверка герметичности под давлением

	3
	Замена регуляторов давления газа
	2 штук
	Демонтаж старых регуляторов, установка новых и настройка рабочего давления

	4
	Замена датчиков
	2 штук
	Демонтаж старых датчиков, установка новых, подключение и проверка работоспособности

	5
	Замена манометра
	1 штук
	Установка нового манометра. Диапазон измерения — 0–6 кгс/см²

	6
	Замена термометра
	1 штук
	Установка нового термометра и проверка показаний



3. Требования к материалам и оборудованию
     Все комплектующие и материалы должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, заводского изготовления и совместимыми с установленным оборудованием.
Диаметр, толщина стенки, длина медных трубок и присоединительные размеры патрубков подбираются в соответствии с установленным оборудованием.
Регуляторы давления газа — типа РДСК, РДНК либо эквивалентные по техническим характеристикам, совместимые с действующим оборудованием. Конкретная модель, пропускная способность, входное и выходное давление определяются по согласованию с Заказчиком.
    Тип, способ подключения и рабочие параметры датчиков должны соответствовать действующему оборудованию.
     Манометр и термометр поставляются с техническими паспортами и действующими документами о поверке. Диапазон измерения термометра подбирается в соответствии с рабочей температурой оборудования.
     Все комплектующие согласовываются с Заказчиком до начала монтажа.
4. Требования к выполнению работ
     Работы выполняются силами, материалами, инструментами и оборудованием Подрядчика. К выполнению работ допускаются квалифицированные специалисты, имеющие соответствующий допуск к работам с газовым оборудованием.
Подрядчик обязан: До начала работ осмотреть оборудование и уточнить необходимые размеры и технические параметры. Обеспечить безопасное отключение оборудования и выполнить демонтаж неисправных деталей. Установить новые комплектующие и проверить все соединения. 
1)после монтажа провести испытания под давлением и проверку герметичности; 
2)выполнить пусконаладочные работы, проверить работу регуляторов и датчиков; 
3)убрать рабочее место и вывезти отходы, образовавшиеся при выполнении работ. 
5. Порядок приёмки работ
      Приёмка осуществляется после проверки работоспособности оборудования и герметичности соединений.
      Подрядчик предоставляет акт выполненных работ, паспорта установленного оборудования, документы о поверке, акт с результатами испытаний и гарантийные документы.
6. Срок выполнения и гарантия
      Срок выполнения работ — 16 календарных дней с даты заключения договора
Гарантия на выполненные работы — 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ.
Гарантия на установленное оборудование — не менее 6 месяцев.
7. Место выполнения работ и состав стоимости
      Место выполнения работ:Мангистауская обл., Мунайлинский р., с.Мангистау, 24 квартал, 32 здание.
      Общая стоимость включает комплектующие и материалы, доставку, демонтаж, монтаж, пайку, испытания, пусконаладочные работы, уборку рабочего места и вывоз отходов.
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