	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


          Шартқа 1 қосымша
 Жасалатын жұмыстарға техникалық ерекшелік
Жұмыс атауы: Ескі қақпаны бөлшектеу және жаңа қақпаны дайындап, орнату жұмыстары.
1. Жалпы ережелер мен мақсаты
Мақсаты: Қолданыстағы тірек бағаналарының бүтіндігін сақтай отырып, тозған ескі қақпаны алып тастау және қауіпсіздік пен эстетикалық талаптарға сай келетін жаңа металл қақпаны орнату.

Орындалу орны: Қызылорда қаласы, Тасбөгет кенті, Наурыз м/а 9А 

Мерзімі: Шарт күшіне енген күннен бастап тапсырыс беруші келісім журналы арқылы өтінім жасайтын болады,  сол күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде жұмысты орындап тапсыру қажет.
2. Жұмыс көлемі мен кезеңдері:
Өнім беруші (Мердігер) төмендегі жұмыс кешенін толық көлемде және өз материалдарымен орындауға міндетті:
	№
	Жұмыс кезеңдері
	Сипаттамасы мен техникалық талаптары

	1
	Ескі қақпаны бөлшектеу (демонтаж)
	Қолданыстағы тірек бағаналарына ешқандай зақым келтірмей, ескі қақпаны және оның бекіткіштерін (іліністерін, топсаларын) мұқият кесіп/алып тастау. Демонтаждалған конструкцияны Тапсырыс беруші көрсеткен аумаққа жинақтау.

	2
	Өлшем алу және жобалау
	Жаңа қақпаны дайындамас бұрын, оның тірек бағаналар арасындағы нақты өлшемдерін (ені, биіктігі, саңылаулары) анықтау үшін орнында өлшеу жұмыстарын жүргізу. Қақпаның сызбасы мен дизайнын Тапсырыс берушімен келісу.

	3
	Жаңа қақпаны дайындау
	Конструкция материалдары: профильді құбырлар (мысалы, қаңқасы үшін 60х40 мм, ішкі толтырылуы үшін 40х20 мм немесе заманауи жалюзи/профлист нұсқасы), қалыңдығы 2 мм-ден кем емес металл. Металл коррозияға қарсы праймермен (грунтовка) өңделіп, екі қабат ауа райына төзімді бояумен боялуы тиіс.

	4
	Тасымалдау (жеткізу)
	Дайын қақпаны, барлық қажетті фурнитураны (құлыптар, топсалар, ысырмалар) және құрал-сайманды орындау орнына Өнім берушінің өз күшімен және көлігімен қауіпсіз жеткізу.

	5
	Монтаждау және орнату
	Жаңа топсаларды (петли) қолданыстағы бағаналарға берік етіп дәнекерлеу (сварка). Қақпаның қисаюсыз, деңгеймен (уровень) түзу тұруын және ешбір кедергісіз еркін ашылып-жабылуын қамтамасыз ету.



3. Техникалық және материалдық талаптар
Материалдар сапасы: Жұмысқа пайдаланылатын барлық металл бұйымдары, бояулар және фурнитуралар жаңа, бұрын пайдаланылмаған және ҚР стандарттарына (ГОСТ) сәйкес болуы керек.
Фурнитура: Қақпа сенімді құлыптау жүйесімен (сыртқы құлып немесе ішкі ысырмалар) және ашық күйде бекітетін төменгі тіректермен (фиксаторлар) жабдықталуы тиіс.
Дәнекерлеу жұмыстары: Барлық дәнекерлеу тігістері тегістеліп, шлактан тазартылып, тегіс сырлануы қажет. Саңылаулар мен ашық қалған құбыр ұштарына су кірмес үшін арнайы бітеуіштер (заглушка) орнатылады.



4. Сапа кепілдігі және қауіпсіздік
Нысанды тапсыру: Жұмыс аяқталғаннан кейін Өнім беруші құрылыс қоқыстарын өз күшімен жинап, аумақты таза күйінде тапсыруы қажет.
Қауіпсіздік: Жұмыс барысында өрт қауіпсіздігі және еңбек қорғау ережелері толық сақталуы тиіс.
Кепілдік мерзімі: Орындалған жұмыстар мен дайындалған қақпаның сапасына берілетін кепілдік мерзімі — қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай. Кепілдік мерзімінде анықталған ақаулар Мердігер есебінен жойылады.

            






















Приложение 1 к Договору
     Техническая спецификация выполняемых работ
Наименование работ: Работы по демонтажу старых ворот, изготовлению, доставке и установке новых ворот.
1. Общие положения и цель
Цель работ: Демонтаж изношенных старых ворот с полным сохранением целостности существующих опорных столбов, а также изготовление и установка новых металлических ворот, отвечающих требованиям безопасности, прочности и эстетического вида.
Место выполнения работ: город Кызылорда, пос. Тасбугет, мкр. Наурыз 9А
Срок выполнения: Со дня вступления в силу договора Заказчик направляет запросы через журнал согласований, а работы должны быть выполнены и сданы в течение 16 календарных дней с указанной даты.
2. Объем работ и этапы выполнения
Поставщик (Подрядчик) обязан выполнить весь комплекс работ в полном объеме, используя собственные материалы и инструменты:
	№
	Этапы работ
	Описание и технические требования

	1
	Демонтаж старых ворот
	Аккуратный демонтаж (срезание) старых створок ворот и элементов их крепления (петель, навесов) без набора или повреждения существующих опорных столбов. Демонтированные конструкции складируются в месте, указанном Заказчиком.

	2
	Замеры и проектирование
	Проведение точных замеров на месте для определения расстояния между существующими столбами (ширина, высота, технологические зазоры) перед началом изготовления. Согласование эскиза и конструкции ворот с Заказчиком.

	3
	Изготовление новых ворот
	Материалы конструкции: профильные трубы (например, для каркаса 60х40 мм, для внутреннего наполнения 40x20 мм или зашивка профлистом/жалюзи), толщина металла не менее 2 мм. Металл должен быть обработан антикоррозийным грунтом и покрыт слоем атмосферостойкой краски в два слоя.

	4
	Транспортировка (доставка)
	Безопасная доставка готовых ворот, всей необходимой фурнитуры (замки, петли, задвижки) и рабочего инструмента к месту установки силами и транспортом Поставщика.

	5
	Монтаж и установка
	Приваривание новых петель к существующим столбам. Обеспечение строгого выравнивания ворот по уровню (без перекосов) и их свободного, плавного открытия и закрытия без заклиниваний.


3. Технические требования к материалам и фурнитуре
Качество материалов: Все используемые металлоизделия, лакокрасочные материалы и фурнитура должны быть новыми, ранее не использованными и соответствующими действующим стандартам (ГОСТ).
Фурнитура: Ворота должны быть оснащены надежной системой запирания (накладной/врезной замок или внутренние засовы), а также нижними фиксаторами для удержания створок в открытом положении.
Сварочные работы: Все сварочные швы должны быть тщательно зачищены от шлака, отшлифованы и равномерно окрашены. На открытые торцы труб должны быть установлены пластиковые или металлические заглушки для предотвращения попадания влаги.

4. Гарантия качества и безопасность
Сдача объекта: По окончании работ Поставщик обязан своими силами собрать и вывезти весь строительный мусор, сдав территорию в чистом виде.
Безопасность: В процессе проведения демонтажных и сварочных работ должны строго соблюдаться правила техники безопасности и противопожарной безопасности.
[bookmark: _GoBack]Гарантийный срок: Гарантия на выполненные работы и изготовленную конструкцию ворот составляет не менее 12 месяцев с даты подписания Акта приема-передачи. Все дефекты, выявленные в гарантийный период, устраняются за счет Подрядчика.




