Техническая спецификация 

Работы по установке газобаллонного оборудования 4- поколения (ГБО) на Hyundai H1 2014 года выпуска

Устанавливаемое оборудование должно быть новым, не использованным.
Газобаллонное оборудование приобретается и устанавливается на автомобиль Поставщиком после согласования с Заказчиком. Газобаллонное оборудование должно включать в себя следующие компоненты:
1. газовый баллон (газовый балон не менее 75 л), с соответствующими креплениями на автотранспортном средстве (с документацией);
1. Тип баллона: Тороидальный баллон (вместо запаски);
1.  заправочное устройство газа в баллоне (мульти клапан) с предохранительно-пожарным клапаном категории «А»
1. внешнее заправочное устройство (с европереходником);
1. редуктор газовый; 
1. электронный блок управления с соответствующими жгутами проводов; 
1. электромагнитные клапана;
1. рукава газовые автомобильные гибкие;
1. газопроводы (медные или пластмассовые);
1. комплект деталей для крепления компонентов на автотранспортном средстве;
1. комплект эксплуатационной документации;
Устанавливаемое оборудование должно иметь все необходимые сертификаты соответствия стандартам Европейской Экономической Комиссии.
Газобаллонное оборудование должно сохранять возможность полноценной работы двигателя автомобиля на бензине.
Для выполнения работ Потенциальный поставщик должен иметь сертифицированного специалиста по установке и настройке газобаллонного оборудования на автотранспортные средства. 
Установка и обслуживание ГБО Заказчику производится вне очереди, согласно заявке Заказчика 
Гарантия 50 000 км на все узлы и компоненты системы газобаллонного оборудования.
Баллоны должны быть освидетельствованы. ГБО должно быть герметичным.
Поставщик проводит установку, регулировку и настройку ГБО на автомобиле, по согласованию с Заказчиком
Работы по переоборудованию должны производиться предприятиями, имеющих юридическое право на выполнение данного вида работ.
Работы по устранению неполадок в работе ГБО на установленной автомашине, находящейся на гарантии должны осуществляться в течение 3 (трех) рабочих дней.
Срок оказания услуг: 15 календарных дней со дня вступления в силу договора.
Место оказания услуг в городе Тараз
Все запасные части и расходные материалы, необходимые для установки оборудования ГБО, входят в общую стоимость работ.













Техникалық сипаттама 

2014 жылы шығарылған Hyundai H1 автокөлігіне 4-ші буын газ баллон жабдығын (ГБО) орнату бойынша жұмыстары

Орнатылған жабдық жаңа, пайдаланылмаған болуы керек.
Газ баллонды жабдықты жеткізуші тапсырыс берушімен келіскеннен кейін сатып алады және автомобильдерге орнатады. Газ баллон жабдығы келесі компоненттерді қамтуы керек:
1. автокөлік құралына тиісті бекітпелері болуы тиіс (құжаттамасы бар), газ баллоны (кемінде 75 л);
2. цилиндір түрі: тороидальды цилиндр (резервтің орнына);
3.  «А» санатындағы сақтандыру – өрт клапаны бар баллондағы газды құю құрылғысы (көк клапан)
4. сыртқы жанармай құю құрылғысы (еуропалық адаптермен);
5. газ редукторы; 
6. тиісті сым сымдары бар электрондық басқару блогы; 
7. электромагниттік клапандар;
8. газ автомобильдің жеңдері икемді;
9. газ құбырлары (мыс немесе пластмасса);
10. автокөлік құралына компоненттерді бекітуге арналған бөлшектер жиынтығы;.
11. пайдалану құжаттамасының жиынтығы;

Орнатылатын жабдықта Еуропалық экономикалық комиссияның стандарттарына сәйкес келетін барлық қажетті сертификаттар болуы керек. 
Газ баллонды жабдық автомобиль қозғалтқышының бензинмен толық жұмыс істеу мүмкіндігін сақтауы тиіс.
Жұмыстарды орындау үшін әлеуетті өнім берушіде автокөлік құралдарына газ баллонды жабдықты орнату және Баптау бойынша сертификатталған маман болуы тиіс. 
Тапсырыс берушіге МБО орнату және қызмет көрсету Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес кезектен тыс жүргізіледі
Газ баллонды жабдық жүйесінің барлық тораптары мен компоненттеріне                      50 000 км кепілдік болу керек. 
Баллондар куәландырылуы тиіс. ГБО герметикалық болуы керек.
Жеткізуші Тапсырыс берушінің келісімі бойынша автомобильде ГБО орнатуды, реттеуді және баптауды жүргізеді.
Қайта жабдықтау жұмыстарын осы жұмыс түрін орындауға заңды құқығы бар кәсіпорындар жүргізуі керек.
Кепілдікте тұрған орнатылған автомашинадағы МБО жұмысындағы ақауларды жою жөніндегі жұмыстар 3 (үш) жұмыс күні ішінде жүзеге асырылуға тиіс.
Қызмет көрсету мерзімі: шарт күшіне енген күннен бастап 15 күнтізбелік күн 
[bookmark: _GoBack]Қызмет көрсету Тараз қаласында
ГБЖ жабдығын орнатуға қажетті барлық қосалқы бөлшектер мен шығын материалдары жұмыстың жалпы құнына кіреді.


