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Техникалық ерекшелік/Техническая спецификация
	№ лота
	Атауы / Наименование 
	Сипаттама / Характеристика
	Өлшем бірлігі

/ Единица измерения
	Саны / Количество

	1
	Жалюзи жасау бойынша жұмыстар/ перделер 

Работы по изготовлению жалюзи/занавесок
	"Күн-түн" роликті перделерін дайындау және монтаждау бойынша жұмыс (12,25 ш.м.). Мата-100% акрил сіңдірілген полиэстер. Құрылымы - тегіс. Салмағы-86 г/м2 артық емес. Салмағы бойынша мата тобы-А. Матаның қалыңдығы-кемінде 0,22. Механизм түрі-кіріктірілген радио сигнал қабылдағышы бар 12В электр жетегі (аккумуляторлық батарея). Басқару пульті - 5 арналы. 
Түсі тапсырыс берушімен келісілуі керек.

Жеткізуші роликті перделерді жасамас бұрын дәл өлшеулер жүргізуі керек.

/
Работа по изготовлению и монтажу ролл-штор "День – ночь" (12,25 кв.м.). Ткань – 100% полиэстер с акриловой пропиткой. Структура – гладкая. Вес – не более 86 г/м2. Группа ткани по весу – А. Толщина ткани – не менее 0,22. Тип механизма – Электропривод 12В (аккумуляторная батарея) со встроенным приемником радиосигнала. Пульт управления – 5 канальный.  
Цвет согласовать с Заказчиком. 
Поставщик должен перед изготовлением ролл-штор произвести точные замеры.
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