ДЕРЕКТЕР ПАРАҒЫ
қазандық желдеткішін орнату жұмыстарын орындау үшін

1. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРДЫҢ ТАЛАПТАРЫ
көмірмен жұмыс істейтін қазандыққа арналған желдеткішті жеткізуге, орнатуға, пайдалануға беруге және іске қосуға міндеттенеді.
1.2. Жабдықтың атауы: Көмірмен жұмыс істейтін қазандыққа арналған желдеткіш (тарту/үрлеу) (140-60 түрі/модельі).
2. ЖАБДЫҚҚА ҚОЙЫЛАТЫН ТЕХНИКАЛЫҚ ТАЛАПТАР
140-60 типті көмірмен жұмыс істейтін қазандықтың тарту жүйесінде жұмыс істеуге арналған болуы және оның есептелген аэродинамикалық параметрлерін қамтамасыз етуі керек.
2.2. Желдеткіштің техникалық сипаттамалары (өнімділігі, жалпы қысымы, айналу жылдамдығы, электр қозғалтқышының қуаты және түрі, жалпы және қосылу өлшемдері) 140-60 қазандығының паспорттық деректеріне және қолданыстағы нормативтік-техникалық құжаттардың (ГОСТ, ТУ) талаптарына толық сәйкес келуі керек.
2.3. Жеткізу жиынтығына мыналар кіруі керек:
1. Желдеткіш құрастырмасы;
1. Тиісті қуаттылықтағы және қорғаныс класындағы (IP) электр қозғалтқышы;
1. Діріл оқшаулағыштары мен бекіту материалдарының жиынтығы ;
1. Ауа өткізгіштеріне қосылуға арналған икемді кірістірулер (компенсаторлар);
1. Өнімнің паспорты, пайдалану нұсқаулығы, сәйкестік сертификаты және басқа да қажетті зауыттық құжаттар орыс тілінде.
2.4. Жабдық жаңа, пайдаланылмаған, жөнделмеген, кепілге қойылмаған немесе қамауға алынбаған болуы керек.
3. ОРНАТУ ЖӘНЕ ІСКЕ ҚОСУ ЖҰМЫСТАРЫНА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР
3.1. Желдеткішті орнату жұмыстарына мыналар кіреді:
1. Бұрын орнатылған жабдықты бөлшектеу;
1. Іргетастарды/тіректерді дайындау және діріл оқшаулағыштарын орнату ;
1. Желдеткіш пен электр қозғалтқышын механикалық орнату, білікті туралау;
1. Икемді кірістірулерді пайдаланып, бар ауа өткізгіштеріне (түтін құбырларына) қосылу;
1. Қолданыстағы электрмен жабдықтау желілеріне және қазандықты автоматты басқару/қорғау жүйелеріне қосылу;
1. Діріл, мойынтірек жинақтары және электр параметрлерін қоса алғанда, жеке және кешенді сынақтар (іске қосу) жүргізу. 3.2. Барлық жұмыстар еңбекті қорғау, өрт және өнеркәсіптік қауіпсіздік ережелеріне, сондай-ақ қазандық пен желдеткіш өндірушісінің нормативтік құжаттамасына сәйкес орындалуы тиіс.
4. ЖҰМЫСТЫ ОРЫНДАУ МЕРЗІМІ МЕН ТӘРТІБІ
4.1. Осы Техникалық сипаттама бойынша міндеттемелерді орындаудың жалпы мерзімі (жабдықты жеткізуді, орнату және іске қосу жұмыстарын және қабылдау-тапсыру актісіне қол қоюды қоса алғанда) Тараптар келісімге қол қойған күннен бастап 16 (он алты) күнтізбелік күннен аспауы тиіс.
5. ҚАБЫЛДАУ ЖӘНЕ ЖЕТКІЗУ ТӘРТІБІ
5.1. Жабдық пен жұмыстарды қабылдауды Тапсырыс беруші Мердігердің жеткізуге дайындығы туралы жазбаша хабарламасы негізінде жүзеге асырады.
5.2. Желдеткішті іске қосу жұмыстарының және кешенді сынаудың нәтижелері екі Тараптың өкілдері қол қойған орындалған жұмысты қабылдау туралы куәлікте және іске қосу жұмыстары журналында тіркеледі.
5.3. Жабдыққа меншік құқығы Қабылдау актісіне қол қойылған сәттен бастап Тапсырыс берушіге өтеді.
6. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ
6.1. Жеткізілген желдеткіштің кепілдік мерзімі Қабылдау туралы куәлікке қол қойылған күннен бастап кемінде 12 (он екі) айды құрайды, бірақ өндірушіден жөнелтілген күннен бастап 18 айдан аспауы керек.
6.2. Орнату жұмыстарының кепілдік мерзімі Қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап 12 (он екі) айды құрайды.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на выполнение работ по установке вентилятора для котла

1. ПРЕДМЕТ СПЕЦИФИКАЦИИ 
1.1. Исполнитель обязуется осуществить поставку, монтаж, пусконаладку и сдачу в эксплуатацию вентилятора для угольного котла. 
1.2. Наименование Оборудования: Вентилятор (тягодутьевой/дутьевой) для угольного котла (тип/модель 140-60).
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ 
2.1. Поставляемый Вентилятор должен быть предназначен для эксплуатации в системе тягодутья угольного котла типа 140-60 и обеспечивать его расчетные аэродинамические параметры. 
2.2. Технические характеристики Вентилятора (производительность, полное давление, частота вращения, мощность и тип электродвигателя, габаритные и присоединительные размеры) должны в полном объеме соответствовать паспортным данным котла 140-60 и требованиям действующих нормативно-технических документов (ГОСТ, ТУ). 
2.3. Комплектность поставки должна включать:
· Вентилятор в сборе;
· Электродвигатель соответствующей мощности и степени защиты (IP);
· Комплект виброизоляторов и крепежных материалов;
· Гибкие вставки (компенсаторы) для присоединения к воздуховодам;
· Паспорт изделия, руководство по эксплуатации, сертификат соответствия и иные необходимые заводские документы на русском языке. 
2.4. Оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, не находящимся в залоге или под арестом.
3. ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖНЫМ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫМ РАБОТАМ 
3.1. Работы по установке Вентилятора включают в себя:
· Демонтаж ранее установленного оборудования;
· Подготовку фундаментов/опор и установку виброизоляторов;
· Механический монтаж Вентилятора и электродвигателя, центровку валов;
· Подключение к существующим воздуховодам (газоходам) с использованием гибких вставок;
· Подключение к существующим сетям электроснабжения и системам автоматического управления/защиты котла;
· Проведение индивидуальных и комплексных испытаний (пусконаладочных работ) с проверкой вибрации, подшипниковых узлов и электротехнических параметров. 3.2. Все Работы должны выполняться с соблюдением требований правил охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, а также нормативной документации завода-изготовителя котла и Вентилятора.
4. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
 4.1. Общий срок выполнения обязательств по настоящей Спецификации (включая поставку Оборудования, выполнение монтажных и пусконаладочных работ, а также подписание Акта сдачи-приемки) составляет не более 16 (Шестнадцати) календарных дней с даты подписания Договора Сторонами. 
5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ 
5.1. Приемка Оборудования и Работ осуществляется Заказчиком на основании письменного уведомления Исполнителя о готовности к сдаче. 
5.2. Результаты пусконаладочных работ и комплексного опробования Вентилятора фиксируются в Акте сдачи-приемки выполненных работ и Журнале пусконаладочных работ, подписываемых представителями обеих Сторон. 
5.3. Право собственности на Оборудование переходит к Заказчику с момента подписания Акта сдачи-приемки.
6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
6.1. Гарантийный срок на поставляемый Вентилятор составляет не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки, но не более 18 месяцев с момента отгрузки с завода-изготовителя. 
6.2. Гарантийный срок на выполненные монтажные работы составляет 12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки.
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