Мемлекеттік мекеменің атауы көрсетілген маңдайшаның
дайындауға арналған

Сатып алынатын тауардың атауы: 
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ОҚУ АҒАРТУ МИНИСТРЛІГІ
Mемлекеттік Елтаңбасы бар
«АТЫРАУ ОБЛЫСЫНЫҢ БІЛІМ БЕРУ БАСҚАРМАСЫ ҚЫЗЫЛҚОҒА АУДАНЫ БІЛІМ БӨЛІМІНІҢ ӘДІСТЕМЕЛІК ОРТАЛЫҒЫ» КММ
сыртқы (қасбеттік) маңдайшасы.Өлшемі: 800 х 600 мм.Саны: 2 дана, соның ішінде қазақ және орыс тілдерінде әрқайсысынан 1 данадан.1. Техникалық және сапалық сипаттамалары:Қолдану аясы: Маңдайша ғимараттың сыртына (көшеге) орнатуға арналған, атмосфералық жауын-шашынға, температураның ауытқуына (-40°C-тан +50°C-қа дейін) және ультракүлгін сәулелерге төзімді болуы тиіс.Негізгі материалы: Қалыңдығы 8 мм-ден кем емес жоғары сапалы құймалы акрилді шыны (оргстекло) немесе қалыңдығы 4 мм-ден кем емес коррозияға қарсы жабыны бар алюминий композиттік панель.Түс гаммасы: Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрінің м.а. № 114 бұйрығына қатаң сәйкес: маңдайшаның фоны — қанық көк түсті (ҚР Мемлекеттік Туының түсіне сәйкес), мәтіні мен жиектемесі — алтын түсті.Мемлекеттік Елтаңба: Маңдайшаның жоғарғы бөлігінде орналасады. ҚР Мемлекеттік Елтаңбасы СТ РК 989-2014 ұлттық стандартына қатаң сәйкес келуі тиіс. Елтаңба көлемді (3D-қалыптау немесе вакуумдық құю әдісімен), алтын жалатылған бүркіндімен және «QAZAQSTAN» жазуымен орындалуы керек.Мәтінге қойылатын талаптар: Мәтін ҚР «Тіл туралы» Заңына сәйкес мемлекеттік және орыс тілдерінде жазылады. Әріптердің биіктігі — 3 см-ден кем емес. Қаріп түрі — строго «Book Antiqua». Жазулар лазерлік ою (гравировка) немесе көлемді инкрустация әдісімен орындалады. Беткі қабатқа жай басып шығаруға немесе пленка желімдеуге жол берілмейді.Жиектеме (рамка): Маңдайшаның жиектері бойынша ені 3 см-ден кем емес алтын түсті сәндік багеттік жиектемемен рәсімделеді.Жарықтандыру (подсветка): Бұйрықтың 15 тармағына сәйкес.Бекіту әдісі: Тот баспайтын металдан жасалған қасбеттік дистанциялық ұстағыштар, ғимарат қабырғасына анкерлік бекіту.2. Орнатуға және монтаждауға қойылатын талаптар:Монтаждау жұмыстары: Өнім беруші өз күшімен, өз қаражаты есебінен және өзінің құрал-саймандарын пайдалана отырып, Тапсырыс берушінің ғимаратының қасбетінен ескі маңдайшаларды демонтаждауды (олар бар болған жағдайда) және жаңа маңдайшаларды таза күйде орнатуды (монтаждауды) жүзеге асыруға міндеттенеді.Монтаждау сапасы: Бекіту деңгей (уровень) бойынша қатаң түрде орындалуы, максималды сенімділікті, жел жүктемелеріне төзімділікті қамтамасыз етуі және конструкцияның құлап кету қаупін болдырмауы тиіс. Жұмыстарды жүргізу кезінде Өнім беруші ғимарат қасбетінің бүтіндігі мен сақталуына жауапты болады. 3. Жеткізу және кепілдік шарттары:Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы тиіс.Өнім беруші шартқа қол қойылған сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде дайын эскиз бен дизайн-макетті Тапсырыс берушіге бекітуге ұсынуға міндеттенеді.Кепілдік мерзімі: қабылдап алған және монтаждау жұмыстары аяқталған күннен бастап кемінде 24 ай (фонның оңуына, материалдардың деформациясына және бекіту элементтерінің сенімділігіне).Жеткізу және орнату DDP шарттары бойынша жүзеге асырылады

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на изготовление вывески с наименованием 
государственного учреждения
Наименование закупаемого товара: Уличная (фасадная) вывеска 
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ Государственные герб 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ
КГУ «МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ
КЫЗЫЛКОГИНСКОГО РАЙОНА»
 .Размер: 800 х 600 мм.Количество: 2 штуки, в том числе на казахском и русском языках по 1 штуке каждого.1. Технические и качественные характеристики:Область применения: Вывеска предназначена для наружного (уличного) применения, должна быть устойчива к атмосферным осадкам, перепадам температур (от -40°C до +50°C) и ультрафиолетовому излучению.Материал основы: Высококачественное литое акриловое стекло (оргстекло) толщиной не менее 8 мм, либо алюминиевая композитная панель толщиной не менее 4 мм с антикоррозийным покрытием.Цветовая гамма: Строго в соответствии с Приказом и.о. Министра промышленности и строительства РК № 114: фон вывески — насыщенный синий цвет (соответствует цвету Государственного Флага РК), текст и обрамление — золотого цвета.Государственный Герб: Размещается в верхней части вывески. Изображение Государственного Герба РК должно строго соответствовать национальному стандарту СТ РК 989-2014. Герб должен быть выполнен объемным методом (3D-формовка или вакуумное литье) с золотым напылением и надписью «QAZAQSTAN».Требования к тексту: Текст наносится на государственном и русском языках в соответствии с Законом РК «О языках». Высота букв основного текста — не менее 3 см. Шрифт — строго «Book Antiqua». Нанесение букв выполняется методом лазерной гравировки либо объемной инкрустации. Поверхностная печать или наклейка пленки не допускаются.Обрамление: Вывеска по периметру оформляется декоративной багетной рамкой золотого цвета шириной не менее 3 см.Подсветка: Согласно пункту 15 Приказа.Способ крепления: Фасадные дистанционные металлические держатели с защитой от коррозии, анкерное крепление к стене здания.2. Требования к монтажу и установке:Монтажные работы: Поставщик обязуется своими силами, за счет собственных средств и с использованием своего инструмента осуществить демонтаж старых вывесок (при их наличии) и чистовую установку (монтаж) новых вывесок на фасад здания Заказчика.Качество монтажа: Крепление должно быть выполнено строго по уровню, обеспечивать максимальную надежность, устойчивость к ветровым нагрузкам и исключать риск падения конструкции. Поставщик несет ответственность за сохранность фасада здания при проведении работ. 3. Условия поставки и гарантии:Товар должен быть новым, ранее не использованным.Поставщик обязуется предоставить готовый эскиз и дизайн-макет на утверждение Заказчику в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора.Гарантийный срок: не менее 24 месяцев с даты приемки и завершения монтажных работ (на выцветание фонда, деформацию материалов и надежность крепежных элементов).Поставка и установка осуществляются на условиях DDP
