Приложение 2


Техническая спецификация закупаемых услуг
 (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика - АО «Казтелерадио» - Филиал «Алматинский»
Наименование организатора - АО «Казтелерадио»
№ конкурса -
Наименование конкурса – Услуги по освидетельствованию грузоподъемных механизмов
№ лота - 
Наименование лота - Услуги по освидетельствованию грузоподъемных механизмов

	Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*
	749020.000.000075

	Наименование услуги*
	Услуга по проведению экспертизы (диагностирования) лифта Алимак мини скандо на возможность дальнейшей эксплуатации на телебашне Кок-Тобе

	Единица измерения*
	Услуга

	Количество (объем)*
	1

	Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*
	849 999,98

	Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*
	849 999,98

	Срок выполнения работы*
	До 30.12.2026г.

	Место выполнения работы*
	г. Алматы, Медеуский район, ул. Жамал Омаровой, 35

	Размер авансового платежа*
	0

	Гарантийный срок (в месяцах)
	12 месяцев

	Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных
	Подробная информация: 
Проведение технического обследования и диагностики лифта, технического состояния грузоподъемного механизма лифта, с целью определения состояния оборудования,  возможности его дальнейшей эксплуатации с выдачей экспертного заключения, согласно «Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов» (№ 359, от 30.12.2014 года), «Инструкции по проведению обследования технического состояния лифтов, а также подъемников для лиц с инвалидностью с истекшим сроком службы» (утв. Приказом МЧС РК от 29.09.2021 № 481).
При проведении диагностики лифтов обязательно необходимо произвести: 
- визуальный и измерительный контроль;
- проверку работы лифта во всех режимах;
- определить состояние лифтового оборудования с выявлением дефектов, степени износа, коррозии; 
- испытание устройств безопасности;
- обследование металлоконструкции с применением неразрушающих методов контроля; 
- испытания защитного зануления (заземления), сопротивления изоляции электрических сетей и электрооборудования, проверку срабатывания защиты в сетях с глухозаземленной нейтралью;
- проверку металлокаркаса шахты, направляющих, ловителей, механических и электрических узлов, освещения, сигнализации,  плат управления, периферийного оборудования, лебедки и энкодера, и др. компонентов лифта.
- проверку точности остановки кабины на этажах, систему тормозов, электропривод, канатоведущий шкив, ограничитель скорости.  
По результатам проведенной работы должна быть составлена детализированная дефектная ведомость с учетом всех видов работ, запчастей и материалов, необходимых для дальнейшего производства ремонтных работ в случае наличия. 
Наименование грузоподъемного механизма:
1) Грузопассажирский подъемник, грузоподъемностью -200 кг. на 2 остановки, Тип: ЛИНДЕН-АЛИМАК, мини-скандо  – 1 шт.

	Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)
	Требование к потенциальному поставщику: 
[bookmark: _GoBack]Наличие действующего «Сертификата» на право проведения работ в области промышленной безопасности, имеющих соответствующий аттестат на право осуществления экспертных услуг материально-техническую базу, связанную с видом деятельности; аттестованный в установленном порядке квалифицированный персонал.
Отрасль промышленности: Лифтовое хозяйство.
Подвид деятельности: экспертиза промышленной безопасности. 
Наличие собственной аккредитованной испытательной лаборатории, либо на праве аренды аккредитованной испытательной лаборатории «Контроля металла диагностики и сварки», согласно стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025-2019.
Приложить копию аттестата аккредитации и область аккредитации, соответствующую данным работам. 
Потенциальный поставщик должен предоставить Свидетельство об аккредитации на право осуществления экспертных работ по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности. 
Поставщик должен иметь в составе компании не менее 1-го сертифицированных инженера и не менее 2-х квалифицированных специалистов «Электромехаников по лифтам», аттестованных согласно «Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов» с группой допуска по электробезопасности не ниже III.


     
* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).
      Примечание.
      1. Каждые требуемые характеристики, параметры, исходные данные и дополнительные условия указываются отдельной строкой.
      2. Установление в технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
      3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.





























2 қосымша
 
Сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)
 
 Тапсырыс берушінің атауы - «Қазтелерадио» АҚ 
Ұйымдастырушының атауы - «Алматы ОДРТ» филиалы
Конкурстың № 
Конкурстың атауы:  Жүк көтергіш механизмдерін куәландыру бойынша қызметтер
Лоттың № 
Лоттың атауы - Жүк көтергіш механизмдерін куәландыру бойынша қызметтер

	Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*
	749020.000.000075

	Жұмыс атауы *
	Көк-Төбе  телемұнарасында  одан әрі пайдалану мүмкіндігіне  лифтке сараптама (диагностика) жүргізу жөніндегі қызмет

	Өлшем бірлігі*
	Қызмет

	Саны (көлемі)*
	1

	Бірлік бағасы, қосымша құн салығын қоспағанда*
	849999,98 тг.

	Қосымша құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*
	
849999,98 тг.

	Жұмыстарды орындау мерзімі*
	2026  жылдың 30 желтоқсанына дейін

	Жұмыстарды орындау орны*
	Алматы қаласы, Медеу ауданы, көш. Жамал Омарова, 35 

	Аванстық төлем мөлшері *
	0

	Кепілдік мерзімі (айлар)
	12

	Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипатталуы:
	Толық ақпарат:
"Жүк көтергіш механизмдерді пайдалану кезінде өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидаларына" (2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 359 бұйрығы) және "Қызмет ету мерзімі өткен лифтілерді, сондай-ақ мүгедектігі бар адамдарға арналған көтергіштерді одан әрі пайдалану мүмкіндігін айқындау мақсатында олардың техникалық жай-күйіне зерттеп-қарауды жүргізу жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы" (2021 жылғы 29 қыркүйектегі № 481 бұйрығы) сәйкес жабдықтың жай-күйін, оны одан әрі пайдалану мүмкіндігін айқындау мақсатында Лифттің жүк көтергіш механизмінің техникалық жай-күйін техникалық тексеруді және диагностикалауды жүргізу".
Лифт диагностикасын жүргізу кезінде мыналарды орындау қажет: 
- визуалды және өлшеу бақылауы; - барлық режимдерде лифт жұмысын тексеру; 
- ақауларды, тозу дәрежесін, коррозияны анықтай отырып, лифт жабдығының жай-күйін анықтау; 
- қауіпсіздік құрылғыларын сынау; 
- бұзбайтын бақылау әдістерін қолдана отырып, металл конструкциясын тексеру; 
- қорғаныш нөлдендіруді (жерге тұйықтауды), электр желілері мен электр жабдығының оқшаулау кедергісін сынау, Жерге тұйықталған бейтарап желілерде қорғаудың іске қосылуын тексеру; 
- шахтаның металл қаңқасын, бағыттағыштарды, ұстағыштарды, механикалық және электрлік тораптарды, жарықтандыруды, дабылды, басқару тақталарын, перифериялық жабдықтарды, шығыр мен кодерді және Лифттің басқа компоненттерін тексеру. 
- едендерде кабинаның тоқтау дәлдігін тексеру, тежегіш жүйесі, электр жетегі, арқан жүргізуші шкив, жылдамдықты шектегіш. Жүргізілген жұмыстың нәтижелері бойынша жөндеу жұмыстарын одан әрі жүргізу үшін қажетті барлық жұмыс түрлерін, қосалқы бөлшектер мен материалдарды ескере отырып, егжей-тегжейлі ақаулы ведомость жасалуы керек.
Көтеру механизмінің атауы:
1) Жүк-жолаушы көтергіші, жүк көтергіштігі -200 кг. 2 аялдама үшін, Түрі: LINDEN-ALIMAK, шағын скандо – 1 дана.

	Жеңімпаз деп анықталған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған жағдайда әлеуетті жеткізушіге қойылатын талаптар (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті жеткізушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді)
	Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар:
Сараптамалық қызмет көрсету құқығына және қызмет түріне байланысты материалдық-техникалық базаға тиісті сертификаты бар өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы жұмыстарды орындау құқығына қолданыстағы «Сертификаттың» болуы; белгіленген тәртіппен аттестациядан өткен білікті персонал.
Өнеркәсіп: лифт өнеркәсібі.
Қызметтің кіші түрі: өнеркәсіптік қауіпсіздік сараптамасы.
Өзіміздің аккредиттелген сынақ зертханасының болуы немесе ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 стандартына сәйкес «Диагностика және дәнекерлеуге арналған металды сынау» аккредиттелген сынақ зертханасын жалға алу құқығы.
Аккредиттеу туралы куәліктің көшірмесін және осы жұмыстарға сәйкес келетін аккредиттеу көлемін қоса беріңіз.
Әлеуетті өнім беруші бірінші және екінші жауапкершілік деңгейлеріндегі техникалық және технологиялық жағынан күрделі объектілерде ғимараттар мен құрылыстардың сенімділігі мен орнықтылығын техникалық тексеру бойынша сараптама жұмыстарын жүргізу құқығына Аккредиттеу туралы куәлікті ұсынуға міндетті.
Жеткізушіде компанияда кемінде 1 сертификатталған инженер және «Көтергіш механизмдерді пайдалану кезінде өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету ережелеріне» сәйкес сертификатталған «Лифттерге арналған электромеханика» кемінде 2 білікті маманы болуы керек III.



* ақпарат мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).
 Ескерту.
 1. Әрбір талап етілетін сипаттамалар, параметрлер, бастапқы деректер және қосымша шарттар жеке жолда көрсетіледі.
 2. Техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
 3. Басқа құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
