ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТАБЛИЧЕК
Количество: Формата А3 - 2 штуки, формата А4 – 18 штук.
Информационные таблички на оргстекле: формат А4/А3. 
Подложка: оргстекло. 
Материал: акриловое оргстекло (литьевой акрил). 
Толщина: 5 мм (усиленный вариант). 
Дистанционные держатели (для премиального вида). Сделать отверстия по углам, закрепить на декоративные  саморезы. 
[bookmark: _GoBack]Тип поверхности: прозрачный, белый молочный. Обработка краев Фрезеровка + полировка торцов до зеркала. Литьевой (cast) акрил: он не желтеет, более устойчив к царапинам и лучше переносит лазерную резку по сравнению с экструзионным. Печать – цвет и качество УФ-печать прямо на акриле (UV flatbed). Цветность: 4+0 (CMYK) для многоцветных изображений; допускается расширение белилами (White ink) для непрозрачного слоя на прозрачном акриле. 
Разрешение печати: 1440 dpi для текста и мелких элементов. 
Разрешение макета (файл): 300 dpi в масштабе 1:1 (210 × 297 мм). 
Цветовой профиль: CMYK, профиль ISO Coated v2 (ECI). 
Яркость и насыщенность: яркие, насыщенные цвета при УФ-печати, белый подслой (white underbase) обязателен для непрозрачного белого фона: без него цвета будут просвечивать. Защитный слой: УФ-лак поверх печати (глянцевый) – защита от истирания и УФ-выгорания. Вылет (bleed): 3 мм со всех сторон; для вырезных форм – 2 мм вылет за контур реза. 
Формат файла для передачи: PDF/X-4; шрифты в кривых; изображения встроены. Варианты исполнения Без вырезки: прямоугольник А4. Прямые края: 210×297 мм, фрезерованные торцы. Подходит для стандартных настенных табличек, расписаний, схем. С вырезкой – фигурный контур по векторному контуру (скругленные углы). Минимальный радиус скругления 3 мм. 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТАБЛИЧЕК QR «111» НА ПЛОТНОМ КАРТОНЕ Переплетный картон (толщина 1.5 мм). Полноцветная (4+0), качественная лазерная печать. Мелованная бумага (150–170 г/м²) с накаткой на картон (каширование). глянцевая ламинация (защищает от пыли и выцветания). А4 (210×297 мм) -18штук и А3 (297×420 мм) – 2 штуки. Со скруглением (5 мм для долговечности). 
Доставка, установка и все расходные материалы включены в стоимость закупки. Дизайн и место установки согласовать с Заказчиком.
