ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на оказание услуг по текущему ремонту и ревизии оборудования котельных (подготовка к отопительному сезону)
1. Наименование закупаемых услуг/работ
Текущий ремонт, замена запорной и регулирующей арматуры, ремонт насосного оборудования и ревизия котельных №1 и №2 для подготовки к отопительному сезону. 
2. Место оказания услуг
Республика Казахстан, Алматинская область, Детский лагерь «Өрнек». 
3. Сроки оказания услуг
В течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента подписания Договора обеими сторонами.
4. Состав, объем и технические характеристики выполняемых работ
Все работы и поставляемые материалы должны строго соответствовать действующим строительным нормам и правилам безопасности при эксплуатации котельного оборудования РК. 
Блок 1. Котельная №1
1. Главный 3-х фазный циркуляционный насос: демонтаж, ревизия, проведение диагностики, установление причины неисправности и устранение причин некстати включения (ремонт/наладка). 
2. Аварийный сбросной клапан: замена на новый клапан сброса давления на 3 Бара (диаметр 15 мм). 
3. Кран шаровой: замена крана диаметром 15 мм – 1 шт. 
4. Бочонок стальной резьбовой: замена фитинга диаметром 15 мм – 1 шт. 
5. Манометр: замена манометра измерения давления в системе отопления – 1 шт. 
6. Кран приварной: замена крана диаметром 32 мм – 1 шт. 
7. Кран муфтовый: замена кранов диаметром 32 мм – 2 шт. 
8. Резьба стальная: замена резьбовых патрубков диаметром 32 мм – 2 шт. 
9. Фильтр сетчатый (грязовик): замена фильтра диаметром 32 мм – 1 шт. 
10. Обратный клапан: замена клапана диаметром 32 мм – 1 шт. 
11. Бочонок стальной резьбовой: замена фитингов диаметром 32 мм – 2 шт. 
12. Кран приварной: замена крана диаметром 20 мм – 1 шт. 
13. Кран пластиковый под пайку: замена крана диаметром 20 мм – 1 шт. 
14. Картриджи фильтрации: замена картриджей – 2 шт. (полифосфатный и нитевой). 
15. Циркуляционный насос 220В (Ду-32): замена вышедшего из строя насоса на новый аналогичных характеристик – 1 шт. 
16. Крепеж насоса: замена болтов крепления насоса М-14 (длина 60 мм) в комплекте с гайками – 8 шт. 
Блок 2. Котельная №2
1. Труба металлическая: замена участка стальной трубы диаметром 32 мм – 1 метр. 
2. Кран шаровой: замена кранов диаметром 15 мм – 2 шт. 
3. Резьба стальная: замена резьбовых соединений диаметром 15 мм – 2 шт. 
4. Аварийная группа безопасности в сборе: замена группы безопасности в комплекте (манометр, автоматический воздухоотводчик, сбросной клапан давления на 3 Бара, резьба 25 мм) – 1 комплект. 
5. Требования к Поставщику и материалам
1. Качество материалов: Все поставляемые комплектующие, арматура, насосы и фитинги должны быть новыми, не бывшими в употреблении, заводского производства и надлежащего качества. 
2. Гарантийные обязательства: Поставщик предоставляет гарантию на выполненные работы и установленные материалы сроком не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания акта выполненных работ. 
3. Пусконаладка: По завершении замен и ремонтных работ Поставщик обязан провести опрессовку (гидравлические испытания) и пробный запуск оборудования котельных №1 и №2 в присутствии представителя Заказчика. 


ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
Қазандықтардың жабдықтарына ағымдағы жөндеу және ревизия жүргізу (жылыту маусымына дайындық) бойынша қызметтерге
1. Сатып алынатын қызметтердің/жұмыстардың атауы
№1 және №2 қазандықтарды жылыту маусымына дайындау үшін ағымдағы жөндеу жүргізу, тиек және реттеу арматурасын ауыстыру, сорғы жабдықтарын жөндеу және ревизия жасау. 
2. Қызмет көрсету орны
Қазақстан Республикасы, Алматы облысы, «Өрнек» балалар лагері. 
3. Қызмет көрсету мерзімі
Шартқа екі тарап қол қойған сәттен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде.
4. Орындалатын жұмыстардың құрамы, көлемі мен техникалық сипаттамалары
Барлық жұмыстар мен жеткізілетін материалдар ҚР қазандық жабдықтарын пайдалану кезіндегі қолданыстағы құрылыс нормалары мен қауіпсіздік ережелеріне толық сәйкес келуі тиіс. 
1-блок. №1 Қазандық
1. Басты 3-фазалы циркуляциялық сорғы (насос): демонтаждау, ревизия жасау, диагностика жүргізу, қосылмау себебін анықтау және ақауды жою (жөндеу/баптау). 
2. Апаттық сбросной клапан: 3-Бар қысымға арналған жаңа апаттық клапанға ауыстыру (диаметрі 15 мм). 
3. Шарлы кран: диаметрі 15 мм кранды ауыстыру – 1 дана. 
4. Бочонок стальной резьбовой: диаметрі 15 мм фитингті ауыстыру – 1 дана. 
5. Манометр: жылыту жүйесіндегі қысымды өлшейтін манометрді ауыстыру – 1 дана. 
6. Дәнекерленетін кран (приварной): диаметрі 32 мм кранды ауыстыру – 1 дана. 
7. Муфталы кран: диаметрі 32 мм крандарды ауыстыру – 2 дана. 
8. Болат резьба: диаметрі 32 мм резьбаларды ауыстыру – 2 дана. 
9. Сорғыш сүзгі (фильтр сетчатый/грязовик): диаметрі 32 мм сүзгіні ауыстыру – 1 дана. 
10. Кері клапан (обратный клапан): диаметрі 32 мм клапанды ауыстыру – 1 дана. 
11. Бочонок стальной резьбовой: диаметрі 32 мм фитингтерді ауыстыру – 2 дана. 
12. Дәнекерленетін кран (приварной): диаметрі 20 мм кранды ауыстыру – 1 дана. 
13. Пластик дәнекерленетін кран: диаметрі 20 мм кранды ауыстыру – 1 дана. 
14. Сүзгі картридждері: картридждерді ауыстыру – 2 дана (полифосфатты және жіпті/нитевой). 
15. Циркуляциялық сорғы 220В (Ду-32): істен шыққан сорғыны ұқсас сипаттамалары бар жаңасына ауыстыру – 1 дана. 
16. Сорғы бекіткіштері: сорғыны бекітуге арналған М-14 бұрандаларын (ұзындығы 60 мм) гайкасымен бірге ауыстыру – 8 жиынтық. 
2-блок. №2 Қазандық
1. Металл құбыр: диаметрі 32 мм болат құбыр бөлігін ауыстыру – 1 метр. 
2. Шарлы кран: диаметрі 15 мм крандарды ауыстыру – 2 дана. 
3. Болат резьба: диаметрі 15 мм резьбаларды ауыстыру – 2 дана. 
4. Апаттық қауіпсіздік тобы жиынтығы: апаттық топты жиынтығымен ауыстыру (манометр, авто-ауа жібергіш/воздухоотводчик, 3 Бар 25-резьбалы қысым түсіргіш) – 1 жиынтық. 
5. Өнім берушіге және материалдарға қойылатын талаптар
1. Материалдардың сапасы: Жеткізілетін барлық жасақтаушы бөлшектер, арматура, сорғылар мен фитингтер жаңа, пайдаланылмаған, зауытта шығарылған және тиісті сапада болуы тиіс. 
2. Кепілдік міндеттемелер: Өнім беруші орындалған жұмыстарға және орнатылған материалдарға орындалған жұмыс актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 (он екі) ай мерзімге кепілдік береді. 
3. Іске қосу-баптау: Ауыстыру және жөндеу жұмыстары аяқталғаннан кейін Өнім беруші Тапсырыс беруші өкілінің қатысуымен гидравликалық сынақтар (опрессовка) жүргізіп, №1 және №2 қазандық жабдықтарын сынақтан іске қосуды жүзеге асыруға міндетті. 

