Техникалық сипаттама
санитарлық торапта, Ақтау қаласы 3502 әскери бөлімінде пластикалық қалқаларды дайындау және орнату жөніндегі жұмыстарға, 4-өнеркәсіптік аймақ, 20-ғимарат.
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Мақсаты: санитарлық-тұрмыстық бөлме құру, 5 бөлек дәретхана кабинасы мен 4 душтық кабина.
Негізгі сипаттамалары:
· кабиналар саны 9 дана;
· түрі: есіктері бар стационарлық сантехникалық бөлімдер;
· материал: ылғалға төзімді компакт-ламинат HPL немесе соған ұқсас  ылғалға төзімді материал;
· түсі: Тапсырыс берушімен келісіледі;
· каркас және бекіткіштер: алюминий профилі, тот баспайтын болат немесе антикоррозиялық жабыны бар мырышталған металл;
· есіктер 9 дана;
· есіктер тұтқалармен, ілмектермен, ысырмалармен, ашу шектегіштерімен жабдықталуы тиіс;
· тіректер: антикоррозиялық жабыны бар реттелетін аяқтар;
· бөлімдердің биіктігі: шамамен 2000-2100 мм;
· бір кабинаның өлшемі: шамамен 900*1200 мм (соңғы өлшемдерорнатылатын жерде анықталады);
· ылғалға, тазалағыш заттардың әсеріне төзімділік;
· жиынтық жеткізуді, құрастыруды және монтаждауды қамтуы тиіс.
Жеткізушіге (Мердігерге) қойылатын талаптар.
 - бөлігіш қабырғаларды толыққанды монтаждау үшін қажетті барлық материалдарды, фурнитураларды, профильдерді, бекіту элементтерін және шығын материалдарын сатып алу, жеткізу және тасымалдау толық көлемде Жеткізушінің (Мердігердің) есебінен жүзеге асырылады.
 - жеткізуші дайындау жұмыстары басталғанға дейін нысанға өз бетінше барып, бақылау өлшемдерін жүргізуге міндетті. - жеткізілетін барлық тауарлар мен материалдар жаңа, қолданылмаған және ақаусыз болуы тиіс. 
- монтаждау жұмыстары білікті персонал tomonidan құрылыс және санитарлық нормаларды, сондай-ақ техникақауіпсіздік ережелерін сақтай отырып орындалуы тиіс.

Техническая спецификация
на работы  по изготовлению и установке пластиковых перегородок в санитарном узле,  воинской части 3502 город Актау, промышленная зона 4, здание 20.

Назначение: устройство санитарно-бытового помещения с 5 отдельными туалетными кабинками и 4 душевые кабины.
Основные характеристики:
- количество кабин 9 шт.;
- тип: стационарные сантехнические перегородки с дверями;
- материал: влагостойкий компакт-ламинат HPL либо аналогичный влагостойкий материал;
- цвет: по согласованию с Заказчиком;
- каркас и крепеж: алюминиевый профиль, нержавеющая сталь либо оцинкованный металл с антикоррозионным покрытием;
- двери 9 шт.;
- двери должны быть оснащены: ручками, петлями, защелками, ограничителями открывания;
- опоры: регулируемые ножки с антикоррозионным покрытием;
- высота перегородок: ориентировочно 2000-2100 мм;
- размер одной кабины: ориентировочно 900*1200 мм (окончательные размеры определяются по месту);
- устойчивость к влаге, воздействию моющих средств;
- комплект должен включать доставку, сборку и монтаж.
Требования к Поставщику (Подрядчику).
- закупка, поставка и доставка всех необходимых материалов, фурнитуры, профилей, крепежных элементов и расходных материалов для полноценного монтажа перегородок осуществляются в полном объёме за счет Поставщика (Подрядчика).
- поставщик обязан до начала изготовления самостоятельно произвести контрольные замеры на объекте.
- все поставляемые товары и материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, без дефектов.
- монтажные работы должны выполняться квалифицированным персоналом с соблюдением строительных и санитарных норм и правил техники безопасности.
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