. Технические характеристики
Требования к видеорегистратору:
· Количество каналов: не менее 32 IP-каналов.
· Разрешение записи: поддержка записи 32 каналов с разрешением до 8 Мп при 25 кадрах/с, а также разрешений 6 Мп, 5 Мп, 4 Мп, 3 Мп и 2 Мп.
· Разрешение воспроизведения: до 8 Мп.
· Видеокодеки: H.265+, H.265, H.264+, H.264, G.711u, G.711a, G.722.
· Пропускная способность: входящая — не менее 256 Мбит/с, исходящая — не менее 160 Мбит/с.
· Сетевой интерфейс: Ethernet RJ-45, 10/100/1000 Мбит/с.
· Аудиоинтерфейсы: 1 аудиовход RCA и 1 аудиовыход RCA.
· Сигнальные интерфейсы: 4 входа и 8 выходов.
· Видеовыходы: 1 HDMI с поддержкой UHD 4K и 1 VGA с поддержкой Full HD.
· USB-интерфейсы: не менее 2 USB 2.0.
· Подключение жёстких дисков: 2 интерфейса SATA с поддержкой HDD объёмом до 10 ТБ каждый. Жёсткие диски в комплект поставки не входят, если иное не предусмотрено условиями поставки.
· Облачный сервис: поддержка Hik-Connect.
· Удалённый доступ: просмотр видео через мобильные устройства, поддержка Hik-Central, Hik-Connect, iVMS и веб-клиента.
· Функции записи: запись по событиям или движению, поиск событий, настройка цветопередачи, яркости и контрастности, поддержка видеоаналитики VCA и тревог обнаружения.
· Сетевое хранение: поддержка сетевого хранения, дублирования передачи и записи по локальной сети.
· Протоколы: Hikvision, ONVIF, ISAPI.
· Материал корпуса: пластик ABS и металл.
· Типоразмер: 1U.
· Питание: DC 12 В ±10%, потребляемая мощность — не более 15 Вт.
· Рабочая температура: от −10 °C до +55 °C.
· Габаритные размеры: приблизительно 385 × 315 × 52 мм.
Оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации.
2. В состав работ входит:
1. Демонтаж ранее установленного видеорегистратора.
2. Поставка нового видеорегистратора с блоком питания.
3. Установка и подключение оборудования к существующей системе видеонаблюдения.
4. Подключение имеющихся камер видеонаблюдения и проверка их работоспособности.
5. Настройка записи, даты и времени, сетевых параметров и удалённого доступа при наличии технической возможности.
6. Проверка качества записи и воспроизведения видео.
7. Проверка работоспособности системы после установки.
8. Передача оборудования заказчику в рабочем состоянии.
3. Дополнительные требования
· Гарантия: на оборудование и выполненные работы — не менее 12 месяцев.
· Стоимость: все расходы на оборудование, демонтаж, установку, подключение, настройку и проверку должны быть включены в общую стоимость работ.
· Срок выполнения работ: 16 календарных дней.
· Согласование: до замены видеорегистратора исполнитель обязан согласовать с заказчиком технические характеристики предлагаемого оборудования. Замена допускается после согласования с заказчиком.
· 
Техникалық ерекшелік

Бейнетіркегішке қойылатын талаптар:
· Арналар саны: кемінде 32 IP-арна.
· Жазу ажыратымдылығы: 25 кадр/с жылдамдықпен 32 арнада 8 Мп-қа дейінгі ажыратымдылықта жазуды қолдау, сондай-ақ 6 Мп, 5 Мп, 4 Мп, 3 Мп және 2 Мп ажыратымдылықтарын қолдау.
· Ойнату ажыратымдылығы: 8 Мп-қа дейін.
· Бейнекодектер: H.265+, H.265, H.264+, H.264, G.711u, G.711a, G.722.
· Өткізу қабілеті: кіріс — кемінде 256 Мбит/с, шығыс — кемінде 160 Мбит/с.
· Желілік интерфейс: Ethernet RJ-45, 10/100/1000 Мбит/с.
· Аудиоинтерфейстер: 1 RCA аудиокірісі және 1 RCA аудиошығысы.
· Сигналдық интерфейстер: 4 кіріс және 8 шығыс.
· Бейнешығыстар: UHD 4K қолдайтын 1 HDMI және Full HD қолдайтын 1 VGA.
· USB интерфейстері: кемінде 2 USB 2.0.
· Қатты дискілерді қосу: әрқайсысының көлемі 10 ТБ-қа дейінгі HDD дискілерін қолдайтын 2 SATA интерфейсі. Жеткізу шарттарында өзгеше көзделмесе, қатты дискілер жеткізілім жиынтығына кірмейді.
· Бұлттық сервис: Hik-Connect қолдауы.
· Қашықтан қол жеткізу: мобильді құрылғылар арқылы бейнені көру, Hik-Central, Hik-Connect, iVMS және веб-клиентті қолдау.
· Жазу функциялары: оқиғалар немесе қозғалыс бойынша жазу, оқиғаларды іздеу, түстерді беру, жарықтық пен контрастты реттеу, VCA бейнеаналитикасын және анықтау дабылдарын қолдау.
· Желілік сақтау: желілік сақтауды, жергілікті желі арқылы деректерді беру мен жазбаларды қайталап сақтауды қолдау.
· Хаттамалар: Hikvision, ONVIF, ISAPI.
· Корпус материалы: ABS пластигі және металл.
· Типтік өлшемі: 1U.
· Қуат көзі: DC 12 В ±10%, тұтынылатын қуаты — 15 Вт-тан аспайды.
· Жұмыс температурасы: −10 °C-тан +55 °C-қа дейін.
· Габариттік өлшемдері: шамамен 385 × 315 × 52 мм.
Жабдық жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы тиіс.
2. Жұмыстардың құрамына мыналар кіреді:
1. Бұрын орнатылған бейнетіркегішті бөлшектеу.
2. Қуат көзі блогымен бірге жаңа бейнетіркегішті жеткізу.
3. Жабдықты орнату және қолданыстағы бейнебақылау жүйесіне қосу.
4. Қолданыстағы бейнекамераларды қосу және олардың жұмысқа жарамдылығын тексеру.
5. Техникалық мүмкіндік болған жағдайда жазбаны, күн мен уақытты, желі параметрлерін және қашықтан қол жеткізу функциясын баптау.
6. Бейнежазбаның сапасы мен оны ойнату мүмкіндігін тексеру.
7. Орнатудан кейін жүйенің жұмысқа жарамдылығын тексеру.
8. Жабдықты тапсырыс берушіге жұмыс жағдайында тапсыру.
3. Қосымша талаптар
· Кепілдік: жабдыққа және орындалған жұмыстарға кемінде 12 ай.
· Құны: жабдықты жеткізуге, бөлшектеуге, орнатуға, қосуға, баптауға және тексеруге байланысты барлық шығындар жұмыстардың жалпы құнына енгізілуі тиіс.
· Жұмыстарды орындау мерзімі: 16 күнтізбелік күн.
· Келісу тәртібі: бейнетіркегішті ауыстырғанға дейін орындаушы ұсынылатын жабдықтың техникалық сипаттамаларын тапсырыс берушімен міндетті түрде келісуі тиіс. Ауыстыру тапсырыс берушімен келісілгеннен кейін ғана жүзеге асырылады.

