                                                                                           

	№
	Наименование товара
	Характеристики / Размеры
 
	Ед. изм.
	Количество 

	
1.
	Замена стеклопакета на окне жилой комнаты
	Размер: 146х96 см (точный размер уточняется после обязательного замера на объекте)
	шт
	1 

	2.
	 Замена стеклопакета на окне поста охраны
	Размер: 91х38 см (точный размер уточняется после обязательного замера на объекте) 
	шт
	 1

	3.
	Ремонт фурнитуры в жилой комнате 
	Регулировка, смазка, устранение продувания и перекосов, замена изношенных элементов при необходимости

		шт
	 1



		1
	 1






Техническая спецификация
Технические требования к выполняемым работам и материалам
-Все используемые материалы и комплектующие должны быть новыми, высокого качества, отвечать требованиям безопасности, стандартов ГОСТ и санитарно-гигиеническим нормам.
-Устанавливаемые стеклопакеты должны быть герметичными, без трещин, сколов, царапин и внутренних загрязнений, иметь тройное остекление.
-Ремонт и регулировка оконной фурнитуры должны обеспечить плавность хода створки, плотное прилегание уплотнителей и полное отсутствие продуваний.
-Подрядчик обязан произвести контрольный замер на объекте перед изготовлением и поставкой стеклопакетов. Итоговые размеры согласовываются с Заказчиком.

Требования к качеству, гарантии и безопасности
Исполнитель гарантирует высокое качество выполненных работ и установленных материалов.
Гарантийный срок на выполненные работы и установленные стеклопакеты / элементы фурнитуры составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания акта выполненных работ.
При выполнении работ должны соблюдаться правила техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда. По окончании работ Исполнитель обязуется вывезти строительный мусор.


Адрес  оказания услуги: Костанайская обл.  г Рудный ул. 8 марта строение 50 А.

 
