2 қосымша

Техникалық ерекшеліктер

Мөрлер мен штамптер дайындау бойынша  жұмыстар

Дайындау бойынша жұмыстар: 
[bookmark: _Hlk50740239]- Домалақ мөрі-1 дана 
      1. Мөр клишесі арнайы фотополимерден дайындалуы керек 
      2. Керек- жарақтар – автоматты, берік пластик, клише бейнеленген  бедермен жабдық 
3. Құжатта қолданған кезде бейненің барлық  элементтері қалу керек
4. Бейненің тонының түсі мен қанықтылығы біркелкі болу керек 
5. Визуалды айырмашылығының болуына жол берілмейді: баспа элементтерінің шетіне мөр бояуының шығып кетуі, басылмай қалуы және баспауы, таңбада сурет элементтерінің бұрмалануы, сондай-ақ жағылуы және өшірілуі.
6. Дөңгелек штамптың диаметрі 43 мм, ( Елтаңбалы мөр,  автоматты жабдығы қақпағымен болуы керек) 
7. Мөр үлгісін тапсырыс берушімен міндетті түрде келісу керек. 
8. Мөр толтырылатындай болуы қажет, түсі көк.
9. Дайындалатын өнімнің дизайны тапсырыс берушімен алдын-ала келісілген
және бекітілген болуы тиіс.
[bookmark: _Hlk31712477]10 Мекеменің атауы- ҚР АШМ АӨК МИК Шымкент қаласы бойынша аумақтық инспекция  ММ мөрлерде көрсетілуі тиіс.
11.  Түпкілікті нұсқа, тапсырыс берушінің келесімімен жазбаша рәсімделуі тиіс.
12. Мөр ҚР қолданыстағы заңнамаларының стандартына сәйкес болуы тиіс.








Приложение 2

Техническая спецификация
Работы по изготовлению печатей и штампов
Работы по изготовлению:
- круглая печать - 1 штук
       Клише печати должна быть изготовлена из специального фотополимера.
1. Оснастка – автоматическая, прочная пластиковая, корпус с изображением оттиска клише на оснастке.
1. При использовании на документе должен оставаться четкий оттиск всех элементов изображения
1. Насыщенность и цветовой тон оттиска должны быть равномерными.
1. Не допускается визуально различимые: выдавливание штемпельной краски за края печатных элементов, не допечатки и не припечатки, искажение элементов изображения на оттиске, а также смазывание и стирание.
6. Диаметр круглого штампа не менее 43 мм, 
7. автоматическая оснастка с крышкой.
8. Обязательное согласование эскизов печати с Заказчиком.
9. Печати должна быть заправляемыми, цвет синий. 
10. Дизайн изготовляемой продукции должен быть предварительно согласован и утвержден в письменной форме с заказчиком.
[bookmark: _GoBack]       11.Название организации- ГУ Территориальнная инспекция КГИ в АПК МСХ РК по городу Шымкент  должно быть указано на печати.
12. Печати должны соответствовать стандартом к действуещему Законодательствам РК.

