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Работы по новогоднему уличному оформлению здания и прилегающей территории 
КГУ ОШ №31
по адресу город Алматы, Турксибский район, улица Гете,261
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Описание

Новогоднее оформление территории (двора) школы с монтажом и демонтажом. 
Здания школы имеет три этажа, высота не более 18 метров, фасад здании в длину 100 метров. 
Место выполнения: территория КГУ ОШ №31  город Алматы, Турксибский район, улица Гете,261 
Сроки монтажа до 25 ноября 2026 г. 
Сроки демонтажа до 20 января 2027 г. 

	
Предмет и объем работ Поставщик (Подрядчик) обязуется выполнить комплекс работ «под ключ»: 
1. выезд на объект, замеры, согласование концепции/схемы размещения; 
2. поставка декоративных элементов и материалов; 
3. монтаж/крепление конструкций и праздничной иллюминации; 
4. подключение к электросети (в пределах согласованных точек питания), проверка работоспособности; 
5. инструктаж ответственного лица Заказчика по включению/выключению (при необходимости);
6. уборка территории и вывоз мусора (упаковка, расходные материалы и т.п.) 
7. «Эскиз (концепция) новогоднего оформления разрабатывает Поставщик и согласовывает с Заказчиком; стоимость разработки включена в цену; без утвержденного эскиза монтаж не выполняется». Модели, размеры и цвета всех МАФ/декора/фигур — обязательно согласовываются с Заказчиком до изготовления/поставки после подписания договора. 
Комплект LED-гирлянд для елки: уличное исполнение, теплый/холодный белый (по согласованию). 
8. Световые фигуры/инсталляции (не менее 5 шт.): 
• LED-фигуры (снеговик, олень, подарки, снежинки, шар): высота не менее 1,2–1,8 м (по согласованию с Заказчиком). 
• Фотозона: арка/рамка/композиция (габарит не менее 2,0×2,0 м) с подсветкой. Виды (образцы) фигур могут быть заменены/изменены по согласованию с заказчиком 
9. Оформление входной группы/фасада (по согласованию): 
• елки с шарами на вход (длина/площадь по факту). 
• Декоративные элементы (венки, банты, снежинки) из безопасных материалов на козырек входа. 
Требования к материалам, безопасности и эксплуатации (обязательно) 
10. Все изделия должны быть безопасны для детей: без острых кромок, выступающих крепежей, сколов, заусенцев. 
11. Материалы/покрытия — стойкие к внешней среде, нетоксичные, не иметь резкого запаха. 
12.Иллюминация — LED, уличного исполнения, с пониженным нагревом. 
13.Степень защиты электроизделий для улицы: не ниже IP65 (для блоков/соединений/гирлянд, находящихся под открытым небом).                                                     14.Температурный режим эксплуатации: не ниже -30°C (рекомендуемо -40°C)                                    до +40°C. 
15.Конструкции должны быть устойчивыми, исключающими опрокидывание при ветре/случайном касании; при необходимости — анкеровка/утяжеление основания. 
Требования к электромонтажу и подключению 
1. Подключение выполняется от согласованных точек питания Заказчика. 
2. Кабели прокладываются в защитной гофре/кабель-канале; соединения — во влагозащищенных коробках. 
3. Провода/удлинители не должны находиться в зоне свободного доступа детей; по возможности — прокладка на высоте либо в защищенных коробах. 
4. Обязательное применение защитных устройств (автомат/УЗО) — при наличии у Заказчика либо установка Подрядчиком по согласованию. 
Запрещается выполнять временные соединения «скрутками», открытые контакты, применение поврежденных кабелей. 

Требования к монтажу/демонтажу и режиму работ 
1.Работы выполнять с соблюдением требований охраны труда и техники безопасности. 
Монтаж/демонтаж проводить преимущественно вне времени пребывания детей (по графику Заказчика). 
По завершении монтажа — проверка работоспособности всех элементов, устранение мерцаний/перегревов/плохих контактов.

Документы и подтверждение качества Поставщик предоставляет: 
1. паспорт/инструкцию (при наличии) на изделия; 
2. документы о соответствии (сертификат/декларация ЕАЭС/РК — по применимости); 
3. гарантийные обязательства; 
4. акт выполненных работ (монтаж/пусконаладка) и опись установленного оборудования. 

	Характеристики на украшение:
Светодиодные гирлянды «Водопад» высота 6 метров ширина 2 метра, размер диода (ширина) не менее 2,5 см. Степень защиты материалов IP-67. Освещение 3 в 1 (теплое, холодное, разноцветное)
Гибкие герметичные светодиодные ленты на 220V представляют собой светодиодные ленты в герметичном силиконовом прозрачном шнуре. Такие ленты используются для контурной подсветки зданий и сооружений. Светодиодные ленты имеют высокую степень защиты от воздействия переменчивой погоды. Ширина ленты минимум 32 мм, высота не меньше 12 мм. Лента должна иметь 6 рядов светодиодных ламп. Степень защиты материалов IP-67. Освещение 3 в 1 (теплое, холодное, разноцветное)
Электрогирлянда Цвет свечения: разноцветный (RGB)
Экономичные LED лампочки
Бухта 100 метров
Количество светодиодов на 100 метров: 4 800 шт
Количество светодиодов на 1 метр: 48 шт
Водонепроницаемая
Используется на улице или в помещении
Режим свечения: 10 режимов
2-х жильный круглый шнур диаметром 25 мм
Рабочий диапазон температур: от -50 до +50
Степень защиты: IP 67
Номинальное напряжение: 220В
Шнур представляющий собой сплошную трубку из прозрачного пластичного ПВХ пластика
Установка новогодних декоративных украшении Светодиодная светящаяся акриловая фигура «Дед Мороз» (музыкальная) напряжение 24В, потребляемая мощность 360Вт, степень защиты IP67, размер конструкции: 2.1м х 1.45м*0.5м
Светодиодная светящаяся фигура «Олень» цвет- золото, фигура из дюралайта и металлического каркаса, высота 125 см.                                                                                
Установка всех вышеуказанных элементов на высоте более 15 м. Предусмотреть аренду автовышек и строительных сооружений. 

Все расходы, связанные с приобретением украшении (гирлянды, водопады, светящийся фигуры) приобретается за счет поставщика.  
Гарантия и обслуживание 
Гарантия на поставленные изделия и монтаж: не менее 12 месяцев. 
В течение гарантийного срока Подрядчик устраняет неисправности, возникшие не по вине Заказчика, в срок 2 рабочих дней с момента заявки. 
Требование по уборке и мусору Подрядчик обеспечивает сбор, вывоз и утилизацию/размещение всего мусора, образовавшегося в ходе работ (упаковка, остатки материалов и т.п.), за свой счет, с уборкой территории до надлежащего состояния.
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Ғимаратты және іргелес аумақты жаңа жылдық көше безендіру бойынша жұмыстар
№31 ЖББМ КММ
мекен-жайы: Алматы қаласы, Түрксіб ауданы,Гете көшесі, 261



Сипаттама

Мектеп аумағын (ауласын) монтаждаумен және бөлшектеумен жаңа жылдық безендіру. 
Мектеп ғимаратының үш қабаты бар, биіктігі 18 метрден аспайды, ғимараттың қасбеті ұзындығы 100 метр. 
Орындалу орны: №31 ЖББМ КММ аумағы Алматы қаласы, Түрксіб ауданы,Гете көшесі, 261 
Орнату мерзімі 2026 жылдың 25 қарашасына дейін 
Бөлшектеу мерзімі 2027 жылдың 20 қаңтарына дейін 

Жұмыстың мәні мен көлемі өнім беруші (мердігер) "кілтпен"жұмыстар кешенін орындауға міндеттенеді: 
1. объектіге шығу, өлшеу, орналастыру тұжырымдамасын/схемасын келісу; 
2. сәндік элементтер мен материалдарды жеткізу; 
3. құрылымдар мен мерекелік жарықтандыруды монтаждау/бекіту; 
4. электр желісіне қосылу (келісілген қоректендіру нүктелері шегінде), жұмысқа қабілеттілігін тексеру; 
5. Тапсырыс берушінің жауапты тұлғасына қосу / өшіру бойынша нұсқаулық (қажет болған жағдайда);
6. аумақты жинау және қоқысты шығару (орау, шығын материалдары және т. б.) 
7. "Жаңа жылдық ресімдеудің эскизін (тұжырымдамасын) өнім беруші әзірлейді және Тапсырыс берушімен келіседі; әзірлеу құны бағаға енгізілген; бекітілген эскизсіз монтаж орындалмайды". Барлық МАФ/декор/фигуралардың модельдері, өлшемдері мен түстері келісімшартқа қол қойылғаннан кейін дайындалғанға/жеткізілгенге дейін міндетті түрде Тапсырыс берушімен келісіледі. 
Шыршаға арналған жарықдиодты гирляндалар жиынтығы: көше дизайны, жылы / суық ақ (келісім бойынша). 
8. Жеңіл фигуралар/қондырғылар (кемінде 5 дана): 
* LED-фигуралар (снеговик, бұғы, сыйлықтар, снежинкалар, шар): биіктігі кемінде 1,2–1,8 м (Тапсырыс берушінің келісімі бойынша). 
* Фото аймақ: жарықтандырылған арка / жақтау / композиция (өлшемі кемінде 2,0×2,0 м). Фигуралардың түрлері (үлгілері) Тапсырыс берушінің келісімі бойынша ауыстырылуы/өзгертілуі мүмкін 
9. Кіру тобын/қасбетін ресімдеу (келісім бойынша): 
* кіру үшін шарлары бар шыршалар(ұзындығы / ауданы). 
* Кіреберіс визорына қауіпсіз материалдардан жасалған сәндік элементтер (гүл шоқтары, садақтар, снежинкалар). 
Материалдарға, қауіпсіздікке және пайдалануға қойылатын талаптар (міндетті) 
10. Барлық өнімдер балалар үшін қауіпсіз болуы керек: өткір жиектер, шығыңқы бекіткіштер, чиптер, бөртпелер жоқ. 
11. Материалдар / жабындар-сыртқы ортаға төзімді, улы емес, өткір иісі жоқ. 
12.Жарықтандыру-LED, көше дизайны, төмен қыздыру. 
13.Көше үшін электр бұйымдарын қорғау дәрежесі: IP65-тен төмен емес (ашық аспан астындағы блоктар/қосылыстар/гирляндалар үшін).                                                     14.Температуралық жұмыс режимі: -30°C-тан төмен емес (ұсынылатын -40°C) +40°C дейін. 
15.Құрылымдар тұрақты болуы керек, жел/кездейсоқ жанасу кезінде аударылып кетуді болдырмайды; қажет болған жағдайда — негізді бекіту/ауырлату. 
Электр монтажына және қосылуға қойылатын талаптар 
1. Қосылу Тапсырыс берушінің келісілген қуат нүктелерінен жүзеге асырылады. 
2. Кабельдер қорғаныш гофр/кабель каналына салынады; қосылыстар-ылғалға төзімді қораптарда. 
3. Сымдар / ұзартқыштар балалардың еркін қол жеткізу аймағында болмауы тиіс; мүмкіндігінше-биіктікте немесе қорғалған қораптарда төсеу. 
4. Қорғау құрылғыларын (автомат/ЖҚБ) міндетті қолдану-Тапсырыс берушіде болған жағдайда немесе келісім бойынша мердігер орнатқан жағдайда. 
Уақытша "бұралу" қосылымдарын, ашық контактілерді, зақымдалған кабельдерді қолдануға тыйым салынады. 

Монтаждау/бөлшектеу және жұмыс режиміне қойылатын талаптар 
1.Жұмыстарды еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы талаптарын сақтай отырып орындау. 
Монтаждау / бөлшектеу негізінен балалардың болу уақытынан тыс (Тапсырыс берушінің кестесі бойынша) жүргізіледі. 
Орнату аяқталғаннан кейін-барлық элементтердің жұмысын тексеру, жыпылықтауды/қызып кетуді/нашар контактілерді жою.

Жеткізуші құжаттар мен сапаны растауды ұсынады: 
1. бұйымдарға паспорт/нұсқаулық (бар болса) ; 
2. сәйкестік туралы құжаттар (ЕАЭО/ҚР сертификаты/декларациясы — қолданыстылығы бойынша); 
3. кепілдік міндеттемелері; 
4. орындалған жұмыстар актісі (монтаждау/іске қосу-баптау) және орнатылған жабдықтардың тізімдемесі. 
Безендіру сипаттамалары:
"Сарқырама" жарықдиодты гирляндалар биіктігі 6 метр ені 2 метр, диод өлшемі (ені) кемінде 2,5 см. IP-67 материалдарының қорғаныс дәрежесі. 3-тен 1-ге дейін жарықтандыру (жылы, суық, түрлі-түсті)
220V икемді герметикалық жарықдиодты жолақтар герметикалық силикон мөлдір сымдағы жарықдиодты жолақтар болып табылады. Мұндай таспалар ғимараттар мен құрылыстарды контурлық жарықтандыру үшін қолданылады. Жарықдиодты жолақтар құбылмалы ауа-райының әсерінен жоғары дәрежеде қорғалған. Таспаның ені кемінде 32 мм, биіктігі кемінде 12 мм. таспада 6 қатар жарықдиодты шамдар болуы керек. IP-67 материалдарын қорғау дәрежесі. 3-тен 1-ге дейін жарықтандыру (жылы, суық, түрлі-түсті)
Электр гирляндасының жарқыл түсі: көп түсті (RGB)
Үнемді жарықдиодты шамдар
Шығанақ 100 метр
100 метрге жарықдиодты шамдардың саны: 4 800 дана
1 метрге жарықдиодты шамдардың саны: 48 дана
Су өткізбейтін
Сыртта немесе үй ішінде қолданылады
Жарқыл режимі: 10 режим
Диаметрі 25 мм 2 сымды дөңгелек сым
Жұмыс температурасының диапазоны: -50-ден +50-ге дейін
Қорғау дәрежесі: IP 67
Номиналды кернеу: 220В
Мөлдір пластикалық ПВХ пластиктен жасалған қатты түтік болып табылатын сым
Жаңа жылдық сәндік әшекейлерді орнату "Аяз Ата" жарықдиодты жарқыраған акрил фигурасы (музыкалық) кернеуі 24В, тұтынылатын қуат 360Вт, қорғаныс дәрежесі IP67, дизайн өлшемі: 2.1 м x 1.45 м * 0.5 м
Жарықдиодты жарқыраған фигура "бұғы" түсі-алтын, дуралайт және металл жақтау фигурасы, биіктігі 125 см.                                                                                
Жоғарыда аталған элементтердің барлығын 15 м-ден астам биіктікте орнату. 

Зергерлік бұйымдарды сатып алуға байланысты барлық шығындар (гирляндалар, сарқырамалар, жарқыраған фигуралар) жеткізушінің есебінен сатып алынады.  
Кепілдік және қызмет көрсету 
Жеткізілген бұйымдар мен монтажға кепілдік: кемінде 12 ай. 
Кепілдік мерзімі ішінде Мердігер Тапсырыс берушінің кінәсінен туындамаған ақауларды өтінім берілген сәттен бастап 2 жұмыс күні мерзімінде жояды. 
Жинау және қоқыс жөніндегі талап мердігер жұмыс барысында пайда болған барлық қоқыстарды (орау, материалдардың қалдықтары және т.б.) жинауды, әкетуді және кәдеге жаратуды/орналастыруды өз есебінен, аумақты тиісті жағдайға дейін жинай отырып қамтамасыз етеді.
