ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
 
Қызметтің атауы:
бордюр орнату жұмыстары.
 1000x200x80мм
Жұмыстың көлемі:
Жұмыстардың құрамына мыналар кіреді:
1. Жұмыс жүргізілетін аумақты алдын ала дайындау, қоқыстан, топырақтан және басқа да бөгде заттардан тазалау.
2. Қажетті деңгей мен еңістікті сақтай отырып, аумақты жоспарлау және тегістеу.
3. Брусчатка төселетін негізді дайындау.
4. Құм және/немесе қиыршықтас негізін төсеу және қажетті қалыңдыққа дейін тегістеу.
7. Брусчатканы қажетті өлшемдерге сәйкес кесу және шеттерін сәйкестендіру.
9. 120 погон метр бордюрді орнату.
10. Бордюрлерді қажетті деңгейде орналастырып, бетон негізіне берік бекіту.
13. Жұмыс аяқталғаннан кейін аумақты құрылыс қалдықтарынан және артық материалдардан тазалау.
[bookmark: _GoBack]14. Барлық жұмыстар қолданыстағы құрылыс нормалары мен технологиялық талаптарға сәйкес сапалы орындалуы тиіс.
Сапа талаптары
бордюрлер берік, түзу және бір деңгейде орнатылуы;
су жиналмайтындай қажетті еңістік сақталуы тиіс.
Ескерту: қызмет көрсету құнына жұмыс жүргізуге қажетті еңбек ресурстары, құрал-жабдықтар және механизмдер кіреді. Егер сатып алу тек жұмыс ақысына жоспарланса, брусчатка, бордюр, құм, қиыршықтас, цемент және өзге материалдарды Тапсырыс беруші ұсынатынын бөлек көрсетуге болады.
бордюр, цемент тапсырыс берушіден, қалған қосымша материалдар мердігерден 


ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование услуги:
Работы по установке бордюров поребрик.
 1000x200x80мм
Объем работ:
Состав работ:
1. Подготовка территории, очистка от мусора, грунта и посторонних предметов.
2. Планировка и выравнивание основания с соблюдением необходимых отметок и уклонов
4. Устройство песчаного и/или щебеночного основания с последующим выравниванием.
8. Обеспечение ровности поверхности, правильности рядов и необходимых уклонов.
9. Установка бордюров общей протяженностью 120 пог. м.
10. Закрепление бордюров на бетонном основании с обеспечением устойчивости и ровности.
13. Очистка территории от строительного мусора и остатков материалов после завершения работ.
14. Все работы должны выполняться качественно, с соблюдением действующих строительных норм и требований технологии производства работ.
Требования к качеству:
Бордюры должны быть установлены ровно, прочно и на одном уровне. Должен быть обеспечен необходимый уклон для отвода поверхностных вод.
бордюр, цемент от заказчика, остальные сопутсвующие материалы от подрядчика 
Tel.87025588819
