Техническая спецификация на откачку колодца

1. Цель
Обеспечить безопасное и эффективное удаление воды из колодца с минимальными рисками для персонала и оборудования.
2. Область применения
Настоящая спецификация применяется для откачки колодцев бытового, технического и хозяйственного назначения с глубиной до 10 м и диаметром до 1,5 м.
Количество колодцев: 16.
3. Нормативные ссылки
· ГОСТ 12.3.002-75 – “Охрана труда. Электробезопасность при работе с насосным оборудованием”
· СанПиН 2.1.4.1074-01 – “Вода питьевая. Требования безопасности”
4. Требования к оборудованию
	Наименование
	Количество
	Технические характеристики

	Погружной насос
	1
	Мощность не менее 1,5 кВт, напор не менее 15 м, производительность не менее 1,2 м³/ч

	Рукав для отвода воды
	1
	Диаметр не менее 25-50 мм, длина ≥ глубины колодца + 5 м

	Генератор/источник электроэнергии
	1
	Не более 220 В, 2 кВт (при необходимости)

	Защитная каска и перчатки
	по числу работников
	Соответствие ГОСТ 12.4.011-89

	Веревка страховочная
	1
	Несущая нагрузка ≥ 200 кг


5. Требования к персоналу
· Минимальная квалификация: обучение по эксплуатации насосов.
· Наличие средств индивидуальной защиты (каска, перчатки, защитная обувь).
6. Меры безопасности
1. Проверить исправность электрооборудования и отсутствие повреждений кабеля.
2. Убедиться, что колодец устойчив и нет риска обрушения стенок.
3. Работать не одному, присутствие второго человека обязательно.
4. Не допускать погружение рук в воду при включенном насосе.
5. Обеспечить сухое место для установки электрооборудования.
7. Пошаговая инструкция
1. Подготовка
1.1 Очистить поверхность вокруг колодца от мусора.
1.2 Проверить наличие и исправность всего оборудования.
1.3 Установить насос на ровную поверхность колодца или подвесить на страховочную веревку.
2. Подключение насоса
2.1 Подсоединить рукав к насосу.
2.2 Убедиться, что рукав надежно закреплен и направлен в место отвода воды.
2.3 Подключить насос к источнику питания через УЗО (если возможно).
3. Откачка воды
3.1 Включить насос.
3.2 Постепенно опускать насос в воду до дна колодца.
3.3 Контролировать уровень воды и работу насоса.
3.4 При обнаружении посторонних предметов или перегрева насоса – немедленно остановить работу.
4. Завершение работ
4.1 Выключить насос и отключить питание.
4.2 Аккуратно извлечь насос и промыть его.
4.3 Проверить состояние рукава и при необходимости заменить.
4.4 Составить акт выполненных работ.
8. Контроль качества
· Вода полностью удалена из колодца.
· Насос и рукав не имеют механических повреждений.
· Отчет о выполнении работ подписан ответственным лицом.
9. Приложения
· Журнал работ и акт выполненных работ.
· Поставщик должен иметь договор с КГП «Атырау облысы Су Арнасы» на услуги КНС.










Ұңғыманы айдаудың техникалық сипаттамасы ________________________________________ 
1. Мақсаты 
Қызметкерлер мен жабдықтар үшін минималды тәуекелдермен ұңғымадан суды қауіпсіз және тиімді алып тастауды қамтамасыз етіңіз. 
2. Қолдану саласы 
Осы ерекшелік тереңдігі 10 м дейін және диаметрі 1,5 м дейін тұрмыстық, техникалық және шаруашылық мақсаттағы құдықтарды айдау үшін қолданылады. 
Ұңғымалар саны: 16. 
3. Нормативтік сілтемелер 
* МЕМСТ 12.3.002-75 - " Еңбекті қорғау. Сорғы жабдықтарымен жұмыс істеу кезіндегі электр қауіпсіздігі" 
* СанПиН 2.1.4.1074-01 - " ауыз су. Қауіпсіздік талаптары" 

4. Жабдыққа қойылатын талаптар 
	Атауы
	саны
	техникалық сипаттамалары

	Суасты сорғы
	1
	қуаты 1,5 кВт кем емес, басы 15 м кем емес, өнімділігі 1,2 м3/сағ кем емес

	Суды бұруға арналған жең
	1
	диаметрі кемінде 25-50 мм, ұңғыманың ≥ тереңдігінің ұзындығы + 5 м

	Электр энергиясының генераторы/көзі
	1
	220 В, 2 кВт аспайды (қажет болған жағдайда)

	Қорғаныш дулыға мен қолғап
	Қызметкерлер саны бойынша
	ГОСТ 12.4.011-89 сәйкестігі

	Жүк көтергіш арқан
	1
	Несущая нагрузка ≥ 200 кг



5. Персоналға қойылатын талаптар 
* Минималды біліктілік: сорғыларды пайдалану бойынша оқыту. 
* Жеке қорғаныс құралдарының болуы (дулыға, қолғап, қорғаныш аяқ киім). 

6. Қауіпсіздік шаралары 
1. Электр жабдықтарының жарамдылығын және кабельдің зақымдалмауын тексеріңіз. 
2. Ұңғыманың тұрақты екеніне және қабырғалардың құлау қаупі жоқ екеніне көз жеткізіңіз. 
3. Жалғыз емес, екінші адамның болуы міндетті. 
4. Сорғы қосылған кезде қолды суға батыруға жол бермеңіз. 
5. Электр жабдықтарын орнату үшін құрғақ орынды қамтамасыз етіңіз. 
7. Қадамдық нұсқаулық 
1. Дайындық 
1.1 ұңғыманың айналасындағы бетті қоқыстардан тазалаңыз. 
1.2 барлық жабдықтың бар-жоғын және жарамдылығын тексеріңіз. 
1.3 сорғыны ұңғыманың тегіс бетіне орнатыңыз немесе қауіпсіздік арқанына іліп қойыңыз. 
2. Сорғыны қосу 
2.1 жеңді сорғыға қосыңыз. 
2.2 жеңнің мықтап бекітілгеніне және су бұрылатын жерге бағытталғанына көз жеткізіңіз. 2.3 сорғыны UZO арқылы қуат көзіне қосыңыз (мүмкін болса). 
3. Суды сору 
3.1 сорғыны қосыңыз. 
3.2 сорғыны ұңғыманың түбіне дейін біртіндеп суға батырыңыз. 
3.3 су деңгейін және сорғының жұмысын бақылау. 
[bookmark: _GoBack]3.4 бөгде заттар немесе сорғы қызып кетсе-жұмысты дереу тоқтатыңыз. 
4. Жұмыстарды аяқтау 
4.1 сорғыны өшіріп, қуатты өшіріңіз. 
4.2 сорғыны ақырын шығарып, шайыңыз. 
4.3 жеңнің күйін тексеріңіз және қажет болған жағдайда ауыстырыңыз. 
4.4 орындалған жұмыстар актісін жасау. 
8. Сапаны бақылау 
* Су ұңғымадан толығымен алынып тасталды. 
* Сорғы мен жеңде механикалық зақым жоқ. 
* Жұмыстарды орындау туралы есепке жауапты тұлға қол қояды. 
9. Қосымшалар 
* Жұмыс журналы және орындалған жұмыстар актісі. 
* Өнім берушінің "Атырау облысы Су Арнасы" КМК-мен КСС қызметтеріне шарты болуы тиіс.
