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Приложение 2 к Договору
от «___» _______ 2026 года № ___


Техническая спецификация закупаемых работ

	№
п/п
	Наименование работ
	Техническая спецификация, характеристика работ

	1
	2
	3

	1. 
	Работы по демонтажу и монтаж напольных покрытий
	Работа по демонтажу и монтаж напольных покрытии (укладка линолеума). Настоящая техническая спецификация устанавливает требования к выполнению комплекса работ по демонтажу существующего коммерческого линолеума, подготовке основания и последующему устройству нового напольного покрытия в помещении актового зала школы. 
Общая площадь выполнения работ составляет 264,71 м². 
В том числе: 
Демонтаж существующего коммерческого линолеума — 264,71м²;                                                                                               • монтаж танцевального/сценического ПВХ-покрытия — 82,01 м²; 
  монтаж коммерческого ПВХ-линолеума — 182,70 м². 
Состав работ 
Подрядчик обязан выполнить полный комплекс технологически взаимосвязанных операций, необходимых для устройства готового напольного покрытия. 
Демонтаж существующего покрытия 
В состав демонтажных работ входит: 
· демонтаж существующего коммерческого линолеума площадью 264,71 м²; 
· механическое отделение покрытия от основания с минимизацией повреждений существующей стяжки; 
· удаление остатков старого клеевого состава; 
· механическая зачистка поверхности основания; 
· удаление локальных наплывов, загрязнений и непрочно держащихся участков; 
· сбор, складирование и вынос демонтированного материала и строительного мусора в согласованную Заказчиком зону; 
· обеспыливание поверхности промышленным пылесосом. 
Демонтаж должен выполняться специализированным профессиональным инструментом. Не допускается выполнение работ методами, способными привести к необоснованному разрушению существующей стяжки или конструктивных элементов основания. 
Подготовка основания 
После демонтажа напольного покрытия Подрядчик обязан произвести обследование основания на предмет: 
· прочности; 
· целостности; 
· наличия трещин, раковин, выбоин и отслоений; 
· остаточной влажности; 
· перепадов отметок; 
· локальных неровностей; 
· наличия остатков клеевых составов и иных материалов, препятствующих адгезии. 
Основание должно быть прочным, сухим, чистым, стабильным, обеспыленным и пригодным для устройства эластичных ПВХ-покрытий. 
Перед укладкой покрытия поверхность подлежит механической очистке и обеспыливанию. 
При выявлении дефектов основания, препятствующих качественному выполнению монтажа, Подрядчик обязан уведомить Заказчика до начала укладки покрытия. 
Значительные работы по ремонту либо выравниванию основания, не предусмотренные первоначальным объемом, выполняются только после их согласования с Заказчиком. 
Монтаж танцевального/сценического покрытия 
Площадь монтажа — 82,01 м². 
Монтаж должен осуществляться в строгом соответствии с техническим регламентом и инструкцией производителя конкретного покрытия. 
До начала монтажа материал должен пройти необходимую температурную акклиматизацию в помещении объекта. 
Перед укладкой необходимо выполнить: 
· предварительную раскладку рулонов; 
· проверку направления укладки; 
· подгонку полотен; 
· формирование технологических припусков; 
· точную прирезку полотен в местах примыканий; 
· согласование схемы раскладки с представителем Заказчика. 
Монтаж покрытия должен обеспечивать: 
· отсутствие волн, пузырей и складок; 
· отсутствие воздушных полостей под покрытием; 
· плотное и равномерное прилегание материала к основанию; 
· геометрически ровные соединения полотен; 
· качественную обработку всех примыканий и сопряжений. 
Соединение полотен выполнять в соответствии с технологией производителя покрытия, включая, при необходимости, термическую сварку швов с применением специализированного промышленного сварочного фена и сварочного шнура соответствующего типа. 
Монтаж коммерческого линолеума 
Площадь монтажа — 182,70 м². 
Укладку коммерческого ПВХ-покрытия выполнять методом сплошного приклеивания к подготовленному основанию с использованием профессионального клеевого состава, совместимого с типом покрытия и основанием. 
Клеевой состав должен наноситься равномерным слоем при помощи соответствующего зубчатого шпателя с соблюдением рекомендованного производителем расхода и времени подсушки. 
После приклеивания покрытие необходимо прикатать по всей площади специализированным тяжелым прижимным валиком для удаления воздушных включений и равномерного распределения клеевого состава. 
Особое внимание необходимо уделить: 
· стыкам полотен; 
· зонам сопряжения различных типов покрытия; 
· дверным проемам; 
· примыканиям к стенам; 
· внутренним и внешним углам; 
· технологическим отверстиям и архитектурным элементам помещения. 
Сварка швов 
Швы коммерческого ПВХ-покрытия должны выполняться методом горячей термической сварки с применением специализированного сварочного оборудования. 
До сварки необходимо выполнить механическую фрезеровку/разделку стыка с формированием сварочной канавки требуемой глубины. 
Для выполнения сварочных работ Подрядчик обязан использовать: 
· профессиональный промышленный сварочный фен с регулируемым температурным режимом; 
· соответствующую сварочную насадку; 
· сварочный ПВХ-шнур, рекомендованный для используемого покрытия; 
· ручной либо механизированный резак/грувер для формирования сварочной канавки; 
· серповидный нож; 
· направляющую/салазки для первичного среза сварочного шнура; 
· специализированный инструмент для окончательной обработки сварного соединения. 
После полного остывания сварочного шнура его излишки должны быть удалены в два технологических прохода. 
Готовый сварной шов должен быть однородным, герметичным, без прожогов, провалов, наплывов, разрывов и иных визуальных дефектов. 
Требования к профессиональному инструменту и оборудованию 
Монтажная 	организация 	должна 	иметь 	собственный 	комплект 	профессионального 	инструмента 	и оборудования, необходимого для качественного выполнения полного комплекса работ. 
В обязательном порядке должны иметься: 
· промышленный строительный пылесос; 
· профессиональный промышленный фен для горячей сварки ПВХ-покрытий с регулировкой температуры; 
· комплект специализированных сварочных насадок; 
· механический либо ручной инструмент для разделки сварочных швов; 
· серповидные ножи; 
· профессиональные ножи для резки ПВХ-покрытий со сменными лезвиями; 
· металлические линейки и направляющие; 
· зубчатые шпатели для нанесения клеевых составов; 
· прижимные валики; 
· тяжелый прикаточный валик для напольных покрытий; 
· рулетки и измерительный инструмент; 
· лазерный уровень; 
· длинное контрольное правило; 
· влагомер для определения состояния основания; 
· углошлифовальная либо шлифовальная машина с системой пылеудаления; 
· удлинители и электрооборудование промышленного исполнения; 
· иной специализированный инструмент, необходимый в соответствии с технологией производителя покрытия. 
Используемый инструмент должен находиться в исправном техническом состоянии. 
Применение бытового инструмента, не обеспечивающего соблюдение технологии монтажа профессиональных коммерческих напольных покрытий, не допускается. 
Требования к исполнителю 
К 	выполнению 	работ 	допускается 	организация, 	обладающая 	опытом 	монтажа 	коммерческих 	и специализированных рулонных ПВХ-покрытий. 
Монтажная бригада должна состоять из квалифицированных специалистов, имеющих практический опыт: 
· подготовки оснований; 
· устройства коммерческого линолеума; 
· монтажа специализированных сценических/танцевальных покрытий; 
· горячей сварки ПВХ-швов; 
· выполнения сложной прирезки и сопряжения различных типов покрытия. 
Подрядчик несет ответственность за соблюдение технологических режимов, рекомендованных производителем применяемых материалов. 
Требования к качеству выполненных работ 
После завершения монтажа покрытие должно представлять собой единую ровную поверхность. 
Не допускаются: 
· вздутия; 
· пузыри; 
· волны; 
· складки; 
· непроклеенные участки; 
· расхождения стыков; 
· разрывы покрытия; 
· повреждения лицевого слоя; 
· следы клея на лицевой поверхности; 
· прожоги материала; 
· неровные сварные швы; 
· выступающий сварочный шнур; 
· видимые деформации полотен; 
· неаккуратная прирезка материала по периметру помещения. 
Стыки полотен должны быть прямолинейными и визуально аккуратными. 
В местах сопряжения танцевального/сценического покрытия с коммерческим линолеумом должен быть выполнен технически корректный переход без перепадов, открытых кромок и потенциально травмоопасных участков. 
Защита выполненных работ 
После завершения монтажа Подрядчик обязан обеспечить защиту готового покрытия от повреждений до момента его передачи Заказчику. 
Не допускается эксплуатация покрытия до истечения времени первичного набора прочности клеевого соединения, установленного производителем применяемой клеевой системы. 
До полной полимеризации клеевого состава запрещаются интенсивные пешеходные нагрузки, установка тяжелого оборудования и перемещение мебели. 
Уборка после завершения работ 
По окончании монтажных работ Подрядчик обязан: 
· удалить остатки материалов; 
· удалить обрезки покрытия; 
· удалить упаковочные материалы; 
· очистить поверхность покрытия; 
· произвести строительную уборку рабочей зоны; 
· передать помещение Заказчику в состоянии, готовом к дальнейшей эксплуатации. 
Приемка работ 
Приемка выполненных работ производится представителем Заказчика после завершения всего комплекса работ. 
При приемке контролируются: 
· качество приклеивания покрытия; 
· качество сварных соединений; 
· отсутствие дефектов поверхности; 
· качество прирезки; 
· качество сопряжений различных типов покрытия; 
· состояние покрытия по периметру помещения; 
· отсутствие загрязнений и механических повреждений. 
Выявленные дефекты и замечания Подрядчик обязан устранить своими силами и за свой счет до подписания итогового акта выполненных работ. 
Требования по охране труда 
Работы должны выполняться с соблюдением требований техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда. 
При работе с электроинструментом, клеевыми составами и оборудованием для горячей сварки ПВХ-покрытий персонал должен использовать соответствующие средства индивидуальной защиты. 
Рабочая зона должна быть организована таким образом, чтобы исключить возможность травмирования сотрудников школы, посетителей объекта и третьих лиц. 
Ответственность Подрядчика 
Подрядчик несет ответственность за: 
· качество выполненных работ; 
· соблюдение технологии монтажа; 
· сохранность переданного материала; 
· соблюдение требований производителя покрытия; 
· исправность применяемого инструмента; 
· соблюдение правил охраны труда и пожарной безопасности; 
· повреждения конструктивных элементов объекта, произошедшие по вине Подрядчика. 
Все дефекты, возникшие вследствие нарушения технологии монтажа, должны устраняться Подрядчиком за собственный счет. 
Сводный объем работ 
	№ 
	Наименование работ 
	Ед. изм. 
	Объем 

	1 
	Демонтаж существующего коммерческого линолеума 
	м² 
	264,71 

	2 
	Подготовка и механическая очистка основания после демонтажа 
	м² 
	264,71 

	3 
	Монтаж танцевального/сценического ПВХ-покрытия 
	м² 
	82,01 

	4 
	Монтаж коммерческого ПВХ-линолеума 
	м² 
	182,70 

	№ 
	Наименование работ 
	Ед. изм. 
	Объем 

	5 
	Прирезка и устройство сопряжений покрытий 
	компл. 
	1 

	6 
	Горячая сварка швов ПВХ-покрытия 
	пог. м 
	по факту 

	7 
	Уборка и вынос строительного мусора после выполнения работ 
	компл. 
	1 


 
Итого площадь нового покрытия: 264,71 м². 











2026ж.  «___» _______________№ ___
Шартқа 2 қосымша

Сатып алынатын жұмыстардың техникалық ерекшелігі

	№ р/н
	Жұмыстардың атауы
	Техникалық ерекшелік, жұмыс сипаттамасы

	1
	2
	3

	1. 
	Еден жабынын бөлшектеу және орнату

	Еден жабынын алып тастау және төсеу (линолеум төсеу). Бұл техникалық сипаттама мектептің мәжіліс залындағы қолданыстағы коммерциялық кластағы линолеумді алып тастау, еден негізін дайындау және жаңа еден жабынын төсеу жұмыстарының көлеміне қойылатын талаптарды айқындайды.

Жұмыс алаңының жалпы көлемі — 264,71 м². 
Оған мыналар кіреді: 
Қолданыстағы коммерциялық линолеумды алып тастау — 264,71 м²; 
Биге/сахнаға арналған ПВХ еден жабынын төсеу — 82,01 м²; 
Коммерциялық ПВХ линолеумын төсеу — 182,70 м². 
Жұмыс көлемі 
Мердігер еден жабынын төсеу үшін қажетті, технологиялық жағынан өзара байланысты жұмыстар кешенін толық көлемде орындауы тиіс.
Қолданыстағы еден жабынын алып тастау
Алып тастау жұмыстары мыналарды қамтиды:
•	қолданыстағы коммерциялық линолеумді алып тастау (ауданы: 264,71 м²);
•	еден жабынын негізден механикалық тәсілмен ажырату (бұл ретте астыңғы қабатқа/стяжкаға зақым келуін барынша азайту);
•	ескі желім қалдықтарын кетіру;
•	негіз бетін механикалық тазалау;
•	жергілікті кедір-бұдырларды, ластануларды, сондай-ақ босап қалған немесе нашар бекітілген учаскелерді жою;
•	бөлшектелген материалдар мен құрылыс қоқысын жинау, үйіп жинақтау және Тапсырыс беруші белгілеген орынға шығару;
•	өнеркәсіптік шаңсорғыш көмегімен бетті шаңнан тазарту.

Бөлшектеу жұмыстары арнайы кәсіби құралдарды пайдалану арқылы жүргізілуі тиіс. Қолданыстағы еден стяжкасына немесе негіздің құрылымдық элементтеріне қажетсіз зақым келтіруі мүмкін әдістерді қолдануға рұқсат етілмейді.
Төменгі еденді дайындау
Қолданыстағы еденді алып тастағаннан кейін Мердігер төменгі еденді мыналарға тексеруі керек:
• құрылымдық тұтастық/беріктік;
• жалпы тұтастық;
• жарықтар, қуыстар, шұңқырлар және қабаттасу аймақтары;
• қалдық ылғалдылық;
• деңгейдің ауытқулары;
• локализацияланған біркелкі емес;
• адгезияны нашарлататын желімдердің немесе басқа материалдардың қалдықтары.
Төменгі еден берік, құрғақ, таза, тұрақты, шаңсыз және икемді ПВХ еденін орнатуға жарамды болуы керек.
Еденді төсеу алдында беті механикалық тазалаудан және шаңнан тазартудан өтуі керек.
Егер жоғары сапалы орнатуға кедергі болатын еден астындағы ақаулар анықталса,
Мердігер еден жабынын төсеу жұмыстарын бастамас бұрын Тапсырыс берушіні хабардар етуі тиіс.
Бастапқы жұмыс көлеміне кірмейтін негізгі еденді (қара еденді) күрделі жөндеу немесе тегістеу жұмыстары тек Тапсырыс берушінің келісімінен кейін ғана орындалады.
Би/сахна еденін төсеу.
Төсеу алаңы: 82,01 м².
Төсеу жұмыстары техникалық сипаттамаларға және нақты еден материалына арналған өндірушінің нұсқауларына қатаң сәйкестікте жүргізілуі тиіс.

Орнату жұмыстары басталмас бұрын, материал үй-жай жағдайында қажетті температуралық бейімделуден өтуі тиіс.
Төсеу алдында мынадай әрекеттер орындалуы қажет:
•	орамдарды алдын ала жайып орналастыру;
•	орнату бағытын тексеру;
•	полотноларды (материал бөліктерін) сәйкестендіру;
•	орнатуға қажетті қосымша қорларды (припусктерді) ескеру;
•	түйісу нүктелерінде полотноларды дәлдеп кесу;
•	орналастыру жоспарын Тапсырыс берушінің өкілімен бекіту.
Еден жабынын орнату кезінде мына талаптар сақталуы тиіс:
•	толқындардың, көпіршіктердің және қыртыстардың болмауы;
•	еден жабыны астында ауа қуыстарының болмауы;
•	материалдың негізге тығыз және біркелкі жабысуы;
•	полотнолар арасындағы тігістердің геометриялық тұрғыдан түзу болуы;



•Барлық түйіспелер мен жалғанатын жерлерді сапалы өңдеу.
Еден жабынының төсемдерін өндірушінің төсеу нұсқаулығына сәйкес жалғастырыңыз; бұл ретте қажет болған жағдайда арнайы өнеркәсіптік термофен мен тиісті дәнекерлеу шыбығын пайдаланып, тігістерді термиялық дәнекерлеуді жүзеге асырыңыз.
Коммерциялық линолеум төсеу
Төсеу ауданы: 182,70 м².

Коммерциялық ПВХ еден жабынын дайындалған негізге толықтай жабыстыру арқылы төсеңіз; бұл ретте еден түрі мен негізге сәйкес келетін кәсіби желімді қолданыңыз.
Желімді тиісті тісті шпатель көмегімен біркелкі қабатпен жағыңыз және өндірушінің шығын нормалары мен «ашық уақыт» (желім жағылғаннан кейінгі жұмысқа жарамды уақыт аралығы) жөніндегі нұсқауларын сақтаңыз.
Жабыстырғаннан кейін, ауа қуыстарын жою және желімнің біркелкі таралуын қамтамасыз ету үшін бүкіл бетті арнайы ауыр салмақты еден роликпен таптап өтіңіз.
Мына жайттарға ерекше назар аудару қажет:

•	еден жабынының төсемдері арасындағы жіктер; 
•	еден жабынының әртүрлі түрлері түйісетін жерлер; 
•	есік ойықтары; 
•	қабырғалармен түйісетін жерлер; 
•	ішкі және сыртқы бұрыштар; 
•	инженерлік коммуникацияларға арналған саңылаулар және бөлменің сәулеттік ерекшеліктері. 
Жіктерді дәнекерлеу 
Коммерциялық ПВХ еден жабынының жіктері арнайы дәнекерлеу жабдығын қолдана отырып, ыстықтай дәнекерлеу әдісімен біріктірілуі тиіс. 
Дәнекерлеу алдында қажетті тереңдіктегі дәнекерлеу арнасын қалыптастыру үшін жікке механикалық жолмен ойық жасалуы қажет.
Дәнекерлеу жұмыстарын орындау үшін мердігер мыналарды пайдалануы тиіс:
•	температурасы реттелетін кәсіби өнеркәсіптік ыстық ауамен дәнекерлеу құралы;
•	тиісті дәнекерлеу саптамасы;
•	пайдаланылатын еден жабыны материалына сәйкес келетін ПВХ дәнекерлеу шыбығы;
•	дәнекерлеу ойығын жасауға арналған қолмен немесе механикаландырылған тәсілмен жұмыс істейтін кескіш/ойық ашқыш;
•	жарты ай пішінді пышақ;
•	дәнекерлеу шыбығын алдын ала кесуге арналған бағыттауыш/шана;
•	дәнекерленген жіктің бетін түпкілікті өңдеуге арналған арнайы құрал.
Дәнекерлеу шыбығы толық суығаннан кейін, артық материал екі кезеңмен алынып тасталуы тиіс. 
Дайын дәнекерленген жік біркелкі және су өткізбейтін болуы, сондай-ақ тесілулерден, ойықтардан, дөңестерден, жыртылулардан немесе басқа да көрінетін ақаулардан таза болуы қажет. 
Кәсіби құрал-саймандар мен жабдықтарға қойылатын талаптар 
Монтаждау жұмыстарын орындаушы мердігер жұмыстың толық көлемін жоғары сапада орындау үшін қажетті кәсіби құрал-саймандар мен жабдықтар жиынтығына ие болуы тиіс. 
Төмендегі құралдар мен жабдықтардың болуы міндетті:
• өнеркәсіптік құрылыс шаңсорғышы;
• ПВХ едендерін ыстық дәнекерлеуге арналған температура реттегіші бар кәсіби өнеркәсіптік жылу пистолет;
• мамандандырылған дәнекерлеу саптамаларының жинағы;
• дәнекерлеу тігістерін ойықпен өңдеуге арналған механикалық немесе қолмен құрал;
• ширек ай пышақтар;
• ауыстырылатын жүздері бар ПВХ едендерін кесуге арналған кәсіби пышақтар;
• металл түзулер мен бағыттағыштар;
• жабысқақ жағуға арналған кертіктер;
• қысымды роликтер;
• ауыр еденге арналған ролик;
• рулеткалар мен өлшеуіш құралдар;
• лазер деңгейі;
• ұзын түзу;
•	негіздің (төсеме қабаттың) жай-күйін бағалауға арналған ылғал өлшегіш;
•	шаң сору жүйесімен жабдықталған бұрыштық тегістеу машинасы немесе тегістеу құрылғысы;
•	өнеркәсіптік үлгідегі ұзартқыш сымдар мен электр жабдықтары;
•	еден жабынын өндірушінің төсеу жөніндегі нұсқаулығында талап етілетін басқа да арнайы құралдар.
Пайдаланылатын барлық құралдар жарамды күйде болуы тиіс.
Кәсіби коммерциялық еден жабындарын төсеу технологиясының сақталуын қамтамасыз етпейтін тұрмыстық үлгідегі құралдарды пайдалануға тыйым салынады.
Мердігерге қойылатын талаптар
Жұмысты коммерциялық және арнайы ПВХ жабындарын (парақтық материалдарды) төсеу тәжірибесі бар ұйым орындай алады.
Монтаждау тобы келесі салаларда практикалық тәжірибесі бар білікті мамандардан тұруы тиіс:
•	негізді дайындау;
•	коммерциялық линолеум төсеу;
•	сахнаға немесе би алаңына арналған арнайы жабындарды төсеу;

•	ПВХ жабынының тігістерін ыстық әдіспен дәнекерлеу;
•	еден жабындарының әртүрлі түрлерін күрделі пішу және біріктіру жұмыстарын орындау.
Мердігер пайдаланылатын материалдарды өндіруші ұсынған өңдеу параметрлерін сақтауға жауапты.
Орындалған жұмысқа қойылатын сапа талаптары
Орнату жұмыстары аяқталғаннан кейін еден жабыны біркелкі және тегіс бетті құрауы тиіс.

Төмендегілерге жол берілмейді:
•	дөңестер;
•	көпіршіктер;
•	толқындылық;
•	бүктемелер;
•	нашар жабысқан жерлер;
•	түйіспелердің ажырауы;
•	жабынның жыртылуы;
•	беткі қабаттың зақымдануы;
•	бетінде желім қалдықтарының қалуы;
•	материалдағы күйік іздері;
•	біркелкі емес дәнекерлеу тігістері;
•	шығып тұрған дәнекерлеу шыбығы;
•	материал парақтарының көзге көрінетін деформациясы;
•	бөлме периметрі бойынша материалды ұқыпсыз кесу.
Парақтардың түйіспелері түзу және сыртқы көрінісі жағынан ұқыпты болуы тиіс.

Орындалған жұмысты қорғау
Монтаждау жұмыстары аяқталғаннан кейін, Мердігер дайын жабынды Тапсырыс берушіге тапсырғанға дейін оны зақымданудан қорғауға міндетті.
Пайдаланылған желімдеу жүйесін өндіруші белгілеген желімнің бастапқы қатаю уақыты өткенге дейін жабынды пайдалануға беруге болмайды.
Желім толық қатайғанға дейін адамдардың қарқынды жүруіне, ауыр жабдықты орнатуға және жиһазды жылжытуға тыйым салынады.
Орнату жұмыстарынан кейінгі тазалау
Орнату жұмыстары аяқталғаннан кейін Мердігер мынадай әрекеттерді орындауы тиіс:
•	артық материалдарды алып тастау;
•	еден жабынының қиындыларын жинап алу;
•	қаптама материалдарын алып тастау;
•	еден бетін тазалау;
•	жұмыс орнын құрылыс қалдықтарынан тазарту;
•	үй-жайды Тапсырыс берушіге дереу пайдалануға дайын күйде тапсыру.

Жұмысты қабылдап алу
Орындалған жұмыс толық көлемде аяқталғаннан кейін Тапсырыс берушінің өкілі тарапынан қабылдап алынады.
Қабылдап алу процесі мыналарды тексеруді қамтиды:
•	еден жабынының жабысу сапасы;
•	дәнекерленген тігістердің сапасы;
•	бетінде ақаулардың болмауы;
•	кесу/пішу сапасы;
•	еден жабынының әртүрлі түрлері арасындағы түйісу жерлерінің сапасы;
•	бөлме периметрі бойынша еден жабынының жай-күйі;
•	ластану мен механикалық зақымданулардың болмауы.
Мердігер жұмыстың аяқталғаны туралы қорытынды актіге қол қойылғанға дейін анықталған кез келген ақауды жоюға және туындаған мәселелерді өз қаражаты мен ресурстары есебінен шешуге міндетті.

Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы жөніндегі талаптар
Жұмыс қауіпсіздік, өрт қауіпсіздігі, сондай-ақ еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы ережелеріне сәйкес орындалуы тиіс.
Қызметкерлер электр құралдарымен, желімдермен және ПВХ еден жабындарын ыстықтай дәнекерлеуге арналған жабдықтармен жұмыс істеген кезде тиісті жеке қорғаныс құралдарын пайдалануы қажет.
Жұмыс аймағы мектеп қызметкерлерінің, келушілердің және үшінші тұлғалардың жарақат алу қаупін болдырмайтындай етіп ұйымдастырылуы тиіс.

Мердігердің жауапкершілігі
Мердігер мыналарға жауапты:
•	орындалған жұмыстың сапасына;
•	монтаждау рәсімдерін сақтауға;
•	берілген материалдардың сақталуын қамтамасыз етуге;
•	еден жабыны өндірушісінің талаптарын орындауға;
•	пайдаланылатын құрал-саймандардың жарамды күйде болуына;
•	еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы және өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтауға;
•	Мердігердің әрекетінен нысанның құрылымдық элементтеріне келтірілген зақымға.
Монтаждау рәсімдерін сақтамау салдарынан туындаған кез келген ақауды Мердігер өз есебінен жоюы тиіс.

Жұмыс көлемінің қысқаша сипаттамасы
№	Жұмыс сипаттамасы	Өлшем бірлігі	Саны
1	Қолданыстағы коммерциялық линолеумді алып тастау	м²	264,71
2	Жабынды алып тастағаннан кейін еден негізін дайындау және механикалық тазалау	м²	264,71
3	Биге/сахнаға арналған ПВХ еден жабынын төсеу	м²	82,01
4	Коммерциялық ПВХ линолеумін төсеу	м²	182,70

№	Жұмыс сипаттамасы	Өлшем бірлігі	Саны
5	Еден жабындарының түйісу/ауысу жерлерін өңдеу және қалыптастыру	жинақ	1
6	ПВХ еден жабынының тігістерін ыстық әдіспен дәнекерлеу	пог. м	Өлшеу нәтижесі бойынша
7	Жұмыс аяқталғаннан кейін тазалау және құрылыс қоқысын шығару	жинақ	1

Жаңа еден жабынының жалпы ауданы: 264,71 м².
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Настоящая техническая спецификация 


устанавливает требования к выполнению комплекса работ по демонтажу существующего коммерческого линолеума, 


подготовке основания и последующему устройству нового напольного покрытия в помещении актового зала


 


школы


. 


 


Общая площадь выполнения работ составляет 


264,71


 


м


²
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В том числе:


 


 


Д


емонтаж


 


существующего коммерческого линолеума 


—


 


264,71


м


²


; 


                                                                                              


•


 


монтаж танцевального/сценического ПВХ


-


покрытия 


—


 


82,01 м


²


; 


 


  


монтаж коммерческого ПВХ


-


линолеума 


—


 


182,70 м


²


. 


 


Состав работ 


 


Подрядчик обязан выполнить полный комплекс технолог


ически взаимосвязанных операций, необходимых для устройства 


готового напольного покрытия. 


 


Демонтаж существующего покрытия 


 


В состав демонтажных работ входит: 


 


•


 


демонтаж существующего коммерческого линолеума площадью 


264,71 м


²


; 


 


•


 


механическое отделение покрытия от основания с минимизацией повреждений существующей стяжки; 


 


•


 


удаление остатков старого клеевого состава; 


 


•


 


механическая зачистка поверхности основания; 


 


•


 


уда


ление локальных наплывов, загрязнений и непрочно держащихся участков; 


 


•


 


сбор, складирование и вынос демонтированного материала и строительного мусора в согласованную Заказчиком зону; 


 


•


 


обеспыливание поверхности промышленным пылесосом. 


 


Демонтаж должен выполн


яться специализированным профессиональным инструментом. Не допускается выполнение работ 


методами, способными привести к необоснованному разрушению существующей стяжки или конструктивных элементов 


основания. 


 




1       Приложение  2   к Договору   от «___» _______ 202 6   года № ___       Т ехническая спецификация закупаемых  работ    

№   п/п  Наименование  работ  Техническая спецификация, характеристика  работ  

1  2  3  

1.    Работы по  демонта жу  и монтаж напольных  покрытий  Работа по демонтажу   и  м онтаж   напол ь ных покрытии   ( укладка линолеума ) .  Настоящая техническая спецификация  устанавливает требования к выполнению комплекса работ по демонтажу существующего коммерческого линолеума,  подготовке основания и последующему устройству нового напольного покрытия в помещении актового зала   школы .    Общая площадь выполнения работ составляет  264,71   м ² .    В том числе:     Д емонтаж   существующего коммерческого линолеума  —   264,71 м ² ;                                                                                                 •   монтаж танцевального/сценического ПВХ - покрытия  —   82,01 м ² ;       монтаж коммерческого ПВХ - линолеума  —   182,70 м ² .    Состав работ    Подрядчик обязан выполнить полный комплекс технолог ически взаимосвязанных операций, необходимых для устройства  готового напольного покрытия.    Демонтаж существующего покрытия    В состав демонтажных работ входит:    •   демонтаж существующего коммерческого линолеума площадью  264,71 м ² ;    •   механическое отделение покрытия от основания с минимизацией повреждений существующей стяжки;    •   удаление остатков старого клеевого состава;    •   механическая зачистка поверхности основания;    •   уда ление локальных наплывов, загрязнений и непрочно держащихся участков;    •   сбор, складирование и вынос демонтированного материала и строительного мусора в согласованную Заказчиком зону;    •   обеспыливание поверхности промышленным пылесосом.    Демонтаж должен выполн яться специализированным профессиональным инструментом. Не допускается выполнение работ  методами, способными привести к необоснованному разрушению существующей стяжки или конструктивных элементов  основания.   

