ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Тауардың атауы: Аншлаг-баннер.
Техникалық сипаттамалары:
Саны 8 дана
· Өлшемі: 1 × 1,2 м.
· Материалы: сыртқы орта жағдайларына төзімді баннерлік ПВХ материал.
· Басып шығару: толық түсті, жоғары сапалы баспа.
· Мәтін мен кескіндер анық, оқуға ыңғайлы болуы тиіс.
· Түстері мен дизайны тапсырыс берушімен келісіледі.
· Баннердің шеттері ұқыпты өңделуі тиіс.
· Орнатуға арналған бекіту тесіктері немесе люверстері болуы тиіс.
· Өнім жаңа, зақымданбаған және өндірістік ақауларсыз болуы тиіс.
· Дайын өнім тапсырыс берушімен келісілген макетке сәйкес болуы қажет.
Жеткізу және қабылдау: Өнім тапсырыс берушімен келісілген мерзімде жеткізіледі. Қабылдау өлшемі, баспа сапасы, сыртқы көрінісі және бекітілген макетке сәйкестігі бойынша жүзеге асырылады.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
На изготовление аншлага-баннера
Наименование товара: Аншлаг-баннер.
Технические характеристики:
Количество 8 штук
· Размер: 1 × 1,2 м.
· Материал: баннерная ткань ПВХ, устойчивая к воздействию внешней среды.
· Печать: полноцветная, высокого качества.
· Текст и изображения должны быть четкими и хорошо читаемыми.
· Цветовое решение и дизайн согласовываются с заказчиком.
· Края баннера должны быть аккуратно обработаны.
· Наличие крепежных отверстий или люверсов для монтажа.
· Изделие должно быть новым, без повреждений и производственных дефектов.
· Готовая продукция должна соответствовать согласованному с заказчиком макету.
Требования к поставке и приемке: Продукция поставляется в сроки, согласованные с заказчиком. Приемка осуществляется по размеру, качеству печати, внешнему виду и соответствию утвержденному макету.






ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Деревянный указатель на стойке
1. Наименование товара: указатель туристический (навигационный) деревянный, с деревянной опорной стойкой.
2. Технические характеристики:
	Материал указателя
	Доска из древесины хвойных пород либо другой прочной древесины, пригодной для наружного использования

	Материал стойки
	Деревянный брус из прочной древесины

	Количество
	8 штук

	Рекомендуемый размер указательной доски
	Длина — 800–1200 мм; высота — 180–250 мм

	Рекомендуемый размер стойки
	Сечение — не менее 100 × 100 мм; общая длина — ориентировочно 2000–2500 мм

	Обработка древесины
	Шлифовка поверхностей, удаление заусенцев и острых кромок

	Защитное покрытие
	Влагостойкая антисептическая пропитка и покрытие для наружных деревянных конструкций, устойчивое к ультрафиолету и перепадам температуры

	Нанесение информации
	Надписи, стрелки и обозначения должны быть четкими, разборчивыми и устойчивыми к выгоранию и влаге

	Крепление указателя
	Надежное крепление доски к стойке оцинкованными саморезами, болтами или иными коррозионностойкими крепежными элементами

	Установка
	Стойка должна обеспечивать устойчивость указателя; нижняя часть устанавливается в грунт или крепится к основанию подходящим способом

	Условия эксплуатации
	Для наружной установки, в том числе на туристических маршрутах и природных территориях; устойчивость к осадкам, солнечному излучению и сезонным перепадам температуры

	Комплектность
	Указательная доска — 1 шт.; деревянная стойка — 1 шт.; крепежные элементы — комплект

	Состояние товара
	Новый, без трещин, гнили, значительных сколов и других дефектов, влияющих на прочность и внешний вид



3. Требования к поставке: товар должен быть пригоден к установке и эксплуатации. Размеры указаны как рекомендуемые и могут быть уточнены заказчиком в зависимости от места установки и макета указателя.
4. Гарантия: не менее 12 месяцев при соблюдении условий эксплуатации (если предусмотрено договором).


ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
Тіреуішке орнатылатын ағаш көрсеткіш
1. Тауардың атауы: ағаш тіреуішке орнатылатын туристік (бағыттаушы) ағаш көрсеткіш.
2. Техникалық сипаттамалары
	Сипаттамасы
	Талаптар

	Көрсеткіштің материалы
	Қылқан жапырақты ағаштан немесе сыртқы ортада пайдалануға жарамды басқа да берік ағаш түрінен жасалған тақтай

	Тіреуіштің материалы
Саны
	Берік ағаштан жасалған білеу
8 дана

	Көрсеткіш тақтайдың ұсынылатын өлшемдері
	Ұзындығы — 800–1200 мм; биіктігі — 180–250 мм

	Тіреуіштің ұсынылатын өлшемдері
	Көлденең қимасы — кемінде 100 × 100 мм; жалпы ұзындығы — шамамен 2000–2500 мм

	Ағашты өңдеу
	Беттерін тегістеу, қылаулар мен өткір жиектерді жою

	Қорғаныш жабыны
	Ылғалға төзімді антисептикалық сіңдірме және ультракүлгін сәулелерге, температураның ауытқуларына төзімді, сыртқы ортада пайдаланылатын ағаш конструкцияларға арналған қорғаныш жабын

	Ақпаратты орналастыру
	Жазулар, бағыттаушы көрсеткілер мен белгілер анық әрі оқуға ыңғайлы болуы, күн сәулесінің әсерінен өңсізденуге және ылғалға төзімді болуы тиіс

	Көрсеткішті бекіту
	Тақтай тіреуішке мырышталған бұрандалармен, болттармен немесе коррозияға төзімді өзге де бекіткіш элементтермен берік бекітілуі тиіс

	Орнату
	Тіреуіш көрсеткіштің тұрақтылығын қамтамасыз етуі тиіс. Оның төменгі бөлігі топыраққа орнатылады немесе тиісті тәсілмен негізге бекітіледі

	Пайдалану шарттары
	Ашық ауада, оның ішінде туристік маршруттарда және табиғи аумақтарда пайдалануға арналған. Жауын-шашынға, күн сәулесіне және маусымдық температура ауытқуларына төзімді болуы тиіс

	Жиынтықтылығы
	Көрсеткіш тақтай — 1 дана; ағаш тіреуіш — 1 дана; бекіткіш элементтер — 1 жиынтық

	Тауардың жай-күйі
	Жаңа, жарықтары, шірігі, елеулі сынықтары және беріктігі мен сыртқы көрінісіне әсер ететін басқа да ақаулары жоқ


3. Жеткізуге қойылатын талаптар
Тауар орнатуға және пайдалануға дайын болуы тиіс. Көрсетілген өлшемдер ұсынылатын параметрлер болып табылады және орнату орны мен көрсеткіштің макетіне байланысты тапсырыс берушімен нақтылануы мүмкін.
4. Кепілдік
Пайдалану талаптары сақталған жағдайда кепілдік мерзімі кемінде 12 айды құрауы тиіс (шартта көзделген жағдайда).







