Техникалық паспорттар нөмірленген бланкілерін дайындау
бойынша көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу бойынша техникалық сипаттама
1. Жалпы талаптар
Қызметтің атауы: Техникалық паспорттардың нөмірленген бланкілерін дайындау бойынша қызметтер.
1.1. Нөмірленген техникалық деректер парақтарының барлық ұсынылған сипаттамалары техникалық ерекшелікке сәйкес болуы керек.
1.2. Нөмірленген деректер парақтары өндіріліп, Тапсырыс берушінің үй-жайына жеткізілуі керек, оның ішінде түсіру.
1.3. АКМ  нөмірінен бастап 250 дана көлемінде нөмірленген техникалық паспорттарды дайындау.
2. Техникалық талаптар
1.Машиналардың техникалық паспорттары Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 30 наурыздағы № 4-3/267 бұйрығымен бекітілген «Тракторларды және олардың базасында жасалған өздігінен жүретін шассилер мен механизмдерді, монтаждалған арнайы жабдығы бар тіркемелерді қоса алғанда, олардың тіркемелерін, өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, мелиоративтік және жол-құрылыс машиналары мен тетіктерін мемлекеттік тіркеу қағидаларында» белгіленген және көрсетілген үлгілерге сәйкес болуы тиіс (1-қосымша).
2.Техникалық төлқұжаттар 125 х 85 мм форматтағы кітапшадан тұруы керек, нөмірленген, ішкі қаптамасы, мұқабасы қалың қағазда (0,5 мм) жасалады, бумвинил қыртысы және сыртқы жағынан қою көк түсті болады.
Бірінші бетте, яғни көгілдір фонда алдыңғы жағында Қазақстан Республикасы Елтаңбасының алтын бедерлі бейнесі және құжаттың атауы мемлекеттік тілде «Техникалық паспорт» және орысша «Техникалық паспорт» ортасында беттің жоғарғы жиегінен мәтіннің жоғарғы орналасу сызығына дейінгі биіктіктің 2/3 арақашықтықта болуы тиіс.
Екінші бетте «Жалпы мәліметтер» бөлімі бар.
Үшінші бетте «Машиналарды қабылдау және тіркеуден шығару» II бөлімі бар.
Төртінші бетте «Нөмірді өзгерту» III бөлімі бар.
Бесінші бетте Аагрегаттарды жөндеу және ауыстыру туралы мәліметтер» деген IV бөлім бар.
Алтыншы бетте «Техникалық жағдайды тексеру» V бөлімі бар.
Жетінші бетте «Техникалық жағдайды тексеру» V бөлімінің жалғасы бар.
Барлық бөлімдер мен тармақтардың мазмұны мемлекеттік және орыс тілдеріндегі ақпаратты қамтуға тиіс.
Сегізінші (артқы) жағы да көк фонға ие және қалың қағазда (0,5 мм) жасалған.
3.Жалғаннан қорғау үшін паспортта реттік нөмір, тангир торы болуы керек. Нөмірлеу АКМ № 187871-188021, саны 150 дана.
4.Техникалық паспорттар «АШМ» су белгілері бар техникалық паспорттың төменгі жиегі бойынша қызыл түсті көрінетін мақта талшықтарының мөлшері жоғары арнайы (құжаттық) қорғалған қағазға және «KZ» су белгілері бар, тығыздығы 80 г/м2 көрінбейтін талшықтарға (тек УК (ультракүлгін) сәулелерде көрінетін) басылады.
5.Техникалық паспорттар жібек жіптермен тігіліп, желімделуі керек.
6.Техникалық паспорттар Тапсырыс беруші көрсеткен үлгіге сәйкес орындалуы тиіс.
7. Қызмет көрсету мерзімі: шарт жасалғаннан кейін 15 күнтізбелік күн ішінде.
8.Қағидалардың талабына сәйкес техникалық паспорттары тасымалдау, сақтау талаптары сақталған жағдайда кепіл мерзімі 10 жылдан кем болмауы тиіс.
9.Буып-түйлетін ыдыста орауыш парақ салынып, онда мемлекеттік және орыс тілдерінде мынадай мәліметтер берілуі тиіс ;
- кәсіпорын-даярлаушының атауы және оның тауар белгісі және орналасқан жері;
-өнімнің атауы,
-сериясының көрсетілуі,
-техникалық паспорттар бірінші және соңғы нөмірінің көрсетілуі,
-шығарылған күні,
-пайдаланудың кепілдік мерзімі,
-буып-түюушінің қолы,
-сапалық бақылаудан өткені туралы бергі.
10.Жасалған техникалық паспорттар Тапсырыс берушіге жеткізу Әлеуетті Жеткізуші өнім берушінің есебінен жүргізіледі.
11.Қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасау алдында Тапсырыс берушімен техникалық паспорттары үлгісін келісу қажет.
12. Техникалық паспорттар жасалып, Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучье қаласы, Абылайхан көшесі 34, 114 кабинеті мекенжайы бойынша жеткізілуі тиіс. 

Техникалық паспорт  куәлігінің үлгісі қоса беріледі.
Техническая спецификация
по государственным закупкам услуг по изготовлению 
пронумерованных бланков
технических паспортов
1. Общие требования
Наименование услуги: Услуги по изготовлению пронумерованных бланков технических паспортов. 
1.1. Все предложенные характеристики пронумерованных технических паспортов должны соответствовать технической спецификации.
1.2. Пронумерованные технические паспорта должны быть изготовлены и доставлены в помещение Заказчика, включая разгрузочные работы.
1.3. Изготовление пронумерованных технических паспортов в количестве - 250 шт, начиная с номера АКМ .
2.Технические требования
1.Пронумерованные технические паспорта машин должны соответствовать образцам, установленным и указанным в «Правилах государственной регистрации тракторов и изготовленных на их базе самоходных шасси и механизмов, прицепов к ним, включая прицепы со смонтированным специальным оборудованием, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов», утвержденных приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 30марта 2015 года № 4-3/267 (Приложение 1).
2.Технические паспорта должны представлять собой книжку форматом 125 х 85 мм, с нумерацией, внутрений вкладыш, обложка изготавливаются на плотной бумаге (0,5 мм), корка бумвиниловая и с внешних сторон имеют темно-синий цвет.
Первая страница, т.е. лицевая сторона на синем фоне, должна иметь золотистое тисненое изображение Герба Республики Казахстан и наименование документа на государственном языке «Техникалық паспорт» и русском «Технический паспорт» по центру на расстоянии 2/3 высоты от верхней кромки страницы до верхней линий расположения текста.
Вторая страница содержит I раздел «Общие сведения».
Третья страница содержит II раздел «Прием и снятие машин с регистрации».
Четвертая страница содержит III раздел «Изменение номерного знака».
Пятая страница содержит IV раздел «Сведения о ремонте и замене агрегатов».
Шестая страница содержит V раздел «Осмотры технического состояния».
Седьмая страница содержит продолжение V раздела «Осмотры технического состояния».
Содержание всех разделов и пунктов должно содержать информацию на государственном и русском языках.
Восьмая (оборотная) сторона также имеет синий фон и изготавливается на плотной бумаге (0,5 мм).
3.Для защиты от подделок паспорт должен иметь порядковый номер, тангирную сетку. Нумерация с АКМ № 187871-188021, в количестве 150 штук.
4.Технические паспорта печатаются на специальной (документной) защищенной бумаге, с повышенным содержанием видимых хлопковых волокон красного цвета по нижнему краю технического паспорта с водяными знаками «МСХ» и невидимых волокон (видимых только в УФ (ультрафиолетовых) лучах) с водяными знаками «KZ», плотностью 80 г/м2.
5.Технические паспорта должны быть прошиты шелковыми нитками и проклеены.
6.Технические паспорта должны быть выполнены в соответствии с образцом, указанным Заказчиком.
7. Срок оказания услуг: в течение 15 календарных дней после заключения договора. 
8.Гарантия технического паспорта на соответствие требованиям Правил при условии соблюдения условий транспортировки, хранения должна составлять не менее 10 лет.
9.В упаковочную тару должен вкладываться упаковочный лист, на котором на государственном и русском языках указываются :
-наименование предприятия-изготовителя, его товарный знак и местонахождение;
-наименование продукции;
-обозначение серии;
-номера первого и последнего технического паспорта;
-дата выпуска;
-гарантийный срок эксплуатации;
-роспись упаковщика;
-отметка о прохождении контроля качества.
10.Доставка изготовленных технических паспортов Заказчику производится за счет потенциального Поставщика.
11.Необходимо согласовать образец технического паспорта с  Заказчиком до заключения Договора о государственных закупках услуг.
14.Технические паспорта должны быть изготовлены и доставлены в Акмолинскую область, Бурабайский район, город Щучинск, улица Абылайхана 34, кабинет 114. Образец технического паспорта  прилагается. 
Все согласовать по номеру тел. 87759483703
