Техникалық сипаттама
баннер жасау бойынша қызметтерге
Лисаков қаласының аумағында.


     Қызмет көрсету мерзімі 2026 жыл ішінде Қостанай облысы Лисаков қаласының аумағында.

Жалпы қажетті квадратура 100 м2.
Баннерлердің өлшемдері: 2х2м, 3х2м, 4,5х2,5м, 3,5х5м, 6х3м, 9х3м., барлық тармақтарды міндетті түрде орындау:
1.Эскиздерді әзірлеу.
2. Дайындау
3. Шетін өңдеу
4. Шетін желімдеу
5. Қажет болған жағдайда, біз тапсырыс берушінің өтініші бойынша (тапсырыс берушімен келісім бойынша) жеке баннерлерге көзілдіріктер жасай аламыз.
6. Өндіру және орнату орнына жеткізу мерзімі — тапсырыс беруші бекіткен сәттен бастап 5 жұмыс күні. 
7. Сапасыз өндіріс жағдайында сәйкессіздік пен некені 3 күн ішінде жою қажет.
8. Баннердің тығыздығы бір шаршы метрге кемінде 440 грамм.
9. Тапсырыс берушімен келісім бойынша әр баннердің дизайнын әзірлеу, түрлі-түсті суретте. Баннерлерді дайындау тапсырыс берушінің келісімі бойынша көрсетілген мерзім ішінде жүргізіледі. 
10. Баннер парағының құрамы полиэфир мен полиэфир торларымен нығайтылған винил қоспасына негізделген қажетті параметрлерге сәйкес келуі керек, мұнда құрамдас Материал полипропилен мен винилді қажет етеді.
11. Жеткізуші бастапқы материалдарды ұсынуға, сондай-ақ дизайнды келесі форматтарда келісуге міндеттенеді:
•	tiff (Tagged Image File Format);
•	psd (Photoshop Document);
•	pdf (Portable Document Format);
•	ai (Adobe Illustrator Artwork);
•	eps (Encapsulated PostScript);
•	crd (CorelDRAW).

12. Баннерлерді басып шығаруға қойылатын жалпы талаптар:
* Орналасуда техникалық белгілер болмауы керек. Дизайнға қатысты нәрсеге ғана рұқсат етіледі. Әйтпесе, дайын баннерде қосымша элементтер пайда болады.
* Орналасу ішіндегі суреттерде өрістер мен жәрдемақылар болмауы керек.
* Көзілдірігі бар баннер файлдарында маңызды фрагменттер мен мәтінді шетінен 5 сантиметрге жылжыту керек. Бұл аймақта кескін кесіледі.
* Басып шығару баннері қандай форматта және ажыратымдылықта сақталғанына қарамастан, негізгі ережені сақтау керек: бір файл — бір орналасу.
* Қарау файлы орналасуға қоса беріледі. Ілеспе хатта баннердің қажетті мөлшері, таралымы, материалы және басып шығарудан кейінгі өңдеу әдістері көрсетілген.

13. Жеткізуші өнімнің сапасына жауап береді және кем дегенде бір айға кепілдік береді.






Техническая спецификация
на услуги по изготовлению баннеров
на территории города Лисаковска.


     Срок предоставления услуг в течении 2026 года на территории города Лисаковска Костанайской области.

Общая необходимая квадратура 100 м2.
Размеры баннеров на основе: 2х2м, 3х2м, 4,5х2,5м, 3,5х5м, 6х3м, 9х3м.,
 Обязательное выполнение всех пунктов:
1.Разработка эскизов.
2. Изготовление
3. Обработка края
4. Проклейка края
5. При необходимости по заказу заказчика изготовление люверсов на отдельных баннерах (по согласованию с заказчиком).
6. С момента согласования с заказчиком срок изготовления и доставка на место размещения 5 рабочих дней.
7. В случае некачественного изготовления необходимо устранить несоответствие и брак в течение 3 суток.
8. Плотность баннера не менее 440 грамм на кв.м.
9. Разработка дизайна каждого баннера по согласованию с Заказчиком в цветном изображении. Изготовление баннеров производится по согласованию с заказчиком в течение указанного срока. 
10. Состав баннерного полотна должен соответствовать необходимым параметрам на основе виниловой смеси, армированной сетками из полиэфира и полиэстера, где составляющим материалом, требуется полипропилен и винил.
11. Поставщик обязуется предоставить исходные материалы, а также для согласования дизайна в следующих форматах:
· tiff (Tagged Image File Format);
· psd (Photoshop Document);
· pdf (Portable Document Format);
· ai (Adobe Illustrator Artwork);
· eps (Encapsulated PostScript);
· crd (CorelDRAW).
12. Общие требования для печати баннеров:
· В макете не должно быть технических меток. Допускается только то, что имеет отношение к дизайну. В противном случае на готовом баннере появятся лишние элементы.
· У изображений внутри макета не должно быть полей и припусков.
· В файлах для баннеров с люверсами важные фрагменты и текст следует отодвинуть от края на 5 сантиметров. В этой зоне изображение обрежется.
· Вне зависимости от того, в каком формате и разрешении сохранен баннер для печати, следует соблюдать главное правило: один файл — один макет.
· К макету прикладывается просмотровый файл. В сопроводительном письме указывается нужный размер баннера, тираж, материал и способы пост печатной обработки.
13. Поставщик отвечает за качество продукции и предоставляет гарантию не менее месяца.
