Мемлекеттік сатып алу туралы шартқа
№2 қосымша
 

Техническая спецификация
Аранды ауылдық округі, Аранды және Қожабақы ауылдарындағы түнгі жарықшамдарды күтіп ұстау және ағымдағы жөндеу жұмыстары
Әлеуетті өнім беруші осы техникалық ерекшелікке сәйкес жұмыстар атқарады. Жұмыстар тапсырыс берушінің тапсырысы негізінде, жылдың кез-келген уақытында, тапсырыс берген уақыттан бастап 48 сағаттан аспайтын мерзімде атқарылуы тиіс. Жұмыстарды атқаруға кететін шығындар (монтаждауға арналған запастар, автокөлік, арнайы техника) мердігер есебінен жүргізіледі.  Мердігер, жыл бойына түнгі жарықшам желілерінде болған кез-келген ақауларды жоюға, түнгі жарықшамдардың үздіксіз жанып тұруын қамтамасыз етуге міндетті. 
Атқарылатын жұмыстар көлемі:
	
	Жұмыс атауы
	Пайдаланылатын материалдар
	Саны

	1
	Светодиодты жарықшамдар ауыстыру
	Светодиодты жарықшам, 100 вт, далаға арналған
	80 дана

	2
	Парктік жарықшамдардың лампаларын ауыстыру
	Жарықдиодты (LED) шамдар, E27 цоколі, 10 Вт
	20 дана

	3
	Светодиодты ленталармен жанатын шағын архитектуралық формалардың трансформаторларын, кабельдерін, светодиодты модульдерін жаңалау, қалыпты режимде жұмыс істеуін қамтамасыз ету.
	Жабық трансформатор  (300вт, IP65, 12вольт), кабель ШВП2*0,75, светодиодты модульдер (линзалы, 1,2вт, 12вольт)
	2 дана

















Приложение №2 к договору
 о государственных закупках 

Техническая спецификация
Работы по содержанию и текущему ремонту ночного освещение в селах Аранды и Кожабакы сельского округа Аранды
Потенциальный поставщик выполняет работы в соответствии с настоящей технической спецификацией. Работы должны быть выполнены на основании заказа заказчика, в любое время года, в срок не более 48 часов с момента заказа. Затраты на выполнение работ (запасы на монтаж, автотранспорт, спецтехника) производятся за счет подрядчика. Подрядчик обязан в течение года устранять любые неисправности ночных освещении, обеспечивать бесперебойное работы ночных освещении.
[bookmark: _GoBack]
Объём выполняемых работ:
	
	Наименование работ
	Используемые материалы
	Количество

	1
	Замена светодиодных светильников
	Светодиодный светильник мощностью 100Вт, предназначенный для наружного освещения
	80 шт

	2
	Замена ламп в парковых светильниках
	Светодиодные (LED) лампы, цоколь E27, мощность 10 Вт
	20 шт

	3
	Обновление трансформаторов, кабелей и светодиодных модулей малых архитектурных форм с подсветкой светодиодными лентами, обеспечение их нормального функционирования
	Герметичный трансформатор (300 Вт, IP65, 12 В), кабель ШВП 2×0,75, светодиодные модули (с линзой, 1,2 Вт, 12 В)
	2 шт



