
ЭЛЕКТР ЖЕЛІСІН МОНТАЖДАУ ҚЫЗМЕТТЕРІН КӨРСЕТУГЕ АРНАЛҒАН ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
1. Жалпы мәліметтер
Қызметтің атауы: электр желісін монтаждау, электр энергиясын есепке алу аспабын, розеткаларды, жарықтандыру шамдарын орнату, жерге тұйықтау контурын дайындау және монтаждау жұмыстары.
2. Қызмет көрсету орны: Астана қаласы, «Сарыарқа» ауданы:                                                                        И. Құтпанов көшесі, 22/1-үй, 6-үй-жай, жалпы ауданы 90,9 шаршы метр (әрлеу жұмыстары жүргізілмеген үй жай ); И. Құтпанов көшесі, 22-үй, 6-үй-жай, жалпы ауданы 67,8 шаршы метр (әрлеу жұмыстары жүргізілмеген үй жай);
3. Қызмет көрсету мерзімі: Шартқа қол қойылған күннен бастап 16 (он алты) күнтізбелік күн.
4.  Қызметтердің көлемі                                                                                                   Жұмыстардың құнына материалдардың құны кіреді. Барлық материалдар жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы тиіс.

	№
	Тауарлардың атауы
	Өлшем бірлігі
	Саны

	1
	ВВГп нг LS 3×1,5 ГОСТ РОСС (100) кабелі
	метр
	250,0

	2
	ВВГп нг LS 3×2,5 ГОСТ РОСС (100) кабелі
	метр
	150,0

	3
	РА 16-254 розеткасы (жерге тұйықтау түйіспесі бар, ашық орнатылатын штепсельдік розетка)
	дана
	8

	4
	А 56-134 екі клавишалы, ашық орнатылатын ажыратқыш
	дана
	2

	5
	А 16-131 бір клавишалы, ашық орнатылатын ажыратқыш
	дана
	6

	6
	 30W IP64 шамшырағы
	дана
	10

	7
	 1200×73×25 HGD-A73 80W 6500K IP20 желілік жарықдиодты шамшырағы
	дана
	30

	8
	Екі компонентті тарату қорабы, ОП 100×100×50 мм, IP66, 8 кірісті
	дана
	4

	9
	IMT35150 қорабы, IMT35180 қосқышымен, DIY SE IMT351581
	дана
	6

	10
	СИЗ-4 11,0 мм² сары түсті TDM
	дана
	1

	11
	ЩРН 12 IP31 (250×300×125) RKT қалқанының корпусы
	дана
	2

	12
	EZ9F34325 автоматты ажыратқышы EASY 3P 25A C
	дана
	2

	13
	EZ9F34125 автоматты ажыратқышы EASY 1P 25A C
	дана
	4

	14
	EZ9F34116 автоматты ажыратқышы EASY 1P 16A C
	дана
	2

	15
	Диаметрі 25 мм ПВХ гофрленген құбыры
	метр
	150,0

	16
	Диаметрі 25 мм құбырға арналған қысқыш ұстағыш (клипса), сұр түсті, «Урал Пак» AT-50125-100
	дана
	100,0

	17
	DIN-рейкаға арналған, оқшаулағышы бар «N» нөлдік шинасы, 6×9 мм, 12 топтық, шағын тіректі, TDM
	дана
	2

	18
	Полипропиленнен жасалған 6×40 мм жасырын орнатылатын дюбель
	дана
	100,0



Қызмет көрсетуге байланысты барлық шығындар, оның ішінде:
көлік шығындары және жанар-жағармай материалдарына арналған шығындар;
жабдықтарды (құрылыс сатыларын, баспалдақтарды, құрал-саймандарды) пайдалану шығындары;
· тиеу-түсіру жұмыстарының шығындары;
· атқарушылық құжаттаманы ресімдеу шығындары
қызмет құнына енгізіледі және Тапсырыс беруші тарапынан бөлек төленбейді.
Қызметтер Орындаушының өз күшімен және өз қаражаты есебінен толық көлемде көрсетіледі.
5. Орындаушыға қойылатын талаптар
Орындаушы:қолданыстағы заңнамаға сәйкес тиісті электрмонтаждау жұмыстарын орындауға құқылы болуы;
· білікті электротехникалық персоналмен қамтамасыз етілуі тиіс;
· электр желісін монтаждау сызбасын, электр энергиясын есептегіш құралын орнату орнын, розеткалар мен жарықтандыру шамдарының орналасуын келісу қажет;
· орындалған жұмыстар мен пайдаланылған материалдарға берілетін кепілдік мерзімі орындалған жұмыстар актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 (он екі) айды құрайды;
· көрсетілген қызметтер үшін және жұмыстарды тапсыру тәртібіне қатысты толық жауапкершілікті Орындаушы көтереді. Орнату актісі рәсімделіп, оған Тапсырыс беруші объектісінің жауапты өкілі қол қояды;
· осы жұмысқа байланысты барлық құқықтық, экономикалық және ұйымдастырушылық мәселелер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес реттеледі;
· тапсырыс берушіге қандай да бір мән-жайларға қарамастан материалдық залал келтірілген жағдайда, Орындаушы келтірілген материалдық залалды өз қаражаты есебінен 3 (үш) күнтізбелік күн ішінде толық көлемде өтейді;
· тапсырыс берушінің объектісінде қызмет көрсету кезінде өнеркәсіптік қауіпсіздік, өрт қауіпсіздігі, қауіпсіздік техникасы және еңбекті қорғау саласындағы қолданыстағы барлық нормалар мен қағидалардың талаптарын сақтауға, орындауға және олардың орындалуы үшін жауапкершілік көтеруге міндетті.


Шаруашылық бөлімінің меңгерушісі						    Амиров О.О.






































ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на оказание услуг по монтажу электрической сети
1. Общие сведения
Наименование услуги: Работы по монтажу электрической сети, установки счетчика
электроэнергии, розеток, осветительных ламп, изготовление и монтаж заземляющего контура. 
2. Место оказания услуг: город Астана, район "Сарыарка",
улица И. Кутпанова, д. 22/1, н.п.6 общей площадью 90,9 кв.м (помещение в черновом варианте);
улица И. Кутпанова, д. 22,н.п.6 общей площадью 67,8 кв.м (помещение в черновом варианте).
3. Срок оказания услуг: 16 (шестнадцать) календарных дней c даты подписания договора.
4. Объем услуг
В стоимость работ входит стоимость материалов. Все материалы должны быть новыми (не использованы ранее).

	№
	Наименование товаров
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Кабель ВВГп нr LS 3*1,5 ГОСТ РОСС (100)
	метр
	250,0

	2
	Кабель ВВГп нr LS 3*2,5 ГОСТ РОСС (100)
	метр
	150,0

	3
	Розетка РА 16-254 (штепсельная с заземляющим контактом открытой установки) 
	штук
	8

	4
	Выключатель А 56-134 двухклавишный открытой установки
	штук
	2

	5
	Выключатель А 16-131 одноклавишный открытой установки
	штук
	6

	6
	Светильник 30W IP64 
	штук
	10

	7
	Светильник линейный светодиодный 1200*73*25 HGD-A73 80W6500K IP20
	штук
	30

	8
	Распаячная коробка, двухкомпонентная , ОП 100×100×50 мм, IP66. 8 вх
	штук
	4

	9
	Коробка IMT35150 с соединителем IMT35180 DIY SE IMT351581
	штук
	6

	10
	СИЗ-4 11,0 мм2 желтый 
	штук
	1

	11
	Корпус ЩРН 12 IP31 (250*300*125) 
	штук
	2

	12
	EZ9F34325 автомат 3-х полюсный на 25A 
	штук
	2

	13
	EZ9F34125 автомат ординарный на 25A 
	штук
	4

	14
	EZ9F34116 автомат ординарный на 16A C
	штук
	2

	15
	Труба гофра 25 мм ПВХ
	метр
	150,0

	16
	Держатель для труб (клипса) d25 
	штук
	100,0

	17
	Шина "N" нулевая с изолятором на DIN-рейку 6×9мм стойка мал.12 групп ТDM 
	штук
	2

	18
	Дюбель 6*40 полипропилен, потай 
	штук
	100,0



Все расходы, связанные с оказанием услуг, включая: 
- транспортные расходы, расходы на ГСМ;
- использование оборудования (леса, стремянки, инструменты );
- погрузочно-разгрузочные работы;
- оформление исполнительной документации
включаются в стоимость услуги и отдельно Заказчиком не оплачиваются; 
Оказание услуг осуществляется силами и средствами Исполнителя в полном объёме.
5. Требования к Исполнителю:
Исполнитель должен:
- Иметь право на выполнение соответствующих электромонтажных работ в соответствии с законодательством применимой юрисдикции;
- Располагать квалифицированным электротехническим персоналом;
- Согласовать схему по монтажу электрической сети, место установки счетчика электроэнергии, розеток, осветительных ламп. 
- Гарантийный срок на выполненные работы и использованные материалы составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания акта выполненных работ.
- Исполнитель несет полную ответственность за оказанную услугу, порядок сдачи работ, оформлением Акта установки и подписывается ответственным представителем объекта Заказчика;
- Все правовые, экономические и организационные вопросы, связанные с данной работой, регулируется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
- В случае нанесения Заказчику материального ущерба, не зависимо от обстоятельств, Исполнитель возмещает нанесенный материальный ущерб в полном объёме за счет собственных средств в течении 3 (трех) календарных дней. 
- Соблюдать, выполнять и нести ответственность за все требования действующих норм и правил в области промышленной безопасности, пожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда во время оказания услуг на объекте Заказчика. 







