	Техническая спецификация закупаемых работ, услуг

	

	Наименование закупки:
	Работы по установке шлагбаума в здании Актюбинского областного суда

	Номер лота:
	88089568

	Наименование лота:
	Работы по установке (монтажу) дверей/ворот/турникетных систем/ограждений

	Описание лота:
	Работы связанные с установкой/монтажем дверей/ворот/турникетных систем/ограждений и аналогичных изделий

	Дополнительное описание лота:
	Работы по установке шлагбаума в здании Актюбинского областного суда

	Количество:
	1

	Единица измерения: 
	Одна услуга

	Места выполнения работ/оказания услуг:
	город Актобе, район Астана, улица Сатпаева, 2Б


	Сроки выполнения работ/ оказания услуг:
	
В течении 16 календарных дней со дня регистрации договора в органах Казначейства

	Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых работ/услуг
	Работы по установке шлагбаума в здании Актюбинского областного суда включает следующие виды работ:
1) Демонтажные работы: демонтаж тумбы шлагбаума, демонтаж стрелы и опорной стойки. Демонтированное оборудование передается Заказчику по акту. 
2) Устройство фундамента для шлагбаума и опорной стойки: Выемка грунта, устройство песчано-гравийной подушки, монтаж закладного основания нового шлагбаума и опорной стойки, армирование и заливка бетонным раствором марки не ниже М300.
3) Установка шлагбаума и опорной стойки.
4) Прокладка кабельной линии (кнопка управления): Маршрут: От тумбы шлагбаума до поста охраны Заказчика. Протяженность линии: Не менее 60 метров.
Способ прокладки: Подземный (траншейный). Кабель должен быть защищен жесткой ПНД-трубой, уложен на песчаную подушку на нормативную глубину, сверху прокладывается сигнальная лента «Осторожно, кабель». Внутри здания охраны кабель укладывается в защитном кабель-канале.
5) Установка на посту охраны стационарного проводного пульта (трехпозиционной кнопки) для ручного управления (Открыть / Стоп / Закрыть).
6) Монтаж индукционной петли автооткрытия и Датчиков безопасности (Фотоэлементы). Монтаж индукционной петли: штробление дорожного полотна (асфальт/бетон) перед шлагбаумом, укладка витков кабельной петли, герметизация швов специализированным морозостойким дорожным мастичным составом, устойчивым к резким перепадам температур и дорожной соли/реагентам. Готовый шов должен быть полностью герметичен и выполнен в один уровень с дорожным покрытием.
7) Пусконаладочные работы: Балансировка пружин стрелы под длину 6 метров с учетом ветровых нагрузок, настройка концевых выключателей, регулировка чувствительности фотоэлементов и петлевого детектора, настройка термостата обогревателя, программирование всех 30 пультов (10 новых + 20 действующих).
Характеристика оборудовании:
Автоматический шлагбаум (всесезонный, интенсивный тип) — 1 комплект.
Тип привода: Электромеханический, с низковольтным двигателем (не более 24 В) для обеспечения непрерывной интенсивной работы без перегрева.
Интенсивность использования: Не менее 70–100% (предназначен для непрерывного потока транспорта).
Время открытия проезда: Не более 4–6 секунд.
Длина стрелы: Не менее 6,0 метров.
Профиль стрелы: Овального или круглого сечения с функцией «антиветер». Стрела должна быть оснащена светоотражающими наклейками и защитным резиновым демпфером по нижней кромке.
Климатическая адаптация (морозоустойчивость): Стабильная работа в климатических условиях от -40°C до +55°C.
Нагревательный элемент (Термоблок): Тумба шлагбаума должна быть укомплектована встроенным автоматическим нагревательным элементом с термостатом (обогревателем), который автоматически включается при падении температуры ниже 0°C. 
Функции блока управления: Встроенный датчик обнаружения препятствий (энкодер) с функцией мгновенного реверса (подъема) стрелы при наезде на препятствие. Регулировка скорости открытия/закрытия и замедления в конечных точках. Интегрированный двухканальный радиоприемник с поддержкой динамического кода.
Класс защиты корпуса (тумбы): Не ниже IP24 / IP54 (защита от пыли, косого дождя и снега), корпус должен иметь антикоррозийную обработку.
Опора для стрелы: В комплекте должна идти стационарная или шарнирная опорная стойка для фиксации стрелы 6 м в закрытом положении.
Система дистанционного управления (Пульты ДУ): Новые пульты управления (брелоки) оригинальные: 10 штук в комплекте. Двухканальные (минимум 2 рабочие кнопки). Поставщик обязан запрограммировать Канал №1 каждого нового пульта на управление новым шлагбаумом, а Канал №2 — на открытие существующих секционных/въездных гаражных ворот Заказчика. При необходимости Поставщик обеспечивает и устанавливает внешний радиоприемник на существующие ворота для их сопряжения с новыми пультами.
Интеграция действующих пультов: Поставщик обязан произвести выезд и перенастройку (программирование в память нового шлагбаума) действующих пультов Заказчика в количестве 20 штук.
Датчики безопасности (Фотоэлементы): 1 комплект (приемник и передатчик). Тип: Инфракрасные, накладного типа, адаптированные к работе в условиях осадков (дождь, снег, туман). Дальность действия — не менее 15 метров. Функция: Блокировка закрытия шлагбаума при нахождении в створе проезда людей или автомобилей.
Система автоматического открывания (Индукционная петля): 1 комплект. Состав: Двухканальный петлевой детектор + специализированный термостойкий кабель для закладки в дорожное полотно.
Принцип работы: Автоматический подъем стрелы без участия человека при приближении автомобиля к зоне проезда (реагирует строго на металлическую массу транспортного средства). Магнитная петля должна корректно срабатывать сквозь слой наледи и снега.
Стационарный пульт управления (Кнопка охраны) — 1 штука (Поставка): Накладной проводной пульт (трехпозиционная кнопка) в защищенном промышленном корпусе для ручного управления шлагбаумом (функции: Открыть / Стоп / Закрыть). 

 Поставщик несет ответственность за сохранность помещений и за безопасность при выполнение работ в которых выполняются работы. В случае повреждения отделки, инженерных коммуникаций, либо иных частей помещения, демонтажа, вскрытия или деформации асфальтного покрытия, тротуарной плитки, бордюров или элементов ландшафта (газона) при копке траншеи  Поставщик обязан в полном объеме и за свой счет восстановить разрушенные участки, выполнить восстановительные работы в полном объеме и обеспечить приведение помещения, территории  в первоначальное состояние.
Все дополнительные вопросы в  обязательном порядке предварительно согласовываются с Заказчиком. Гарантийный срок на оборудование и работы указанные в настоящей технической спецификации – 1 год. 
В стоимость услуг и работ входят все расходы, связанные с выполнением работы и оказанием услуги:  налоги, пошлины, сборы, транспортные, командировочные, стоимость материалов, оборудования, комплектующих, доставка, разгрузка, демонтаж, монтаж, подключение и другие расходы, необходимые для полного исполнения договорных обязательств Поставщиком.  
Поставщику необходимо вместе с актом выполненных работ предоставить Заказчику 1) акт установки; 2) накладную или акт прием – передачи на изготовленный/установленный товар/ оборудование.

	Сатып алудың атауы
	Ақтөбе облыстық сотының ғимаратында шлагбаум орнату жұмыстары

	Лоттың №
	88089568

	Лоттың атауы
	Есіктерді, қақпаларды, турникет жүйелерін, қоршауларды және ұқсас бұйымдарды орнату (монтаждау) бойынша жұмыстар

	Лоттың сипаттауы
	Есіктерді, қақпаларды, турникет жүйелерін, қоршауларды және ұқсас бұйымдарды орнату (монтаждау) бойынша жұмыстар

	Лоттың қысқаша сипаттауы
	Ақтөбе облыстық сотының ғимаратында шлагбаум орнату жұмыстары

	Саны, көлемі
	1

	Өлшем бірлігі
	Бір қызмет

	Орындау/қызмет көрсету орны
	Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Сәтпаев көшесі, 2Б

	Орындау/ қызмет көрсету  мерзімі
	Келісім шарт Казнашылық органында тіркеуден өткеннен кейін 16 күнтізбелік күн ішінде

	Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау
	Ақтөбе облыстық сотының ғимаратында шлагбаум орнату жұмыстары келесі жұмыс түрлерін қамтиды:
1. Демонтаждау жұмыстары: Қолданыстағы шлагбаум тұғырын (тумбасын), ескі жебесін (стреласын) және тірек бағанасын ұқыпты демонтаждау. Демонтаждалған жабдық Тапсырыс берушіге тиісті акт бойынша өткізіледі.
2. Шлагбаум мен тірек бағанына арналған іргетасты орнату: Топырақты қазу, құм-қиыршық тас жастығын дайындау, жаңа шлагбаум мен тірек бағанының анкерлік негізін монтаждау, арматуралау және беріктік маркасы М300-ден төмен емес бетон ерітіндісімен құю.
3. Шлагбаум мен тірек бағанасын орнату.
4. Кабель желісін тарту (басқару батырмасы): Бағыты: Шлагбаум тұғырынан Тапсырыс берушінің күзет бекетіне дейін. Желінің ұзындығы: Кемінде 60 метр. Тарту тәсілі: Жер асты (траншеялық). Кабель қатты ПЭТ (ПНД) құбырымен қорғалуы, нормативтік тереңдікте құм жастығына төселуі тиіс, үстінен «Абайлаңыз, кабель!» ескерту таспасы жүргізіледі. Күзет ғимаратының ішінде кабель эстетикалық қорғаныс кабель-каналына салынады.
5. Күзет бекетіне қолмен басқаруға арналған (Ашу / Тоқтату / Жабу) стационарлық сымды pультті (үш позициялы батырманы) орнату.
6. Автоматты түрде ашылатын индукциялық ілмекті және қауіпсіздік датчиктерін (фотоэлементтерді) монтаждау. Индукциялық ілмекті монтаждау: Шлагбаум алдындағы жол төсемін (асфальт/бетон) ою, кабельдік ілмек орамдарын төсеу, жіктерді (шовтарды) температураның шұғыл өзгеруіне және жол тұзына/реагенттерге төзімді арнайы аязға төзімді жол мастикасымен герметизациялау. Дайын жік толығымен герметикалық болуы және жол жабынымен бір деңгейде орындалуы тиіс.
7. Іске қосу-реттеу жұмыстары: Жебе серіппелерін (пружиналарын) жел жүктемесін ескере отырып, 6 метр ұзындыққа теңгерімдеу (баланстау), шеткі ажыратқыштарды баптау, фотоэлементтер мен ілмек детекторының сезімталдығын реттеу, жылытқыш термостатын баптау, барлық 30 пультті (10 жаңа + 20 қолданыстағы) бағдарламалау.

[bookmark: _GoBack]Жабдықтардың сипаттамасы:
Автоматты шлагбаум (барлық маусымдық, қарқынды түрі) — 1 жиынтық.
Жетек түрі: Қызып кетусіз үздіксіз қарқынды жұмысты қамтамасыз ету үшін төмен вольтты қозғалтқышы бар (24 В-тан аспайтын) электромеханикалық.
Пайдалану қарқындылығы: Кемінде 70–100% (көліктің үздіксіз ағынына арналған).
Өту жолын ашу уақыты: 4–6 секундтан аспайды.
Жебе (стрела) ұзындығы: Кемінде 6,0 метр.
Жебе профилі: Желге төзімді («антиветер») функциясы бар сопақша немесе дөңгелек қималы. Жебе жарық шағылыстырғыш жапсырмалармен және төменгі жиегінде қорғаныс резеңке демпферімен (төсемімен) жабдықталуы керек.
Климаттық бейімделу (аязға төзімділік): -40°C-тан +55°C-қа дейінгі климаттық жағдайларда тұрақты жұмыс істеу.
Жылыту элементі (Термоблок): Шлагбаум тұғыры температура 0°C-тан төмендеген кезде автоматты түрде қосылатын термостаты бар кірістірілген автоматты жылыту элементімен (жылытқышпен) жасақталуы тиіс.
Басқару блогының функциялары: Кедергіні анықтайтын кірістірілген датчик (энкодер), ол кедергіге тап болған кезде жебенің дереу кері бағытталу (жоғары көтерілу) функциясын қамтамасыз етеді. Шеткі нүктелерде ашу/жабу жылдамдығын және баяулауын реттеу. Динамикалық коды бар кірістірілген екі арналы радиоқабылдағыш.
Корпустың (тумбаның) қорғаныс класы: IP24 / IP54-тен төмен емес (шаңнан, қиғаш жаңбырдан және қардан қорғау), корпус зауыттық коррозияға қарсы өңдеуден өткен болуы тиіс.
Жебеге арналған тірек: Жиынтықта жебені жабық күйде бекітуге арналған стационарлық немесе топсалы тірек бағанасы болуы тиіс.
Қашықтықтан басқару жүйесі (ҚБ пульттері):
Жаңа басқару пульттері (брелоктар) түпнұсқалы (оригинал): Жиынтықта 10 дана. Екі арналы (кем дегенде 2 жұмыс батырмасы бар). Өнім беруші әрбір жаңа пульттің №1 Арнасын — жаңа шлагбаумды басқаруға, ал №2 Арнасын — Тапсырыс берушінің қолданыстағы секциялық/кіреберіс гараж қақпаларын ашуға бағдарламалауға міндетті. Қажет болған жағдайда, Өнім беруші қолданыстағы қақпаларды жаңа пульттермен үйлестіру үшін сыртқы радиоқабылдағышты өз есебінен жеткізеді және орнатады.
Қолданыстағы пульттерді интеграциялау: Өнім беруші Тапсырыс берушінің қолданыстағы 20 дана көлеміндегі пульттерін жаңа шлагбаумның жадына қайта баптауды (бағдарламалауды) орындауға міндетті.
Қауіпсіздік датчиктері (Фотоэлементтер): 1 жиынтық (қабылдағыш пен таратқыш). Түрі: Инфрақызыл, үстеме (накладной) түрдегі, жауын-шашын (жаңбыр, қар, тұман) жағдайында жұмыс істеуге бейімделген. Әсер ету қашықтығы — кемінде 15 метр. Функциясы: Өту аймағында адамдар немесе автомобильдер болған кезде шлагбаумның жабылуын бұғаттау.
Автоматты түрде ашу жүйесі (Индукциялық ілмек): 1 жиынтық. Құрамы: Екі арналы ілмек детекторы + жол төсеміне төсеуге арналған арнайы термотөзімді кабель. Жұмыс принципі: Автомобиль өту аймағына жақындаған кезде адамның қатысуынсыз шлагбаумның автоматты түрде көтерілуі (көлік құралының металл массасына ғана әсер етеді). Индукциялық ілмек мұз бен қар қабаты арқылы да дұрыс жұмыс істеуі тиіс.
Стационарлық басқару пульті (Күзет батырмасы) — 1 дана (Жеткізу): Шлагбаумды қолмен басқаруға арналған (функциялары: Ашу / Тоқтату / Жабу) қорғалған өндірістік корпустағы үстеме сымды пульт (үш позициялы батырма).

Өнім беруші жұмыстар жүргізілетін үй-жайлардың сақталуына және жұмыстарды орындау кезіндегі қауіпсіздікке жауапты болады. Траншея қазу кезінде ішкі өңдеулер, инженерлік коммуникациялар немесе үй-жайдың басқа да бөліктері зақымдалған, асфальт жабыны, тротуар плиткасы, жиектастар (бордюрлар) немесе ландшафт элементтері (газон) бұзылған, демонтаждалған немесе деформацияланған жағдайда, Өнім беруші бұзылған учаскелерді өз есебінен және толық көлемде қалпына келтіруге, қалпына келтіру жұмыстарын толық көлемде орындауға және үй-жайды, аумақты бастапқы күйіне келтіруді қамтамасыз етуге міндетті.
Барлық қосымша мәселелер міндетті түрде Тапсырыс берушімен алдын ала келісіледі. Осы техникалық сипаттамада көрсетілген жабдықтар мен жұмыстарға берілетін кепілдік мерзімі — 1 жыл.
Қызмет құнына осы қызметті көрсетуге байланысты барлық шығындар кіреді: салық, мемлекеттік баж, транспорттық, іссапар шығындары, материалдар мен қосымша құралдар құны, жеткізу,тиеу, түсіру, демонтаждау, монтаждау, қондыру, қосу және тағы да басқа осы қызмет көрсетуге байланысты келісім шартты толық орындау үшін қажет шығындардың барлығы кіреді және де  Өнім берушімен берілген баға ұсынысындағы құн ішінде қарастырылуы тиіс. 
Барлық қосымша сұрақтар Тапсырыс берушімен алдын ала келісілуі керек.  Өнім беруші орындалған жұмыс актісімен бірге Тапсырыс берушіге 1) орнату актісі. 2) өндірілген/орнатылған тауар/жабдық үшін жүкқұжат  немесе қабылдау-тапсыру актісін беруге міндетті.
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