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Техническая спецификация на изготовление и установку дорожного указателя
1. Установка дорожного указателя на металлических стойках . Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30 . 
2. Устройство бетонной заливки под стойки указателя 
3. Указатель дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный размером 1200 мм х 1800 мм с указанием направления и расстояния
4.  Изготовлен из листа стального оцинкованного плоского с полимерным покрытием ГОСТ 34180-2017 толщиной стали не менее 0,8–1,0 мм  
5. Быть устойчивыми к ультрафиолетовому излучению, атмосферным осадкам , перепадам температуры и коррозии.
6. С обратной стороны указатель должен крепиться на трубу стальную квадратную из углеродистой стали ГОСТ13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм *3мм при помощи болтов
7. Установка на перекрестке по направлению на с.Палатцы . Точное место согласовывается с акимом сельского округа 
8. Надписи на указателе : Палатцы 12 км ; Песчанка 14 км ; Подгорное 30 км ; Қарақол 50 км 
9. Все стрелки на указателе должны указывать одинаковое направление «Вверх»
10. Монтажные работы : Поставщик обязан: доставить дорожные указатели и необходимые материалы; установить металлические стойки; выполнить бетонирование стоек; установить все необходимые крепежные элементы; произвести монтаж дорожных указателей; после завершения работ полностью убрать территорию.
11. Срок и гарантия : Гарантийный срок на установленные дорожные указатели и выполненные монтажные работы – не менее 24 месяцев.
12. Срок поставки и выполнения монтажных работ – в течение 20 (двадцать) рабочих дней со дня подписания договора.
13. Все материалы должны быть новыми, ранее не использованными. Поставщик несет ответственность за безопасность при выполнении монтажных работ.
14. После полного завершения работ Заказчику должен быть предоставлен акт приема-передачи выполненных работ.
Техническая спецификация на изготовление и установку табличек с названием сел
1.	Установка дорожного указателя на металлических стойках . Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30 .
2.	Устройство бетонной заливки под стойки указателя 
3.	Указатель дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-      .      2021 прямоугольный размером 1000 мм х 500 мм с указанием наименования села 
       4.	 Изготовлен из листа стального оцинкованного плоского с полимерным покрытием ГОСТ     .             34180-2017 толщиной стали не менее 0,8–1,0 мм  
5.	Быть устойчивыми к ультрафиолетовому излучению, атмосферным осадкам , перепадам температуры и коррозии.
6.	С обратной стороны указатель должен крепиться на трубу стальную квадратную из углеродистой стали ГОСТ13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм *3мм при помощи болтов
7.	Установка на въезде в населенный пункт . Точное место согласовывается с акимом сельского округа 
8.	Надписи на указателе :с. Палатцы – 1 штука ; с.Песчанка – 1 штука ; с. Подгорное  - 1 штука ; с. Қарақол  - 1 штука на двух языках . всего 4 указателя
9.	Монтажные работы : Поставщик обязан: доставить дорожные указатели и необходимые материалы; установить металлические стойки; выполнить бетонирование стоек; установить все необходимые крепежные элементы; произвести монтаж дорожных указателей; после завершения работ полностью убрать территорию.
10.	Срок и гарантия : Гарантийный срок на установленные дорожные указатели и выполненные монтажные работы – не менее 24 месяцев.
11.	Срок поставки и выполнения монтажных работ – в течение 20 (двадцать) рабочих дней со дня подписания договора.
12.	Все материалы должны быть новыми, ранее не использованными. Поставщик несет ответственность за безопасность при выполнении монтажных работ.
13.	После полного завершения работ Заказчику должен быть предоставлен акт приема-передачи выполненных работ.





Жол белгісін дайындауға және орнатуға арналған техникалық сипаттама

1. Металл тіреуіштерге жол белгісін орнату. Жол белгілеріне арналған дөңгелек қималы металл тіреуіш, ГОСТ 32948-2014, SKM 1.30 үлгісі. 
2. Жол көрсеткіш тіректеріне бетон құю
3. ST RK 1125-2021 стандартына сәйкес 1-ші типті жарық қайтарғыш үлдірмен жабдықталған, бағыт пен қашықтықты көрсететін тікбұрышты бір жақты жол белгісі (1200 мм x 1800 мм).
4. Болат қалыңдығы кемінде 0,8–1,0 мм болатын, полимерлі жабыны бар тегіс мырышталған болат табақтан (ГОСТ 34180-2017) жасалған.
5. Ультракүлгін сәулеленуге, жауын-шашынға, температура ауытқуларына және коррозияға төзімді болу.
6. Белгінің артқы жағы оған болттар арқылы сыртқы өлшемдері кемінде 30 x 30 x 3 мм болатын көміртекті болаттан жасалған шаршы қималы құбырға (ГОСТ 13663-86) бекітілуі тиіс.
7. Палатцы ауылы бағытындағы жол қиылысында орнату. Нақты орналасу орны ауылдық округ әкімімен келісілуі тиіс.
8. Бағандағы жазулар: Палатцы 12 км; Песчанка 14 км; Подгорное 30 км; Қарақол 50 км
9. Индикатордағы барлық көрсеткілер бірдей «Жоғары» бағытты көрсетуі тиіс.
10. Орнату жұмыстары: Жеткізуші мынадай іс-шараларды орындауы тиіс: жол белгілері мен қажетті материалдарды жеткізу; металл тіректерді орнату; тіректерді бетонмен бекіту; барлық қажетті бекіткіштерді орнату; жол белгілерін орнату; сондай-ақ жұмыс аяқталғаннан кейін аумақты толық тазарту.
11. Мерзімі және кепілдік: Орнатылған жол белгілері мен орындалған орнату жұмыстарына арналған кепілдік мерзімі кемінде 24 айды құрайды.
12. Барлық материалдар жаңа және бұрын пайдаланылмаған болуы тиіс. Жеткізуші монтаждау жұмыстары кезіндегі қауіпсіздік үшін жауапты болады.
13. Барлық материалдар жаңа және бұрын пайдаланылмаған болуы тиіс. Жеткізуші монтаждау жұмыстары кезіндегі қауіпсіздік үшін жауапты болады.
14. Жұмыс толық аяқталғаннан кейін Тапсырыс берушіге орындалған жұмысты қабылдау актісі ұсынылуы тиіс.
Ауыл атауы жазылған тақтайшаларды дайындауға және орнатуға арналған техникалық сипаттамалар
1. Жол белгісін металл тіректерге орнату. Жол белгілеріне арналған дөңгелек металл тірек, ГОСТ 32948-2014, SKM 1.30 үлгісі.
2. Жол көрсеткіш тіректеріне бетон құю
3. Ауыл атауы көрсетілген, 1-типті жарық қайтарғыш үлдірмен (ҚР СТ 1125-2021 сәйкес) қапталған, тікбұрышты бір жақты жол белгісі (1000 мм x 500 мм).
4. Полимерлік жабыны бар (ГОСТ 34180-2017) және болат қалыңдығы кемінде 0,8–1,0 мм болатын тегіс мырышталған болат табақтан жасалған.
5. Ультракүлгін сәулеленуге, жауын-шашынға, температура ауытқуларына және коррозияға төзімді болыңыз.
6. Белгінің артқы жағы болттардың көмегімен сыртқы өлшемдері 30 x 30 мм және қабырғасының қалыңдығы 3 мм болатын көміртекті болаттан жасалған шаршы қималы құбырға (ГОСТ 13663-86) бекітілуі тиіс.
7. Елді мекенге кіреберістегі инсталляция. Нақты орналасу орны ауылдық округ әкімімен келісілуі тиіс.
8. Белгілердегі жазулар: Палатцы ауылы (1); Песчанка ауылы (1); Подгорное ауылы (1); Каракол ауылы (1) — екі тілде. Барлығы: 4 белгі.
9. Монтажные работы : Поставщик обязан: доставить дорожные указатели и необходимые материалы; установить металлические стойки; выполнить бетонирование стоек; установить все необходимые крепежные элементы; произвести монтаж дорожных указателей; после завершения работ полностью убрать территорию.
10. Кепілдік мерзімі: Орнатылған жол белгілері мен орындалған монтаждау жұмыстарына арналған кепілдік мерзімі кемінде 24 айды құрайды.
11. Срок поставки и выполнения монтажных работ – в течение 20 (двадцать) рабочих дней со дня подписания договора.
12. Все материалы должны быть новыми, ранее не использованными. Поставщик несет ответственность за безопасность при выполнении монтажных работ
13. [bookmark: _GoBack]После полного завершения работ Заказчику должен быть предоставлен акт приема-передачи выполненных работ.
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