

Қосымша 2

	р/№
	Атауы
	Қысқаша мазмұны

	Өлш.бірл.

	Саны

	1
	Медициналық ширманы дайындау 
	Бір секциялы медициналық экран. Материал:
тот баспайтын болат.
Түсі: ақ. Дөңгелектер саны: кемінде 2. Ұзындығы: кем дегенде 82 см,
Ені: кемінде 82 см, биіктігі:
кем дегенде 183 см. тауар Тапсырыс берушімен келісіледі
	дана
	1




Техникалық сипаттама

Жеткізу орны: СҚО, Петропавл қ., Жумабаева к-сі, 118.
Техникалық сипаттамалары: жылжымалы медициналық экран-пациенттердің жеке өмірін қамтамасыз ету қажет медициналық мекемелерде, емдеу кабинеттерінде, ауруханаларда, клиникаларда, диагностикалық орталықтарда, салондарда және басқа да үй-жайларда кеңістікті аймақтарға бөлудің практикалық және функционалдық шешімі.
   Экран 1 бөлімнен тұрады және биіктігі кемінде 1830 мм және ені кемінде 820 мм болатын бекітілген дизайнға ие .нымам өлшемдерінің арқасында өнімді бөлмені функционалды аймақтарға жылдам бөлу үшін пайдалану ыңғайлы.
   Берік жақтау металл қалыңдығы кемінде 1,5 мм Профильді болат құбырдан жасалған, бұл құрылымның сенімділігі мен тұрақтылығын қамтамасыз етеді.     Жақтау ұнтақты полиэфир бояумен қапталған, күнделікті қолдануға төзімді және өнімнің ұқыпты көрінісін қамтамасыз етеді.
  Кенеп су өткізбейтін сіңдірілген Берік, мөлдір емес Оксфорд матасынан жасалған. Материал қажетті құпиялылықты қамтамасыз етеді және әртүрлі мақсаттағы бөлмелерде үнемі қолдануға жарамды.
   Дизайн кемінде 2 тірекпен және диаметрі кемінде 40 мм болатын кем дегенде 2 дөңгелекпен жабдықталған. дөңгелектер полиуретаннан жасалған, бұл экранды жылжытуға және қажетті жерге орнатуға ыңғайлы етеді.
[bookmark: _GoBack]Салмағы аз — 6 кг-нан аспайды - өнімді мобильді және ыңғайлы етеді.         Экранның қызмет ету мерзімі кемінде 5 жыл.
Ескерту: ішкі және сыртқы тараптардың түсі Тапсырыс берушінің келісімі бойынша ғана өзгертілуі мүмкін.





Приложение 2

	№п/п
	Наименова-ние
	Краткая характеристика
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	изготовление медицинской ширмы 
	Ширма медицинская односекционная. Материал:
нержавеющая сталь.
Цвет: белый. Количество колес: не менее 2. Длина: не менее 82 см,
Ширина: не менее 82 см, Высота:
не менее 183 см. Товар согласовать с Заказчиком
	Шт
	1




Техническая спецификация 

Место поставки: СКО, г. Петропавловск, ул. Жумабаева, 118.
Технические характеристики: Передвижная медицинская ширма — практичное и функциональное решение для зонирования пространства в медицинских учреждениях, процедурных кабинетах, больницах, клиниках, диагностических центрах, салонах и других помещениях, где необходимо обеспечить приватность пациентов.
Ширма состоит из 1 секции и имеет фиксированную конструкцию высотой не менее 1830 мм и шириной не  менее 820 мм. Благодаря компактным размерам изделие удобно использовать для быстрого разделения помещения на функциональные зоны.
Прочный каркас изготовлен из профильной стальной трубы толщиной металла не менее 1,5 мм, что обеспечивает надежность и устойчивость конструкции. Каркас покрыт порошковой полиэфирной краской, устойчивой к повседневной эксплуатации и обеспечивающей аккуратный внешний вид изделия.
Полотно выполнено из прочной непрозрачной ткани Оксфорд с водоотталкивающей пропиткой. Материал обеспечивает необходимую приватность и подходит для регулярного использования в помещениях различного назначения.
Конструкция оснащена не менее 2 опорами и не менее 2 колесами диаметром не менее 40 мм. Колеса изготовлены из полиуретана, благодаря чему ширму удобно перемещать и устанавливать в нужном месте.
Небольшой вес — не более 6 кг — делает изделие мобильным и удобным в эксплуатации. Срок службы ширмы составляет не менее 5 лет.
Примечание: Цвет внутренней и наружней сторон может быть изменен, только по согласованию с Заказчиком. 


