
 
ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 
На выполнение работ по санитарной обрезке аварийных деревьев на территории КГКП Ясли-сада №10.
1. Наименование работ:
Выполнение работ по санитарной и формировочной обрезке аварийных, сухих, поврежденных и представляющих опасность деревьев на территории ясли-сада.
2. Место выполнения работ:
Территория ясли-сада, включая прилегающую территорию, где расположены деревья, подлежащие санитарной обрезке.
3. Объем работ:
Санитарная обрезка деревьев согласно перечню и фактическому состоянию деревьев на территории объекта.
Ориентировочный перечень:
· [bookmark: _GoBack]Карагач — 5 шт. обрезка; 
· [bookmark: _Hlk241830349]Тополь — 3 шт. обрезка; 
· объем образовавшихся порубочных остатков — ориентировочно 10 м³. 
Количество и объем работ определяются согласно фактическому состоянию деревьев и заданию Заказчика.
4. Состав работ:
Исполнитель обязан выполнить:
1. Осмотр деревьев и определение участков, требующих санитарной обрезки. 
2. Удаление сухих, аварийных, сломанных, поврежденных и представляющих опасность ветвей. 
3. Обрезку ветвей, создающих угрозу зданиям, сооружениям, ограждениям, коммуникациям, игровым и прогулочным площадкам, проходам и иным объектам территории ясли-сада. 
4. Удаление зависших и сломанных ветвей. 
5. Выполнение работ с использованием необходимого специализированного оборудования, включая автовышку/манипулятор либо иную спецтехнику, необходимую для безопасного выполнения работ. 
6. Спуск и складирование срезанных ветвей и древесных остатков. 
7. Распиловку крупных ветвей и древесных остатков при необходимости для погрузки и транспортировки. 
8. Погрузку всех образовавшихся после обрезки ветвей, сучьев и древесных остатков. 
9. Вывоз порубочных остатков и мусора с территории ясли-сада. 
10. Утилизацию/размещение вывезенных древесных отходов в установленном порядке. 
11. Очистку территории после окончания работ. 
12. Приведение мест выполнения работ в надлежащее санитарное состояние. 
5. Требования к выполнению работ
Работы должны выполняться квалифицированными работниками с соблюдением требований безопасности, охраны труда, пожарной безопасности и санитарных требований.
При проведении работ Исполнитель обязан обеспечить безопасность воспитанников, работников ясли-сада, посетителей, зданий, сооружений, ограждений, инженерных сетей и иного имущества.
Работы на территории ясли-сада должны выполняться по согласованию с Заказчиком, с предварительным ограждением опасной зоны и исключением нахождения людей в зоне падения ветвей.
При необходимости Исполнитель самостоятельно обеспечивает наличие спецтехники, инструментов, средств индивидуальной защиты, сигнального ограждения и иных материалов, необходимых для выполнения работ.
6. Все расходы включены в стоимость
Цена предложения должна включать все расходы Исполнителя, необходимые для полного и качественного выполнения работ, в том числе:
· стоимость работ по санитарной обрезке; 
· заработную плату работников; 
· использование бензоинструмента и иного оборудования; 
· аренду и эксплуатацию автовышки, манипулятора и/или другой необходимой спецтехники; 
· доставку спецтехники на объект и обратно; 
· погрузку и разгрузку; 
· распиловку ветвей; 
· сбор и уборку порубочных остатков; 
· погрузку древесных отходов; 
· транспортировку; 
· вывоз мусора и порубочных остатков с территории ясли-сада; 
· расходы на утилизацию/размещение древесных отходов; 
· ГСМ; 
· расходные материалы; 
· средства индивидуальной защиты; 
· ограждение и обеспечение безопасности места проведения работ; 
· налоги, сборы и иные обязательные платежи; 
· иные расходы, связанные с исполнением договора. 
Дополнительная оплата за использование манипулятора, спецтехники, погрузку, транспортировку и вывоз порубочных остатков Заказчиком не производится.
7. Результат работ
По окончании работ территория ясли-сада должна быть полностью очищена от срезанных ветвей, сучьев и древесных отходов. Не допускается оставление порубочных остатков, мусора и иных отходов на территории объекта.
Работы считаются выполненными после осмотра результата Заказчиком и подтверждения соответствия выполненных работ требованиям технической спецификации.
Примечание: санитарная обрезка производится без валки и удаления ствола дерева, если отдельное разрешение/задание на удаление дерева Заказчиком не предусмотрено

