ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование товара: Керамогранитная плитка для наружных работ.
Технические характеристики:
Материал: керамогранит.
Размер плитки: 600×600 мм или более.
Толщина: не менее 10 мм.
Поверхность: матовая, нескользящая.
Цвет: по согласованию с заказчиком.
Морозостойкость: предназначена для эксплуатации на открытом воздухе.
Водопоглощение: не более 0,5%.
Износостойкость: высокая.
Устойчивость к механическим нагрузкам, влаге и перепадам температур.
Назначение: облицовка площадки перед зданием школы.
Товар должен быть новым, без сколов, трещин и других повреждений.
Поставка осуществляется в заводской упаковке, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке.
Единица измерения: квадратный метр (м²).















ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК

Тауардың атауы: Сыртқы жұмыстарға арналған керамогранит тақтасы.

Техникалық сипаттамалары:

Материалы: керамогранит.
Тақтаның өлшемі: 600×600 мм немесе одан үлкен.
Қалыңдығы: кемінде 10 мм.
Беткі қабаты: күңгірт, тайғанауға қарсы қасиеті бар.
Түсі: тапсырыс берушімен келісу бойынша.
Аязға төзімділігі: ашық ауада пайдалануға арналған болуы тиіс.
Су сіңіру көрсеткіші: 0,5%-дан аспауы тиіс.
Тозуға төзімділігі: жоғары.
Төзімділігі: механикалық жүктемелерге, ылғалға және температураның өзгеруіне төзімді болуы тиіс.
Мақсаты: мектеп ғимаратының алдындағы алаңды қаптауға арналған.
Сапасы: тауар жаңа, сынықтарсыз, жарықтарсыз және басқа да зақымдануларсыз болуы тиіс.
Жеткізу: тасымалдау кезінде тауардың сақталуын қамтамасыз ететін зауыттық қаптамада жеткізілуі тиіс.
Өлшем бірлігі: шаршы метр (м²).




