ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Объект: Следственный изолятор, г. Алматы
Наименование закупки: Работы по установке автоматической пожарной сигнализации (АПС)
Общая площадь: 9348 м² (2 здания)
1. Общие требования
1.1. Подрядчик должен выполнить полный комплекс работ по поставке оборудования, монтажу и пуско-наладке автоматической пожарной сигнализации (АПС) в двух зданиях следственного изолятора.
1.2. Все работы должны соответствовать нормативным требованиям Республики Казахстан, включая:
1. СН РК 2.02-05-2002;
1. НПБ РК;
1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ);
1. Санитарные нормы и правила.
2. Состав работ
1. Поставка оборудования (ППКП, извещатели, ИБП, оповещатели и др.);
1. Прокладка сигнальных и силовых кабельных трасс;
1. Монтаж оборудования АПС с подключением;
1. Проведение пусконаладочных работ;
1. Обучение ответственных лиц по эксплуатации АПС;
3. Технические характеристики системы
1. Автоматическое обнаружение очага пожара с передачей сигнала тревоги;
1. Возможность локализации места срабатывания;
1. Возможность подключения к системе оповещения;
1. Резервное питание не менее 24 часов в дежурном режиме и 1 час в режиме тревоги;
1. Надежность, простота эксплуатации, самодиагностика неисправностей;
1. Сертифицированное оборудование (СТ-KZ или иное в соответствии с ЗК РК);
1. Защита от ложных срабатываний, устойчивость к помехам и пыли.
4. Объем работ по зданиям
Количество оборудования и материалов по зданиям:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Ко-во
	Всего

	1
	Дымовые пожарные извещатели
	шт.
	350
	350

	2
	Ручные пожарные извещатели
	шт.
	18
	18

	3
	Светозвуковые оповещатели
	шт.
	18
	18

	4
	Приборы приёмно-контрольные пожарные (ППКП)
	шт.
	2
	2

	5
	Источники бесперебойного питания (ИБП)
	шт.
	2
	2

	6
	Кабель сигнальный
	м
	3 000
	3 000



