Сатып алынатын жұмыстардың техникалық ерекшелігі

	Жұмыстардың  атауы:
	Автомобильдер мен арнайы техниканы жөндеу

	Кепілдік мерзімі (айлармен)
	12

	Қажетті сипаттама
сипаттамалары, параметрлері және басқалары
бастапқы деректер
	Орындаушыға қойылатын талаптар:
1. Автомобильдер мен арнайы жабдықтар бойынша жұмыстар.техниктер Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша №1 қосымшаның тізіміне сәйкес көрсетілген техникаға қосалқы бөлшектер қоюға тиіс. Барлық автомобильдер мен арнайы. техника өз бетімен жөнделеді. Біздің мамандар жөндеу жүргізе алмаған жағдайда, жеткізуші кепілдік бойынша қосалқы бөлшектерді ауыстыра отырып, ақаулықты жоюға міндеттенеді. 
2. Автомобильдерді және арнайы жөндеу бойынша орындалатын жұмыстардың тізбесі. техника №2 қосымшада көрсетілген. Орындалатын жұмыстар тізбесіне (№2 қосымша) кірмеген ақаулар анықталған кезде Орындаушы жөндеуді жалғастыру үшін Тапсырыс берушімен келіседі.
3. Тапсырыс берушінің өтінімі негізінде мемлекеттік сатып алудың электрондық порталы, Электрондық пошта немесе телефон байланысы / WhatsApp мессенджері арқылы осы техникалық ерекшелікте көрсетілген жөндеу жұмыстарын 1 (бір) күн ішінде орындауға кіріссін.
4. Тапсырыс берушінің бақылау механигі жазып берген Қабылдау-тапсыру актісіне (ақаулы акт) сәйкес автокөлікті жөндеуге қабылдау. №3 қосымшадағы қабылдау - тапсыру актісінің нысаны.
5. Жөндеу жұмыстарын жүргізуді бастамас бұрын Орындаушы техникалық ерекшелікке №2 қосымшаға сәйкес Тапсырыс берушімен жұмыстарға арналған прайс пен автомобильдерге арналған қосалқы бөлшектерді келіседі.
6. Жекелеген тораптарды, Бөлшектерді, механизмдерді ауыстыра отырып жөндеу тапсырыс берушінің уәкілетті өкілдерімен келісілгеннен кейін ғана орындалуы тиіс.
7. Тапсырыс берушінің талабы бойынша орындаушы жөндеу жұмыстарын жүргізер алдында тораптар мен агрегаттарды диагностикалауды жүзеге асырады, диагностика Қызметтерінің құны жұмыстардың құнына қосылады.
8. Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша автокөлікті жөндеу кезексіз және алдын ала жазылусыз жүзеге асырылады. Демалыс және мереке күндерін қоса алғанда, жұмыс регламенті 08:30-дан 20:00-ге дейін.
9. Орындаушы Шартқа сәйкес көрсетілетін жұмыстарға сапа кепілдігін береді, 12 ай және кепілдік мерзімі ішінде туындаған кез келген бұзылу кезінде Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір шығынсыз бұзушылықтар мен ақауларды дербес жояды.
10. Орындаушы жұмыс кезінде автомобильдің сақталуын қамтамасыз етуі керек және автомобильге зиян келтірілген жағдайда толық материалдық жауапкершілікке тартылуы керек, яғни келтірілген залалды өз есебінен өтеуге міндеттенеді. 
11. 11.	Техникалық ақаулыққа байланысты немесе өрт қауіпсіздігін сақтамау салдарынан автомобиль кездейсоқ қайтыс болған жағдайда, толық материалдық жауапкершілік Тапсырыс беруші автомобильді берген сәттен бастап Орындаушыға ауысады.
12. 12.	Егер жұмыстарды орындау барысында қосымша жөндеу жүргізу қажеттілігі анықталса (өтініммен байланысты емес), бұл туралы Тапсырыс берушіні дереу хабардар етеді және жазбаша келісім алған жағдайда қосымша жөндеу жүргізеді. Әйтпесе, Тапсырыс беруші орындалған жұмыстардың, қосалқы бөлшектер мен материалдардың келісілмеген құнын төлеуден босатылады. Автокөлікті қабылдау кезінде (жөндеуден кейін) Тапсырыс беруші тарапынан дәлелді бас тартуды алған жағдайда, Орындаушы орындалған жұмыстардың анықталған кемшіліктерін өз есебінен жоюға міндетті.
13. 13.	Автокөлікті қабылдаған сәттен бастап жұмыстарды орындау мерзімдері: Тапсырыс берушіден өтініш түскеннен кейінгі 16-күнтізбелік күн ішінде. Қозғалтқышты жөндеу (күрделі) – Тапсырыс беруші келісу актісіне қол қойғаннан кейін жүргізіледі (келісу актісін орындаушы жасайды).
14. Техниканың үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету үшін Орындаушының қосалқы бөлшектері мен материалдарының жеткілікті саны болуы, сондай-ақ оларды 30 күн ішінде пайдалануына қарай қорларды толықтыруы міндетті.
15. Көлік құралы желіде сынған жағдайда, Орындаушы орындалған жұмыстар актісін жасай отырып немесе көлік құралының істен шығу уақыты мен себебін көрсете отырып, кейіннен оны жөндеу жүргізілетін жерге сүйреп апара отырып, актіні жасай отырып, жедел-көшпелі бригаданың күшімен ақауды жою мақсатында жедел шығуды жүзеге асырады. Орындаушы сынған жерге келіп, өтінім түскен сәттен бастап 120 минут ішінде Ақаулықтың себебін анықтауға, сондай-ақ сынуды жоюға немесе өтінім түскен сәттен бастап 3 сағат ішінде жеңіл көлікпен жұмыс жүргізу үшін автокөлікті үй-жайға, цехқа сүйретуге міндеттенеді.
16. Орындаушының қызметі өрт қауіпсіздігі, өнеркәсіптік қауіпсіздік, қоршаған ортаны қорғау, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылық саласындағы қолданыстағы заңнаманың талаптарына (нормативтік-құқықтық актілерге, ережелерге, техникалық регламенттерге және т.б.) және жүзеге асырылатын жұмыс түрлеріне қойылатын ҚР заңнамасының басқа да талаптарына сәйкес келуі тиіс. 
17. Барлық жұмыстар техникалық шарттарды, мемлекеттік стандарттарды және Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтай отырып, автомобиль дайындаушы зауыттың ұсынымдарына, технологияларына, техникалық регламенттерге қатаң сәйкес орындалуы тиіс.
18. Орындаушыдан көлік құралын алған кезде, жұмыстарды орындағаннан кейін Тапсырыс берушінің өкілі нақты орындалған жұмыстардың, өтінімде көрсетілген белгіленген қосалқы бөлшектердің (агрегаттардың, тораптардың, жүйелердің) сәйкестігін тексереді. Жұмыстарды орындаудағы кемшіліктерді алдын ала тексеру барысында және қосалқы бөлшектерді, агрегаттарды, жүйелерді орнатпау фактісі анықталған кезде Тапсырыс берушінің өкілі ілеспе хатпен (шағыммен) кемшіліктерді жою үшін автомобильді Орындаушыға қайтарады. Кемшіліктерді жою Тапсырыс беруші көрсеткен мерзімдерде Орындаушының есебінен жүзеге асырылады. Сондай-ақ, бұл жағдайда Орындаушы Тапсырыс берушінің алдында қосымша қарапайым автомобильге және нәтижесінде жоғалған пайдаға жауап береді.
19. Орындаушы жеңіл автомобильдерді жөндеу жөніндегі өз міндеттерін үшінші тұлғаларға берген жағдайда Тапсырыс берушімен жазбаша келісуге тиіс. 
20. Орындаушы жүргізілетін жұмыстарды бақылау үшін тапсырыс берушінің жүргізушісіне автомобильге еркін қол жеткізуді қамтамасыз етеді.
21. Орындаушы Тапсырыс берушінің қосалқы бөлшектердің қозғалысын бақылау және есепке алу үшін өз ресурсын пайдаланған ауыстырылған қосалқы бөлшектерді жүргізушіге береді. 
22. Орындаушы Тапсырыс берушіге орындалған жұмыстардың актісін, шотты, қабылдау-тапсыру актісін, жүкқұжаттарды және өзге де қажетті құжаттарды, сондай-ақ бейнебақылау жүйесінен (флэш-дискіде немесе қатты дискіде жүктелген) қызметтер көрсету бойынша бейне дәлелдемелерді айдың есепті кезеңінен кейінгі 5-ші күнінен кешіктірмей береді. Орындаушы Тапсырыс берушінің өтінімдерінің орындалуы туралы есепті бірінші басшының мөрімен және қолымен өзінің фирмалық бланкісінде ресімделген жазбаша түрде ұсынады.
23. Орындаушының аумағы қоршаумен қоршалуы, жарықтандырылуы тиіс. Аумақ пен Үй-жайлар ҚР Өрт қауіпсіздігі ережелерінің талаптарына сәйкес болуы тиіс, сондай-ақ өрт сөндіру мүкәммалы бар жүйемен және қалқандармен жабдықталуы тиіс. Жабдықталған тұрғын емес жарықтандырылған үй-жай, автомобильдерді жөндеу бойынша жұмыстарды жүргізуге арналған, жұмыстарды уақтылы және сапалы жүргізуді қамтамасыз ету үшін қажетті жабдықтармен жабдықталған цех. Тапсырыс берушінің автомобильдеріне диагностика жүргізу үшін қажетті әмбебап диагностикалық жабдықтар мен бағдарламалық қамтамасыз ету, Тапсырыс берушінің көлік құралдарына жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін қажетті қосалқы бөлшектерді, материалдар мен құралдарды сақтауға арналған жабдықталған қойма. Жабдықталған құрал-саймандар қоймасы (тапсырыс берушінің көлік құралдары үшін қажетті құралдар қоры мен қосалқы бөлшектері бар). Автомобильдерді жөндеу жұмыстарын жүргізуге арналған Цех пен жұмыс үй-жайлары сору жүйесімен және жөндеу жұмыстарына қажетті жабдықтармен жабдықталуы тиіс.





Техникалық ерекшелікке №1 қосымша

	№
	Автомобиль маркасы
	Мемлекеттік нөмірі
	Шығарылған жылы

	
	Автобустар:
	
	

	1. 
	Тарз-3270
	753АА
	1993ж.

	2. 
	Паз-32053
	461АВ
	2007ж.

	3. 
	Газ-32212
	335АТ
	2015ж.

	4. 
	Паз-32053
	182ВС
	2020ж.

	5. 
	KING LONG
	095AS
	2023ж.

	6. 
	Газ А65R33
	833ВD
	2024ж.

	7. 
	Газ А65R33
	033ВЕ
	2024ж.

	8. 
	Газ А65R33
	331ВЕ
	2024ж.

	
	Жеңіл автомобильдер:
	
	

	9. 
	Ваз-21099
	539АА
	1999ж.

	10. 
	Ваз-21060
	302АА
	2005ж.

	11. 
	Ваз-21060
	518АА
	2005ж.

	12. 
	Toyota Corolla
	727АА
	2007ж.

	13. 
	Daewoo Nexia
	529AA
	2012ж.

	14. 
	Киа Соренто
	416АЕ
	2013ж.

	15. 
	Лада- 21214-197
	874AF
	2014ж.

	16. 
	Киа-Серато
	433AR
	2014ж.

	17. 
	Лада- 21214-197
	294 AG
	2014ж.

	18. 
	Хюндай Соната
	466 AG
	2005ж.

	
	Уаз:
	
	

	19. 
	Уаз-2206
	738АА
	2004ж.

	20. 
	Уаз-39099
	533АА
	2005ж.

	21. 
	Уаз-2206904
	740АА
	2005ж.

	22. 
	Уаз-39099
	731АА
	2006ж.

	23. 
	Уаз-39099
	542АА
	2006ж.

	24. 
	Уаз-220695330
	521АА
	2011ж.

	25. 
	Уаз-3163345
	737АА
	2012ж.

	26. 
	Уаз-374195370
	581АD
	2013ж.

	27. 
	Уаз-390945
	840AF
	2014ж.

	28. 
	Уаз-3909
	993AV
	2020ж.

	
	Дәнекерлеумен:
	
	

	29. 
	Газ-5312
	469АВ
	1988ж.

	30. 
	Зил-431412
	473АВ
	1989ж.

	31. 
	Газ-3307
	441АВ
	1992ж.

	32. 
	Зил-433362
	538АА
	1996ж.

	33. 
	Зил-5301 м2398841
	422АВ
	2005ж.

	34. 
	Камаз
	383 AG
	2022ж.

	35. 
	Камаз
	382 AG
	2022ж.

	
	А/кран:
	
	

	36. 
	Маз-5334
	476АВ
	1990ж.

	37. 
	Маз-5302
	015АВ
	2003ж.

	38. 
	Маз-5337-02
	523АА
	2012ж.

	39. 
	Маз-5337-02
	198АО
	2014ж.

	
	Самосвал:
	
	

	40. 
	Зил-555
	435АВ
	1984ж.

	41. 
	Маз-55510222363
	022АВ
	2007ж.

	42. 
	Камаз-43255АЗ
	554АD
	2012ж.

	43. 
	Камаз 65115
	279AG
	2022 ж.

	
	Қазандық:
	
	

	44. 
	Маз-5334-КО523
	426АВ
	2000ж.

	45. 
	Зил-4333-КО510  
	028АА
	2001ж.

	46. 
	Газ-3307
	405АВ
	2002ж.

	47. 
	Газ-3307
	471АВ
	2007ж.

	48. 
	Газ-3307
	453АВ
	2007ж.

	49. 
	Газ-3307
	483АВ
	2007ж.

	50. 
	Маз-5340
	388AN
	2014ж.

	51. 
	Газ С41R13
	269AG
	2022ж.

	
	Су тасушы:
	
	

	52. 
	Зил-130 
	430АВ
	1992ж.

	53. 
	Зил-4333
	498АВ
	2002ж.

	54. 
	Зил-433362
	452АВ
	2005ж


	55. 
	Зил 4333 КО-829А
	119АВ
	2012ж.

	56. 
	Маз-5340
	288AN
	2014ж.

	57. 
	Газ С41R13
	293 AG
	2022ж.

	58. 
	HOWO 
	993AS
	2023 ж

	
	Борттық:
	
	

	59. 
	Зил-130 
	424АВ
	1971ж.

	60. 
	Газ-53
	499АВ
	1977ж.

	61. 
	Газ-5312
	433АВ
	1988ж.

	62. 
	Газ-5312
	804АВ
	1988ж.

	63. 
	Газ-53
	425АВ
	1992ж.

	64. 
	Газ-3307
	021АВ
	1993ж.

	
	Газель:
	
	

	65. 
	Газ-33021
	411АВ
	1996ж.

	66. 
	Газ-33023
	802AF
	2014ж.

	
	Манипулятор:
	
	

	67. 
	Камаз-4308
	719АА
	2013ж.




АжМБ учаскенің арнайы техникасының тізімі
	№
п\п
	Тип
	Модель
	Гос.номер
	Год 
выпуск

	1. 
	Экскав.      Б
	ЭО3323А
	R547ABD
	2001ж.

	2. 
	Экс. Хюндай. 
	R140LL-9S
	R971ACD
	2012ж.

	3. 
	Грейфер.    М
	ЭК2621В3
	R281ADD
	2011ж.

	4. 
	Экскаватор 
	JCB 4CX
	AFD344R
	2020ж.

	5. 
	Экскаватор-тиегіш
	ЭО-2626-01
	AED382R
	2015ж.

	6. 
	Каток
	XCMG
	AFD807R
	2020ж.

	7. 
	Экскав.    
	642PLUS
	R335ACE
	2022ж.

	8. 
	Алдыңғы тиегіш
	Lonking
	R396ACE
	2022ж.

	9. 
	Экскав.    
	642PLUS
	R781 AFD
	2022ж.

	10. 
	Доңғалақты трактор
	МТЗ-80-1
	AED314R
	2015ж.

	11. 
	трактор
	МТЗ-80
	R055ABD
	1989ж.

	12. 
	трактор
	Т-16 САГ
	R047ABD
	1982ж.

	13. 
	трактор
	Мтз-82
	R054ABD
	1995ж.

	14. 
	трактор
	Мтз-80
	R052ABD
	1989ж.

	15. 
	трактор
	МТЗ-82
	R461ACD
	1995ж.

	16. 
	трактор
	Мтз-80.1
	R174AКЕ
	2023ж.

	17. 
	трактор
	Мтз-80.1
	R175AКЕ
	2023ж.

	18. 
	Жаңа экскаватор
	SZ 40-28
	AKD568R
	2024ж

	19. 
	Жаңа экскаватор
	SZ 40-28
	AKD570R
	2024ж.


Техникалық ерекшелікке №2 қосымша
Орындалатын жұмыстардың тізбесі:


Жүріс бөлігі
	№ 
п/п 
	Жұмыстардың атауы

	1. 
	Автомобильдын  толық диагностикасы

	2. 
	Амортизатордың алдыңғы және артқы тіректерін ауыстыру

	3. 
	Амортизаторды ауыстыру

	4. 
	Алдыңғы амортизатордың втулкаларын ауыстыру

	5. 
	Амортизатор бағанасын алу орнату

	6. 
	Сорғыш амортизаторын ауыстыру

	7. 
	Алдыңғы және артқы серіппелерді ауыстыру

	8. 
	Гидравликалық амортизаторды ауыстыру

	9. 
	Амортизатордың алдыңғы тірегінің серіппесін ауыстыру

	10. 
	Сыртқы, ішкі шрус тозаңдатқышын ауыстыру

	11. 
	Шар тірегін ауыстыру

	12. 
	Тұрақтандырғыш тіректерді ауыстыру

	13. 
	Тұрақтандырғыш жеңдерін ауыстыру

	14. 
	Редуктордың үнсіз блоктарын ауыстыру

	15. 
	Бұралуды реттеу

	16. 
	Реактивті тартуды ауыстыру

	17. 
	Артқы көлденең штангаларды ауыстыру

	18. 
	Маятникті ауыстыру

	19. 
	1-ші дөңгелекті алу-орнату (лақтыру)

	20. 
	Доңғалақ түйреуішін ауыстыру

	21. 
	Труннионды ауыстыру

	22. 
	Ауыстыру немесе алу-бұралуды орнату

	23. 
	Дыбыссыз жастықты ауыстыру

	24. 
	Рульдік мойынтіректі ауыстыру

	25. 
	Алып тастау-бамперді орнату




Рульдік басқару
 
	№ 
п/п 
	Жұмыстардың атауы

	1. 
	Руль бағанын ауыстыру

	2. 
	Рульдік штанганы ауыстыру

	3. 
	Рульдік трапецияны ауыстыру

	4. 
	Рульдік биподты ауыстыру

	5. 
	Рульдік амортизаторды ауыстыру

	6. 
	Руль білігінің крестін ауыстыру

	7. 
	Гур сорғысын жөндеу

	8. 
	ГУР сорғысын ауыстыру

	9. 
	Руль рельсінің білігін тегістеу

	10. 
	Руль білігін алу-орнату


 	  	  	 

Тежеу жүйесі
	 	  	 	 	 
	№ 
п/п 
	Жұмыстардың атауы

	1. 
	Тежегіш барабанды алу-орнату

	2. 
	Бір калибрді алу-орнату

	3. 
	Тежегіш дискіні ауыстыру

	4. 
	Тежегіш шлангты ауыстыру

	5. 
	Калибрді жөндеу

	6. 
	Қол тежегіш кабелін ауыстыру

	7. 
	Қол тежегішін реттеу-дөңгелекті алып тастаумен

	8. 
	Негізгі тежегіш цилиндрін ауыстыру

	9. 
	Негізгі тежегіш цилиндрін ауыстыру

	10. 
	ABS қозғалтқышын (қондырғысын) сорғымен ауыстыру

	11. 
	Вакуумдық тежегіш күшейткішті ауыстыру


 	 	 	 
	 	 	 Жанармай жүйесі

	№ 
п/п 
	Жұмыстардың атауы

	1. 
	Бензин сорғысын ауыстыру

	2. 
	Жанармай багын алу арқылы бензин сорғысын ауыстыру

	3. 
	Жанармай сенсорын ауыстыру

	4. 
	Отын багын алу-орнату

	5. 
	Жанармай багын тазалау

	6. 
	ТНВД ауыстыру

	7. 
	Саптамаларды алу-орнату (ауыстыру)

	8. 
	Жанармай түтіктерін ауыстыру

	9. 
	Отынды тексеру клапанын ауыстыру


 	 	 



                                                










                                                 Салқындату жүйесі
 	 	 	 
	№
п/п
	Жұмыстардың атауы

	1. 
	Диагностика 

	2. 
	ДВС  радиаторының диффузорын алу-орнату 

	3. 
	Радиаторды ауыстыру

	4. 
	Ішкі жану қозғалтқышын салқындату құбырын ауыстыру ДВС

	5. 
	Су сорғысын ауыстыру

	6. 
	Термостатты ауыстыру

	7. 
	Желдеткішті ауыстыру

	8. 
	ДВС  салқындату желдеткішінің муфтасын ауыстыру

	9. 
	Температура сенсорын ауыстыру


 	 	 	   
 КПП - АКПП 

	 №
п/п
	Жұмыстардың атауы

	1. 
	КПП  жастығын ауыстыру (АКПП) 

	2. 
	Ілінісу дискісін ауыстыру

	3. 
	Қысқыш мойынтіректі ауыстыру

	4. 
	Негізгі ілінісу цилиндрін ауыстыру

	5. 
	Ілінісу цилиндрін алу

	6. 
	МКПП  алып тастау-орнату

	7. 
	КПП бөлшектеу, жөндеу

	8. 
	АКПП алып тастау-орнату

	9. 
	Жетек білігін ауыстыру

	10. 
	Сол жақ-оң жақ жетек тығыздағышын ауыстыру

	11. 
	Беріліс қорабының бастапқы білігінің тығыздағышын ауыстыру КПП

	12. 
	Крестті ауыстыру

	13. 
	Маховиктің мойынтірегін ауыстыру

	14. 
	КПП  траверсін алу-орнату

	15. 
	Автоматты беріліс қорабының ағуын жою АКПП

	16. 
	Алып тастау-тасымалдау қорабын орнату

	17. 
	Бақылау тақтасын реттеу және ауыстыру КПП



Электр жабдықтары

	№
п/п
	Жұмыстардың атауы

	1. 
	Диагностикалық жұмыстар

	2. 
	Алып тастау-салонның алдыңғы панелін орнату

	3. 
	Аспаптар қалқанын алу-орнату

	4. 
	Механикалық спидометрді алу-орнату

	5. 
	Есікті құлыптау механизмін жөндеу

	6. 
	Стартерді алу-орнату (ауыстыру)

	7. 
	Стартерді жөндеу

	8. 
	Генераторды жөндеу

	9. 
	Жоғары вольтты сымдарды ауыстыру

	10. 
	Шамдарды ауыстыру, тоқтату

	11. 
	Фараларды алу-орнату (ауыстыру)

	12. 
	Тежегіш тежегіш датчигін алу-орнату (ауыстыру)

	13. 
	Иінді білік сенсорын алу-орнату (ауыстыру)

	14. 
	Тұманға қарсы шамдарды орнату (ауыстыру)

	15. 
	Трамблерді ауыстыру

	16. 
	Тұтану катушкасын ауыстыру

	17. 
	Сақтандырғышты ауыстыру (диагностикасыз)

	18. 
	Тұтану қосқышын ауыстыру

	19. 
	Тұтану қосқышының байланыс тобын ауыстыру

	20. 
	Дроссель сенсорын ауыстыру

	21. 
	Ламбда зонд сенсорын ауыстыру

	22. 
	Қыздыру шамдарын ауыстыру


 	 	 	 




Қозғалтқыш 
 	 	 	 
	№ 
п/п 
	Жұмыстардың атауы

	1. 
	Клапан қақпағының тығыздағышын ауыстыру

	2. 
	Ішкі жану қозғалтқышының Картер тығыздағышын ауыстыру (ДВС)

	3. 
	Шығару коллекторының тығыздағышын ауыстыру

	4. 
	Резонаторды ауыстыру

	5. 
	Жетек белбеуінің ролигін ауыстыру

	6. 
	Жетек белбеуінің кергішін ауыстыру

	7. 
	Жетек белдігін реттеу

	8. 
	Алып тастау ішкі жану қозғалтқышын орнату ( ДВС) 

	9. 
	Қысуды өлшеу

	10. 
	Катализаторды тазалау (немесе ауыстыру)

	11. 
	Май қысымын өлшеу

	12. 
	Май сенсорын ауыстыру

	13. 
	Турбокомпрессорды ауыстыру

	14. 
	Алдыңғы иінді біліктің тығыздағышын ауыстыру

	15. 
	Артқы иінді біліктің мойынтірегін ауыстыру

	16. 
	Артқы иінді біліктің тығыздағышын ауыстыру

	17. 
	Білік тығыздағыштарын ауыстыру

	18. 
	Қозғалтқыш жастығын ауыстыру

	19. 
	Клапандарды реттеу

	20. 
	Қабылдау коллекторын алу-орнату

	21. 
	Шығару коллекторын солға және оңға ауыстыру

	22. 
	Ішкі жану қозғалтқышын жөндеу 4 цилиндр кірістірілген қозғалтқыш (ДВС)

	23. 
	Ішкі жану қозғалтқышын жөндеу V-қозғалтқыш  (ДВС)

	24. 
	Ішкі жану қозғалтқышын жөндеу 8 цилиндр V – тәрізді (ДВС)

	25. 
	4 цилиндрлі ГБЦ тығыздағышын ауыстыру

	26. 
	6 цилиндрлі Гбц тығыздағышын ауыстыру V-тәрізді

	27. 
	V8 ГБЦ тығыздағышын ауыстыру

	28. 
	Клапан тығыздағыштарын ауыстыру 6 цилиндр V-тәрізді

	29. 
	Клапан тығыздағыштарын ауыстыру 6 цилиндр кірістірілген:

	30. 
	V8 клапанының тығыздағыштарын ауыстыру-4,7 л

	31. 
	4 цилиндрлі тізбекті ауыстыру

	32. 
	6 цилиндрлі тізбекті ауыстыру

	33. 
	6 цилиндрлі тізбекті ауыстыру V - тәрізді

	34. 
	8 цилиндрлі тізбекті ауыстыру V-тәрізді



№3 қосымша
1 жағы
Қабылдау-тапсыру актісі 
(ақаулы акт)
 №      «  »               20     жыл
жеңіл автокөлікті жөндеуге тапсыру                                                                                                                           
                                                                                                                                                                        ___                       
                                                                                                                                                                          _                                                
                                                          (атауы мен мекен жайы Орындаушының мекемесі)
Келісім шарт  №                                                2026              жылдан

Автомобиль маркасы __________________________
Шыққан жылы _______________
Мемлекеттік номер ____________
Спидометрдің көрсеткіштері __________ км / сағ

	N
п/п
	Анықталған ақаулар

	1.
	 

	2.
	

	3.
	

	4.
	

	5.
	

	6.
	

	7.
	



 Автокөлікті жөндеуге тапсыру шарттарымен таныстым, ________________________.
                                                                                                           (АжМБ бақылау механигі)
	
	N
п/п
	Орындаушының Қорытындысы

	1.
	

	2.
	

	3.
	

	4.
	

	5.
	

	6.
	

	7.
	



Орындаушы___________________________
                                     (қолы)

Жөндеуге тапсырд : _____________________________________ «____»_________2026ж
(ТАӘ. қолы) 

Жөндеуге қабылданды: ___________________________________ «____»___________ 2026г.
(ТАӘ. қолы) 

Жүргізуші: _______________________________________________ «____» ___________ 2026г.
(ТАӘ. қолы) 

Артқы жағы

	№ п/п
	Орындалған жұмыстар
	[bookmark: _Hlk180487911]Орындаушы
	Ескерту

	1. 
	
	
	

	2. 
	
	
	

	3. 
	
	
	

	4. 
	
	
	

	5. 
	
	
	

	6. 
	
	
	

	7. 
	
	
	

	8. 
	
	
	

	9. 
	
	
	

	10. 
	
	
	

	11. 
	
	
	

	12. 
	
	
	

	13. 
	
	
	



Орындаушы ___________________________
                                     (қолы)


	№
п/п
	Белгіленген қосалқы бөлшектердің атауы
	Бірліктер саны
	Артикул

	1. 
	
	
	

	2. 
	
	
	

	3.
	
	
	

	4.
	
	
	

	5.
	
	
	

	6.
	
	
	

	7.
	
	
	

	8.
	
	
	

	9.
	
	
	

	10.
	
	
	

	11.
	
	
	

	12.
	
	
	




Орындаушы___________________________
                                     (қолы, мөр)

Жөндеуден өтті: ___________________________________ «____»___________ 2026ж.
(ТАӘ. қолы) 

Жөндеуден қабылдады: _________________________________ «____»___________ 2026ж.
(ТАӘ. қолы) 

Жүргізуші: _______________________________________________ «____» _______2026ж.

(ТАӘ. қолы) 



Техническая спецификация закупаемых работ


	Наименование работы:
	Ремонт автомобилей и спец техники

	Гарантийный срок (в месяцах)
	12

	Описание требуемых
характеристик, параметров и иных
исходных данных
	Требования к исполнителю:
1. Работы по оснощения автомобилей и спец.техники по заявке заказчика должны поставить запасные части на технику которую указаны согласно списку Приложении №1. Все автомашина и спец. техника будет ремонтироваться своими силами. В случае невозможности произвести ремонт нашими специалистами поставщик обязуются устранить неисправность с заменой запасных частей по гарантии. 
2. Перечень выполняемых работ по ремонту автомобилей и спец. техники указан в приложении №2. При выявлении неисправностей не вошедших в перечень выполняемых работ (Приложение №2) Исполнитель согласовывает с Заказчиком для продолжения ремонта.
3. [bookmark: _Hlk163464016]На основании заявки Заказчика через электронный портал государственного закупа, электронную почту или телефонную связь/ мессенджер WhatsАpp, приступить к выполнению ремонтных работ, указанных в настоящей Технической спецификации в течение 1 (одного) дня.
4. [bookmark: _Hlk163723548]Принимать в ремонт автомобиль согласно приемо-сдаточному акту (дефектный акт), выписанному контрольным механиком Заказчика. Форма приемо-сдаточного акта в приложении №3.
5. [bookmark: _Hlk163727361]Перед началом проведения ремонтных работ, Исполнитель согласовывает с Заказчиком Прайс на работы и запасные части для автомобилей, согласно приложению №2 к технической спецификации.
6. Ремонт с заменой отдельных узлов, деталей, механизмов должен выполняться только после согласования с уполномоченными представителями Заказчика.
7. По требованию Заказчика Исполнитель перед проведением ремонтных работ осуществляет диагностику узлов и агрегатов, стоимость услуг диагностики включается в стоимость работ.
8. [bookmark: _Hlk163727824]Ремонт автомобиля по заявке Заказчика, осуществляется без очереди и без предварительной записи. Регламент работы с 08:30 до 20:00 включая выходные и праздничные.
9. [bookmark: _Hlk163728026]Исполнитель предоставляет гарантию качества на оказываемые работы в соответствии с договором, 12 месяцев и при любой поломке, возникшей за время гарантийного срока, самостоятельно устраняет  поломки и дефекты без каких-либо затрат со стороны Заказчика.
10. Исполнитель должен обеспечить сохранность автомобиля во время оказания работ и понести полную материальную ответственность в случае причинения ущерба автомобилю, т.е. обязуется возместить причиненный ущерб за собственный счет. 
11. [bookmark: _Hlk164174240]При случайной гибели автомобиля из-за технической неполадки или не соблюдения пожарной безопасности,  полная материальная ответственность переходит на Исполнителя с момента передачи автомобиля Заказчиком.
12. [bookmark: _Hlk163728372]Если в ходе выполнения работ выявляется необходимость проведения дополнительного ремонта (не связанного с заявочным), незамедлительно уведомляет об этом Заказчика, и в случае получения письменного согласия проводит дополнительный ремонт. В противном случае Заказчик освобождается от уплаты несогласованной стоимости выполненных работ, запасных частей и материалов. В случае получения мотивированного отказа со стороны Заказчика в момент приемки (после ремонта) автомобиля, Исполнитель обязан устранить обнаруженные недостатки выполненных работ за свой счёт.
13. С момента приемки автомобиля, сроки выполнения работ не должны превышать: текущий ремонт в течение 16-ти календарных дней после получения заявки от заказчика. Ремонт двигателя (капитальный) – производится после подписания Акта согласования Заказчиком (акт согласования составляется Исполнителем).
14. Исполнитель обязан иметь достаточное количество запасных частей и материалов для обеспечения бесперебойной работы техники, а также пополнять запасы по мере их использования в течении 30 дней.
15. В случае поломки транспортного средства на линии, Исполнитель осуществляет оперативный выезд с целью устранения неисправности на месте силами оперативно-выездной бригады, с составлением акта выполненных работ или составлением акта с указанием времени и причины выхода из строя транспортного средства с последующей буксировкой её к месту проведения ремонта. Исполнитель обязуется прибыть на место поломки и установить причину неисправности в течение 120 минут с момента поступления заявки, а также устранить поломку или отбуксировать автомобиль в помещение, цех для проведения работ с легковым транспортом в течение 3-х часов с момента поступления заявки.
16. Деятельность Исполнителя должна соответствовать требованиям действующего законодательства (нормативно-правовым актам, правилам, техническим регламентам и пр.) в области пожарной безопасности, промышленной безопасности, охраны окружающей среды, безопасности и охраны труда, санитарно-эпидемиологического благополучия, и другим требованиям законодательства РК, предъявляемые к осуществляемым видам работ. 
17. [bookmark: _Hlk164095102]Все работы должны выполняться в строгом соответствии с рекомендациями, технологиями завода-изготовителя автомобиля, техническими регламентами, с соблюдением технических условий, государственных стандартов и законодательства Республика Казахстан.
18. При получения транспортного средства от Исполнителя, после выполнения работ, представитель Заказчика осматривает автомобиль на предмет соответствия фактически выполненных работ, установленных запасных частей (агрегатов, узлов, систем) указанных в Заявке. При выявлении, в ходе предварительного осмотра недостатков выполнения работ и факта не установления запасных частей, агрегатов, систем, представитель Заказчика возвращает автомобиль Исполнителю для устранения недостатков с сопроводительным письмом (Претензией). Устранение недостатков осуществляется за счет Исполнителя в сроки, указанные Заказчиком. Также в данном случае Исполнитель несёт ответственность перед Заказчиком за дополнительный простой автомобиля и потерянной в результате этого выгоды.
19. Исполнитель в случае передачи своих обязанностей по ремонту легковых автомобилей третьим лицам должен письменно согласовать Заказчиком. 
20. Исполнитель обеспечивает свободной доступ водителю Заказчика к автомобилю для контроля проводимых работ.
21. Исполнитель передает  водителю замененные запасные части  отработавшие свой ресурс,  для контроля и учета движения запчастей Заказчиком. 
22. Исполнитель передает Заказчику не позднее 5 числа, следующего за отчетным периодом месяца акт выполненных работ, счет, акт приемо-сдачи, накладные и иные необходимые документы, а также видео доказательства  по оказанию услуг из системы видеонаблюдения (скаченной во флешке или жестком диске). Исполнитель предоставляет отчет о выполнении заявок Заказчика в письменном виде, оформленном на собственном фирменном бланке с печатью и подписью первого руководителя.
23. Территория Исполнителя должна быть обнесена забором, иметь освещение. Территория и помещения должны соответствовать требованиям Правилам Пожарной Безопасности РК, а также должны быть оборудованы системой и щитами с инвентарём пожаротушения. Оборудованное нежилое освещенное помещение, цех для проведения  работ по ремонту автомобилей, укомплектованный необходимым оборудованием для обеспечения своевременного и качественного проведения работ. Универсальные диагностические оборудования и программные обеспечения необходимые для проведения диагностики автомобилей Заказчика, оборудованный склад для хранения запасных частей, материалов и средств необходимых для проведения  ремонтных работ транспортных средств Заказчика. Укомплектованный инструментальный склад (с наличием необходимого запаса инструментов и запасных частей для транспортных средств заказчика). Цех и рабочие помещения для проведения ремонтных работ автомобилей должны быть оборудованы вытяжной системой, и необходимым для ремонтных работ оборудованием.





   

   Приложение №1 к технической спецификации 

	№
	Марка автомобиля
	Гос. номер
	Год выпуска

	
	Автобусы:
	
	

	1.
	Тарз-3270
	753АА
	1993г.

	2.
	Паз-32053
	461АВ
	2007г.

	3.
	Газ-32212
	335АТ
	2015г.

	4.
	Паз-32053
	182ВС
	2020г.

	5.
	KING LONG
	095AS
	2023г.

	6.
	Газ А65R33
	833ВD
	2024г.

	7.
	Газ А65R33
	033ВЕ
	2024г.

	8.
	Газ А65R33
	331ВЕ
	2024г.

	
	Легковые:
	
	

	9.
	Ваз-21099
	539АА
	1999г.

	  10.
	Ваз-21060
	302АА
	2005г.

	11.
	Ваз-21060
	518АА
	2005г.

	12.
	Toyota Corolla
	727АА
	2007г.

	13.
	Daewoo Nexia
	529AA
	2012г.

	14.
	Киа Соренто
	416АЕ
	2013г.

	15.
	Лада- 21214-197
	874AF
	2014г.

	16.
	Киа-Серато
	433AR
	2014г.

	17.
	Лада- 21214-197
	294 AG
	2014г.

	18.
	Хюндай Соната
	466 AG
	2005г.

	
	Уаз:
	
	

	19.
	Уаз-2206
	738АА
	2004г.

	20.
	Уаз-39099
	533АА
	2005г.

	21.
	Уаз-2206904
	740АА
	2005г.

	22.
	Уаз-39099
	731АА
	2006г.

	23.
	Уаз-39099
	542АА
	2006г.

	24.
	Уаз-220695330
	521АА
	2011г.

	25.
	Уаз-3163345
	737АА
	2012г.

	26.
	Уаз-374195370
	581АD
	2013г.

	27.
	Уаз-390945
	840AF
	2014г.

	28.
	Уаз-3909
	993AV
	2020г.

	
	Со сваркой:
	
	

	29.
	Газ-5312
	469АВ
	1988г.

	30.
	Зил-431412
	473АВ
	1989г.

	31.
	Газ-3307
	441АВ
	1992г.

	32.
	Зил-433362
	538АА
	1996г.

	33.
	Зил-5301 м2398841
	422АВ
	2005г.

	34.
	Камаз
	383 AG
	2022г.

	35.
	Камаз
	382 AG
	2022г.

	
	А/кран:
	
	

	36.
	Маз-5334
	476АВ
	1990г.

	37.
	Маз-5302
	015АВ
	2003г.

	38.
	Маз-5337-02
	523АА
	2012г.

	39.
	Маз-5337-02
	198АО
	2014г.

	
	Самосвал:
	
	

	40.
	Зил-555
	435АВ
	1984г.

	41.
	Маз-55510222363
	022АВ
	2007г.

	42.
	Камаз-43255АЗ
	554АD
	2012г.

	43.
	Камаз 65115
	279AG
	2022 г.

	
	Бойлер:
	
	

	44.
	Маз-5334-КО523
	426АВ
	2000г.

	45.
	Зил-4333-КО510  
	028АА
	2001г.

	46.
	Газ-3307
	405АВ
	2002г.

	47.
	Газ-3307
	471АВ
	2007г.

	48.
	Газ-3307
	453АВ
	2007г.

	49.
	Газ-3307
	483АВ
	2007г.

	50.
	Маз-5340
	388AN
	2014г.

	51.
	Газ С41R13
	269AG
	2022г.

	
	Водовоз:
	
	

	52.
	Зил-130 
	430АВ
	1992г.

	53.
	Зил-4333
	498АВ
	2002г.

	54.
	Зил-433362
	452АВ
	2005г.


	55.
	Зил 4333 КО-829А
	119АВ
	2012г.

	56.
	Маз-5340
	288AN
	2014г.

	57.
	Газ С41R13
	293 AG
	2022г.

	58.
	HOWO 
	993AS
	2023

	
	Бортовые:
	
	

	59.
	Зил-130 
	424АВ
	1971г.

	60.
	Газ-53
	499АВ
	1977г.

	61.
	Газ-5312
	433АВ
	1988г.

	62.
	Газ-5312
	804АВ
	1988г.

	63.
	Газ-53
	425АВ
	1992г.

	64.
	Газ-3307
	021АВ
	1993г.

	
	Газель:
	
	

	65.
	Газ-33021
	411АВ
	1996г.

	66.
	Газ-33023
	802AF
	2014г.

	
	Манипулятор:
	
	

	67.
	Камаз-4308
	719АА
	2013г.







Список спецтехники участка СТиМ
	№
п\п
	Тип
	Модель
	Гос.номер
	Год 
выпуск

	1.
	Экскав.      Б
	ЭО3323А
	R547ABD
	2001г.

	2.
	Экс. Хюндай. 
	R140LL-9S
	R971ACD
	2012г.

	3.
	Грейфер.    М
	ЭК2621В3
	R281ADD
	2011г.

	4.
	Экскаватор 
	JCB 4CX
	AFD344R
	2020г.

	5.
	Экскаватор- погрузчик
	ЭО-2626-01
	AED382R
	2015г.

	6.
	Каток
	XCMG
	AFD807R
	2020г.

	7.
	Экскав.    
	642PLUS
	R335ACE
	2022г.

	8.
	Фронтальной погрузчик
	Lonking
	R396ACE
	2022г.

	9.
	Экскав.    
	642PLUS
	R781 AFD
	2022г.

	10.
	Трактор    колесный  
	МТЗ-80-1
	AED314R
	2015г.

	11.
	трактор
	МТЗ-80
	R055ABD
	1989г.

	12.
	трактор
	Т-16 САГ
	R047ABD
	1982г.

	13.
	трактор
	Мтз-82
	R054ABD
	1995г.

	14.
	трактор
	Мтз-80
	R052ABD
	1989г.

	15.
	трактор
	МТЗ-82
	R461ACD
	1995г.

	16.
	трактор
	Мтз-80.1
	R174AКЕ
	2023г.

	17.
	трактор
	Мтз-80.1
	R175AКЕ
	2023г.

	18.
	Экск новый
	SZ 40-28
	AKD568R
	2024г

	19.
	Экск новый
	SZ 40-28
	AKD570R
	2024г.


 


















Приложение №2 к технической спецификации
 
Перечень выполняемых работ:
Ходовая часть

	№ 
п/п 
	Наименование работ

	1.
	Диагностика а/м полная 

	2.
	Замена передней и задней стоек амортизатора

	3.
	Замена отбойника амортизатора 

	4.
	Замена втулок переднего амортизатора 

	5.
	Снятие-установка стойки амортизатора 

	6.
	Замена амортизатора капота 

	7.
	Замена передней и задней пружины 

	8.
	Замена гидравлического амортизатора 

	9.
	Замена пружины передней стойки амортизатора  

	10.
	Замена пыльника ШРУСа наружнего, внутреннего 

	11.
	Замена шаровой опоры  

	12.
	Замена стоек стабилизатора 

	13.
	Замена втулок стабилизатора 

	14.
	Замена сайлентблоков редуктора 

	15.
	Регулировка торсинов 

	16.
	Замена реактивной тяги 

	17.
	Замена задних поперечных тяг 

	18.
	Замена маятникового рычага 

	19.
	Снятие-установка 1-го колеса (перекидка) 

	20.
	Замена шпильки колеса

	21.
	Замена цапфы 

	22.
	Замена или снятие-установка торсиона 

	23.
	Замена подушки глушителя 

	24.
	Замена подшипника поворотного кулака 


	25.
	Снятие-установка бампера 



Рулевое управление
 
	№ 
п/п 
	Наименование работ

	1.
	Замена рулевой колонки  

	2.
	Замена рулевой тяги 

	3.
	Замена рулевой трапеции в сборе 

	4.
	Замена рулевой  сошки 

	5.
	Замена рулевого демпфера 

	6.
	Замена крестовины рулевого вала 

	7.
	Ремонт насоса ГУР 

	8.
	Замена насоса ГУР 

	9.
	Шлифовка вала рулевой рейки 

	10.
	Снятие-установка рулевого вала 


 	  	  	 
Тормозная система
 	 	 	  	 	 	 
	№ 
п/п 
	Наименование работ

	1.
	Снятие-установка тормозного барабана 

	2.
	Снятие-установка одного суппорта 

	3.
	Замена тормозного диска 

	4.
	Замена тормозного шланга 

	5.
	Ремонт суппорта

	6.
	Замена троса ручного тормоза 

	7.
	Регулировка ручного тормоза - со снятием колеса 

	8.
	Замена тормозного цилиндра колеса

	9.
	Замена главного тормозного цилиндра 

	10.
	Замена мотора (блока) ABS с прокачкой 

	11.
	Замена вакуумного усилителя тормоза 


 	 	 	 



Топливная система 
 	 	 	 
	№ 
п/п 
	Наименование работ 

	1.
	Замена бензонасоса

	2.
	Замена бензонасоса со снятием топливного бака 

	3.
	Замена датчика топлива 

	4.
	Снятие-установка топливного бака 

	5.
	Чистка топливного бака 

	6.
	Замена ТНВД 

	7.
	Снятие-установка (замена) форсунок  

	8.
	Замена топливных трубок 

	9.
	Замена топливного обратного клапана 


 	 	 	 
Система охлаждения 
 	 	 	 
	№
п/п
	Наименование работ 

	1.
	Диагностика 

	2.
	Снятие-установка диффузора радиатора ДВС 

	3.
	Замена радиатора  

	4.
	Замена патрубка охлаждения ДВС 

	5.
	Замена водяного насоса

	6.
	Замена термостата 

	7.
	Замена вентилятора 

	8.
	Замена муфты вентилятора охлаждения ДВС 

	9.
	Замена датчика температуры


 	 	 	   









 КПП - АКПП 

	 №
п/п
	Наименование работ 

	1.
	Замена подушки КПП (АКПП) 

	2.
	Замена диска сцепления  

	3.
	Замена выжимного подшипника  

	4.
	Замена главного цилиндра сцепления 

	5.
	Снятие рабочего цилиндра сцепления  

	6.
	Снятие – установка МКПП 

	7.
	Разборка, ремонт КПП 

	8.
	Снятие-установка АКПП 

	9.
	Замена карданного вала 

	10.
	Замена сальника привода левого-правого

	11.
	Замена сальника первичного вала КПП 

	12.
	Замена крестовины 

	13.
	Замена подшипник маховика 

	14.
	Снятие-установка траверсы КПП 

	15.
	Устранение течи поддона АКПП 

	16.
	Снятие-установка раздаточной коробки  

	17.
	Регулировка и замена кулисы КПП 



Электрооборудование

	№
п/п
	Наименование работ 

	1.
	Диагностические работы

	2.
	Снятие-установка передней панели салона 

	3.
	Снятие-установка щитка приборов 

	4.
	Снятие – установка механического спидометра 

	5.
	Ремонт  механизма замка двери

	6.
	Снятие-установка (замена) стартера 

	7.
	Ремонт стартера 

	8.
	Ремонт генератора 

	9.
	Замена проводов высокого напряжения 

	10.
	Замена ламп фары, стопа 

	11.
	Снятие-установка (замена) фары 

	12.
	Снятие-установка (замена) датчика тормозного стоп сигнала 

	13.
	Снятие-установка (замена) датчика коленвала 

	14.
	Установка (замена) противотуманных фар 

	15.
	Замена трамблера 

	16.
	Замена катушки зажигания

	17.
	Замена предохранителя (без диагностики) 

	18.
	Замена замка зажигания 

	19.
	Замена контактной группы замка зажигания 

	20.
	Замена датчика дроссельной заслонки 

	21.
	Замена датчика лямбда-зонда 

	22.
	Замена свечей накаливания 


 	 	 	 
Двигатель 
 	 	 	 
	№ 
п/п 
	Наименование работ 

	1.
	Замена прокладки клапанной крышки

	2.
	Замена прокладки картера ДВС 

	3.
	Замена прокладки выхлопного коллектора

	4.
	Замена резонатора

	5.
	Замена ролика приводного ремня 

	6.
	Замена натяжителя приводного ремня  

	7.
	Регулировка приводного ремня  

	8.
	Снятие установка ДВС 

	9.
	Замер компрессии 

	10.
	Чистка (или замена) катализатора 

	11.
	Замер давления масла 

	12.
	Замена датчика масла 

	13.
	Замена турбокомпрессора 

	14.
	Замена сальника колен.вала переднего

	15.
	Замена подшипника коленвала заднего 

	16.
	Замена сальника коленвала заднего 

	17.
	Замена сальников распредвалов 

	18.
	Замена подушки двигателя 

	19.
	Регулировка клапанов 

	20.
	Снятие-установка впускного коллектора 

	21.
	Замена выпускного коллектора левого и правого

	22.
	Ремонт ДВС 4 цилиндра рядный двигатель 

	23.
	Ремонт ДВС  V-образный двигатель 

	24.
	Ремонт ДВС  8 цилиндров V - образный 

	25.
	Замена прокладки ГБЦ  4 цилиндра  

	26.
	Замена прокладки ГБЦ 6 цилиндров V-образный  

	27.
	Замена прокладки  ГБЦ V8 

	28.
	Замена сальников клапанов 6 цилиндров V-образный

	29.
	Замена сальников клапанов 6 цилиндров рядный: 

	30.
	Замена сальников клапанов V8 - 4,7л 

	31.
	Замена цепи 4 цилиндра 

	32.
	Замена цепи 6 цилиндра 

	33.
	Замена цепи 6 цилиндра V-образный 

	34.
	Замена цепи 8 цилиндра V-образный 













Приложение №3
Сторона 1

Приемо-сдаточный акт
(дефектный акт)
 №     от «  »               20     года
на сдачу в ремонт легкового автомобиля 
                                                                                                                           
                                                                                                                                                                        ___                       
                                                                                                                                                                          _                                                
                                                          (название и адрес учреждение исполнителя)

Договор №                                             от                 года

Марка автомобиля __________________________
Год выпуска _______________
Гос. номер ____________
Показания спидометра __________ км/час

	N
п/п
	Выявленные дефекты

	1.
	 

	2.
	

	3.
	

	4.
	

	5.
	

	6.
	

	7.
	



 С условиями сдачи автомобиля в ремонт ознакомлен, ________________________.
                                                                                                           (контрольный механик СТиМ)
	
	N
п/п
	Заключение Исполнителя

	1.
	

	2.
	

	3.
	

	4.
	

	5.
	

	6.
	

	7.
	



Исполнитель___________________________
                                     (подпись)

Сдал в ремонт: _____________________________________ «____»___________ 2026г.
(Ф.И.О. подпись) 

Принял в ремонт: ___________________________________ «____»___________ 2026г.
(Ф.И.О. подпись) 

Водитель: _______________________________________________ «____» ___________ 2026г.
(Ф.И.О. подпись) 





Обратная сторона

	№ п/п
	Выполненные работы
	Исполнитель
	Примечание

	14. 
	
	
	

	15. 
	
	
	

	16. 
	
	
	

	17. 
	
	
	

	18. 
	
	
	

	19. 
	
	
	

	20. 
	
	
	

	21. 
	
	
	

	22. 
	
	
	

	23. 
	
	
	

	24. 
	
	
	

	25. 
	
	
	

	26. 
	
	
	



Исполнитель___________________________
                                     (подпись)


	№
п/п
	Наименование установленных запчастей
	Количество 
единиц
	Артикул

	1. 
	
	
	

	2. 
	
	
	

	3.
	
	
	

	4.
	
	
	

	5.
	
	
	

	6.
	
	
	

	7.
	
	
	

	8.
	
	
	

	9.
	
	
	

	10.
	
	
	

	11.
	
	
	

	12.
	
	
	



Исполнитель___________________________
                                     (подпись, печать)

Сдал из ремонта: ___________________________________ «____»___________ 2026г.
(Ф.И.О. подпись) 

Принял из ремонта: _________________________________ «____»___________ 2026г.
(Ф.И.О. подпись) 

Водитель: _______________________________________________ «____» _2026г.________ 
(Ф.И.О. подпись) 
