ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
жөндеу жұмыстарын орындауға
Объектінің атауы: Оқу-жаттығу орталығының (филиал, Алматы қ.) №107 бөлмесін жөндеу, ҚР ҚМ СК-ЦСК
Жұмыстарды орындау орны: Алматы қ., ОЖО-ның №107 бөлмесі (ҚР ҚМ СК-ЦСК филиалы)
Құрастыру негіздемесі: «Смета-2.xlsx» файлындағы ақаулар ведомосы
Орындалу мерзімі: Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың талаптарына сәйкес
1. Жалпы талаптар
• Жұмыстар білікті персоналмен Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құжаттарының, еңбекті қорғау талаптарының, өрт қауіпсіздігі және санитариялық нормалардың талаптарын сақтай отырып орындалуы тиіс.
• Орындаушы пайдаланылатын материалдардың сапасын, материалдардың мәлімделген сипаттамаларға сәйкестігін, құрылыс қоқысын жинауды және орындалған жұмыс нәтижесін Тапсырыс берушіге беруді қамтамасыз етуге міндетті.
• Жұмыстардың саны мен түрлері осы техникалық ерекшелікпен және ақаулар ведомосымен айқындалады. Барлық өлшемдер мен көлемдер бастапқы деректерге сәйкес көрсетілген.
2. Жұмыстардың тізбесі
	№
	Жұмыстың атауы
	Өлшем бірлігі
	Саны
	Техникалық талаптар

	1
	Керамикалық плиткадан жасалған едендер. Жабынды бөлшектеу
	м²
	68
	Жұмыстарды орындау технологиясына, қауіпсіздік талаптарына, нормативтік құжаттарда және шарт талаптарында көзделген сапаға сәйкес орындау.

	2
	Бір қабатты полимерцементті құймалы еден жабындысын, қалыңдығы 4 мм, орнату
	м² жабынды
	68
	Жұмыстарды орындау технологиясына, қауіпсіздік талаптарына, нормативтік құжаттарда және шарт талаптарында көзделген сапаға сәйкес орындау.

	3
	Құрғақ қоспалардан жасалған желіммен керамикалық плиткадан еден жабындысын орнату
	м² жабынды
	68
	Жұмыстарды орындау технологиясына, қауіпсіздік талаптарына, нормативтік құжаттарда және шарт талаптарында көзделген сапаға сәйкес орындау.

	4
	Керамикалық плиткадан плинтустар орнату
	м плинтус
	42
	Жұмыстарды орындау технологиясына, қауіпсіздік талаптарына, нормативтік құжаттарда және шарт талаптарында көзделген сапаға сәйкес орындау.

	5
	Жылтырланған керамикалық плиталардан қабырғаларды қаптау. Бөлшектеу
	м² қаптама
	74.7785
	Жұмыстарды орындау технологиясына, қауіпсіздік талаптарына, нормативтік құжаттарда және шарт талаптарында көзделген сапаға сәйкес орындау.

	6
	Таза ағаш қалқанды немесе тақтайлы қаптаманы бөлшектеу
	м²
	24
	Жұмыстарды орындау технологиясына, қауіпсіздік талаптарына, нормативтік құжаттарда және шарт талаптарында көзделген сапаға сәйкес орындау.

	7
	Бөлме ішіндегі қабырға бетін гипс негізіндегі құрғақ қоспа ерітіндісімен сылау, қалыңдығы 10 мм-ге дейін
	м² сыланатын бет
	74.776
	Жұмыстарды орындау технологиясына, қауіпсіздік талаптарына, нормативтік құжаттарда және шарт талаптарында көзделген сапаға сәйкес орындау.

	8
	Дайын негізге құрғақ қоспалардан жасалған желіммен плитка төсеу
	м² қапталатын бет
	74.776
	Жұмыстарды орындау технологиясына, қауіпсіздік талаптарына, нормативтік құжаттарда және шарт талаптарында көзделген сапаға сәйкес орындау.

	9
	Қабырғаны тұтас вагонкамен қаптау
	м² қабырға
	24
	Жұмыстарды орындау технологиясына, қауіпсіздік талаптарына, нормативтік құжаттарда және шарт талаптарында көзделген сапаға сәйкес орындау.

	10
	Бетон төбенің бетін бояуға құрғақ қоспа ерітіндісімен екі рет дайындау
	м² өңделетін бет
	68
	Жұмыстарды орындау технологиясына, қауіпсіздік талаптарына, нормативтік құжаттарда және шарт талаптарында көзделген сапаға сәйкес орындау.

	11
	Сылақ және құрастырмалы төбе конструкциясы бойынша су эмульсиялы құрамдармен жақсартылған бояу
	м² боялатын бет
	68
	Жұмыстарды орындау технологиясына, қауіпсіздік талаптарына, нормативтік құжаттарда және шарт талаптарында көзделген сапаға сәйкес орындау.

	12
	Душ торы бар араластырғыш. Ауыстыру
	дана
	4
	Жұмыстарды орындау технологиясына, қауіпсіздік талаптарына, нормативтік құжаттарда және шарт талаптарында көзделген сапаға сәйкес орындау.


3. Жұмыс нәтижесіне қойылатын талаптар
• Еден, қабырға және төбе беттері көрінетін ақауларсыз, қабыршақтанусыз, жарықтарсыз және бөлмені қалыпты пайдалануға кедергі келтіретін кедір-бұдырларсыз дайындалып, орындалуы тиіс.
• Керамикалық плитка мен плинтустар тегіс төселіп, жіктері біркелкі және сапалы жіктеу қоспасымен толтырылуы тиіс.
• Ауыстырылған сантехникалық жабдық сенімді түрде, су ағусыз орнатылып, жұмысқа жарамдылығы тексерілуі тиіс.
• Жұмыстар аяқталғаннан кейін Орындаушы жұмыс аймағын жинап, құрылыс қоқысын шығарып, орындалған жұмыстарды акт бойынша Тапсырыс берушіге тапсыруға міндетті.
4. Орындалған жұмыстарды қабылдау
Қабылдауды Тапсырыс беруші барлық көзделген жұмыстар аяқталғаннан кейін, сапасын, көлемін және техникалық ерекшелікке сәйкестігін тексеру арқылы жүзеге асырады. Анықталған кемшіліктер Орындаушы тарапынан шартта белгіленген мерзімдерде өз қаражаты есебінен жойылуға тиіс.
Тапсырыс беруші ____________________________
Орындаушы _________________________________
Күні «___» __________ 20___ ж.




