ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
На оказание услуг по ремонту вывески с подсветкой и заменой отдельных элементов
1. Наименование услуг
Ремонт и восстановление вывески размером 1,3 × 15 м с ремонтом подсветки букв, заменой повреждённых букв, герба и флага, очисткой основного фона от грязи и пыли, а также установкой дополнительного освещения по периметру вывески.
2. Общая характеристика объекта
Размер вывески: 1,3 м × 15 м.
Общая площадь вывески: 19,5 м².
Вид работ: ремонтные, монтажные и очистные работы с восстановлением освещения.
Место выполнения работ: по адресу, указанному заказчиком.
Назначение: восстановление технического состояния, работоспособности освещения и эстетического внешнего вида вывески.
3. Перечень и технические характеристики выполняемых работ
3.1. Ремонт подсветки букв
Проведение осмотра существующей системы подсветки букв.
Проверка исправности светодиодных модулей, блоков питания, электрических соединений и кабельных линий.
Ремонт или замена неисправных элементов подсветки при необходимости.
Обеспечение равномерного свечения букв без мерцания и неработающих участков.
Проверка работоспособности подсветки после завершения ремонтных работ.
3.2. Замена повреждённых букв
Демонтаж сломанных, повреждённых или деформированных букв.
Изготовление и установка новых букв, соответствующих существующим по размерам, форме, шрифту и цвету.
Использование прочных материалов, устойчивых к воздействию атмосферных осадков, ультрафиолетового излучения и перепадов температур.
Надёжное крепление заменённых букв к основанию вывески.
3.3. Замена герба
Демонтаж повреждённого или изношенного герба.
Изготовление и установка нового герба в соответствии с образцом, согласованным заказчиком.
Соблюдение установленных размеров, пропорций, цветовой гаммы и графического изображения.
Обеспечение надёжного крепления и устойчивости к внешним воздействиям.
3.4. Замена флага
Демонтаж повреждённого элемента флага.
Изготовление и установка нового флага или его изображения в соответствии с согласованным образцом.
Соблюдение размеров, пропорций и цветового оформления.
Обеспечение надёжного крепления и сохранения внешнего вида при эксплуатации.
3.5. Очистка основного фона вывески
Очистка всей фоновой поверхности вывески общей площадью 19,5 м² от грязи, пыли, копоти и иных загрязнений.
Очистка участков вокруг букв, герба, флага и других конструктивных элементов.
Применение моющих средств, не повреждающих поверхность и защитное покрытие вывески.
Удаление остатков загрязнений, моющих средств и разводов.
Сохранение целостности и первоначального внешнего вида основного фона.
3.6. Установка дополнительного освещения по периметру вывески
Монтаж дополнительного осветительного оборудования по периметру вывески размером 1,3 × 15 м.
Ориентировочная общая длина периметра составляет 32,6 погонного метра.
Поставка и установка светодиодных светильников или LED-модулей, предназначенных для наружной эксплуатации.
Монтаж крепёжных элементов, кабельных линий, соединительных элементов и необходимых комплектующих.
Подключение дополнительного освещения к электросети с соблюдением требований электробезопасности.
Обеспечение равномерного освещения периметра вывески без выраженных тёмных участков.
Защита электрических соединений от влаги и атмосферных воздействий.
Проверка работоспособности дополнительного освещения после монтажа.
3.7. Завершающие работы
Проверка надёжности крепления букв, герба, флага и осветительных элементов.
Проверка работоспособности существующей и дополнительно установленной подсветки.
Устранение выявленных недостатков, связанных с выполнением работ.
Уборка рабочего места и вывоз образовавшегося мусора.
4. Требования к материалам и качеству выполнения работ
Все используемые материалы, светодиодные элементы, светильники, блоки питания, кабельная продукция и крепёжные изделия должны быть новыми, качественными и предназначенными для эксплуатации в наружных условиях. Электрические компоненты должны соответствовать условиям установки и требованиям электробезопасности.
Работы должны выполняться квалифицированными специалистами с соблюдением требований охраны труда, техники безопасности и применимых технических норм.
5. Требования к результату оказания услуг
По завершении работ вывеска должна соответствовать следующим требованиям:
повреждённые буквы, герб и флаг заменены;
существующая подсветка букв исправна и обеспечивает равномерное свечение;
основной фон вывески очищен от грязи и пыли;
дополнительное освещение по периметру установлено и исправно функционирует;
все элементы надёжно закреплены;
электрические соединения выполнены безопасно;
внешний вид вывески приведён в надлежащее эстетическое состояние.
6. Порядок приёмки оказанных услуг
Приёмка осуществляется заказчиком после завершения полного комплекса работ посредством визуального осмотра вывески, проверки качества очистки, правильности установки заменённых элементов, надёжности креплений и работоспособности системы освещения.
7. Гарантийные обязательства
Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные работы и установленные комплектующие на срок, установленный договором о государственных закупках. Недостатки, возникшие по вине исполнителя в течение гарантийного срока, устраняются за счёт исполнителя в порядке, предусмотренном договором.
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА 
Жекелеген элементтерді ауыстырумен және жарықтандырумен маңдайшаны жөндеу бойынша қызметтер көрсетуге 1. Қызметтердің атауы 1,3 × 15 м өлшемді маңдайшаны жөндеу және қалпына келтіру, әріптердің артқы жарығын жөндеу, зақымдалған әріптерді, Елтаңба мен жалаушаны ауыстыру, негізгі фонды кір мен шаңнан тазарту, сондай-ақ маңдайшаның периметрі бойынша қосымша жарықтандыруды орнату. 2. Объектінің жалпы сипаттамасы * Белгі өлшемі: 1,3 м × 15 м. * Белгінің жалпы ауданы: 19,5 м2. * Жұмыс түрі: жарықтандыруды қалпына келтірумен жөндеу, монтаждау және тазарту жұмыстары. * Жұмыстарды орындау орны: Тапсырыс беруші көрсеткен мекенжай бойынша. * Мақсаты: техникалық жағдайды, жарықтандырудың өнімділігін және белгінің эстетикалық көрінісін қалпына келтіру. 3. Орындалатын жұмыстардың тізбесі мен техникалық сипаттамалары 3.1. Әріптерді жарықтандыруды жөндеу * Қолданыстағы әріптерді жарықтандыру жүйесін тексеру. * Жарықдиодты модульдердің, қуат көздерінің, электр қосылымдарының және кабельдік желілердің жарамдылығын тексеру. * Қажет болса, ақаулы жарықтандыру элементтерін жөндеу немесе ауыстыру. * Жыпылықтамай және жұмыс істемейтін жерлерсіз әріптердің біркелкі жарқырауын қамтамасыз ету. * Жөндеу жұмыстары аяқталғаннан кейін артқы жарықтың жұмысын тексеру. 3.2. Зақымдалған әріптерді ауыстыру * Сынған, зақымдалған немесе деформацияланған әріптерді бөлшектеу. * Өлшемі, пішіні, қаріпі және түсі бойынша қолданыстағы әріптерге сәйкес келетін жаңа әріптерді жасау және орнату. * Жауын-шашынға, ультракүлгін сәулеленуге және температураның өзгеруіне төзімді берік материалдарды пайдалану. * Ауыстырылған әріптерді белгінің негізіне мықтап бекіту. 3.3. Елтаңбаны ауыстыру * Зақымдалған немесе тозған Елтаңбаны бөлшектеу. * Тапсырыс беруші келіскен үлгіге сәйкес жаңа Елтаңбаны дайындау және орнату. * Белгіленген өлшемдерді, пропорцияларды, түс схемасын және графикалық кескінді сақтау. * Сенімді бекітуді және сыртқы әсерлерге төзімділікті қамтамасыз ету. 3.4. Жалаушаны ауыстыру * Зақымдалған жалауша элементін бөлшектеу. * Келісілген үлгіге сәйкес жаңа жалаушаны немесе оның суретін жасау және орнату. * Өлшемдерді, пропорцияларды және түс дизайнын сақтау. * Пайдалану кезінде сенімді бекітуді және сыртқы түрін сақтауды қамтамасыз ету. 3.5. Белгінің негізгі фонын тазалау * Жалпы ауданы 19,5 м2 белгінің барлық фондық бетін кірден, шаңнан, күйеден және өзге де ластанудан тазарту. * Әріптердің, Елтаңбаның, Тудың және басқа да құрылымдық элементтердің айналасын тазалау. * Маңдайшаның бетіне және қорғаныш жабынына зақым келтірмейтін жуғыш заттарды қолдану. * Ластаушы заттардың, жуғыш заттардың және дақтардың қалдықтарын кетіру. * Негізгі фонның тұтастығы мен бастапқы көрінісін сақтау. 3.6. Маңдайшаның периметрі бойынша қосымша жарықтандыруды орнату * 1,3 × 15 м белгінің периметрі бойынша қосымша жарықтандыру жабдығын орнату. * Периметрдің болжамды жалпы ұзындығы-32,6 сызықтық метр. * Сыртқы пайдалануға арналған жарықдиодты шамдарды немесе LED модульдерін жеткізу және орнату. * Бекіту элементтерін, кабельдік желілерді, байланыстырушы элементтерді және қажетті компоненттерді монтаждау. * Электр қауіпсіздігі талаптарын сақтай отырып, электр желісіне қосымша жарықтандыруды қосу. * Айқын қараңғы жерлерсіз маңдайшаның периметрін біркелкі жарықтандыруды қамтамасыз ету. * Электр қосылыстарын ылғал мен ауа райынан қорғау. * Орнатудан кейін қосымша жарықтандырудың жұмысын тексеру. 3.7. Аяқтау жұмыстары * Әріптерді, Елтаңбаны, жалаушаны және жарықтандыру элементтерін бекіту сенімділігін тексеру. * Қолданыстағы және қосымша орнатылған артқы жарықтың жұмысын тексеру. * Жұмыстарды орындауға байланысты анықталған кемшіліктерді жою. * Жұмыс орнын жинау және пайда болған қоқысты шығару. 4. Материалдарға және жұмыстарды орындау сапасына қойылатын талаптар Барлық қолданылатын материалдар, жарықдиодты элементтер, шамдар, қуат көздері, кабельдік өнімдер және бекіткіштер жаңа, сапалы және сыртқы жағдайда пайдалануға арналған болуы керек. Электр компоненттері орнату шарттары мен электр қауіпсіздігі талаптарына сәйкес келуі керек. Жұмыстарды білікті мамандар еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы және қолданылатын техникалық нормалар талаптарын сақтай отырып орындауы тиіс. 5. Қызмет көрсету нәтижесіне қойылатын талаптар Жұмыс аяқталғаннан кейін белгі келесі талаптарға сай болуы керек: * зақымдалған әріптер, Елтаңба және жалау ауыстырылды; * қолданыстағы әріптерді жарықтандыру жақсы жұмыс істейді және біркелкі жарқыл береді; * белгінің негізгі фоны кір мен шаңнан тазартылған; * периметрі бойынша қосымша жарықтандыру орнатылған және дұрыс жұмыс істейді; * барлық элементтер мықтап бекітілген; * электр қосылымдары қауіпсіз орындалды; * белгінің сыртқы түрі тиісті эстетикалық күйге келтірілген. 6. Көрсетілген қызметтерді қабылдау тәртібі Қабылдауды Тапсырыс беруші жұмыстардың толық кешені аяқталғаннан кейін маңдайшаны көзбен шолып тексеру, тазалау сапасын, ауыстырылған элементтерді дұрыс орнатуды, бекітпелердің сенімділігін және жарықтандыру жүйесінің жұмысқа қабілеттілігін тексеру арқылы жүзеге асырады. 7. Кепілдік міндеттемелері Орындаушы орындалған жұмыстарға және белгіленген жиынтықтауыштарға Мемлекеттік сатып алу туралы шартта белгіленген мерзімге кепілдік береді. Кепілдік мерзімі ішінде Орындаушының кінәсінен туындаған кемшіліктер шартта көзделген тәртіппен Орындаушының есебінен жойылады.
